[bookmark: _Toc25461]第三章  采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
[bookmark: _Toc20480][bookmark: _Toc26457]一、采购需求前附表
	[bookmark: _Toc8981][bookmark: _Toc25805]序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	⑴对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，采购人确定预付款为合同金额的 70% （0-70%）；
⑵中小企业合同，采购人确定预付款为合同金额的 70% （40%-70%）；
⑶分年度安排预算的项目，采购人确定每年预付款为当年合同金额的 /  （40%-70%）。
注：采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。
剩余款支付方式：验收合格后，乙方提供合同、验收报告、发票原件等材料，经甲方财务部门审核后，向乙方支付合同余款。
（供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与谈判文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	2
	供货及安装地点
	安徽六安技师学院

	3
	供货及安装期限
	合同签订后30天内完成供货。

	4
	免费质保期
	2年

	5
	第六包：医疗器械
注册证或备案材料
	所投产品如为一类医疗器械，须具有有效的医疗器械备案凭证(或备
案信息表)；所投产品如为二类或三类医疗器械，须具有有效的医疗
器械注册证。响应文件中须提供相应的证书(或备案凭证或备案信息
表)扫描件，否则投标无效。



二、货物需求
[bookmark: _Toc18135][bookmark: _Toc16712]前注：本项目《中小企业声明函》仅需填写下列“主要标的物”清单中相关货物。针对“与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等”清单中所列货物，响应文件中可不填写所属行业，不作为《中小企业声明函》的标的物，也不对其生产厂商作出要求。
第一包
（一）主要标的物
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	▲电烙铁（内热式）
	发热芯材质：陶瓷发热芯；烙铁头类型：尖头加刀头可更换；功率：80W；要求：极速加热，握把防滑，智能恒温，抗腐蚀不锈钢套管，安全接地三角插头
	300个
	工业
	是
	


（二）技术参数及要求
	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	车刀刀杆
	MGEHR2020-3T30( 正刀） 40CrMo材质
	20
	把

	2
	车刀刀杆
	MGEHR2020-1.5( 正刀） 40CrMo材质
	20
	把

	3
	合金车刀片
	MGGN100，加工钢件
	100
	片

	4
	合金车刀片
	MGMN300R-8，加工钢件
	100
	片

	5
	合金车刀片
	TNMG160404，加工钢件
	100
	片

	6
	透明PMMA板
	65×40×25mm（厚）
	200
	块

	7
	直柄立铣刀
	四刃，材质HSSAL硬质合金Ø10
	100
	根

	8
	直柄立铣刀
	四刃，材质HSSAL硬质合金Ø12
	100
	根

	9
	直柄立铣刀
	四刃，材质HSSAL硬质合金Ø16
	100
	根

	10
	铜棒
	CuZn39 Pb2材质，直径Ø8mm
	20
	1米/根

	11
	铜棒
	CuZn39 Pb2材质，直径Ø10mm
	20
	1米/根

	12
	钢棒
	11SMn30C＋C材质，直径Ø6mm
	50
	1米/根

	13
	钢棒
	11SMn30C＋C材质，直径Ø12mm
	50
	0.5米/根

	14
	钢棒
	11SMn30C＋C材质，直径Ø18mm
	30
	0.5米/根

	15
	钢棒
	11SMn30C＋C材质，直径Ø26mm
	30
	0.5米/根

	16
	压力弹簧
	碳钢材质，规格1.2×12.5×32mm
	100
	个

	17
	铣床精密铣夹头套装
	7:24NT40锥度，J7136A夹头，8件套装，夹嘴4-16mm
	5
	盒

	18
	铣床精密铣夹头套装
	7:24NT40锥度，ER32夹头，8件套装，夹嘴4-20mm
	2
	盒

	19
	铣床刀柄锁紧螺母
	J7316A（M33×1.5），42CrMo优质钢材，硬度HRC48-52
	10
	个

	20
	铣床焊接镗刀杆套装
	9只装，2寸镗刀用，刀柄径12mm，焊接合金刀头，镗孔范围10-125mm
	2
	套

	21
	圆柱销
	钢制，Ø4m6×14
	500
	个

	22
	圆柱销
	钢制，Ø4m6×20
	500
	个

	23
	圆柱头螺钉
	不锈钢M4×10，6.8级
	500
	个

	24
	圆柱头螺钉
	不锈钢M4×16，6.8级
	500
	个

	25
	扁钢
	Q235冷拉，30×10mm
	50
	1米/根

	26
	扁钢
	Q235冷拉，40×10mm
	50
	1米/根

	27
	扁钢
	Q235冷拉，50×8mm
	50
	1米/根

	28
	扁钢
	Q235冷拉，50×10mm
	50
	1米/根

	29
	扁钢
	Q235冷拉，50×16mm
	50
	1米/根

	30
	钢印号码
	数字款，字高8mm，40Cr材质淬火，硬度HRC≥62
	5
	付

	31
	钢印号码
	字母款，字高8mm，40Cr材质淬火，硬度HRC≥62
	2
	付

	32
	万向轮
	2寸，平顶带刹车，4个为1套，不锈钢加厚支架，黑色静音双轴承聚氨酯脚轮
	20
	套

	33
	棕刚玉砂纸
	230mm*280mm,180目
	100
	张

	34
	棕刚玉砂纸
	230mm*280mm,1200目
	100
	张

	35
	螺钉
	圆柱内六角，镀锌M10X50mm
	200
	个

	36
	手动机油枪
	铁质，250毫升
	5
	个

	37
	手用丝锥
	M5，HSS材质，精度H2
	50
	付

	38
	手用丝锥
	M6，HSS材质，精度H2
	50
	付

	39
	手用丝锥
	M8，HSS材质，精度H2
	50
	付

	40
	手用丝锥
	M10，HSS材质，精度H2
	50
	付

	41
	直柄机用铰刀
	Ø6H7,高速钢材质
	30
	根

	42
	手用钢锯条
	300mm，18牙，全淬
	10
	1000根/箱

	43
	A3钢板
	10(厚）×130×65mm  锯床下料
	500
	块

	44
	A3钢板
	10（厚）×80×60mm，锯床下料
	500
	块

	45
	直柄麻花钻
	HSS-CO8含钴Ø2
	50
	根

	46
	直柄麻花钻
	HSS-CO8含钴Ø3
	50
	根

	47
	直柄麻花钻
	HSS-CO8含钴Ø3.4
	50
	根

	48
	直柄麻花钻
	HSS-CO8含钴Ø3.8
	50
	根

	49
	直柄麻花钻
	HSS-CO8含钴 Ø4
	50
	根

	50
	直柄麻花钻
	HSS-CO8含钴 Ø4.2
	50
	根

	51
	直柄麻花钻
	HSS-CO8含钴Ø5
	30
	根

	52
	直柄麻花钻
	HSS-CO8含钴Ø5.8
	30
	根

	53
	直柄麻花钻
	HSS-CO8含钴 Ø6.8
	30
	根

	54
	直柄麻花钻
	HSS-CO8含钴Ø8
	30
	根

	55
	直柄麻花钻
	HSS-CO8含钴Ø8.5
	30
	根

	56
	实心方钢
	45#  30*20*120mm  尺寸误差 ±1mm,表面无硬皮
	1000
	件

	57
	钢板
	45#   85*50mm, 厚2mm 表面无硬皮
	1000
	件

	58
	钳工锤把
	木质 长300mm,椭圆25*15
	1000
	根

	59
	多用途金属养护剂                                                                                              
	多用途金属渗透养护气雾喷剂，具备松锈解卡、排水除湿、轻度润滑、防锈防护、油污清洁、电气触点除氧化多重功能;400ml每瓶
	20
	瓶

	60
	伸缩式手拿式硅胶地刮
	50厘米硅胶条;把手材质不锈钢杆，可伸缩;把手长度大于120cm;
	10
	把

	61
	毛巾
	纯棉，不掉毛，长70-75CM宽30—35CM
	50
	条

	62
	肥皂
	快速去除油渍、污垢等，每块不少于240克
	200
	块

	63
	角接触球轴承                          
	7002AC                        
	100
	个

	64
	角接触球轴承 
	7003AC
	100
	个

	65
	角接触球轴承 
	7005AC
	100
	个

	66
	角接触球轴承 
	7202AC
	100
	个

	67
	角接触球轴承 
	7203AC
	100
	个

	68
	角接触球轴承 
	7204AC
	100
	个

	69
	角接触球轴承 
	7205AC
	100
	个

	70
	深沟球轴承
	6000Z
	30
	个

	71
	深沟球轴承
	6002
	30
	个

	72
	深沟球轴承
	6003RS
	30
	个

	73
	深沟球轴承
	6202-2RZ
	30
	个

	74
	深沟球轴承
	6203-2RZ
	30
	个

	75
	圆锥滚子轴承
	30203
	100
	个

	76
	圆锥滚子轴承
	30205
	100
	个

	77
	圆锥滚子轴承
	30207
	100
	个

	78
	不锈钢外六角螺钉
	M4X10
	100
	个

	79
	不锈钢内六角螺钉
	M4X10
	200
	个

	80
	不锈钢内六角螺钉
	M4X16
	200
	个

	81
	不锈钢内六角螺钉
	M4X70
	100
	个

	82
	不锈钢内六角螺钉
	M4X20
	200
	个

	83
	不锈钢内六角螺钉
	M5X12
	100
	个

	84
	不锈钢内六角螺钉
	M6X30
	100
	个

	85
	不锈钢内六角螺钉
	M8X25
	100
	个

	86
	不锈钢内六角螺钉
	M8X35
	100
	个

	87
	不锈钢内六角螺钉
	M8X40
	100
	个

	88
	不锈钢十字沉头螺钉
	M4×8
	100
	个

	89
	不锈钢十字沉头螺钉
	M4×12
	100
	个

	90
	不锈钢十字沉头螺钉
	M6×10
	100
	个

	91
	弹簧垫圈
	不锈钢材料，Φ4
	0.5
	公斤

	92
	弹簧垫圈
	不锈钢材料，Φ5
	0.5
	公斤

	93
	弹簧垫圈
	不锈钢材料，Φ6
	0.5
	公斤

	94
	弹簧垫圈
	不锈钢材料，Φ8
	0.5
	公斤

	95
	弹簧垫圈
	不锈钢材料，Φ10
	0.5
	公斤

	96
	平垫圈
	不锈钢材料，Φ3
	0.5
	公斤

	97
	平垫圈
	不锈钢材料，Φ4
	0.5
	公斤

	98
	平垫圈
	不锈钢材料，Φ5
	0.5
	公斤

	99
	平垫圈
	不锈钢材料，Φ6
	0.5
	公斤

	100
	平垫圈
	不锈钢材料，Φ8
	0.5
	公斤

	101
	平垫圈
	不锈钢材料，Φ10
	0.5
	公斤

	102
	滚珠丝杆
	总长度505mm；丝杆有效长度420mm；丝杆直径19.6mm，丝杆螺母直径35mm，丝杆螺母长度42mm,配套机械装调平台二维工作台丝杆1，（适用于已有设备天煌THMDZT-1）
	10
	个

	103
	滚珠丝杆
	总长度355mm；丝杆有效长度270mm；丝杆直径19.6mm，丝杆螺母直径35mm，丝杆螺母长度42mm,配套机械装调平台二维工作台丝杆2，（适用于已有设备天煌THMDZT-1）
	10
	个

	104
	滑块
	方型滑块，（适用于已有设备天煌THMDZT-1型WHK06635）
	10
	个

	105
	圆螺母
	开槽圆螺母，304碳钢，M12X1.5
	50
	个

	106
	圆螺母
	开槽圆螺母，304碳钢，M14X1.5
	50
	个

	107
	圆螺母
	开槽圆螺母，304碳钢，M16X1.5
	50
	个

	108
	圆螺母
	开槽圆螺母，304碳钢，M27X1.5
	50
	个

	109
	钢珠
	Φ8，304不锈钢材料
	100
	个

	110
	平键坯料
	A3材质，尺寸5×5mm
	5
	1米/根

	111
	平键坯料
	A3材质，尺寸6×6mm
	5
	1米/根

	112
	平键坯料
	A3材质，尺寸7×8mm
	5
	1米/根

	113
	卡簧
	65锰钢，Φ15轴用卡簧
	200
	个

	114
	卡簧
	65锰钢，Φ17轴用卡簧
	200
	个

	115
	T2紫铜棒
	Ø25×300mm
	10
	根

	116
	铜片
	T2紫铜材料，厚0.05mm、宽200mm、长1000mm
	2
	卷

	117
	铜片
	T2紫铜材料，厚0.1mm、宽200mm、长1000mm
	2
	卷

	118
	铜片
	T2紫铜材料，厚0.15mm、宽200mm、长1000mm
	2
	卷

	119
	铜片
	T2紫铜材料，厚0.2mm、宽200mm、长1000mm
	2
	卷

	120
	铜片
	T2紫铜材料，厚0.3mm、宽200mm、长1000mm
	2
	卷

	121
	铜片
	T2紫铜材料，厚0.5mm、宽200mm、长1000mm
	2
	卷

	122
	圆板牙
	M5×1.5，9SiCr合金钢，60HRC硬度
	10
	个

	123
	圆板牙
	M6×1.5，9SiCr合金钢，60HRC硬度
	10
	个

	124
	圆板牙
	M8×1.5，9SiCr合金钢，60HRC硬度
	10
	个

	125
	圆板牙
	M10×1.5，9SiCr合金钢，60HRC硬度
	10
	个

	126
	圆板牙
	M12×1.5，9SiCr合金钢，60HRC硬度
	10
	个

	127
	圆板牙
	M14×1.5，9SiCr合金钢，60HRC硬度
	10
	个

	128
	圆板牙
	M16×1.5，9SiCr合金钢，60HRC硬度
	10
	个

	129
	圆板牙
	M27×1.5，9SiCr合金钢，60HRC硬度
	10
	个

	130
	定位销
	Φ5×20精度0.01mm，304不锈钢
	50
	个

	131
	定位销
	Φ6×20精度0.01mm，304不锈钢
	50
	个

	132
	定位销
	Φ8×20精度0.01mm，304不锈钢
	50
	个

	133
	冷拔圆钢
	45号钢Φ20mm、长1m
	5
	根

	134
	U型不锈钢垫片
	厚0.02mm、长70mm、宽50mm、开口16mm
	50
	个

	135
	U型不锈钢垫片
	厚0.05mm、长70mm、宽50mm、开口16mm
	50
	个

	136
	U型不锈钢垫片
	厚0.1mm、长70mm、宽50mm、开口16mm
	50
	个

	137
	U型不锈钢垫片
	厚0.15mm、长70mm、宽50mm、开口16mm
	50
	个

	138
	U型不锈钢垫片
	厚0.2mm、长70mm、宽50mm、开口16mm
	50
	个

	139
	U型不锈钢垫片
	厚0.3mm、长70mm、宽50mm、开口16mm
	50
	个

	140
	U型不锈钢垫片
	厚0.5mm、长70mm、宽50mm、开口16mm
	50
	个

	141
	U型不锈钢垫片
	厚1mm、长70mm、宽50mm、开口16mm
	150
	个

	142
	U型不锈钢垫片
	厚1.2mm、长70mm、宽50mm、开口16mm
	100
	个

	143
	U型不锈钢垫片
	厚1.3mm、长70mm、宽50mm、开口16mm
	100
	个

	144
	U型不锈钢垫片
	厚1.5mm、长70mm、宽50mm、开口16mm
	150
	个

	145
	U型不锈钢垫片
	厚2mm、长70mm、宽50mm、开口16mm
	50
	个

	146
	内六角扳手
	加长型，SVCM + 合金钢，全抛光镀铬 + 多层镀镍，平头，九件套（1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10）
	20
	套

	147
	橡胶锤
	木柄，锤头高115mm，直径70mm，总长305mm
	10
	把

	148
	横梁二爪拉马
	开口不小于85mm，行程不小于125mm,T型螺牙，防脱钢珠设计，合金钢锻造爪部。
	10
	个

	149
	三爪拉马
	规格100mm，加厚铬钒钢拉爪，热处理高碳钢丝杠，双孔拉脚。
	10
	个

	150
	塑料分格盒
	600×400×100mm，18格蓝色全新HDPE材料
	10
	个

	151
	塑料周转箱
	520mm*350mm*150mm，蓝色全新HDPE材料
	10
	个

	152
	圆板牙扳手
	夹持范围M3-M6
	10
	个

	153
	圆板牙扳手
	夹持范围M7-M9
	10
	个

	154
	圆板牙扳手
	夹持范围M10-M11
	10
	个

	155
	圆板牙扳手
	夹持范围M12-M16
	10
	个

	156
	圆板牙扳手
	夹持范围M24-M27
	10
	个

	157
	等高平行垫铁
	6mm厚×150mm长×24高，淬火加硬，HRC55-62
	10
	副

	158
	等高平行垫铁
	6mm厚×150mm长×34高，淬火加硬，HRC55-62
	5
	副

	159
	塞尺
	不锈钢材质，量程0.02-1
	20
	把

	160
	杠杆百分表
	180°旋转合金测头，分辨率0.01mm，量程0-0.8mm，精度0.01mm，塑盒包装。
	10
	个

	161
	指针式百分表
	分辨率0.01mm,量程0-10mm，防震结构，铜质套轴，精度0.01mm
	10
	个

	162
	百分表平面测量头
	M2.5×D15×L5，
	20
	个

	163
	游标卡尺
	三用，测量范围0～150， 示值0.02mm，不锈钢材质，误差±0.03mm,盒装。
	30
	把

	164
	数显游标卡尺
	量程0-200mm，分辨率0.01mm/0.0005″，符合JJG国家计量检定规程，公英制转换，自动关机，拉动尺身开机，任意位置清零，不锈钢尺身
	4
	把

	165
	百分表磁性表架
	磁吸万向小表座总长200底座长30宽40高37
	10
	个

	166
	卡簧钳
	直头7寸轴用、孔用2把为1套
	20
	套

	167
	卡簧钳
	弯头7寸轴用、孔用2把为1套
	20
	套

	168
	紫铜八角锤
	木柄，2磅
	10
	把

	169
	开关式磁力座
	10T（79×50×55），金属开关
	10
	个

	170
	RVV护套电源线
	白色，3芯，2.5平方，无氧纯铜，国标3C认证
	100
	米

	171
	密码锁
	U型锁，车间双开玻璃门，26厘米，密码＋钥匙开锁
	5
	把

	172
	拓展坞
	支持拓展USB3.2≥2，VGA≥1，RJ45网口*1网口速率：1Gbps，Type-C接口≥1，HDMI接口≥2；Type-C和USB双分头；SD卡槽*1；TF卡槽*1
	10
	个

	173
	防静电手环
	蓝色无绳，腕带阻抗：1MΩ，材质：导电纱
	300
	个

	174
	焊接吸烟仪
	带夹具、挡风板；五叶风扇；前后各有活性炭过滤棉；最大功率：5W
	50
	台

	175
	焊锡丝
	无铅，焊锡量：99%以上，直径：1mm，熔点：183-245℃，带助焊剂
	100
	卷

	176
	PCB线路板
	1.尺寸：6X8cm2.单面喷锡，洞间距：2.54mm3.厚度1.6mm，孔直径：1mm
	2000
	块

	177
	光控自行车闪光灯电子焊接散件
	套件包含：NE555芯片*1，电阻100*1，电阻300*1，电阻10K*2，阻100K*1，光敏电阻*1，电容103*1，电容47U*2，LED红蓝各1个，8PIC座*1，拨动开关*1,2023电池卡*1，电路图*1
	800
	套

	178
	红外线倒车雷达电子焊接套件
	工作电压:DC12V(直流电压)，板子尺寸:60*44cm，继电器可控负载功率:2500W(10A/250V)，感应距离参考值:15cm，继电器吸合延时时间:0~40S可调(可有一定误差)
	800
	套

	179
	NE555多路波形发生器电子焊接散件
	供电电压:6-12V直流电压，建议9V输出波形:方波、锯齿波、三角波、正弦波PCB板尺寸:40mm*48mm
	800
	套

	180
	网线通断测试仪电子焊接散件
	工作原理:接通电源后，NE555得电工作，产生方波，判断网线好坏。还可根据发光二极管的发光强弱判断出该网线的质量好坏。网线测试仪电路及工作原理:屏蔽线检测例同。当保持开机状态，该测试仪将会不断地对网线进行自动重复测试。
	800
	套

	181
	声控流水灯电子焊接散件
	电路功能:10个LED随声音大小和高低轮流流水循环发光，声音越大流水速度越快，每循环1次L11闪亮1次，能将4017的功能完全直观地展示出来。工作电压:3-5V均可，电压越高LED会越亮。
	800
	套

	182
	幸运转盘电子焊接散件
	脉冲产生器由NE555及外围元件构成多谐振荡器，可实现猜号码，电子骰子，抽奖机等功能
	800
	套

	183
	全波段收音机电子焊接散件
	1.外型尺寸:80.5X66X56MM;2.调频范围:87.5Mhz-108Mhz;3.供电电压:DC4.5-5.5V;4.PCB板尺寸:57mm*70mm
	800
	套

	184
	点燃+吹控模拟电子蜡烛电子焊接散件
	1.供电电压:4.5V-5.5直流电压2.PCB板尺寸:45mm*31mm3.功能介绍:模拟电子蜡烛具有火柴点火，风吹火熄的仿真性，实现电子蜡烛的功能。设计原形来源于现实生活中蜡烛的使用
	800
	套

	185
	三极管单管放大电路分压偏置电子焊接散件
	说明：套件电路是分压式电流负反馈单级低频小信号放大器，工作电压:DC6-12V，电路板尺寸大小:27*30(MM)
	800
	套

	186
	多谐振荡器电子焊接散件
	工作原理:当电源一接通，电路中两只三极管便轮流导通和截止，两只发光二极管就不停地循环发光。改变R1、R2的阻值或电容的容量可以改LED闪烁的速度。
	800
	套

	187
	电线
	绝缘参数：乙丙橡胶（IE4型）铜芯，红色1.0mm²，每卷不少于80米
	10
	卷

	188
	电线
	绝缘参数：乙丙橡胶（IE4型）铜芯，蓝色1.0mm²，每卷不少于80米
	10
	卷

	189
	DIN导轨
	符合国标，C45通用导轨，铁镀彩锌1米/根
	20
	根

	190
	螺栓
	半圆头十字M3*25mm镀锌
	5
	斤

	191
	螺栓
	半圆头十字M4*25mm镀锌
	5
	斤

	192
	螺栓
	半圆头十字；M4×30镀锌
	5
	斤

	193
	螺栓
	圆柱内六角M4*12mm；不锈钢
	50
	个

	194
	螺母
	1.外六角M3；2.厚2.4mm；3.材质：不锈钢
	5
	斤

	195
	螺母
	1.外六角M4；2.厚3.1mm；3.材质：不锈钢
	12
	斤

	196
	熔断器底座
	(10*38)底座RT28N-32X1P
	50
	个

	197
	冷压端子
	E0308 0.3平方
	20
	包

	198
	冷压端子
	E0508 0.5平方红色
	30
	包

	199
	冷压端子
	E0508 0.5平方蓝色
	30
	包

	200
	冷压端子
	圆形黄色RV1.25-4
	20
	包

	201
	冷压端子
	E7508 0.75平方
	40
	包

	202
	冷压端子
	E1008   1平方   红色
	30
	包

	203
	尼龙扎带
	白色 4*250mm
	50
	包

	204
	尼龙扎带
	黑色 4*250mm
	20
	包

	205
	尼龙扎带
	6mm*200mm，白色
	20
	包

	206
	超六类双屏蔽网线
	约0.58mm 线径，100 米 / 箱
	2
	箱

	207
	水晶头
	六类屏蔽型RJ-45接头，100个/包
	5
	包

	208
	标签扎带
	白色 4*150mm，100根每包
	10
	包

	209
	标签贴
	25mm*15mm，100张每包
	10
	包

	210
	电磁传感器
	气动气缸二线常开磁性感应开关，IP67 防护，DC/AC 5-120V 通用电压，最大电流 100mA，响应≤2ms，2 米出线带红色指示灯，一体式卡扣安装结构，可安装于薄型气缸，适配通用气缸型材轨道，安装位置可任意滑动调节，拆装便捷，用于气缸行程位置信号检测，工业抗干扰。
	20
	个

	211
	欧标铝型材T型螺母
	30型-M4
	50
	个

	212
	真空发生器
	大吸力大流量气动负压管式真空发生器；3.材质：塑料
	20
	个

	213
	双压阀
	实现气动技术中的“与门”逻辑控制配套附件要求：配对应的气动接头材质铝合金
	5
	个

	214
	梭阀
	实现气动技术中的“或门”逻辑控制；3.配套附件要求：配对应的气动接头；4.材质铝合金
	5
	个

	215
	椭圆形螺母
	1.型号：M62.尺寸：Φ16x6，内径6外圆16宽12mm厚6mm
	100
	个

	216
	驱动器电池
	1.电压：3.6V；2.要求：配合驱动器绝对编程器
	150
	个

	217
	磁性绘图贴纸
	1.要求：能配合实训室工业机器人涂胶轨迹磁性贴纸2.尺寸：855mm×405mm（适用于已有设备ABB工作站）
	20
	张

	218
	快速接头
	1.名称：自锁快插气管C式快速接头；2.要求：公头PP20接8mm管
	50
	个

	219
	快速接头
	1.名称：自锁快插气管C式快速接头；2.要求：公头PP30接10mm管
	50
	个

	220
	快速接头
	1.名称：自锁快插气管C式快速接头2.要求：母头SM20外螺纹12.7mm，2分1/4
	50
	个

	221
	快速接头
	1.名称：自锁快插气管C式快速接头2.要求：母头SM30外螺纹16mm，2分1/4
	50
	个

	222
	自攻干壁钉
	1.名称：自攻干壁钉；2.要求规格：M3.5*353.头型：沉头；4.材质：碳钢；5.类别：自攻螺钉
	10
	盒

	223
	细齿塑料线槽
	1.名称：高60宽40塑料线槽；2.尺寸：高60mm宽40mm长2米；3.材质：PVC塑料；4.颜色：灰色5.安装孔距：40mm；6.齿宽：4mm；7.齿距：4mm
	100
	根

	224
	RV多股软铜芯线
	1.规格：0.75mm²（黑色）(多股)；2.长度：100m；
	35
	卷

	225
	RV多股软铜芯线
	1.规格：1.5mm²（黑色）(多股)；2.长度：100m；
	15
	卷

	226
	RV多股软铜芯线
	1.规格：2.5mm²（黑色）(多股)；2.长度：100m；
	5
	卷

	227
	电缆线
	1.RVV铜芯电缆护套线；2.规格：3*0.75mm²（黑色）(3芯，每芯内为多股软铜线)；3.长度：100m
	20
	卷

	228
	电缆线
	1.RVV铜芯电缆护套线；2.规格：4*0.75mm²（黑色）(4芯，每芯内为多股软铜线)；3.长度3：100m
	10
	卷

	229
	电缆线
	1.RVV铜芯电缆护套线；2.规格：5*0.75mm²（黑色）(5芯，每芯内为多股软铜线)；3.长度：100m
	7
	卷

	230
	电缆线
	1、RVV铜芯电缆护套线；规格：4*1.5mm²（黑色）(4芯，每芯内为多股软铜线)；长度：100m4.要求：符合国标标准
	5
	卷

	231
	油性笔
	1.名称：双头油性笔记号笔；2.颜色：黑色；3.墨水类型：油性墨水；4.笔头材质：纤维；5.要求：可以在标签纸上书写速干
	200
	支

	232
	粘块
	1.名称：塑料带胶自粘扎带固定底座；2.规格：20x20mm3.要求：可以在配电柜内粘贴使用理线；每包不少于50个
	100
	包

	233
	网格桥架L形固定件
	1.名称：网格桥架L形固定件2.规格：L245mm*W53mm*H150mm3.要求：支持宽220mm高55mm的网格桥架的侧装4.材质：热镀锌
	50
	个

	234
	电动冲击十字批头
	1.名称：电动冲击十字批头；2.规格：PH2；3.尺寸：Φ4.5*100mm；4.硬度：HRC62；5.要求：附带强力磁套
	30
	个

	235
	多股软地线（黄绿双色）
	1.RV多股软铜芯地线；2.规格：6mm²（黄绿双色）(多股)；3.长度：100m；4.要求：符合国标标准RV6平方；5.材质：铜
	10
	卷

	236
	多股软地线（黄绿双色）
	1.RV多股软铜芯地线；2.规格：1.5mm²（黄绿双色）(多股)；3.长度：100m；4.要求：符合国标标准RV1.5平方；5.材质：铜
	10
	卷

	237
	电位器
	1.名称：精密多圈电位器2.总尺寸：22*25.6mm3.轴长：20.6mm4.总圈数：10圈螺旋形电阻体5.要求：阻值为10k、需要配套附件及刻度旋钮
	50
	个

	238
	曲线锯锯条
	1.名称：曲线锯锯条；2.总长：83mm3.齿距：1.4mm；4.接柄：单把柄（T形柄）5.应用领域：可以进行2-5mm不锈钢钢板的切割
	50
	个

	239
	水性笔
	1.名称：双头水性记号笔；2.颜色：黑色3.墨水类型：水性墨水；4.笔头材质：纤维5.要求：可以在光滑木板上书写使用湿巾即可擦除；每盒不少于10支。
	30
	盒

	240
	宝塔钻
	1.名称：宝塔钻头；2.规格：4m'm-12mm（5阶）3.要求：六角柄直柄
	20
	个

	241
	防滑十字批头
	1.名称：防滑十字批头；2.规格：90mm3.要求：抗冲击、打滑
	30
	个

	242
	自粘式砂纸
	1.名称：自粘式砂纸2.规格：三角砂砂纸120目,175mm*75mm
	100
	片

	243
	塑料墙槽
	1.名称：塑料墙槽；2.尺寸：2000mm*60mm*60mm3.壁厚：2mm；4.材质：阻燃PVC
	100
	条

	244
	粘性标尺
	1.名称：粘性标尺；2.规格：宽12.5mm*正向2000mm3.要求：耐磨烤漆（白色）
	50
	条

	245
	冷轧镀锌钢板
	1.名称：冷轧镀锌钢板2.规格：650mm*470mm*2mm
	10
	块

	246
	网格桥架
	1.名称：开放式网格桥架；2.尺寸：3000mm*220mm*55mm；3.丝径：5mm；4.材质：热镀锌
	30
	条

	247
	合金开孔器
	要求可以切割3mm厚的不锈钢板、硬度为硬质合金；Φ16mm1个、Φ20mm2个、Φ22mm1个、Φ25mm1个，4种规格为1套，1套含5个。
	30
	套

	248
	不锈钢管
	1.名称：不锈钢管；2.规格：直径25mm长2m(厚0.8mm)；3.材质：不锈钢
	20
	根

	249
	PVC电工套管
	1.名称：PVC电工套管；2.规格：直径25mm长2m（厚2mm）；3.材质：PVC
	10
	根

	250
	不锈钢垫片
	规格：5mm*15mm*(厚)1.2mm；每包不少于500片
	2
	包

	251
	RJ45网线
	符合 FCTP 布线标准，GP2×2 结构 TP 布线导线，适配 2×2 通道通讯接口，通用型，4 芯屏蔽超五类线缆
	200
	米

	252
	防水接头
	1.名称：塑料电缆防水固定接头；2.规格：M16*1.5螺纹长度15mm；3.材质：塑料
	10
	个

	253
	防水接头
	1.名称：塑料电缆防水固定接头；2.规格：M20*1.5螺纹长度15mm；3.材质：塑料
	50
	个

	254
	防水接头
	1.名称：塑料电缆防水固定接头；2.规格：M25*1.5螺纹长度15mm；3.材质：塑料
	5
	个

	255
	防割手套
	1.名称：防割手套；2.要求：3级防割、尺寸9码
	3
	双

	256
	工业插头和插座
	1.名称：工业插头；2.规格：4芯16A；3.要求：IP44、全铜插芯；4、插头和插座各1个为1套
	10
	套

	257
	包装塑料薄膜
	1.名称：包装塑料薄膜2.规格：50cm*500M透明无色,厚度2.0丝。
	10
	卷

	258
	气管
	规格：φ4蓝色
	8
	卷

	259
	气管
	规格：φ6蓝色
	2
	卷

	260
	气管
	规格：φ8蓝色
	2
	卷

	261
	电磁阀
	单电控两位五通气动换向阀；标准电磁驱动线圈，气口布局、安装孔距、阀体外形尺寸满足原位无损装配替换，供气压力、电气电压参数匹配系统工况。
	50
	个

	262
	PLC通讯线
	USB 转圆形 8 针接头通讯线缆，遵循 RS232 通讯标准；圆形 8 针接头机械外形、引脚定义尺寸匹配可编程控制器通讯接口，支持程序读写与数据传输。
	30
	根

	263
	气缸
	迷你气缸，缸径 6mm，有效行程 30mm，整机总长 107.5mm，气口连接螺纹 M5×0.8；前端安装结构、缸体外形尺寸满足原位直接装配替换。
	20
	个

	264
	节流阀
	φ4
	160
	个

	265
	节流阀
	φ4
	20
	个

	266
	气动消音器
	类型：宝塔型；尺寸：M4
	160
	个

	267
	气动直接口
	尺寸：M4φ4
	160
	个

	268
	气动直接口
	尺寸：M4φ6
	30
	个

	269
	吸盘
	1.尺寸：φ20*12mm；2.材质：硅胶；3.颜色：白色；4.类型：平型。
	20
	个

	270
	顶丝
	1.M2*4(长度4mm)2.类别：紧定螺钉平头内六角紧定螺钉；3.标准类型：国标C-GB80-DIN916；黑色碳钢材质。
	500
	个

	271
	顶丝
	1.M1.6*4(长度4mm)2.类别：紧定螺钉平头内六角紧定螺钉；3.标准类型：国标C-GB80-DIN916；4.黑色碳钢材质。
	500
	个

	272
	VH3.96mm接插件
	1.2P整套胶壳插头+直插座+簧片；2.型号：VH；3.间距：3.96；4.线数：2～15；5.适用线规：AWG＃22～＃18；6.额定电压：250VDC/AC（有效值）；7.额定电流：7.0A；8.耐压值：1000VAC（有效值）；9.工作温度：-25℃～+85℃；10.绝缘电阻：≥1000MΩ；11.接触电阻：≤0.02Ω；12.适用印制板厚度：1.6mm。
	200
	套

	273
	螺丝
	1. m3x10mm；杯头；不锈钢材质；强度等级：A2-70
	2
	斤

	274
	螺丝
	1. m3x12mm；杯头；不锈钢材质；强度等级：A2-70
	3
	斤

	275
	螺丝
	1. m3x20mm；杯头；不锈钢材质；强度等级：A2-70
	3
	斤

	276
	螺丝
	1. m3x8mm；杯头；不锈钢材质；强度等级：A2-70
	3
	斤

	277
	螺丝
	1. m3x30mm；杯头；不锈钢材质；；强度等级：A2-70
	3
	斤

	278
	圆头内六角螺钉
	1.M3x1Omm；2.不锈钢材质；4.；强度等级：A2-70
	5
	斤

	279
	PLA线材
	1.黑色PLA材质；2.基材:PLA；3.直径:1.75mm；4.重量:1kg；5.熔点:220℃；6.线材尺寸精度、卷盘结构满足主流封闭式 FDM 桌面 3D 打印机装载与连续进料要求，打印过程无打滑、堵头。适用于现太尔时代3DP-25-4F型有3D打印机
	30
	卷

	280
	PLA线材
	1.蓝色PLA材质基材:PLA；2.直径:1.75mm；3.重量:1kg；4.熔点:220℃；5.线材尺寸精度、卷盘结构满足主流封闭式 FDM 桌面 3D 打印机装载与连续进料要求，打印过程无打滑、堵头。适用于现有太尔时代3DP-25-4F型3D打印机
	30
	卷

	281
	PLA线材
	1. 白色PLA材质基材:PLA；2.直径:1.75mm；3.重量:1kg；4.熔点:220℃；5.线材尺寸精度、卷盘结构满足主流封闭式 FDM 桌面 3D 打印机装载与连续进料要求，打印过程无打滑、堵头。适用于现有太尔时代3DP-25-4F型3D打印机
	30
	卷

	282
	3D喷头
	FDM 打印喷头，支持 PLA 耗材打印；安装尺寸、管路接口、加热参数适配封闭式桌面 FDM 3D 打印机，装配后出料均匀，不易堵头，适用于现有太尔时代3DP-25-4F型3D打印机。
	5
	个

	283
	多孔平板
	1.结构形式：多孔平板2.尺寸、安装孔位适配封闭式桌面 FDM 3D 打印机工作台表面3.利于模型附着，便于成型件拆卸，满足 PLA 材料打印工况，适用于现有太尔时代3DP-25-4F型3D打印机。

	2
	个

	284
	3D打印平板
	3D 打印柔性贴面成型平板，表面粘接性能均衡，打印工件易于拆卸；外形尺寸、侧边限位卡位适配封闭式桌面 FDM 3D 打印机工作台，耐受 PLA 打印工况温度，适用于现有太尔时代3DP-25-4F型3D打印机。

	2
	个

	285
	熔断器配熔芯
	尺寸∅10×38；型号RT18-32；额定电流5A，额定电压500V规格：3P
	200
	个

	286
	熔断器配熔芯
	 尺寸∅10×38型号RT18-32额定电流5A额定电压500V规格：2P
	200
	个

	287
	熔断器配熔芯
	尺寸∅10×38；型号RT18-32；额定电流5A，额定电压500V规格：1P
	200
	个

	288
	中间继电器
	型号JZ7-44触头数量4开4闭线圈电压380V
	200
	个

	289
	行程开关
	LX19-001直动式限位开关额定电压：AC380V至少具有2常开和2常闭的触头数量
	200
	个

	290
	交流接触器
	型号：CJX2-09额定电压：380V主触点配置‌：3极（3NO），辅助触头可选1NO（常开）。
	100
	个

	291
	交流接触器线圈
	型号：CJX2-09额定电压：220V与购买的交流接触器配套实现线圈更换
	200
	个

	292
	交流接触器线圈
	型号：CJX2-09额定电压：36V与购买的交流接触器配套实现线圈更换
	200
	个

	293
	中间继电器线圈
	型号JZ7-44线圈电压：220V与购买的中间继电器配套实现线圈更换
	200
	个

	294
	中间继电器线圈
	型号JZ7-44线圈电压：36V与购买的中间继电器配套实现线圈更换
	200
	个

	295
	变压器
	BK--25(输入380、四组输出36v\24v\12v\6.3v
	20
	个

	296
	万用表测试线
	通用MF-47型，红、黑表棒
	100
	对

	297
	信号指示灯（绿色）
	Φ22mm 面板安装 LED 电源指示灯，AC12-450V 宽电压通用，阻燃壳体、抗干扰长寿命，控制柜设备运行状态指示，可直接替换现场在用同规格器件。
	200
	个

	298
	信号指示灯（黄色）
	Φ22mm 面板安装 LED 电源指示灯，AC12-450V 宽电压通用，阻燃壳体、抗干扰长寿命，控制柜设备运行状态指示，可直接替换现场在用同规格器件。
	200
	个

	299
	信号指示灯（红色）
	Φ22mm 面板安装 LED 电源指示灯，AC12-450V 宽电压通用，阻燃壳体、抗干扰长寿命，控制柜设备运行状态指示，可直接替换现场在用同规格器件。
	200
	个

	300
	信号指示灯（白色）
	Φ22mm 面板安装 LED 电源指示灯，AC12-450V 宽电压通用，阻燃壳体、抗干扰长寿命，控制柜设备运行状态指示，可直接替换现场在用同规格器件。
	200
	个

	301
	信号指示灯（蓝色）
	Φ22mm 面板安装 LED 电源指示灯，AC12-450V 宽电压通用，阻燃壳体、抗干扰长寿命，控制柜设备运行状态指示，可直接替换现场在用同规格器件。
	200
	个

	302
	旋钮开关
	型号：LA156或(LA38-39)触点配置：1常开+1常闭组合，安装方式：螺纹固定式
	100
	个

	303
	手动型Y--▽启动器
	QX1-13型380V可手动切换电动机Y--▽状态，具有保护功能
	50
	个

	304
	万能转换开关
	型号：LW5D-16适用于交流50Hz，电压至550V及直流电压至440V的电路中，用于电气控制转换和直接控制380V、5.5kW及以下的三相鼠笼型异步电动机‌、三档一节
	50
	个

	305
	玻璃保险丝
	尺寸6*30mm额定电流3A额定电压250V
	1000
	个

	306
	玻璃保险丝
	尺寸6*30mm额定电流5A额定电压250V
	1000
	个

	307
	玻璃保险丝
	尺寸5*20mm额定电压250V，额定电流3A，5A各500个
	1000
	个

	308
	绕线式电动机
	教学演示用，三相绕线型转子交流异步电动机;输入电压380V，功率约80w，转速每分钟500转至800转。该电机模型外壳为透明有机玻璃制作，内部结构按电机原理制作，能够通电转动演示，适合教学演示使用‌
	10
	台

	309
	双速电机
	教学演示用，卧式双出轴双速教学演示用电机;‌额定功率‌不大于180瓦;‌额定转速‌高于1400转每分钟（rpm）双速极数‌：支持4/8极调速;‌适用电压范围‌：36伏特及以上，1000伏特以下
	10
	台

	310
	速度继电器
	教学演示用工作电压‌：500V;‌触点形式‌：单刀单掷;‌触点额定电流‌：2A;‌开关负向电压‌：500V;‌开关正向电压‌：500V;‌线圈类型‌：锁存，单线圈
	10
	个

	311
	国标BVR多股软导线（100米）
	额定电压为450/750V‌；规格为0.3平方；红蓝黄均分
	50
	卷

	312
	国标BVR多股软导线（100米）
	额定电压为450/750V‌；规格为0.5平方；红绿黄黑均分
	400
	卷

	313
	国标BVR多股软导线（100米）
	额定电压为450/750V‌；规格为0.75平方；红绿黄均分
	150
	卷

	314
	国标BVR多股软导线（100米）
	额定电压为450/750V‌;规格为1平方;红绿黄均分
	150
	卷

	315
	国标BVR多股软导线（100米）
	额定电压为450/750V‌;规格为1.5平方;红绿黄均分
	90
	卷

	316
	国标BVR多股软导线（100米）
	额定电压为450/750V‌;规格为2平方;红蓝黄均分
	30
	卷

	317
	国标BV单股硬线
	额定电压为450/750V；规格为2平方；导体材料‌：单芯硬导体，导体技术要求符合 GB/T 3956-2008《电缆的导体》 国家标准规定；红蓝黄各10卷，每卷100米。
	30
	卷

	318
	加高按钮盒
	规格：3孔按钮盒；孔径：25—30MM；材质：塑料外壳
	150
	个

	319
	加高按钮盒
	规格：2孔按钮盒孔径：25—30MM材质：塑料外壳
	50
	个

	320
	LA38系列开关
	安装孔径：φ22颜色：红色1常开1常闭复合按钮电压：AC220控制电流：10A
	300
	个

	321
	LA38系列开关
	安装孔径：φ22颜色：绿色1常开1常闭复合按钮电压：AC220控制电流：10A
	500
	个

	322
	LA38系列开关
	安装孔径：φ22颜色：蓝色1常开1常闭复合按钮电压：AC220控制电流：10A
	300
	个

	323
	镀锌螺丝
	规格：M4*15螺丝为圆头十字
	5
	斤

	324
	镀锌螺丝
	规格：M3*6螺丝为圆头十字
	5
	斤

	325
	按钮螺丝
	M3x6（配套6x6方型垫片）材质：镀锌、镀镍或不锈钢
	5
	斤

	326
	按钮螺丝
	M3.5x6（配套7x7方型垫片）材质：镀锌、镀镍或不锈钢
	5
	斤

	327
	U型DZ47电气安装钢导轨
	规格：35x7.5mm长度为1米中间打孔
	50
	根

	328
	热过载继电器
	型号：JR36-20整定电流4.5-7A额定绝缘电压：690V复位方式：手动复位或自动复位保护功能：电机保护、缺相保护安装方式‌：导轨安装
	40
	个

	329
	热过载继电器
	型号：JR36-20整定电流1.5-2.4A复位方式：手动复位或自动复位保护功能：电机保护、缺相保护安装方式‌：导轨安装
	200
	个

	330
	通电延时式时间继电器及配套底座（带瞬动触头）
	AC380V;延时触点:1常开1常闭；瞬动触点1常开1常闭
	100
	个

	331
	通电延时式时间继电器及配套底座（带瞬动触头）
	AC220V;延时触点:1常开1常闭；瞬动触点1常开1常闭
	100
	个

	332
	断电延时式时间继电器及配套底座（带瞬动触头）
	AC380V;延时触点:1常开1常闭；瞬动触点1常开2常闭
	50
	个

	333
	接线端子排
	规格：TD--302030A20组轨道式
	200
	只

	334
	塑料布线槽
	材质PVC；25mm×25mm单根长度2M反扣式盖板
	200
	根

	335
	绝缘胶布
	电工通用黑色绝缘胶布
	200
	卷

	336
	三相空气开关
	型号：DZ47—63或NXB—63额定电压：1000V以下额定电流：10A级数：3P
	50
	只

	337
	单相空气开关
	型号：DZ47—63或NXB—63额定电压：1000V以下额定电流：10A级数：1P
	50
	只

	338
	验电笔螺丝刀式
	用于学生平时实训设备检测，电压测量范围0—500V可发光式塑料柄，金属感
	100
	支

	339
	验电笔发光氖管
	AC0-220V与购买验电笔配套
	200
	个

	340
	数字号码管
	规格：2.5平方数字0-9
	50
	卷

	341
	铜芯电缆
	YJV的3×6mm²电缆，每卷长度不少于90米
	2
	卷

	342
	货架
	用于放置实训耗材、仪表、实验模块等，货架的承受力不少于300kg，立柱采用金属材质，有上中下三层，货架各层可自己调节；高度：不小于1800mm；宽度：不小于500mm；长度：不小于1800mm
	15
	组

	343
	▲电烙铁（内热式）
	发热芯材质：陶瓷发热芯；烙铁头类型：尖头加刀头可更换；功率：80W；要求：极速加热，握把防滑，智能恒温，抗腐蚀不锈钢套管，安全接地三角插头
	300
	个

	344
	尖头镊子
	材质：不锈钢，防锈防腐蚀，扁平头
	200
	把

	345
	数字式万用表
	数显式功能至少包括：通断/二极管、自动关机、背光功能、火线识别、读值锁定、频率测量、真有效值、保险管保护、感应电压、交直电流测量、交直电压测量、电容功能、三极管测量；
	200
	台

	346
	多功能网线钳
	具有6P和8P网线头剥/剪/压功能，钳头材质：碳素结构钢，手柄材质：TPE，手柄带固定铁环
	50
	把

	347
	网线测试器
	寻线，对线，60V耐压防烧，支持POE寻线，可检测正负极，带手电筒功能、耳机功能，接口：RJ45、RJ11，电池：9V
	50
	台

	348
	内六角扳手套装
	规格：球头，九件套装加长内六角，带磁；材质：S2工具钢；硬度≥HRC60；整体热处理；90°弯折
	50
	套

	349
	十字螺丝刀
	规格：5*200材质‌：S2工具钢；硬度≥HRC60，带强磁
	250
	把

	350
	十字螺丝刀
	规格：3*200材质‌：S2工具钢；硬度≥HRC60，带强磁
	350
	把

	351
	剥线钳
	8寸电工专用可削、压、剥、断、夹能用于不同直径导线的剥线任务；刃口硬度≥HRC60
	350
	把

	352
	一字螺丝刀
	规格：5*100材质‌：S2工具钢；硬度≥HRC60，‌带强磁，能拆卸小型或中等大小的电子设备
	350
	把

	353
	熔断器熔体
	尺寸∅10×38型号RT18-32额定电流5A
额定电压500V材质：陶瓷
	500
	个

	354
	焊条
	J422.φ3.2×350mm,20KG/箱
	5
	箱

	355
	二保焊焊丝
	GB/T8110 标准 ER50-6 级碳钢实心气保焊丝，直径 1.2mm，镀铜处理，20kg / 箱，用于低碳钢二氧化碳气体保护焊接,供货产品化学成分、力学性能、焊接工艺性能完全符合 GB/T 8110 中 ER50-6 指标，线盘内孔尺寸适配常规送丝机。

	5
	箱

	356
	铁板
	材质20号钢，厚6mm*200mm*100mm，
其中尺寸误差 ±0.5mm
	5000
	块




第二包
（一）主要标的物
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	▲中间继电器
	（含继电器本体 + 配套安装底座），直流线圈电压 DC24V，4 组转换触点（4 常开 + 4 常闭），触点额定电流 6A；继电器本体外形 28mm×22.5mm×29mm，底座采用螺栓接线端子，适配 35mmDIN 导轨安装；（适用于现有西门子设备（触头LZX:PT570024 底座LZX:PT5A5L24 DC24V）配套使用）
	30套
	工业
	是
	


（二）技术参数及要求
	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	电动扳手套筒头
	名称：电动扳手套筒头（易损更换装）1. 适配 电动扳手；2. 规格：10-24mm 全规格；3. 材质：CR-V 铬钒合金钢；4. 表面处理：发黑防锈；
	5
	套

	2
	多功能剥线钳
	名称：多功能剥线钳（易损刃口更换装）；1. 规格：7 寸 20 合一；2. 材质：铬钒合金钢；3. 可更换刃口配件；4. 适用线径：0.2-6 平方；5. 更换周期：刃口磨损后更换；
	5
	把

	3
	套筒组合套装
	名称：套筒组合套装（易损套筒头补充装），1 件 6.3mm 系列专业快速脱落棘轮扳手（小飞）；14 件 6.3mm 系列 6 角套筒（3.5mm-14mm）；多种接杆、旋具套筒、万向接头等配件，共 52 件；材质：CR-V 铬钒合金钢，
	5
	套

	4
	电缆剪
	名称：电缆剪（易损刃口配件）；1. 规格：7 寸；2. 材质：铬钒合金钢；3. 可更换弧形刃口；4. 剪切范围：≤Φ16mm 电缆；5. 更换周期：刃口出现崩口、磨损后更换；
	10
	把

	5
	折叠式垃圾桶
	1.名称：圆林折叠垃圾桶；2.尺寸：36cm*36cm*40cm3.要求：底部耐磨、加厚、可折叠收纳
	10
	个

	6
	水口钳
	名称：水口钳（易损刃口更换装）；1. 规格：6 寸 160mm；2. 材质：铬钒钢；3. 可更换平口刃口；4. 开口上限：20mm；5.要求：能够平整轻松的截断扎带
	10
	个

	7
	电缆剥线器
	名称：电缆剥线器（易损剥线刀片配件）；1. 规格：长 135mm；2. 材质：高速钢；3. 可更换圆形 / 扁形剥线刀片；4. 剥线范围：圆线 8-13mm、导线 0.2-4 平方；
	5
	把

	8
	计时器
	1.名称：电子计时器；2.要求：可背部磁吸
	10
	个

	9
	锂电池温风枪套件
	名称：（易损风嘴 / 加热芯配件套装）；2.要求：充电式18v带电池带充电器；3.标配弯头风嘴（32×33mm）、缩径喷嘴（9mm）及缝隙吸尘嘴；4.两档温度设置（300°C、500°C）
	5
	把

	10
	卷尺
	长度：5m；包胶自锁卷尺5mx19mm包胶自锁钢；
	5
	个

	11
	T字扳手
	公制2.5mm长152mm；材质：铬钒合金钢；
	10
	个

	12
	T字扳手
	公制2mm长152mm；材质：铬钒合金钢；
	10
	个

	13
	一字、十字螺丝刀组套
	六件套；型号：66-301-23；颜色分类：-字1.0x45mm66-301-23.-字1.6x45mm66-302-23.-字1.8x45mm66-303-23.-字2.0x45mm66-304-23.一字2.5x45mm66-305-23.-字3.0x45mm66-306-23.-字2.0x80mm66-314-23.-字2.5x80mm
	5
	盒

	14
	多功能螺丝刀套装
	60 件套公制精密磁性螺丝刀套装，金属手柄，批头铬钒合金钢材质，带强磁吸附，含多规格异型批头及延长杆，便携盒收纳，用于设备精密拆装维修,供货批头必须为铬钒钢淬火工艺，公制尺寸统一，磁吸力度可靠，整套配件数量足额。
	7
	套

	15
	公制内六角扳手7件套
	材质：铬钒合金钢；7件套加长公制平头磁性内六角扳手，规格 1.5–6mm，带磁吸、彩色规格区分，供货必须为加长特长款平头，不可用短款、球头款替代。
	5
	套

	16
	数字示波器套件
	通道数：双通道；屏幕尺寸：7寸；供电方式：插线供电；带宽：100MHZ；实时采样率：1GS/s；存储深度：240Kbit；垂直灵敏度：50mV-500V；时基范围：50s-10ns输入阻抗：1MΩ；输入耦合：AC/DC；触发类型：上升沿/下降沿；触发方式：单次/手动/自动；测量参数：12种；支持光标测量、FFT功能、X-Y模式；信号发生器：正弦波10MHz，其他波形2MHz输出频率；信号输出：14种
	15
	台

	17
	辅助接触器1
	电磁交流接触器，3 极主触点，AC-3 工作制 400V 额定电流 7A，直流线圈电压 DC24V，配置内置 1 常闭辅助触点；本体外形 45mm×57.5mm×73mm，螺栓接线端子，适配 35mmDIN 导轨安装；（适用于现有西门子3RT2015-1BB42-0CC0（24V）1NC接触器）
	5
	个

	18
	辅助接触器2
	电磁交流接触器辅助触点2常开+2常闭集成辅助触点；可与17适配；（适用于现有西门子3RT2016-1BB44-3MA0（24V）接触器）
	5
	个

	19
	安全继电器
	工作控制电压 24V 交直流通用；配置 3 路安全常开触点 + 1 路信号常闭触点；本体外形宽 22.5mm× 高 100mm× 深 122mm；直插笼式弹簧接线端子，适配标准 35mm DIN 导轨安装；（适用于现有西门子3SK1111-2AB30接触器）
	2
	个

	20
	电动扳手套件
	电机类型：铜无刷电机，动力更强、效率更高。最大输出功率：相当于交流450W。扭矩范围：低档350N・m，中档400N・m，高档488N・m。空载转速：低档1800r/min，中档2100r/min，高档2400r/min。冲击频率：低档2600r/min，中档3000r/min，高档3500r/min。方形驱动尺寸：12.7mm（1/2英寸）。配套电池数量：两个电池。电池容量：6.0Ah
	5
	套

	21
	按钮指示灯
	LED 发光模块，内置白色 LED 光源，工作电压 6~24V AC/DC，螺栓紧固接线端子，底部卡扣式安装结构；本体外形宽 9.8mm× 高 33.2mm× 深 29.4mm，适配 22mm 标准操作头配套组装；
	10
	个

	22
	▲中间继电器
	（含继电器本体 + 配套安装底座），直流线圈电压 DC24V，4 组转换触点（4 常开 + 4 常闭），触点额定电流 6A；继电器本体外形 28mm×22.5mm×29mm，底座采用螺栓接线端子，适配 35mmDIN 导轨安装；（适用于现有西门子设备（触头LZX:PT570024 底座LZX:PT5A5L24 DC24V）配套使用）
	30
	套

	23
	交流接触器
	电磁交流接触器，3 极主触点，AC-3 工作制 400V 额定电流 7A，直流线圈电压 DC24V，配置内置 1 常闭辅助触点；本体外形 45mm×57.5mm×73mm，螺栓接线端子，适配 35mmDIN 导轨安装；（适用于现有西门子3RT2015-1BB42DC24设备）
	12
	个

	24
	电磁辅助接触器
	2 常开 + 2 常闭触点配置，AC-15 工作制，直流线圈电压 DC24V；本体外形 45mm×57.5mm×73mm，螺栓接线端子，适配 35mmDIN 导轨安装；端子排布、壳体安装轮廓尺寸满足原位装配替换；适用于现有西门子3RH6122-1BB40DC24设备）
	10
	个

	25
	安全继电器
	工作控制电压 24V 交直流通用；配置 3 路安全常开触点 + 1 路信号常闭触点；本体外形宽 22.5mm× 高 100mm× 深 122mm；直插笼式弹簧接线端子，适配标准 35mm DIN 导轨安装；（适用于现有西门子3SK1111-2AB30设备）
	2
	个

	26
	接触器辅助触头
	接触器正装辅助触头模块，配置 2 组常开触点、2 组常闭触点，正装卡装式安装结构；适配对应规格接触器本体，螺栓接线端子；（适用于西门子3RH6911-1HA22设备）
	20
	个

	27
	时间继电器
	电子式时间继电器，支持多档延时调节，配备 1 组转换触点；本体宽度 17.5mm，螺钉紧固接线端子，适配 35mm 标准 DIN 导轨安装；（适用于现有西门子7PV2设备）
	9
	个

	28
	数字图像配件
	1.搭载≥500万像素镜头；2.具备360°水平旋转和至少108°垂直旋转的广阔视角；3.具有人形移动追踪功能；4.摄像机内置大直径扬声器；5.双向语音通话；6.配备大于等于64G内存。
	10
	个

	29
	无线路由器
	网络标准：支持Wi-Fi7，无线速率：2.4GHz频段理论协商速率688Mbps，5GHz频段理论协商速率2882Mbps，双频段且有双频优选功能。
	10
	个

	30
	手推平板车
	平板车承重大于200KG，平板尺寸大于600×800mm，具有万向轮，推拉杆可以折叠。
	3
	个

	31
	硅片
	4寸,100um
	50
	片

	32
	显影液
	浓度：2.38% ；主要成分：四甲基氢氧化铵
	8
	升

	33
	光刻胶
	i-line（365nm）正性光刻胶，主感光波长为 365nm 紫外波段，兼容 h-line 曝光，主要用于 MEMS 微结构、厚胶电镀、高深宽比微纳图形光刻转移工艺。每瓶不低于250ml
	2
	瓶

	34
	去胶液
	NMP；4L/瓶
	2
	瓶

	35
	ipa
	电子级，高纯度99.9%
	4
	升

	36
	工业乙醇
	99%纯度，500ml/瓶
	8
	瓶

	37
	口罩
	一次性口罩
	800
	副

	38
	pvc手套
	1. 主体材质：PVC；2.尺码：M码；3.颜色：蓝色；4.类型：无粉
	500
	双

	39
	网帽
	一次性防尘网帽
	1000
	副

	40
	粘尘垫
	尺寸：90×60cm,30页/本
	20
	本

	41
	匀胶机一次性衬底
	180mm—次性内衬，与现有设备配套
	80
	个

	42
	防酸碱垃圾袋
	不小于50×60cm
	50
	个

	43
	棕滴瓶
	英式滴瓶棕色30ml附胶帽
	20
	个

	44
	无纺布一次性鞋套
	均码，采用聚酯（PET）无纺布，具有柔软、透气、耐磨等特点。一次性无纺布鞋套克重不低于5克/只
	500
	双

	45
	防静电无尘室鞋套
	均码，采用5mm条纹或网格防静电布料
	500
	双

	46
	机械制图教学模型教具
	配套劳动社会保障出版社，技工类院校机械类通用教材《机械制图》不低于第七版书中造型
	1
	套

	47
	全自动流水线喷码机专用墨盒
	1、喷印规格：最大喷码高度 25.4mm，单喷头一体式墨盒结构；2、墨水颜色：黑色，溶剂型快干油墨，干燥时长≤5 秒，附着力优异；3、兼容性：可完美适配项目已投入使用的单喷头热发泡喷码设备，即插即用，芯片识别无异常；4、使用性能：喷印字迹清晰、无断针拖墨，支持高速流水线连续打码，耐摩擦、耐轻度水渍；5、适用基材：可在纸质包装箱、塑料件、金属壳体等多种物料表面稳定喷印。（适用于现有设备型号：中京合X5单喷头喷码机）

	2
	盒

	48
	核电接地铜螺栓
	1.型号：401型；2.名称：新核电接地铜螺栓BB1紧固线夹；3.规格：6-16平方；4.要求：能与网格桥接一起配套使用
	10
	个

	49
	视觉实训配件
	1、600W像素黑白相机；2、可调便携式试验支架（高度600mm）,有小底板；3、镜头选用16MM镜头；4、相机12V供电电源；5、光源控制器；6、相机IO线缆；7、高精度菲林片标定板100mm；8、上述配件必须可以相互配合使用，每套至少配备2个加密狗或者2个节点软件，开放式软件不需要配备，要确保相机可与现有工业相机加密授权体系兼容，并且配套学习资源。
	7
	套

	50
	网孔板
	电工实训网孔板电工学习板电工安装板电器元件安装板金属孔板-单板
尺寸：400mm*500mm
配件：不锈钢把手
厚度：3mm
	12
	块

	51
	单排母座
	2.54mm 4P
	200
	个

	52
	单排母座
	2.54mm 20P
	200
	个

	53
	直针
	XH2.54mm 2P
	200
	个

	54
	端子线
	XHB2.54mm 2P
	200
	个

	55
	贴片电阻
	0805 10K
	5
	盘

	56
	贴片电容
	0805 10UF
	5
	盘

	57
	贴片电容
	0805 100μF
	1000
	个

	58
	贴片 LED 灯珠
	0805
	1000
	个

	59
	双排针
	2*5P 2.54mm
	200
	个

	60
	单排针
	1*4P 2.54mm
	500
	个

	61
	单排针
	1*20P 2.54mm
	100
	个

	62
	拨动开关
	SK10 G2
	200
	个

	63
	降压芯片
	AMS1117-3.3V
	200
	个

	64
	扬声器
	0.25W 8Ω 29mm
	100
	个

	65
	咪头
	52DB 9*7
	100
	个

	66
	智能语音识别模块
	离线智能语音识别模块，支持自学习
	100
	个

	67
	OLED 显示屏
	1.3 寸 128*64 点阵
	100
	个

	68
	单片机
	32 位微控制器，ARM 内核，工作电压 2.0V~3.6V；内置 64K 字节 Flash 存储器、20K 字节 SRAM；LQFP48 贴片封装；具备通用 GPIO、串口、SPI、I2C、ADC 外设；引脚定义、封装外形尺寸满足原位配套焊接使用

	100
	个

	69
	充放电模块
	5V2A Type-C
	100
	个

	70
	舵机
	SG90 180°
	100
	个

	71
	烧录器
	CH340 USB 转 TTL
	100
	个

	72
	7 英寸HMI配件
	1、规格：TFT 液晶显示屏，分辨率 800×480；
2、接口：1× 以太网口、1×RS232、1×RS485、1×USB Host、1×USB Device；3、功能：支持 MCGS 组态软件编程，兼容以太网通讯；4、供电：DC 24V；5、安装方式：嵌入式面板安装；6、环境：宽温宽压，工业级抗干扰设计。
	10
	个

	73
	HMI配件
	1.显示规格：≥7英寸；2.TFT宽屏显示，LED背景光，屏幕宽度≥150mm，屏幕高度≥85mm；3.分辨率不低于800×480像素；4.65536颜色；5.操作方式：按键式/触摸式操作，带有LED的按键，支持屏幕键盘，触摸屏可垂直或横向安装；6.接口：PROFINET接口，具备工业以太网状态LED，支持TCP/IP、SNMP、DCP、LLDP等协议，适用于现有设备，支持包括但不限于EtherNet/IP、MODBUS等协议。7.电源：24VDC，允许范围19.2V-28.8VDC。8.防护等级：正面≥IP65背面≥IP20。
	个
	10

	74
	气动工业吸嘴
	长52mm+15.5mm；行程10mm；连接处需要配M12*1.0螺牙；尾部连接6mm气管
	20
	个

	75
	端子排模组（公、母）
	15芯公头（插针）、15芯母头（插孔）；
接线方式：笼式螺丝端子
	10
	对

	76
	香蕉插头
	安全型转接插头，两端均为 3mm 规格安全防护香蕉插头，插头外形、导电接触尺寸满足线路原位对接装配使用长度1米，适配现有设备香蕉插头接口，绿色黄色各100根
	200
	条

	77
	移动硬盘套件
	1.名称：移动固态存储；2、存储空间：1TB；3.接口类型：主接口USB3.2 Gen2，有USB转Type-C接头；4.外壳材质：金属；5.数据传输速度：读取≥550MB/秒，写入≥450MB/秒；
	10
	个

	78
	RAM存储器
	DDR4 台式机内存条，容量≥8GB，2400MHz 频率，288Pin UDIMM 标准接口，1.2V 低电压，兼容现有设备主板直接扩容升级，运行稳定无蓝屏报错。
	100
	条




第三包
（一）主要标的物
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
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	1
	▲轨道锯
	锂电池两电一充6.0Ah
	2台
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（二）技术参数及要求
	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	起子机
	锂电池两电一充5.0Ah
	2
	把

	2
	▲轨道锯
	锂电池两电一充6.0Ah
	2
	台

	3
	曲线锯
	锂电池两电一充5.0Ah
	2
	把

	4
	切割导轨
	1.9米
	1
	块

	5
	拉杆型材切割机
	功率：1600W，空载转速：1400-3400min-¹，锯片直径：260mm，倾斜角：47/47°，90°/90°切割深度：305×88mm，45°/90°切割深度：215×88mm，90°/90°特殊切割深度：60×120mm，45°/90°边缘型材斜角切割：168mm，台式，带碳刷，插电，电池容量：1Ah以下，额定电压：2.8V，切割木材用。
	1
	台

	6
	冲击钻
	锂电池两电一充5.0Ah
	1
	台

	7
	曲线锯锯片
	锯齿：4-5.2mm，材质：高碳钢，切割厚度:5-50mm,适用：木材，曲线切割。
	50
	盒

	8
	劳保手套
	M码
	50
	双

	9
	墨斗
	自动回线封闭墨斗15米
	20
	个

	10
	墨水
	500g
	5
	瓶

	11
	卷尺
	5米*25mm
	5
	把

	12
	木工夹
	夹持62cm
	6
	把

	13
	木模开孔钻头
	三刃四尖快速钻直径20*115mm
	8
	个

	14
	轨道锯片
	外径：165mm，锯齿：56，钩度：23°，孔径：20mm，齿尖厚度：1.45mm。
	12
	片

	15
	铅笔
	HB六角杆50支/盒
	5
	盒

	16
	地规
	直径2米，钳工划线地规带刻度
	1
	把

	17
	地规直径1米
	钳工划线地规带刻度
	2
	把

	18
	拖线板
	电线长度不低于20米，额定电流不低于16A，额定电压不低于220V，不低于4个五孔插座。
	2
	个

	19
	划针
	钨钢长度140mm
	6
	根

	20
	轨道胶条
	防爆边合适胶条3米一根
	8
	卷

	21
	数显角度尺
	不锈钢数显200mm
	2
	把

	22
	滚筒搅拌机
	手推款 950升 4500w正反转 220v
	1
	台

	23
	钢筋扳手
	轴承
	4
	把

	24
	钢筋钳
	1050
	4
	把

	25
	工装
	黑色 耐磨 结实 多口袋   
	8
	套

	26
	劳保鞋
	防砸-防刺-防绝缘-透气
	8
	双

	27
	安全帽
	白色-旋钮式
	4
	顶

	28
	八角锤
	直径38mm
	4
	把

	29
	冲击钻钻头
	直径10mm*160mm
	10
	根

	30
	冲击钻钻头
	直径12mm*160mm
	10
	根

	31
	冲击钻钻头
	直径16mm*160mm
	10
	根

	32
	起子机钻头
	89mmPH2抗冲击十字批头
	12
	根

	33
	木方
	0.4mm*0.9mm*3m
	200
	根

	34
	钢筋
	直径8mm，长度9m
	600
	根

	35
	钢筋
	直径10mm，长度9m
	600
	根

	36
	钢筋
	直径12mm，长度9m
	600
	根

	37
	扎丝
	22号长度30cm
	40
	kg

	38
	水泥
	硅酸盐水泥C40
	60
	袋

	39
	黑木板
	覆膜板/1.22*2.44*0.018m（黑板
	400
	张

	40
	除锈剂
	多用途除锈剂500ML装
	40
	瓶

	41
	倒角条
	PVC圆弧倒角条（25mm*mm）3m长
	40
	条

	42
	记号笔
	黑\白  12支/盒分粗细头
	20
	盒

	43
	口罩
	一次性每箱100枚
	10
	箱

	44
	耳塞
	通用款
	200
	付

	45
	螺丝钉
	M3.5*50
	10
	kg

	46
	螺丝钉
	M3.5*30
	10
	kg

	47
	螺丝钉
	M3.5*22
	10
	kg

	48
	干磨砂纸
	150目数
	50
	包

	49
	劳保手套
	L码
	50
	双

	50
	密码链条锁
	4*1000mm
	2
	个

	51
	计算器
	通用款2台，专业款2台
	4
	台

	52
	瓷砖
	陶土砖150*150mm
	5500
	片

	53
	瓷砖
	陶土砖100*200mm
	3500
	片

	54
	瓷砖
	陶土砖100*300mm
	2500
	片

	55
	瓷砖
	陶土砖200*200mm
	2500
	片

	56
	瓷砖
	陶土砖300*300mm
	1700
	片

	57
	瓷砖
	陶土砖300*450mm
	1000
	片

	58
	瓷砖（马赛克）
	300*300mm
	500
	片

	59
	瓷砖胶
	20kg
	600
	袋

	60
	填缝剂
	2kg
	200
	袋

	61
	泡沫砖
	600*240*200mm
	800
	块

	62
	刀头
	T型瓷砖推刀
	20
	个

	63
	阳角条
	8.8*8*8mm
	100
	根

	64
	阳角条
	11.1*11.6*10.3mm
	100
	根

	65
	干混砂浆
	RPR粗砂  40kg
	100
	袋

	66
	斜卡子
	1mm-4mm
	300
	袋




第四包
（一）主要标的物
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	▲新模拟板件七件套
	模拟左前纵梁前段及纵梁附件； 材质：汽车专用钢板（表面无涂层）； 钢板厚度规格：1.8mm，1.0mm； 组套件数：7 件/套
	10套
	工业
	是
	


（二）技术参数及要求
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	多用途高性能擦拭布
	30公分×35公分≧300张/箱
	10
	箱

	2
	万能原子灰合金腻子
	汽车涂装用，≧2公斤/罐，适用于安徽省中职涂装职业技能大赛
	10
	罐

	3
	门板
	汽车喷涂专用门板，适用于安徽省中职涂装职业技能大赛
	30
	张

	4
	中心冲
	材质：sk碳素工具钢材，宽32.7mm，长165mm，锥长32mm/个
	2
	个

	5
	原子灰
	符合环保低VOC要求，≧3.5KG/桶
	10
	桶

	6
	车用油漆
	通透白，≧1L/桶 适用于安徽省中职涂装职业技能大赛
	2
	桶

	7
	车用油漆
	纯白，适用于安徽省中职涂装职业技能大赛，≧2L/桶
	4
	桶

	8
	车用油漆
	闪烁橙，≧0.5L/桶  适用于安徽省中职涂装职业技能大赛
	4
	桶

	9
	车用油漆
	金黄，≧0.5L/桶 适用于安徽省中职涂装职业技能大赛
	2
	桶

	10
	车用油漆
	亮彩海蓝，≧0.5L/桶  适用于安徽省中职涂装职业技能大赛
	2
	桶

	11
	车用油漆
	发红蓝，≧2L/桶  适用于安徽省中职涂装职业技能大赛
	2
	桶

	12
	车用油漆
	霜雪白，≧0.5L/桶 适用于安徽省中职涂装职业技能大赛
	2
	桶

	13
	车用油漆
	中幼银，≧1L/桶  适用于安徽省中职涂装职业技能大赛
	4
	桶

	14
	车用油漆
	粗闪银，≧2L/桶  适用于安徽省中职涂装职业技能大赛
	4
	桶

	15
	车用油漆
	中闪银，≧2L/桶  适用于安徽省中职涂装职业技能大赛
	4
	桶

	16
	手撕海绵砂纸P400砂纸
	115mm*25m(200片/盒)
	5
	盒

	17
	手撕海绵砂纸P600砂纸
	115mm*25m(200片/盒)
	5
	箱

	18
	一次性喷壶
	一次性免喷漆枪壶600ML（内杯50套，外杯1个，堵头20个）/箱，适用于现有SATA喷枪
	5
	箱

	19
	纸胶布
	材质：皱纹纸，规格：宽10mm，长50M,≧20卷/袋
	2
	袋

	20
	松香水
	1K标准稀释剂，≧10升/桶
	30
	桶

	21
	圆形砂纸180
	圆形6寸17孔尺寸直径150mm 颜色紫≧50片/盒
	6
	盒

	22
	圆形砂纸240
	圆形6寸17孔尺寸直径150mm 颜色紫≧50片/盒
	6
	箱

	23
	手磨砂纸180
	≧80mmx133mm P180 颜色蓝≧100片/箱
	5
	箱

	24
	手磨砂纸240
	≧80mmx133mm P240 颜色蓝≧100片/箱
	5
	箱

	25
	自流瓶底漆
	2K双组份汽车钣金自流平中涂底漆，深灰色，免打磨工艺，适用于钢制车身钣金修复涂装，满足汽车涂装施工规范。
	10
	罐

	26
	新模拟板件七件套精密调色杯
	塑料材质，瓶口直径9.4cm，高9.5cm，底7.3cm，≧20个/箱
	2
	箱

	27
	▲新模拟板件七件套
	模拟左前纵梁前段及纵梁附件； 材质：汽车专用钢板（表面无涂层）； 钢板厚度规格：1.8mm，1.0mm； 组套件数：7 件/套
	10
	套

	28
	模拟板件五件套
	适用于安徽省中职钣金比赛模拟B柱套件ABCDE五件套
	20
	套

	29
	门板
	右前门板，适用于安徽省中职钣金门板修复项目比赛
	35
	块

	30
	导电嘴
	0.6mm和0.8mm各25个
	50
	个

	31
	砂带
	黑砂80目，尺寸330*10mm
	500
	根

	32
	圆盘砂纸
	80目（黄砂），直径125mm,6孔
	500
	张

	33
	气动锯条
	24齿，适用于强斯威JAT-1011气动锯
	100
	根

	34
	防颗粒口罩
	KN95,国标7层防尘带呼吸法
	10
	盒

	35
	焊接自动变光面罩
	自动变光，真彩镜片，配保护片
	20
	个

	36
	 防飞溅护目镜
	可佩戴近视眼镜，PC镜片透光率好
	20
	个

	37
	除油布
	40*40cm，精细纤维，吸水性能好，质地柔软
	100
	条

	38
	焊接工作服
	阻燃电焊服，轻便时尚，中长款，绿色，机械、汽车等行业的焊接生产工作专用电焊服，适合1.75米人穿
	20
	套

	39
	焊接手套
	长款加厚双层牛皮
	50
	副

	40
	塑料焊焊钉
	大波浪，≧500个/袋
	30
	袋

	41
	塑料焊网
	150*200mm
	300
	张

	42
	塑料焊条
	pp三股焊条，黑色≧100根/袋，每根参数5mm*2.5mm*1000mm
	20
	袋

	43
	焊丝
	气体保护焊焊丝，直径0.6mm,15KG
	5
	卷

	44
	焊丝
	气体保护焊焊丝，直径0.8mm,15KG
	15
	卷

	45
	切割防护面罩  
	材质PC聚碳酸酯
	20
	个

	46
	锯条
	12寸双金属柔性18齿
	1500
	根

	47
	锯条
	12寸双金属柔性24齿
	4000
	根

	48
	圆钢
	直径34mm，1米/根
	50
	根

	49
	圆钢
	直径21mm，1米/根
	50
	根

	50
	BV单股硬铜线1.5平方毫米
	100米/卷
	10
	卷

	51
	BV单股硬铜线2.5平方毫米
	100米/卷
	10
	卷

	52
	BVR多股硬铜线2.5平方毫米
	100米/卷
	10
	卷

	53
	多功能鸭嘴剥线钳
	剥线长度2-20mm
	5
	把

	54
	裸端子压线钳
	压接能力0.5-6.0平方毫米
	5
	把

	55
	LED验电笔
	可测24-250V的交流电
	5
	支

	56
	实训手册
	上课写实训报告用，30页（中职、高职各750本）
	1500
	本

	57
	除油布 
	吸水、吸油无纺布
	500
	张

	58
	毛巾
	30*30cm
	100
	个

	59
	12V蓄电池
	免维护 6-QW-36
	2
	个

	60
	12V蓄电池
	免维护 6-QW-60
	6
	个

	61
	汽车零部件清洗剂
	600ml装
	30
	瓶

	62
	汽修工作服
	套装春秋季耐磨L（10套）、XL（50套）、XXL（40套）
	100
	套

	63
	小号棘轮板手套筒
	9mm
	1
	个

	64
	大号棘轮板手套筒
	23mm
	1
	个

	65
	中号棘轮板手套筒
	17mm
	1
	个

	66
	小号棘轮板手套筒
	14mm
	1
	个

	67
	小号棘轮板手套筒
	12mm
	1
	个

	68
	小号棘轮板手套筒
	10mm
	1
	个

	69
	鲤鱼钳
	8寸
	1
	个

	70
	小号棘轮板手短接杆
	50mm
	1
	个

	71
	大号棘轮板手长接杆
	250mm
	1
	个

	72
	汽修铲刀
	长200mm宽30mm
	1
	个

	73
	汽修吸棒
	500mm
	1
	个

	74
	十字螺丝刀
	PHOX60
	1
	个

	75
	中号棘轮板手短接杆
	75mm
	1
	个




第五包
（一）主要标的物
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	▲脚靶
	专业跆拳道/散打脚靶，PU皮革材质，高密度EVA内胆，绑带固定设计，尺寸约40×20cm
	50只
	工业
	是
	


（二）技术参数及要求
	序号
	货品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	音响
	户外便携蓝牙音响，支持U盘/TF卡播放，续航≥8小时，功率≥150W，防水等级IPX4以上
	5
	个

	2
	▲脚靶
	专业跆拳道/散打脚靶，PU皮革材质，高密度EVA内胆，绑带固定设计，尺寸约40×20cm
	50
	只

	3
	气排球
	标准5号气排球，PU材质，圆周76-78cm，重量120-140g，适合室内外比赛训练
	30
	个

	4
	羽毛球拍
	碳素纤维一体拍，重量85-90g，中管弹性适中，拍框破风设计，适合教学与日常训练
	200
	副

	5
	羽毛球
	鸭毛/鹅毛羽毛球，12只/筒，飞行稳定，耐打度高，适合教学与群体活动
	200
	筒

	6
	乒乓球
	40+mmABS新材料乒乓球，三星级，弹性均匀，耐打耐磨，适合教学与基础训练
	400
	个

	7
	乒乓球拍
	5层纯木底板，双面反胶（一面红一面黑），海绵厚度≤4mm，直拍/横拍可选，重量80-95g，弹性适中易操控，适合体育教学与日常训练
	50
	副

	8
	体育器材收纳箱
	容量：≥50L（建议55L-110L）
- 材质：加厚PP5，厚度≥3mm，无毒无味，抗压耐摔
	4
	个

	9
	标签打印机碳带
	11cm*300m
	100
	卷

	10
	工业黄油
	500g
	10
	桶

	11
	三联打印单
	三联两等分
	2000
	张

	12
	胶带切割器
	适用48mm胶带
	10
	个

	13
	快递面单（带背胶）
	正常规格
	400
	张

	14
	快递文件袋
	正常规格
	400
	个

	15
	易碎品标签贴纸
	5cm*5cm
	2000
	张

	16
	已验视贴纸
	正常规格
	2000
	张

	17
	叉车使用工业蒸馏水
	25kg
	10
	桶

	18
	大水桶
	口径 36cm、高 30cm
	5
	个

	19
	长拖把
	宽 70 厘米
	10
	个

	20
	扫帚
	宽 50 厘米
	10
	个

	21
	大簸箕
	35 厘米宽
	10
	个

	22
	快递美工刀
	刀柄长11cm，刀刃9cm
	20
	个

	23
	办公剪刀
	160mm以上
	5
	个

	24
	活页卡纸
	10cm*10cm，50张
	50
	本

	25
	7号电池
	正常规格
	20
	个

	26
	5号电池
	正常规格
	20
	个

	27
	抹布
	50×80 厘米
	20
	条

	29
	总分类账
	196*183、261-D丙，100页/本
	100
	本

	30
	数量金额明细账
	19*26.5cm、100张/本
	50
	本

	31
	中性笔
	黑色0.5mm直液式全针管，S856,12支/盒
	10
	盒

	32
	中性笔
	红色0.5mm直液式全针管，S856,12支/盒
	10
	盒

	33
	中性笔
	蓝色0.5mm直液式全针管，S856,12支/盒
	10
	盒

	34
	标签贴纸
	3.8×2.3cm，50张/包
	10
	包

	35
	美工刀
	刃长1cm，刀柄长60mm
	30
	把

	36
	16寸音符盘配仿古镂空底座大号
	16寸，木质咖啡色底座，白色陶瓷盘子[image: descript]
	2
	套

	37
	椭圆形长盘
	16寸，陶瓷材质，白色[image: descript]
	2
	个

	38
	酒店新中式冰晶裂纹创意圆形浅盘
	口径12cm,陶瓷材质，圆形[image: descript]
	4
	个

	39
	创意陶瓷意境融合菜冷菜凉菜盘子
	口径12cm,陶瓷材质，圆形[image: descript]
	4个
	个

	40
	高脚陶瓷盘
	6.25寸，高度6cm,口径15.7cm，陶瓷材质[image: descript]
	6个
	个

	41
	如意宽边盘
	9寸，内径13.5cm,直径22.6cm，陶瓷材质[image: descript]
	4个
	个

	42
	中式陶瓷高脚果盘创意禅意茶点盘
	6寸，高度10.8cm,口径14.9cm，陶瓷材质[image: descript]
	6个
	个

	43
	圆柱形亚克力水晶底座
	直径5CM，高度 3cm、6cm、9cm各1个
	3
	套

	44
	长方体亚格力水晶底座
	5*5*3cm四个、5*5*6cm四个、5*5*9cm各1个
	3
	套

	45
	宽边波浪椭圆形鱼盘
	14寸，陶瓷材质[image: descript]
	4
	个

	46
	新中式创意酒店凉菜摆盘小碗福禄寿禧四格套装冷盘融合菜陶瓷餐具
	长 50cm × 宽 14cm × 高 2.3cm，实木烤漆红底，防滑平面，摆放 4 个福字底座，方形立柱，正面印红色篆刻字，依次为福、禄、寿、禧四字，碗口直径 12cm，单碗总高度 9.5cm，总长 50cm，整体高度 9.5cm，[image: descript]
	2
	套

	47
	10.5寸汉斯浅盘-墨绿翡翠
	10.5寸，高度2.5cm,口径13.2cm，陶瓷材质，白色底配翡翠色围边[image: descript]
	4
	个

	48
	9.75寸有纹飞碟草帽盘-墨绿翡翠
	9.75寸，高度4.5cm,深度4cm,外径25cm，内径13cm，陶瓷材质，白色底配翡翠色围边[image: descript]
	4
	个

	49
	14.5英寸华光椭圆浅盘
	14.5寸，白色，浅底，椭圆形，陶瓷材质[image: descript]
	4
	个

	50
	长方形底托
	长30cm、宽15cm  高：5—10cm，木质，咖啡色[image: descript]
	2
	个

	51
	原型底托：直径20cm、高度5cm
	直径20cm、高度5cm，木质，咖啡色[image: descript]
	2
	个

	52
	LED充电双头射灯白色白光
	银色双头，12W，高度30cm
	2
	个

	53
	LED充电单头射灯白色白光
	银色单头，12W，高度30cm
	3
	个

	54
	18英寸光芒鱼炉
	18寸，高度9.3cm,盘长46*26cm,陶瓷材质[image: descript]
	2
	套

	55
	8寸荷叶深盘
	8寸，荷叶形，陶瓷材质，直径20cm,高6.5cm[image: descript]
	4
	个

	56
	三格架配蓝碗
	长30cm、宽10cm  高：16cm，木质，咖啡色,配三个蓝色陶瓷小碗[image: descript]
	2
	套

	57
	7寸高脚梅花盘 /直径17.5高6.4cm
	7寸，直径17.5cm,高6.4cm，陶瓷材质[image: descript]
	2
	个

	58
	四角宝塔肉模具
	8*8cm、11*11cm各一个
	1
	套

	59
	8cm精品竹蒸笼
	外径8cm，外高5cm，内径6.7cm,内高2.8cm,竹质，配盖子[image: descript]
	12
	个

	60
	10英寸正方套装瓷盘（配木座）
	正方形，底座28cm，咖啡色，木质，配白色方形瓷盘[image: descript]
	2
	套

	61
	8英寸小脚斗碗 (白瓷)
	8寸，白色，陶瓷材质[image: descript]
	12
	个

	62
	狮头炖盅连炉套组
	容量200ml,直径11.2cm,高度14cm,白色陶瓷[image: descript]
	10
	套

	63
	16寸如意桥四格西湖套装
	16寸，翡翠绿，拱桥形，配4个同款小碗[image: descript]
	1
	套

	64
	16寸如意桥四格青花瓷套装
	16寸，青花瓷色，拱桥形，配4个同款小碗[image: descript]
	1
	套

	65
	10英寸翘边椭圆汤盘
	10寸，白瓷，印花纹[image: descript]
	12
	个

	66
	9.4寸钻石意境菜盘-矮款白色
	9.4寸，白瓷，内径20cm，外径24cm,高度4cm,[image: descript]
	12
	个

	67
	纯色立绒会议桌布长方形办公室桌裙套罩
	米白色，珍珠白、浅灰色、咖啡色各一件，适配桌面180cm*90cm，高度90cm
	1
	套

	68
	洗洁精
	10升/桶大桶洗洁精带按压泵头
	5
	桶

	69
	磨刀石
	20cm×5cm
	30
	个

	70
	低筋粉（蛋糕粉）
	25kg
	10
	袋

	71
	高筋粉（面包粉）
	25kg
	10
	袋

	72
	色拉油
	10升
	20
	桶

	73
	淡奶油
	1L/盒
	10
	盒

	74
	白糖
	25kg/袋
	6
	袋

	75
	糖粉
	25kg/袋
	6
	袋

	76
	黄油
	5kg/箱
	10
	箱

	77
	陶瓷圆盘
	12寸平底加厚圆盘
	50
	个

	78
	超级生粉
	25kg/袋
	5
	袋

	79
	中筋粉
	25kg/袋
	10
	袋




第六包
（一）主要标的物
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	▲血糖仪
	二类医疗器械，符合国家标准GB/T19634-2021，测量数值准确度误差不超过±15%，设备免调码。符合数字背光大屏，支持语音播报。每台血糖仪配备 ：1、50片血糖试纸（生产日期距离交付日期不得超过3个月）；2、50份独立采血包采血包含医用酒精棉片、一次性末梢采血针安全锁卡式； 3、如需要电池配备电池；4、配便携收纳包。
	5个
	工业
	是
	


（二）技术参数及要求
	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	一次性导尿包
	双腔16号
	60
	包

	2
	一次性ABO血型正定型试剂盒
	固相法，每一份含独立采血包，采血包含医用酒精棉片、一次性末梢采血针安全锁卡式、微型采血吸管。
	200
	个

	3
	▲血糖仪
	二类医疗器械，符合国家标准GB/T19634-2021，测量数值准确度误差不超过±15%，设备免调码。符合数字背光大屏，支持语音播报。每台血糖仪配备 ：1、50片血糖试纸（生产日期距离交付日期不得超过3个月）；2、50份独立采血包采血包含医用酒精棉片、一次性末梢采血针安全锁卡式； 3、如需要电池配备电池；4、配便携收纳包。
	5
	个

	4
	一次性医用棉签小包装
	5支/袋，每根总长度10cm，医用灭菌级（环氧乙烷灭菌），纸塑包装，保质期3年
	1600
	袋

	5
	一次性医疗专用锐器盒
	6L/盒，圆型
	20
	个

	6
	一次性医用酒精棉片
	6＊6cm，100片/盒，保质期3年
	8
	盒

	7
	一次性医疗黄色垃圾袋
	90＊100cm，厚度：不低于3.5丝，推荐4.5丝，平口式
	200
	只

	8
	一次性使用鼻胃管
	100cm长/4.7mm 独立包装
	80
	根

	9
	一次性负压引流袋
	1000ml 蓝色版带管
	80
	只

	10
	医用胶布
	2.5cm×500cm 
	4
	卷

	11
	医用胶布
	1.25cm×500cm
	4
	卷

	12
	医用石蜡油
	100ml
	10
	瓶

	13
	安尔碘皮肤消毒剂
	60ml
	20
	瓶

	14
	一次性口腔护理包
	6件套：止血钳、镊子、弯盘棉球、压舌板、一次性手套、洞巾
	100
	包

	15
	一次性20ml注射器
	20ml
	80
	支

	16
	一次性无菌换药包
	型号规格：HG-HYB
	100
	包

	17
	一次性引流袋
	宝塔接口可连接6-26号乳胶/硅胶双腔三腔
	80
	只

	18
	一次性肠内营养喂食器
	型号规格：WSQ-B-4.2-S
	50
	个

	19
	0.9%氯化钠
	10ml*0.09g，10支/盒
	100
	盒

	20
	一次性医用口罩
	标准规格
	1000
	个

	21
	止血带
	一米/根
	5
	米

	22
	一次性真空采血管
	5ml 100支/板 塑料材质
	5
	板

	23
	吸痰器
	负压小型自动吸痰机7E-C
	3
	台

	24
	吸痰管
	吸痰器一次性医用吸痰管 PVC软管 
	10
	根

	25
	压舌板
	压舌板一次性，100支/包
	5
	包

	26
	R型翻身枕
	三角枕，50*25*15cm
	6
	只

	27
	打印纸
	A4
	20
	包




第七包
（一）主要标的物
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	▲塑料块
	尺寸：65mmx65mmx25mm
产品颜色：产品呈灰色，数控机床加工练习件，学生实训操作可展示加工效果； 
产品性能：1、具有耐燃性，不易燃；
2、耐磨性，PVC 压塑产品具有较好的张力强度和抗冲击性、加工过程中表面光滑度优于 其它塑料型材； 
3、抗腐蚀性；具有良好的耐腐蚀性，尤其对于酸、碱的抵抗性非常强，在学生实训机床加工课件过程中，沾染油污擦即净，不影响课件成品美观；
4、实习实训加工效果；（1）硬度适中；（2）韧性强；（3）刀具磨损小、防打刀
在加工过程中随温度升高，材料不能有产生热熔现象，要易断屑，不存在黏刀、缠屑等情。型材加工过程中无 碎渣、粉末、石粉等材料，能有效降低刀具的快速磨损、打刀，节约教学成本；
	8000块
	工业
	是
	


（二）技术参数及要求
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	倒角刀
	硬质合金 2 刃，Ф6x50，硬度≥HRC50°，涂层
	20
	把

	2
	螺纹铣刀
	规格：M10x1.5；柄径：8mm；材质：钨钢；刃数：3刃。
	10
	把

	3
	立铣刀
	高速钢 2 刃，Ф8mmx25mmx65mm
	30
	把

	4
	立铣刀
	高速钢 2 刃，Ф10mmx30mmx75mm
	30
	把

	5
	麻花钻
	高速钢镀钛，直径8.5mm
	20
	把

	6
	麻花钻
	高速钢镀钛，直径9.5mm
	20
	把

	7
	高速钢铰刀
	直柄机用铰刀 HSS Ф10/H7
	20
	把

	8
	麻花钻
	高硬度含钴，包含以下直径：
φ2.5、φ3、φ4.2、φ4.8、φ5、φ5.2、φ5.8、φ6.8、φ7.8、φ8.5、φ9.8、φ12.5
备注：以上规格各40支。
材质：HSS高速钢-6542含钴
适用范围：不锈钢、合金钢、铁、铜、铝
产品特点：M42麻花钻因其高钴含量和优异的耐高温、耐磨性能，特别适合加工高硬度、高强度的难切削材料
	480 
	把

	9
	多刃倒角刀
	14mmx120°；6刃；直柄；柄径10mm
总长：50-60mm
材质：高速钢
	10 
	把

	10
	切槽刀杆
	MGEHR2525-4-T30，25x25 刀宽 4 毫米，单边伸出长度 30毫米。
	20
	把

	11
	切槽刀杆
	MGEHR2020-4-T30，20x20 刀宽 4 毫米，单边伸出长度 30毫米。
	60
	把

	12
	外圆车刀（机夹）
	型号：MTJNR2020K15，三角形外圆刀杆。
	60
	把

	13
	内孔刀刀杆
	型号：S16Q-SCLCR09
刀杆直径: 16mm
刀杆长度: 100mm
刀片型号: CCMT09T304
刀片夹持方式: 螺钉固定
刀具角度: 80°菱形刀片
刀杆材质: 高强度合金钢
表面处理: 硬化处理，表面硬度≥HRC50
兼容性: 需兼容标准刀片（如 CCMT09T304）
	80
	把

	14
	U钻
	型号：C25-5D20-103SOMT07
1.圆度：全长范围内误差不超 ±0.005mm 圆柱度：
偏差控制在 ±0.01mm 内径向跳动：整体跳动精度
±0.015mm 内；
2.刀体：高强度合金钢，经特殊热处理，洛氏硬度
HRC45 - 50 刀片：纳米级颗粒硬质合金，硬度 HRA92 
以上；
3.涂层：TiAlN 涂层，厚度 3μm - 5μm 防锈处理：
	3
	个

	15
	切槽刀刀片
	型号：MGMN400-M NC3030
1.一盒 10 片；
2.槽型：M 槽型，刀刃宽度尺寸在 4mm 满足切断、
切槽、车削等各种加工需要；
3.刀片可用于安装 ZFL2525K 系列的刀具；
4.刀片材质：涂层硬质合金材质 NC3030。
	100
	片

	16
	切槽刀刀片
	型号：MGMN300-M NC3030
1.一盒 10 片；
2.槽型：M 槽型，刀刃宽度尺寸在 3mm 满足切断、
切槽、车削等各种加工需要；
3.刀片可用于安装 ZFL2525K 系列的刀具；
4.刀片材质：涂层硬质合金材质 NC3030。
	40
	片

	17
	外圆车刀刀片
	型号：TNMG160404-TS,三角形外圆刀片,不带断削槽，和外圆刀配套。
	100
	片

	18
	外圆车刀刀杆
	型号：MCLNR2525M12
1.刀体采用瑞典特钢制造，硬度≥60HRC；
2.抗震性能好, 加工材料为 45 号钢，切深 3mm，线
速度: 210-355m/min，工件不能出现震纹；
3.刀杆中心高为 25mm，总长为 125mm，SC 型，主偏
角 L：95°，右偏刀。
	20
	把

	19
	外圆刀刀片
	CNMG1204  和外圆刀刀杆配套使用 刀尖圆弧半径R0.4
	50
	片

	20
	内孔刀刀片
	型号：CCMT09T304MT CT3000
1.一盒 10 片；
2.刀片材质：金属陶瓷 CT3000；
3.刀片可安装于 SCLCR-09HU 抗震内孔刀杆系列和
SCLCR/L 外圆车刀杆系列。
	100
	片

	21
	筒夹
	ER32Ф9-10，UP 级别（AAA），精度≤0.005mm
	10
	个

	22
	筒夹
	ER32Ф7-8，UP 级别（AAA），精度≤0.005mm
	10
	个

	23
	BT40 拉钉
	产品信息：BT40-45°，产品硬度 46-50HRC/55-58HRC，产品精度 0.02mm 专业钢材 20/40CRMNTI 整体锻造制坯金属组织紧密稳定精密研磨光洁度高渗碳淬火高硬耐磨
	30
	个

	24
	钻夹头
	BT40-APU-13-110L
	5
	把

	25
	平口钳
	精密台钳机用 CNC 型铣床夹具，整体尺寸约：长 330mm ，钳口宽度 120mm， 整体高度 80mm ，钳口高度 40mm，夹持长度 0～150mm；松开定位块内六角螺丝，调整定位块位置改变夹持行程大小。
	20
	个

	26
	数控刀垫
	型号：MV1603  
材质：高硬度合金刀垫；
结构：35°菱形；
	40
	片

	27
	数控刀垫
	型号：MC1204 
材质：高硬度合金刀垫；
结构：80°菱形；
	40
	片

	28
	数控刀垫
	型号：STM1603 
材质：高硬度合金刀垫；
结构：内外螺纹刀垫；
	20
	片

	29
	车床刀架垫片
	规格：90mmx16mmx5mm
数控车刀垫铁，厚度：5mm
	100
	片

	30
	车床刀架垫片
	长宽规格：68mmx16mm
厚度：0.8mm、1mm、1.2mm、1.8mm
材质：普通金属
	5
	盒

	31
	U钻刀片
	与U钻配套使用
	100
	个

	32
	车刀垫片
	厚度0.5mm，边缘平整无毛刺翻边
	100
	个

	33
	车刀垫片
	厚度10mm，边缘平整无毛刺翻边
	100
	个

	34
	变径套
	莫氏4号，与U钻配套
	3
	个

	35
	平锉刀（带柄）
	规格：12寸300mm
材质：T12高碳工具钢，整体热处理，硬度60HRC以上
锉齿粗细：中齿
带柄：自带手柄，塑料防滑手柄
	300 
	把

	36
	锉刀
	平锉（粗齿8寸），带手柄，T12高碳钢锉刀。
	12
	把

	37
	锉刀
	平锉（细齿8寸），带手柄，T12高碳钢锉刀。
	12
	把

	38
	锉刀
	半圆锉（细齿8寸），带手柄，T12高碳钢锉刀。
	14
	把

	39
	锉刀
	三角锉（细齿8寸），带手柄，T12高碳钢锉刀。
	14
	把

	40
	什锦锉套装
	中齿4x160；10支套装；镀钛工艺。
	5 
	套

	41
	重型可调式钢锯架
	规格：12寸（300mm）
材质：主体采用铝合金和钢管构造
产品特点：可调节切割角度45°/90°，满足更多切割使用需求；可锯铁管、不锈钢、铝合金等；整体结构设计符合人体工学，手柄省力握持高效切割。
	100 
	个

	42
	重型一体式钢锯架
	规格：12寸（300mm）
材质：主体采用铝合金和钢管构造；TPR软胶手柄
锯条换装：3秒急速快拆快装，特殊快卸结构急速更换锯条
产品特点：可调节切割角度45°/90°，满足更多切割使用需求；可锯铁管、不锈钢、铝合金等；整体结构设计符合人体工学，手柄省力握持高效切割。
	20 
	个

	43
	划规
	规格：6寸（150mm)
材质：合金针头，硬度HRC30以上。
	20 
	个

	44
	自动中心冲
	规格：总长150mm，冲针长28mm。
材质：冲身采用合金材质，冲针采用铬钒合金
产品功能：尾部可调节冲深，用于不锈钢、钢板、铝合金等材料打孔前的定位。
	20 
	支

	45
	工字V型铁
（带夹板）
	规格：105x105x78mm（2个一套）
产品精度：0.01mm
热硬度处理：HRC55以上
材质：40CR钢材锻造
产品用途：用于紧密轴类零部件的检测，划线，定位等用途。
详细说明：该产品采用40cr材质锻造加工，以其高精密磨削加工方式，保证产品高精密平行度、平面度、对称度，来满足高精密辅助测量工作，用于精密轴类零部件的检测，划线，定位等用途；是平台测量中的重要辅助工具。
	4 
	套

	46
	中心定位冲
	规格：Ф10x90mm
材质：碳钢锻造
产品特点：产品自带防滑槽，用于不锈钢、钢板、铝合金等材料打孔前的定位。
	10 
	个

	47
	高硬度尖头冲针
	规格：Ф10x80mm
材质：skh-51
产品特点：用于不锈钢、钢板、铝合金等材料打孔前的定位。
	10 
	个

	48
	高碳钢锯条
	规格：总长300mm宽12mm厚1.2mm，中齿18齿。
数量：1000根/箱
材质：高碳钢
产品特点：柔性不易折断，用于锯削Q235钢、45钢、铜、铝等金属。
	10 
	箱

	49
	柔性双金属锯条
	规格：总长300mm宽12mm厚1.4mm，中齿18齿
材质：高速钢齿口；弹簧钢齿身
产品特点：柔性双金属折不断，用于锯削不锈钢、铸铁、Q235钢、45钢、铜、铝等金属。
	100 
	根

	50
	钻夹头钥匙
（包胶款）
	规格：适用台式钻床0-13mm夹头
材质：全钢制，柄部浸塑\自带包胶
	10 
	个

	51
	锯弓配件
	锯弓螺丝：总长53mm，M8螺纹螺纹长22mm，带垫片、元宝螺母
锯弓头：总长36mm，M6螺纹长8mm
产品说明：1锯弓螺丝+1锯弓头为一套配件。
	200 
	套

	52
	热继电器
	JR36-20
	100
	个

	53
	时间继电器
	通电延时型 380V，定时 0-10s
	80
	个

	54
	时间继电器底座
	与时间继电器配套
	80
	个

	55
	交流接触器
	CJX2-0910（380V）
	120
	个

	56
	交流接触器辅助触头
	与交流接触器配套
	120
	个

	57
	低压断路器
	NXB-63-3P（2A）
	40
	个

	58
	熔断器
	RT18-32，1P
	200
	个

	59
	熔断器熔芯
	3A
	200
	个

	60
	3P低压断路器
	DZ108-32
交流,额定电流32A,额定电压380V，整定电流调节22A-32A，银合金触点，35mm标准导轨安装。具有过载和短路保护功能。
	4
	个

	61
	3P低压断路器
	DZ47-63 C20
交流，额定电流20A，额定电压400V，银合金触点，35mm标准导轨安装。具有过载和短路保护功能。
	10
	个

	62
	3P低压断路器
	DZ47-63 C16
交流，额定电流16A，额定电压400V，银合金触点，35mm标准导轨安装。具有过载和短路保护功能。
	10
	个

	63
	3P低压断路器
	DZ47-63 C6
交流，额定电流6A，额定电压400V，银合金触点，35mm标准导轨安装。具有过载和短路保护功能。
	10
	个

	64
	3P低压断路器
	DZ47-63 C3
交流，额定电流3A，额定电压400V，银合金触点，35mm标准导轨安装。具有过载和短路保护功能。
	10
	个

	65
	3P低压断路器
	DZ47-63 C2
交流，额定电流2A，额定电压400V，银合金触点，35mm标准导轨安装。具有过载和短路保护功能。
	10
	个

	66
	2P低压断路器
	DZ47 C6
交流，额定电流6A，额定电压230V，银合金触点，35mm标准导轨安装。具有过载和短路保护功能。
	10
	个

	67
	2P低压断路器
	DZ47 C3
交流，额定电流3A，额定电压230V，银合金触点，35mm标准导轨安装。具有过载和短路保护功能。
	10
	个

	68
	控制继电器
	CAD32F7C AC 110V
3开2闭，线圈电压AC110V，额定电流10A，导轨安装式
	5
	个

	69
	冷压接线端子U型裸端头
	UT1.5-4
被压导线截面积1.5mm²，螺丝孔径4.1mm。材质：黄铜镀银，厚度0.5mm
1000个/包
	5
	包

	70
	IT针型裸端子冷压实心针形接线端子
	IT1.5-2
接线范围1.25-1.5mm²，材质：黄铜镀银
1000个/包
	5
	包

	71
	冷压接线端子U型裸端头
	UT2.5-4
被压导线截面积2.5mm²，螺丝孔径4.1mm。材质：黄铜镀银，厚度0.6mm
1000个/包
	5
	包

	72
	IT针型裸端子冷压实心针形接线端子
	IT2.5-2
接线范围2-2.5mm²，材质：黄铜镀银
1000个/包
	5
	包

	73
	预绝缘U型端子
	SV1.25-4
接线范围0.5-1.5mm²
1000个/包
	30
	包

	74
	预绝缘U型端子
	 SV2-4
接线范围1.5-2.5mm²
1000个/包
	30
	包

	75
	预绝缘管型端子
	VE1008
接线1.0mm²
1000个/包
	30
	包

	76
	预绝缘管型端子
	VE1508
接线1.5mm²
1000个/包
	30
	包

	77
	开关电源
	尺寸:114*215*30mm
交流电转直流电，全桥式连接，板式安装，过载保护，输入交流电压100-120V和200-240V，输出直流电压24V，输出电压可调22.8-26.4V
额定功率450W，额定电流18.8A
	5
	个

	78
	开关电源
	尺寸:99*82*30mm
交流电转直流电，全桥式连接，板式安装，过载保护，输入交流电压100-120V和200-240V，输出直流电压24V，输出电压可调21.6-28.8V
额定功率36W，额定电流1.5A
	5
	个

	79
	端子排
	TB-1515
额定电压600V
额定电流15A
铜件适用导线0.5-1.5mm²
	110
	个

	80
	端子排
	TD-2030
额定电压660V
额定电流20A
铜件适用导线1-2.5mm²
	10
	个

	81
	刀口角尺
	规格：80mmx125mm，精度：1 级，材料：不锈钢。
产品特点：误差符合GB/GT6092标准0.002+0.00001x边长；尺身需激光镭射产品规格、等级、商标等信息，便于溯源。
	40 
	把

	82
	磁力表座
	机械磁性表座，安装钟式百分表，可万向微调磁力表座
	5
	个

	83
	磁力表座
	杠杆百分表磁力磁性表座，万向磁力小表座，总长：200mm，底座尺寸：30mmx40mmx37mm。
	5
	个

	84
	金属直尺
	名称：钢直尺不锈钢直尺量程：0-300mm厚度：1.2mm
	20
	把

	85
	手用丝锥扳手
	规格：M4-M12，总长275mm，厚度11mm，杆直径10mm，杆长95mm
材质：锌合金夹块+合金钢杠体
产品特点：可自由调节夹块开口大小，适配各型号丝锥，手柄两端带防滑滚花工艺
	15
	个

	86
	手电钻
	电池20V，最大夹持13mm，空载转速1档0-450，2挡0-1800，最大扭矩满足60N.m，满足对钢材的简单钻孔。
	2 
	把

	87
	工业吸尘器
	60升以上，配10套海帕，三年以上质保，加宽吸头
	10 
	台

	88
	手动液压叉车
	额定载重：2000KG；
货叉外宽：540mm；
整体长度：约1150mm；
离地高度：≤60mm
提升高度：≥160mm
车轮材质：PU聚氨酯材质，静音、耐磨、不伤地面。
其他：质保两年，AC一体铸造成型油缸，带过载保护，交货整体装配完好，包括其他辅助工具，确保正常使用。
	2
	台

	89
	手动液压叉车
	额定载重：2500KG；
货叉外宽：685mm；
整体长度：约1220mm；
离地高度：≤80mm
提升高度：≥190mm
车轮材质：PU聚氨酯材质，静音、耐磨、不伤地面。
其他：质保两年，AC一体铸造成型油缸，带过载保护，交货整体装配完好，包括其他辅助工具，确保正常使用。
	2
	台

	90
	手动液压升降叉车
	额定载荷：1000kg
起升高度：1600mm
货叉长度：1150mm
货叉可调节宽度：350-685mm
前轮直径：80x70mm
后轮直径：50x180mm
产品尺寸：约2080x720x1700
大架总宽：600mm
净重：约210kg
整体材质：高锻合金（车架C型钢结构）
轮子材质：尼龙和聚氨酯
油缸：加厚一体式密封油缸
(响应文件中须提供相关证明材料，包括：提供产品检测报告、质量管理体系认证报告。)
	1
	台

	91
	搬运坦克车
	额定载重：每组≥12吨；
承重钢板厚度：≥10mm；
车轮：聚氨酯材质，不伤地面，噪音低；
转向:可180度自由转向；
其他：每组两个，一个为直向，一个为可转向，带牵引拉杆，包括其他辅助工具，确保正常使用。
	2
	组

	92
	手动液压油桶搬运车
	额定载重：≥500KG
材质：铸钢
提升高度：≥15cm
车轮：万向轮结果，聚氨酯材质，不伤地面，噪音低；
其他：包括其他辅助工具，确保正常使用。
	1
	个

	93
	平板运输车
	载重：≥800KG
平板尺寸：约90CMx60CM
车轮：两万向轮，两定向轮
其他：扶手可折叠，平板表面防滑，拉手处有挡板，防止货物脱落。
	5
	个

	94
	锯条
	产品型号：4115 * 34 * 1.1 齿形 3/4
基体材质：优质合金钢，洛氏硬度需达到 HRC40 - 45；
锯齿材质：锯齿采用高性能高速钢或硬质合金。高速钢锯齿的硬度要达到 HRC62 - 65，硬质合金锯齿的硬度不得低于 HRA89；
表面处理：锯条表面需进行有效的防锈处理，可采用电镀、发黑或涂层处理等方式。
	5
	根

	95
	锯末松木屑
	木屑品种：松木
干燥度：含水率＜10%，保证干爽松散吸油，好清扫；
颗粒大小：1mm—4mm （细刨花 / 粗锯末）；
其他：纯木，无杂质；
	200
	斤

	96
	无尘布
	尺寸：6英寸；总数：每包 100 片；颜色：白色，切片式
	20
	包

	97
	无尘纸
	尺寸：35CMx30CM/张
每卷500张；蓝色；吸油吸水 强力除尘不掉毛屑，抗溶解。
	6
	卷

	98
	毛刺刮刀
	铝制手柄+BS1010刀片一盒。
	2
	套

	99
	EPE珍珠棉泡沫板
	长1m宽1m厚50mm，黑色
	5 
	块

	100
	筒夹收纳盒
	用于存放ER32型筒夹，孔位数量不低于40孔，外形磁村不低于390mmX255mmX68mm,多层阶梯式结构，高强度工程数量，耐磨、抗冲击、防腐蚀、不易变形特性，适配车间加工环境，表面光滑无毛刺，边角做圆角处理。
	4
	个

	101
	钻头收纳盒
	阶梯式钻头（铣刀）收纳盒，每个孔位300个以上，由小到大，整体结构硬实，置物无变形。
	6
	个

	102
	USB3.0分线器
	传输：支持3.0高速传输，理论速率5Gbps，实测可达350Mb/s；
接口：具备四口USB可同步读取功能；
使用方式：免驱动安装，直插电脑usb接口，兼容Windows/Mac OS/Linux系统，即插即用；
线长：≥1.5米
	20
	个

	103
	手持切削液浓度计
	最小刻度：0.5%；
检测浓度范围：0-50%；
机芯材质：纯铜镀铬；
目镜：高清目镜，采用高分辨率玻璃棱镜，数据清晰并可旋转调节；
可应用范围包括：切削液浓度检测、润滑油浓度检测等
其他：带自动温补系统（ATC），可在20℃环境下校准后，只要适用温度在10-30℃之间都可以直接读数不影响精确度，防水设计，无需供电，轻便易携带；
	2
	个

	104
	医用酒精
	产品型号：95%/500ml
酒精浓度：乙醇含量（体积分数）需在 95% - 99% 之间，浓度偏差不得超过 ±1%，确保每批次产品浓度精准。
	15
	瓶

	105
	纽扣电池
	产品型号：A76/LR44
通用型号：AG13、L1154、A76、LR44H、357A、303等
标称电压：1.5V 碱性无汞，严格符合电池标准标称电压，确保设备正常运行。
	100
	粒

	106
	纽扣电池
	产品型号：CR2032
材料：超导石墨烯
标称电压：3V ，严格符合电池标准标称电压，确保设备正常运行。
	20
	粒

	107
	纽扣电池
	型号：LR44
尺寸：11.6mmx5.4mm
	20
	粒

	108
	十字螺丝刀
	6x100
	10
	把

	109
	一字螺丝刀
	6x100
	10
	把

	110
	老虎钳
	八寸
	3
	把

	111
	尖嘴钳
	六寸
	3
	把

	112
	毛刷
	三寸，宽度70mm
	200
	个

	113
	法兰螺母
	规格：M12；整体高度：9.9mm；六角对边17.8mm；法兰面直径23.5mm；
要求：316不锈钢，六角螺母 8.8 级。
	50
	个

	114
	活动扳手
	10寸
	3
	把

	115
	电动螺丝刀套装
	产品规格：68合1  S2材质批头
批头规格：涵盖十字、一字、Y型、梅花型、内六角、米字型、方型、五星、U型等
多种规格
产品特点：五档可调，强磁批头，适用于小电器、仪器仪表等维修。
	1 
	套

	116
	立式桌面展示牌
（竖款）
	规格：A4
材质：亚克力
产品特点：加厚材质，抗摔耐用，底座稳固。
	2 
	个

	117
	立式桌面展示牌
（横款）
	规格：A4
材质：亚克力
产品特点：加厚材质，抗摔耐用，底座稳固。
	2 
	个

	118
	定制序号贴纸
	规格：直径150mm；
材质：防水PVC，自带背胶
产品要求：序号命名采用字母+数字形式，A1-A4\B1-B4\...M1-M4(52张为一套)
	3 
	套

	119
	工业点胶瓶
	规格:500ml，配13mm卡口混装针头
产品特点：瓶身可挤压，刻度清晰，密封性好，耐腐蚀。
	20 
	个

	120
	胶水
	502胶水；3g/瓶
	4
	瓶

	121
	砂纸
	型号：400目；500目；600目；700目；800目。各100张
尺寸：约28CMx23CM
	500
	张

	122
	润滑脂
	微分子机械润滑油，10g/瓶；适用:适合五金门锁、精密仪器、机械设备、链条、缝纫机等设备。
采购使用场合：3d打印机润滑油滑动轴承丝杆直线道轨专用润滑。
	5
	瓶

	123
	颜料
	丙烯颜料，每盒12种颜色，包括：钛白、熟褐、柠檬黄、粉绿、土黄、翠绿、朱红、群青、深红、酞青蓝、赭石、黑色。
马利丙烯颜料套装；防水防晒不掉色；小盒美术生专用；12色炳稀彩绘染料。
	3
	盒

	124
	塑料箱
	尺寸：约760mmx570mmx400mm
材质：食品级PP材质，无毒，无异味；
颜色；蓝色
其他：加厚型，可承受100KG不变形。
	5
	个

	125
	塑料箱
	尺寸：约520mmx360mmx170mm
材质：食品级PP材质，无毒，无异味；
颜色；蓝色
其他：加厚型。
	5
	个

	126
	塑料箱
	尺寸：约300mmx200mmx120mm
材质：食品级PP材质，无毒，无异味；
颜色；蓝色
其他：加厚型。
	10
	个

	127
	物品收纳箱
	尺寸：约350mmx230mmx175mm
材质：食品级PP材质，无毒，无异味；
颜色；透明
其他：透明，带盖子，带卡扣可手提。
	10
	个

	128
	护目镜
	名称：劳保眼镜
材质：聚碳酸酯全镜
适合环境：防冲击、防飞溅、打磨切割、防风沙、防紫外线工业等。
	100
	个

	129
	工作帽
	名称：鸭舌工作帽
尺寸：均码，可调节帽围大小
颜色：藏青色
	200
	个

	130
	电子秤
	规格：测量重量0-2千克；精度：0.01g,；有校准砝码。
	1
	个

	131
	油漆笔
	大号，红色和蓝色各20根
	40
	根

	132
	卷尺
	名称：钢卷尺；规格：5米；防摔ABS外壳。
	5
	个

	133
	扫帚、簸箕套装
	扫帚要求：
尺寸：扫面长度约40CM，厚度约4CM，整体高度约90CM；
材质：PP+不锈钢
其他：5排刷毛，深色，钢管加厚，整体不变形。
簸箕要求：与扫帚配套使用。
	100
	套

	134
	铁锹
	铁锹头尺寸约30CMx20CM
农用铁锹，带柄，安装完整，方头。
	6
	把

	135
	吸水拖把
	海绵头长度：30-40CM
海绵拖把家用一拖干湿两用吸水胶棉头
	20
	把

	136
	铝合金免手洗拖把
	尺寸：拖布长度50CM-55CM；宽度：10CM-13CM；杆长：1.3m-1.5m；
要求：铝合金面板，拖头可旋转，可更换拖布，每把自带拖布不少于4个；
描述：家用一拖净平板拖把铝合金干湿两用拖地大拖布。
	30
	把

	137
	拖把塑料方桶
	尺寸：55CMx20CMx17CM（可正偏差）
要求：方形加厚塑料拖把桶，可手提，深色。
	30
	个

	138
	有线话筒
	线长5米；外壳金属材质；直插功放，无需安装电池，带话筒桌面支架；
	15
	个

	139
	移动音响
	规格：尺寸高度范围：40-55CM
要求：大容量充电式移动音响；可插有线话筒；可连蓝牙；手提箱式结构。
	10
	个

	140
	键鼠套装
	规格：104键有线键盘
接口：USB
材质：ABS
键盘尺寸：445x141.5x26mm
键盘重量：390g-400g
	100
	套

	141
	内存卡
	内存卡（4G），适用于3D打印机型号（X1 Carbon）打印机，小容量储存，尺寸1.1x1.5（cm）
	20
	个

	142
	内六角扳手
	球头 9 套装，1.5-10mm，材质 SVCM+,硬度 60HRC，尖端倒角，双层镀铬。
	15
	套

	143
	透明皂
	家用洗衣透明皂；黄色；重量：≥220g/块。
	200
	块

	144
	毛巾
	规格：300x700mm
材质：涤锦
颜色：棕色、紫色或蓝色。
编织工艺：平织
锁边工艺：四线锁边
	150
	条

	145
	螺丝螺母套装
	M4x16
	2000
	套

	146
	尼龙扎带
	4x250；宽度3.6mm，长度25cm，100条/包
	10
	包

	147
	鸭嘴式剥线钳
	剥线剪切二合一，可自由调节剥线长度，可调节夹力，高碳钢加厚 PP 材质，总长度约 173mm，总宽度约 83mm，重量约 206g；
	30
	把

	148
	鸭嘴式剥线钳
	规格：6.5寸
剥线范围：直径0.5-6.0MM单股电线或排线
剥线横截面积：0.2-28.3mm²
剥线长度2-20mm
功能集成：剥线、断线、压线、定位一体式设计
钳体刃口：高碳钢整体锻造，精密热处理，刃口硬度均匀
手柄材质：双色注塑人体工学手柄，PP+TPR 防滑材质
结构工艺：整体冲压成型，钳身带规格刻度刻印，结构牢固耐用
产品刻印：钳身永久刻印型号编码，字迹清晰耐磨
	3
	把

	149
	加重型防静电工作台
	尺寸：150CMx80CMx75CM，面板厚度≥5CM；
桌面材质：防静电垫，绿色；
整体框架为优质钢材，厚度＞1.5mm
其他：带三个抽屉（横放），能锁，桌角高度可微调，
	8
	张

	150
	加工中心工作台
	整体结构：一体式多功能刀具工作台，集成顶部刀具架、三层抽屉、双侧翅膀置物台、底部开放式置物层。
外形尺寸：约950mm × 470mm × 1140mm。
刀具承载能力：可装不低于40把BT40刀柄。
置物台：台面安装好BT40锁刀座。
支承：安装重型万向轮带刹车，静音、耐磨、不伤地面。
	3
	台

	151
	CNC数控刀具架
	结构形式：双排多层阶梯式结构，双面可放置道具，分层布局便于分类管理。
尺寸：约780mmx650mmx1250mm。
承重能力：额定承重≥2000kg，满负荷放置刀具后结构无变形、无开裂，使用稳定。
刀位配置：BT40100刀位。
支撑脚：支承：安装重型万向轮带刹车，静音、耐磨、不伤地面。
	3
	台

	152
	BT40单开门刀柄柜
	B40单开门刀柄柜，长1000mm，宽500mm，高1800mm，整体重量250斤，可承重1000斤，下方有两个抽屉，抽屉长426mm，高197mm，可存放BT40刀柄108把。
	1 
	台

	153
	重型五金工具柜
	材料：通体采用优质加厚冷轧钢板，钢材厚度大于2mm
层数：5层
外形尺寸：2000x700x1500mm
表面工艺：静电喷塑工艺
颜色：灰白色
称重：层板与柜体不可调节采用焊接工艺，层板背面带加强筋，单层可承重200KG以上
锁体：天地连杆锁，铜制锁芯
	2 
	个

	154
	3D打印耗材
	PLA Basic红色,适用于3D打印机型号（X1 Carbon）打印机，拥有RFID智能识别技术，可在放置在(AMS)中自动识别耗材类型信息。
	30
	卷

	155
	3D打印耗材
	PLA Basic白色，适用于3D打印机型号（X1 Carbon）打印机，拥有RFID智能识别技术，可在放置在(AMS)中自动识别耗材类型信息。
	30
	卷

	156
	3D打印耗材
	PLA Basic透明色,适用于3D打印机型号（X1 Carbon）打印机，拥有RFID智能识别技术，可在放置在(AMS)中自动识别耗材类型信息。
	30
	卷

	157
	导线
	0.75 平方 100 米/卷，白色
	65
	卷

	158
	导线
	0.75 平方 100 米/卷，红色
	65
	卷

	159
	导线
	0.75 平方 100米/卷，黑色
	65
	卷

	160
	走线槽
	35mmx35mm
	300
	米

	161
	电气元器件安装导轨条
	C45，长25cm，宽35mm
	160
	个

	162
	红色电线
	BV导体（7股），横截面积0.75mm²，100米/卷
	80
	卷

	163
	白色电线
	BV导体（7股），横截面积0.75mm²，100米/卷
	80
	卷

	164
	蓝色电线
	BV导体（7股），横截面积0.75mm²，100米/卷
	80
	卷

	165
	黑色电线
	BV导体（7股），横截面积0.75mm²，100米/卷
	80
	卷

	166
	黄绿双色电线
	BV导体（7股），横截面积1.5mm²，100米/卷
	50
	卷

	167
	黑色电线
	BV导体（7股），横截面积2.5mm²，100米/卷
	50
	卷

	168
	钢板
	规格：85mmx50mmx3mm，精度±1mm
材质：Q235
下料方式：锯床或铣床下料
表面要求：光亮、光板、无氧化皮
	1,000 
	块

	169
	钢板
	规格：61mmx61mmx10mm，精度±1mm
材质：Q235
下料方式：锯床或铣床下料
表面要求：光亮、光板、无氧化皮
	6,000 
	块

	170
	圆钢
	规格：Ф35x100mm，精度±1mm
材质:Q235
工艺：冷拉光圆
下料方式：锯床下料
表面要求：光亮、无氧化皮
	500 
	根

	171
	铝板
	尺寸：160mmx58mmx40mm；材料：2A12铝合金， 高强度硬铝；
	50 
	块

	172
	铝板
	尺寸：125mmx35mmx3000mm，材料：2A12铝合金， 高强度硬铝；
	5 
	根

	173
	铝板
	尺寸：500mmx400mmx50mm，材料：2A12铝合金， 高强度硬铝；
	3 
	块

	174
	铝板
	尺寸：100mmx50mmx3000mm，材料：2A12铝合金， 高强度硬铝；
	3 
	根

	175
	铝板
	尺寸：100mm×50mm×50mm；材料：6061铝合金；
	300
	块

	176
	铝板
	尺寸：150mm×100mm×50mm；材料：6061铝合金；
	300
	块

	177
	铝棒
	尺寸：Φ70x85mm ；材料：6061铝合金；
	50
	根

	178
	铝棒
	尺寸：Φ40x85mm；材料：6061铝合金；
	50
	根

	179
	铝棒
	尺寸：Φ35x85mm；材料：6061铝合金；
	700
	根

	180
	铝棒
	尺寸：Ф100×3000mm；材料：2A12 铝合金， 高强度硬铝；
	2
	根

	181
	铝棒
	尺寸：Ф80×3000mm；材料：2A12 铝合金， 高强度硬铝；
	3
	根

	182
	铝棒
	尺寸：Ф60×3000mm；材料：2A12 铝合金， 高强度硬铝；
	10
	根

	183
	钢棒
	尺寸：Ф100×3000mm；材料：45＃钢，高碳结构钢， 含碳量为 0.42%—0.50%；
	6
	根

	184
	钢棒
	尺寸：Ф80×3000mm；材料：45＃钢，高碳结构钢， 含碳量为 0.42%—0.50%；
	3
	根

	185
	塑料棒
	尺寸：Ф35X1000mm
产品颜色：产品呈红色，机床加工练习件，学生实训操可展示加工效果；
产品性能：1、具有耐燃性，车床加工温度260--320度，不易燃，内部结构完整，不能有大量气孔；
2、耐磨性，PVC压塑产品具有较好的张力强度和抗冲击性、车床加工过程中表面光滑度优于其它塑料型材；
3、抗腐蚀性；具有良好的耐腐蚀性，尤其对于酸、碱的抵抗性非常强，在学生实训机床加工课件过程中，沾染油污擦即净，不影响课件成品美观；
4、实习实训加工效果；
（1）硬度适中；（2）韧性强；（3）车刀磨损小、防打刀
塑料棒材是只产生低张裂内力的非结晶性材料，在车削过程中随温度升高，材料不能有产生热熔现象，要易断屑，不存在黏刀、缠屑等情。型材加工过程中无碎渣、粉末、石粉等材料，能有效降低车刀的快速磨损、打刀，节约教学成本；
	500
	根

	186
	塑料棒
	尺寸：Ф55X1000mm
产品颜色：产品呈红色，机床加工练习件，学生实训操可展示加工效果；
产品性能：1、具有耐燃性，车床加工温度260--320度，不易燃，内部结构完整，不能有大量气孔；
2、耐磨性，PVC压塑产品具有较好的张力强度和抗冲击性、车床加工过程中表面光滑度优于其它塑料型材；
3、抗腐蚀性；具有良好的耐腐蚀性，尤其对于酸、碱的抵抗性非常强，在学生实训机床加工课件过程中，沾染油污擦即净，不影响课件成品美观；
4、实习实训加工效果；
（1）硬度适中；（2）韧性强；（3）车刀磨损小、防打刀
塑料棒材是只产生低张裂内力的非结晶性材料，在车削过程中随温度升高，材料不能有产生热熔现象，要易断屑，不存在黏刀、缠屑等情。型材加工过程中无碎渣、粉末、石粉等材料，能有效降低车刀的快速磨损、打刀，节约教学成本；
	500
	根

	187
	▲塑料块
	尺寸：65mmx65mmx25mm
产品颜色：产品呈灰色，数控机床加工练习件，学生实训操作可展示加工效果； 
产品性能：1、具有耐燃性，不易燃；
2、耐磨性，PVC 压塑产品具有较好的张力强度和抗冲击性、加工过程中表面光滑度优于 其它塑料型材； 
3、抗腐蚀性；具有良好的耐腐蚀性，尤其对于酸、碱的抵抗性非常强，在学生实训机床加工课件过程中，沾染油污擦即净，不影响课件成品美观；
4、实习实训加工效果；（1）硬度适中；（2）韧性强；（3）刀具磨损小、防打刀
在加工过程中随温度升高，材料不能有产生热熔现象，要易断屑，不存在黏刀、缠屑等情。型材加工过程中无 碎渣、粉末、石粉等材料，能有效降低刀具的快速磨损、打刀，节约教学成本；
	8000
	块

	188
	POM材质聚甲醛棒材
	材质：POM材质聚甲醛；
尺寸：Φ35x1000mm；
密度：1.4-1.5g/cm3；
颜色：白色
产品特点:机械强度高、刚性大，硬度高，优异的弹性，滑动性和耐磨性，抗蠕变性能好，即使在低温下，冲击强度高，非常好的尺寸稳定性，机械性能优异，生理惰性，无毒。
机床切削加工要求：不缠刀、无毛边、切削性能好。
	500
	根

	189
	POM材质聚甲醛棒材
	材质：POM材质聚甲醛；
尺寸：Φ55x1000mm；
密度：1.4-1.5g/cm3；
颜色：白色
产品特点:机械强度高、刚性大，硬度高，优异的弹性，滑动性和耐磨性，抗蠕变性能好，即使在低温下，冲击强度高，非常好的尺寸稳定性，机械性能优异，生理惰性，无毒。
机床切削加工要求：不缠刀、无毛边、切削性能好。
	500
	根

	190
	POM材质聚甲醛板材
	材质：POM材质聚甲醛板；
尺寸：65mmx65mmx25mm；
密度：1.4-1.5g/cm3；
颜色：黑色
产品特点:机械强度高、刚性大，硬度高，优异的弹性，滑动性和耐磨性，抗蠕变性能好，即使在低温下，冲击强度高，非常好的尺寸稳定性，机械性能优异，生理惰性，无毒。
机床切削加工要求：不缠刀、无毛边、切削性能好。
	2000
	块

	191
	POM材质聚甲醛板材
	材质：POM材质聚甲醛板；
尺寸：125mmx85mmx25mm
密度：1.4-1.5g/cm3；
颜色：黑色
产品特点:机械强度高、刚性大，硬度高，优异的弹性，滑动性和耐磨性，抗蠕变性能好，即使在低温下，冲击强度高，非常好的尺寸稳定性，机械性能优异，生理惰性，无毒。
机床切削加工要求：不缠刀、无毛边、切削性能好。
	3000
	块

	192
	液压油
	高压抗磨液压油
型号：L-HM46#     
容量：16L/桶
执行标准：GB 11118.1-2011
性能：极压抗磨、粘温性能、抗氧化安定性、水解安定性、热稳定性、抗泡性、抗乳化性、防锈性等。
	30
	桶

	193
	除锈润滑剂
	规格:500 毫升/瓶
主要功能:金属除锈、松动螺母、润滑、消除摩擦噪音、排水防锈，清洁油泥，清洁触点氧化层，恢复电导。适用范围:居家润滑清洁、自行车养护、汽车养护、五金、机械等。
特性：物理除锈无化学腐蚀性，能穿透锈层，渗透至金属表面，无化工刺激味道，2000 种用途，符合国家标准，快速润滑，运转顺畅，消除异响，无毒，安全除锈不伤表面。
	50
	瓶

	194
	切削液除臭剂
	产品规格：25kg；
产品功能：切削液除臭防臭防腐败，易融余水，具有良好抗菌性能，减少细菌滋生，可有效去除浮油；
适用范围：普通车床、数控车床、铝合金切割、金属加工、钢材压制等工业切削液除臭
保质期：24月
	5
	桶




第八包
（一）主要标的物
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	▲高性能硬质合金精加工铝用铣刀
	ALφ5*13*φ6*50*3T避空长度 5mm 有效切削刃长 13mm 铝用； Ф5 立铣刀；高光镜面精加工；AL 系列无涂层；能保障切削深度 13mm，侧面切削深度 1.5mm，切削速度
300m/min、切削时间 120 分钟的连续切削状态 过程不发生高磨损和断刀等现象、切削速度 200m/min 状态 120分钟连续切削精度保持 0.01mm 范围变化。1.铣刀外包装刀盒须附带防伪标识及防伪查询码，提供清晰的溯源查验方式，确保产品真伪可查。2.铣刀刀杆柄部需清晰，完整补印刀具规格型号标识，标识应采用牢固，不易磨损的工艺（如激光刻字，压印），内容包括但不限于：直径，长度，柄径，齿数，涂层材质，便于现场快速识别与使用。
	15把 
	工业
	是
	


（二）技术参数及要求
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	钢用高效钨钢倒角刀
	D10*75*90 °*3T 刃长 12mm，全长 75mm,柄径 10mm,3
刃，30 °螺旋角，高强度圆弧单后角侧刃结构，紫黑色高铝涂层能加工HRC60 度以下材质的工件。刀具材质要求：极超细微粒硬质合金、0.4um、CO 含量 10%。1.铣刀外包装刀盒须附带防伪标识及防伪查询码，提供清晰的溯源查验方式，确保产品真伪可查。2.铣刀刀杆柄部需清晰，完整补印刀具规格型号标识，标识应采用牢固，不易磨损的工艺（如激光刻字，压印），内容包括但不限于：直径，长度，柄径，齿数，涂层材质，便于现场快速识别与使用。
	3 
	把

	2
	钢用高效钨钢倒角刀（加长）
	D6*75*90 °*3T 刃长 12mm，全长 75mm,柄径 6mm,3 刃， 30 °螺旋角，高强度圆弧单后角侧刃结构，紫黑色高铝涂层能加工 HRC 60 度以下材质的工件。刀具材质要求：极超细微粒硬质合金、0.4um、CO 含量 10%。1.铣刀外包装刀盒须附带防伪标识及防伪查询码，提供清晰的溯源查验方式，确保产品真伪可查。2.铣刀刀杆柄部需清晰，完整补印刀具规格型号标识，标识应采用牢固，不易磨损的工艺（如激光刻字，压印），内容包括但不限于：直径，长度，柄径，齿数，涂层材质，便于现场快速识别与使用。
	10 
	把

	3
	高性能硬质合金精加工铝用铣刀
	ALφ 12*35*75*3T 避空长度 5mm 有效切削刃长 30mm
铝用； Ф 12 立铣刀；高光镜面精加工；AL 系列无涂层；能保障切削深度 30mm，侧面切削深度 3.5mm，切削速度 350m/min、切削时间 120 分钟的连续切削状态过程不发生高磨损和断刀等现象、切削速度 200m/min 状态 120 分钟连续切削精度保持 0.01mm 范围变化。1.铣刀外包装刀盒须附带防伪标识及防伪查询码，提供清晰的溯源查验方式，确保产品真伪可查。2.铣刀刀杆柄部需清晰，完整补印刀具规格型号标识，标识应采用牢固，不易磨损的工艺（如激光刻字，压印），内容包括但不限于：直径，长度，柄径，齿数，涂层材质，便于现场快速识别与使用。
	25 
	把

	4
	高性能硬质合金精加工铝用铣刀
	ALφ 10*30*75*3T 避空长度 5mm 有效切削刃长 30mm
铝用； Ф 10 立铣刀；高光镜面精加工；AL 系列无涂层；能保障切削深度 25，侧面切削深度 3mm，切削速度
350m/min、切削时间 120 分钟的连续切削状 态过程不发生高磨损和断刀等现象、切削速度 200m/min 状态 120分钟连续切削精度保持 0.01mm 范围变化。1.铣刀外包装刀盒须附带防伪标识及防伪查询码，提供清晰的溯源查验方式，确保产品真伪可查。2.铣刀刀杆柄部需清晰，完整补印刀具规格型号标识，标识应采用牢固，不易磨损的工艺（如激光刻字，压印），内容包括但不限于：直径，长度，柄径，齿数，涂层材质，便于现场快速识别与使用。
	30 
	把

	5
	高性能硬质合金精加工铝用铣刀
	ALφ8*25*60*3T 避空长度 5mm 有效切削刃长 25mm 铝用； Ф8 立铣刀；高光镜面精加工；AL 系列无涂层；能保障切削深度 20，侧面切削深度 2.5mm，切削速度
300m/min、切削时间 120 分钟的连续切削状态过程不发生高磨损和断刀等现象、切削速度 200m/min 状态 120分钟连续切削精度保持 0.01mm 范围变化。1.铣刀外包装刀盒须附带防伪标识及防伪查询码，提供清晰的溯源查验方式，确保产品真伪可查。2.铣刀刀杆柄部需清晰，完整补印刀具规格型号标识，标识应采用牢固，不易磨损的工艺（如激光刻字，压印），内容包括但不限于：直径，长度，柄径，齿数，涂层材质，便于现场快速识别与使用。
	40 
	把

	6
	高性能硬质合金精加工铝用铣刀
	ALφ6*20*50*3T 避空长度 5mm 有效切削刃长 20mm 铝用； Ф6 立铣刀；高光镜面精加工；AL 系列无涂层；能保障切削深度 15，侧面切削深度 2mm，切削速度
300m/min、切削时间 120 分钟的连续切削状态过程不发生高磨损和断刀等现象、切削速度 200m/min 状态 120分钟连续切削精度保持 0.01mm 范围变化。1.铣刀外包装刀盒须附带防伪标识及防伪查询码，提供清晰的溯源查验方式，确保产品真伪可查。2.铣刀刀杆柄部需清晰，完整补印刀具规格型号标识，标识应采用牢固，不易磨损的工艺（如激光刻字，压印），内容包括但不限于：直径，长度，柄径，齿数，涂层材质，便于现场快速识别与使用。
	30 
	把

	7
	高性能硬质合金铝用球铣刀
	AL D8R4*60*2T 铝用；Ф8R4 球头铣刀；高光镜面精加工； AL 系列无涂层；能保障切削深度 10mm，侧面切削深度1mm，切削速度 300m/min、切削时间 120 分钟的连续切削状态过程不发生高磨损和断刀等现象、切削速度 200m/min 状态 120 分钟连续切削精度保持 0.01mm 范围变化。1.铣刀外包装刀盒须附带防伪标识及防伪查询码，提供清晰的溯源查验方式，确保产品真伪可查。2.铣刀刀杆柄部需清晰，完整补印刀具规格型号标识，标识应采用牢固，不易磨损的工艺（如激光刻字，压印），内容包括但不限于：直径，长度，柄径，齿数，涂层材质，便于现场快速识别与使用。
	10 
	把

	8
	高性能硬质合金涂层铣刀
	φ6*15*50*4T 钢用； Ф6 立铣刀；重载粗加工黑色涂层；能保障切削深度 13，侧面切削深度 1mm，切削速度300m/min、切削时间 120 分钟的连续切削状态过程不发生高磨损和断刀等现象、切削速度 200m/min 状态 120分钟连续切削精度保持 0.01mm 范围变化。1.铣刀外包装刀盒须附带防伪标识及防伪查询码，提供清晰的溯源查验方式，确保产品真伪可查。2.铣刀刀杆柄部需清晰，完整补印刀具规格型号标识，标识应采用牢固，不易磨损的工艺（如激光刻字，压印），内容包括但不限于：直径，长度，柄径，齿数，涂层材质，便于现场快速识别与使用。
	30 
	把

	9
	高性能硬质合金涂层铣刀
	φ8*20*60*4T 钢用； Ф8 立铣刀；重载粗加工，黑色涂层；能保障切削深度 18mm，侧面切削深度 1.5mm，切削速度 300m/min、切削时间 120 分钟的连续切削状态过程不发生高磨损和断刀等现象、切削速度 200m/min 状态 120分钟连续切削精度保持 0.01mm 范围变化。1.铣刀外包装刀盒须附带防伪标识及防伪查询码，提供清晰的溯源查验方式，确保产品真伪可查。2.铣刀刀杆柄部需清晰，完整补印刀具规格型号标识，标识应采用牢固，不易磨损的工艺（如激光刻字，压印），内容包括但不限于：直径，长度，柄径，齿数，涂层材质，便于现场快速识别与使用。
	35 
	把

	10
	高性能硬质合金涂层铣刀
	φ 10*25*75*4T 钢用；Ф 10 立铣刀；重载粗加工；黑色涂层；能保障切削深度 23，侧面切削深度 2mm，切削速度300m/min、切削时间 120 分钟的连续切削状态过程不发生高磨损和断刀等现象、切削速度 200m/min 状态 120分钟连续切削精度保持 0.01mm 范围变化。1.铣刀外包装刀盒须附带防伪标识及防伪查询码，提供清晰的溯源查验方式，确保产品真伪可查。2.铣刀刀杆柄部需清晰，完整补印刀具规格型号标识，标识应采用牢固，不易磨损的工艺（如激光刻字，压印），内容包括但不限于：直径，长度，柄径，齿数，涂层材质，便于现场快速识别与使用。
	35 
	把

	11
	高性能硬质合金涂层铣刀
	φ 12*30*75*4T 钢用；Ф 12 立铣刀；重载粗加工；黑色涂层；能保障切削深度 28，侧面切削深 度 2.5mm，切削速度 300m/min、切削时间 120 分钟的连续切削状态过程不发生高磨损和断刀等现象、切削速度 200m/min 状态 120分钟连续 切削精度保持 0.01mm 范围变化。1.铣刀外包装刀盒须附带防伪标识及防伪查询码，提供清晰的溯源查验方式，确保产品真伪可查。2.铣刀刀杆柄部需清晰，完整补印刀具规格型号标识，标识应采用牢固，不易磨损的工艺（如激光刻字，压印），内容包括但不限于：直径，长度，柄径，齿数，涂层材质，便于现场快速识别与使用。
	30 
	把

	12
	高性能硬质合金钻头
	刃径*柄径： φ5*44*φ6*82 高性能硬质合金钻头，性能强切削快速，通用型螺纹,稳定高效、高精度,高速钢材料耐磨高效,有效提升钻头韧性和耐磨性延长使用周期,免定心自定心钻尖,不用定心钻直接打孔轻快高效,135 °标准双后刃角林花螺旋排屑槽,能有效防止积屑残留钻削快速不堵孔。1.铣刀外包装刀盒须附带防伪标识及防伪查询码，提供清晰的溯源查验方式，确保产品真伪可查。2.铣刀刀杆柄部需清晰，完整补印刀具规格型号标识，标识应采用牢固，不易磨损的工艺（如激光刻字，压印），内容包括但不限于：直径，长度，柄径，齿数，涂层材质，便于现场快速识别与使用。
	8 
	把

	13
	高性能硬质合金钻头
	刃径*柄径： φ8.5*61*φ10*103 高性能硬质合金钻头，性能强切削快速，通用型螺纹,稳定高效、高精度,高速钢材料耐磨高效,有效提升钻头韧性和耐磨性延长使用周期, 免定心自定心钻尖,不用定心钻直接打孔轻快高效,136 °标准双后刃角林花螺旋排屑槽,能有效防止积屑残留钻削快速不堵孔。1.铣刀外包装刀盒须附带防伪标识及防伪查询码，提供清晰的溯源查验方式，确保产品真伪可查。2.铣刀刀杆柄部需清晰，完整补印刀具规格型号标识，标识应采用牢固，不易磨损的工艺（如激光刻字，压印），内容包括但不限于：直径，长度，柄径，齿数，涂层材质，便于现场快速识别与使用。
	8 
	把

	14
	高性能硬质合金钻头
	刃径*柄径： φ9.8*61*φ10*103高性能硬质合金钻头，性能强切削快速，通用型螺纹,稳定高效、高精度,高速钢材料耐磨高效,有效提升钻头韧性和耐磨性延长使用周期, 免定心自定心钻尖,不用定心钻直接打孔轻快高效,137 °标准双后刃角林花螺旋排屑槽,能有效防止积屑残留钻削快速不堵孔。1.铣刀外包装刀盒须附带防伪标识及防伪查询码，提供清晰的溯源查验方式，确保产品真伪可查。2.铣刀刀杆柄部需清晰，完整补印刀具规格型号标识，标识应采用牢固，不易磨损的工艺（如激光刻字，压印），内容包括但不限于：直径，长度，柄径，齿数，涂层材质，便于现场快速识别与使用。
	8 
	把

	15
	高性能硬质合金钻头
	刃径*柄径： φ11.8*71*φ12*118 高性能硬质合金钻头，性能强切削快速，通用 型螺纹,稳定高效、高精度,高速钢材料耐磨高效,有效提升钻头韧性和耐磨性延长使用周期, 免定心自定心钻尖,不用定心钻直接打孔轻快高效,138 °标准双后刃角林花螺旋排屑槽,能有效防止积屑残留钻削快速不堵孔。1.铣刀外包装刀盒须附带防伪标识及防伪查询码，提供清晰的溯源查验方式，确保产品真伪可查。2.铣刀刀杆柄部需清晰，完整补印刀具规格型号标识，标识应采用牢固，不易磨损的工艺（如激光刻字，压印），内容包括但不限于：直径，长度，柄径，齿数，涂层材质，便于现场快速识别与使用。
	8 
	把

	16
	高性能硬质合金钻头
	刃径*长度： φ12*71*φ12*118 高性能硬质合金加长钻头，刃长 200mm，性能强切削快速，通用型螺纹,稳定高效、高精度,高速钢材料耐磨高效,有效提升钻头韧性和耐磨性延长使用周期, 免定心自定心钻尖,不用定心钻直接打孔轻快高效,137 °标准双后刃角林花螺旋排屑槽,能有效防止积屑残留钻削快速不堵孔。1.铣刀外包装刀盒须附带防伪标识及防伪查询码，提供清晰的溯源查验方式，确保产品真伪可查。2.铣刀刀杆柄部需清晰，完整补印刀具规格型号标识，标识应采用牢固，不易磨损的工艺（如激光刻字，压印），内容包括但不限于：直径，长度，柄径，齿数，涂层材质，便于现场快速识别与使用。
	3 
	把

	17
	整体合金螺纹铣刀（三齿）
	M6*1 螺纹整体合金铣刀 ; M6*1-3*Do;D2=4.8 45 °螺旋角,紫黑色高铝涂层能加工 HRC 60 度以下材质的工件。
刀具材质要求 ;极超细微粒硬质合金、0.4um。1.铣刀外包装刀盒须附带防伪标识及防伪查询码，提供清晰的溯源查验方式，确保产品真伪可查。2.铣刀刀杆柄部需清晰，完整补印刀具规格型号标识，标识应采用牢固，不易磨损的工艺（如激光刻字，压印），内容包括但不限于：直径，长度，柄径，齿数，涂层材质，便于现场快速识别与使用。
	10 
	把

	18
	整体合金螺纹铣刀（三齿）
	M10*1.5 螺纹整体合金铣刀 ; M10*1.5-2*Do;D2=8.20
45 °螺旋角 ;紫黑色高铝涂层能加工 HRC 60 度以下材质的工件。刀具材质要求 ;超细微粒硬 质合金、0.4um。1.铣刀外包装刀盒须附带防伪标识及防伪查询码，提供清晰的溯源查验方式，确保产品真伪可查。2.铣刀刀杆柄部需清晰，完整补印刀具规格型号标识，标识应采用牢固，不易磨损的工艺（如激光刻字，压印），内容包括但不限于：直径，长度，柄径，齿数，涂层材质，便于现场快速识别与使用。
	10 
	把

	19
	钢用刀片
	80 °钢用刀片 （每盒 10 片）1：切削刃数（CEDC）3 刃切削有效长度 (LE)6.2mm ；2：刀片圆角 (RE)0.4 mm ； 3：切削参数 ap0.4 mm (0.2 - 1.5) fn0.1 mm/r (0.05 - 0.2) hex0.1 mm/r (0.05 - 0.2) vc440 m/min (470 - 380)。
1.铣刀外包装刀盒须附带防伪标识及防伪查询码，提供清晰的溯源查验方式，确保产品真伪可查。2.铣刀刀杆柄部需清晰，完整补印刀具规格型号标识，标识应采用牢固，不易磨损的工艺（如激光刻字，压印），内容包括但不限于：直径，长度，柄径，齿数，涂层材质，便于现场快速识别与使用。
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	20
	▲高性能硬质合金精加工铝用铣刀
	ALφ5*13*φ6*50*3T避空长度 5mm 有效切削刃长 13mm 铝用； Ф5 立铣刀；高光镜面精加工；AL 系列无涂层；能保障切削深度 13mm，侧面切削深度 1.5mm，切削速度
300m/min、切削时间 120 分钟的连续切削状态 过程不发生高磨损和断刀等现象、切削速度 200m/min 状态 120分钟连续切削精度保持 0.01mm 范围变化。1.铣刀外包装刀盒须附带防伪标识及防伪查询码，提供清晰的溯源查验方式，确保产品真伪可查。2.铣刀刀杆柄部需清晰，完整补印刀具规格型号标识，标识应采用牢固，不易磨损的工艺（如激光刻字，压印），内容包括但不限于：直径，长度，柄径，齿数，涂层材质，便于现场快速识别与使用。
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	高性能硬质合金涂层铣刀
	φ5*13*φ6*50*4T钢用； Ф5 立铣刀；重载粗加工；黑色涂层；能保障切削深度 13mm，侧面切削深度 1mm，切削速度 300m/min、切削时间 120 分钟的连续切削状态过程不发生高磨损和断刀等现象、切削速度 200m/min 状态 120分钟连续切削精度保持 0.01mm 范围变化。1.铣刀外包装刀盒须附带防伪标识及防伪查询码，提供清晰的溯源查验方式，确保产品真伪可查。2.铣刀刀杆柄部需清晰，完整补印刀具规格型号标识，标识应采用牢固，不易磨损的工艺（如激光刻字，压印），内容包括但不限于：直径，长度，柄径，齿数，涂层材质，便于现场快速识别与使用。
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	高性能硬质合金涂层精加工铣刀
	φ5*13*φ6*50*4T钢用； Ф5 立铣刀；重载粗加工；超精加工系列黑色涂层；能保障切削深度 13mm，侧面切削深度1mm，切削速度 300m/min、切削时间 120 分钟的连续切削状态过程不发生高磨损和断刀等 现象、切削速度200m/min 状态 120 分钟连续切削精度保持 0.01mm 范围变化。1.铣刀外包装刀盒须附带防伪标识及防伪查询码，提供清晰的溯源查验方式，确保产品真伪可查。2.铣刀刀杆柄部需清晰，完整补印刀具规格型号标识，标识应采用牢固，不易磨损的工艺（如激光刻字，压印），内容包括但不限于：直径，长度，柄径，齿数，涂层材质，便于现场快速识别与使用。
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高性能硬质合金涂层铣刀
	φ12*30*75*4T 1.用途：铣削加工；超强开粗性能综合能力兼具的多功能铣刀精加工表面粗糙度
0.4<Ra<0.6； 2.参数：旋向：右旋；直径：D12；刃数：
4 刃 ；刃长：30mm；总长：75L；3.涂层： 黑色涂层； 4.螺旋角度：40 °不等螺距 5.硬度：HRC≤55 度、粉末果粒是 0.6um 内超 微粒钨钢；6.特性：3D 高速动态铣削耐用度极高，毛坯去除率快，拐角不减速，可连续加工 300分钟；7.加工参数：切深：2 倍直径；行距：直径 20% ；转速 :4500 ；进给 3000mm/min。1.铣刀外包装刀盒须附带防伪标识及防伪查询码，提供清晰的溯源查验方式，确保产品真伪可查。2.铣刀刀杆柄部需清晰，完整补印刀具规格型号标识，标识应采用牢固，不易磨损的工艺（如激光刻字，压印），内容包括但不限于：直径，长度，柄径，齿数，涂层材质，便于现场快速识别与使用。
	30 
	把

	24
	





高性能硬质合金涂层铣刀
	φ10*25*75*4T规格：直径 10mm、刃长 22mm、全长75mm、柄径 10mm、4 刃、r14 圆弧螺旋槽，螺旋角 45 ° ,高强度减摩擦双螺旋刃带设计结构；暗金色涂 层粉、采用极超微粒材质粉末果粒是 0.2um 内， 硬度：HRC≥65度；（满刃开粗参数：满刀切深 8-10mm S:2000-2300、进给 ：400-600mm/min； 高速开粗加工：切深 11-13mm、行距 2.6-3.0mm、 S:3000-3500 进给： 600-900mm/min。）精加工表面粗糙度 0.3<Ra<0.5。能加工 HRC≤65 度的碳钢/合金钢/不锈钢/钢铸件。侧面精度达到 <0.04um。1.铣刀外包装刀盒须附带防伪标识及防伪查询码，提供清晰的溯源查验方式，确保产品真伪可查。2.铣刀刀杆柄部需清晰，完整补印刀具规格型号标识，标识应采用牢固，不易磨损的工艺（如激光刻字，压印），内容包括但不限于：直径，长度，柄径，齿数，涂层材质，便于现场快速识别与使用。
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高性能硬质合金涂层铣刀
	φ8*20*60*4T规格：直径 8mm、刃长 20mm、全长 60mm、柄径 8mm、4 刃、r14 圆弧螺旋槽，螺旋角 45 ° , 高强度减摩擦双螺旋刃带设计结构；采用极超微粒材质粉末果粒是 0.2um 内，硬度：HRC≥65 度；（适合四轴加工特殊深度零件较深的图纸。）能加工HRC≤65 度的碳钢/合金钢/不锈钢/钢铸件。侧面精度达到 <0.04um。1.铣刀外包装刀盒须附带防伪标识及防伪查询码，提供清晰的溯源查验方式，确保产品真伪可查。2.铣刀刀杆柄部需清晰，完整补印刀具规格型号标识，标识应采用牢固，不易磨损的工艺（如激光刻字，压印），内容包括但不限于：直径，长度，柄径，齿数，涂层材质，便于现场快速识别与使用。
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高性能硬质合金涂层铣刀
	φ6*15*50*4T 规格：直径 6mm、刃长 16mm、全长
50mm、柄径 6mm、4 刃、r14 圆弧螺旋槽，螺旋角 45 ° ,高强度。减摩擦双螺旋刃带设计结构；采用极超微粒材质粉末果粒是 0.2um 内，硬度：HRC ≥65 度；（适合四轴加工特殊深度零件较深的图纸。）能加工 HRC≤65 度的碳钢/合金钢/不锈钢/钢铸件。侧面精度达到<0.04um。1.铣刀外包装刀盒须附带防伪标识及防伪查询码，提供清晰的溯源查验方式，确保产品真伪可查。2.铣刀刀杆柄部需清晰，完整补印刀具规格型号标识，标识应采用牢固，不易磨损的工艺（如激光刻字，压印），内容包括但不限于：直径，长度，柄径，齿数，涂层材质，便于现场快速识别与使用。
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	硬质合金直槽铰刀
	φ10H7*60*110规格：刃径 10mm、刃长 34mm、有效长 50mm、刃数 6、全长 10mm、柄径 10mm、精度 H7、直槽：刀具采用材料可加工硬度 HRC55 度工件，配 IiCN 涂层粉末果粒是 0.6um 内，精加工表面粗糙度 ra<0.3，达到镜面效果。1.铣刀外包装刀盒须附带防伪标识及防伪查询码，提供清晰的溯源查验方式，确保产品真伪可查。2.铣刀刀杆柄部需清晰，完整补印刀具规格型号标识，标识应采用牢固，不易磨损的工艺（如激光刻字，压印），内容包括但不限于：直径，长度，柄径，齿数，涂层材质，便于现场快速识别与使用。
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	硬质合金直槽铰刀
	φ12H7*60*110规格：刃径 12mm、刃长 38mm、有效长 54mm、刃数 6、全长 110mm、柄径 12mm、精度 H7、直槽：刀具采用材料可加工硬度 HRC55 度工件， 配 IiCN涂层粉末果粒是 0.6um 内，精加工表面粗糙度 ra<0.3，达到镜面效果。1.铣刀外包装刀盒须附带防伪标识及防伪查询码，提供清晰的溯源查验方式，确保产品真伪可查。2.铣刀刀杆柄部需清晰，完整补印刀具规格型号标识，标识应采用牢固，不易磨损的工艺（如激光刻字，压印），内容包括但不限于：直径，长度，柄径，齿数，涂层材质，便于现场快速识别与使用。
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	高性能硬质合金精加工铝用铣刀
	AL φ2.5*8*φ4*50*3T立铣刀；刀杆直径 4mm，有效切削刃长 7mm ；全长 50mm 铝用；高光镜面精加工；AL系列无涂层；能保障切削深度 7mm，侧面切削深度 1mm，切削速度 350m/min、切削时间 120 分钟的连续切削状态过程不发生高磨损和断刀等现象、切削速度 200m/min 状态 120 分钟连续切削精度保持 0.01mm 范围变化。1.铣刀外包装刀盒须附带防伪标识及防伪查询码，提供清晰的溯源查验方式，确保产品真伪可查。2.铣刀刀杆柄部需清晰，完整补印刀具规格型号标识，标识应采用牢固，不易磨损的工艺（如激光刻字，压印），内容包括但不限于：直径，长度，柄径，齿数，涂层材质，便于现场快速识别与使用。
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	单齿螺纹铣刀
	3/8-19 英制单齿管牙螺纹铣刀-涂层钢用，牙距范围：可加工牙距 P1.337，55 °牙型角，单齿直径为Ф7.95mm，避空直径为 5，避空长度为 25mm，刀杆直径为 8mm，全长 60mm
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	锥度球头铣刀
	6*R0.25*30.5*75*2F,两刃钨钢铣刀，刀杆直径为 6mm，R角为 0.25，有效刃长 30.5mm，总长 75mm。刀具采用材料可加工硬度 HRC55 度工件，配 IiCN 涂层（钴铜色）粉末果粒是 0.6um 内
	15 
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	锥度球头铣刀
	6*R0.5*30.5*75*2F,两刃钨钢铣刀，刀杆直径为 6mm，刀尖圆角为 0.5，有效刃长 30.5mm，总长 75mm。刀具采用材料可加工硬度 HRC55 度工件，配 IiCN 涂层（钴铜色）粉末果粒是 0.6um 内
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	锥度球头铣刀
	6*R1*30.5*75*2F,两刃钨钢铣刀，刀杆直径为 6mm，刀尖圆角为 1，有效刃长 30.5mm，总长 75mm。刀具采用材料可加工硬度 HRC55 度工件，配 IiCN 涂层（钴铜色）粉末果粒是 0.6um 内
	15 
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	机用丝锥
	规格 M6*1 粗牙螺纹，总长 66mm，柄径 6.3mm，钨钢螺旋丝锥，满足可攻 30 个螺纹不断刀。刀具采用材料可加工硬度 HRC55 度工件，配 IiCN 涂层（钴铜色）粉末果粒是 0.6um 内
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	机用丝锥
	规格 M8*1.25 粗牙螺纹，总长 70mm，柄径 6.2mm，钨钢螺旋丝锥，满足可攻 30 个螺纹不断刀。刀具采用材料可加工硬度 HRC55 度工件，配 IiCN 涂层（钴铜色）粉末果粒是 0.6um 内
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	机用丝锥
	规格 M10*1.5 粗牙螺纹，总长 75mm，柄径 7mm，钨钢螺旋丝锥，满足可攻 30 个螺纹不断刀。刀具采用材料可加工硬度 HRC55 度工件，配 IiCN 涂层（钴铜色）粉末果粒是 0.6um 内
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	机用丝锥
	规格M12*1.75粗牙螺纹，总长82mm，柄径8.5mm，钨钢螺旋丝锥，满足可攻30个螺纹不断刀。刀具采用材料可加工硬度 HRC55 度工件，配 IiCN 涂层（钴铜色）粉末果粒是 0.6um 内
	5 
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	立铣刀
	硬质合金 4 刃，Ф10mm*25mm*75mm，硬度≥HRC50°，涂层
	150
	把

	39
	立铣刀
	硬质合金 4 刃，Ф8mm*20mm*60mm，硬度≥HRC50°，涂层
	110
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	陶瓷立铣刀
	规格：Ф10*25*75
材质:整体金属陶瓷；切削硬度:≥70°；刃数:4刃
适用机器:CNC加工中心
	50
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	35°外圆刀杆
	型号：MVJNR2020K16
1.材质要求弹簧钢做成,硬度≥60HRC；
2.刀杆中心高为 20mm，总长：125mm，柄部长*宽：20mm*20mm；
	20
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	35°外圆刀杆
	型号：MVJNR2525M16
1.材质要求弹簧钢做成,硬度≥60HRC；
2.刀杆中心高为 25mm，总长：150mm，柄部长*宽：25mm*25mm；
	10
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	内孔刀杆
	型号：H16Q-SVJBL11
1.刀把表面光洁度高，不允许有缺陷；
2.刀体采用高速钢抗震镗孔刀杆，硬度≥50HRC；
3.压紧螺丝不易滑丝和断裂；
4.配 ISO 通用刀片，刀片可使用两个角；
5.抗震性能好,能加工深度≥8 倍刀具直径,工件不能出现震纹,表面光洁度≤Ra 0.4μm；
6.刀杆直径16mm，全长180mm，刀杆主偏角：93°；
7.匹配刀片：VBMT（110302、110304、110308），VBGT（110302、110304）
其他：产品必须为原厂正品，附带产品防伪标识、防伪查询方式及完整溯源信息。
	2
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	外圆刀杆
	型号：SVUBR2020K16
1.刀把表面光洁度高，不允许有缺陷； 
2.刀体采用合金钢制造,硬度≥60HRC； 
3.刀粒要求用螺丝紧式，压紧螺丝不易滑丝和断裂；配ISO通用刀片，刀片可使用两个角；
4.抗震性能好;
5.刀杆中心高为20mm，总长为125mm，主偏角95°；
其他：产品必须为原厂正品，附带产品防伪标识、防伪查询方式及完整溯源信息。
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	外圆刀杆
	型号：SVJBR2020K16 
1.刀杆刀槽精度等级为 K 级，定位精度高，刀片安装后无窜动； 
2.刀杆本体采用合金钢整体锻造，经精密热处理，硬度达到 HRC 61±2； 
3. 刀杆截面 20×20mm，刀具中心高 20mm，杠杆压紧结构，总长为100mm，SV型，主偏角93°；
4.适配刀片：VBMT1604 系列 35° 菱形刀片，刀杆抗震性优良，可满足铝件、铜件高光洁度精加工； 
5.适配 VBMT160404 刀片； 
6.刀杆表面采用黑色氧化防锈处理，柄部激光刻印型号，刻印清晰牢固； 
7.原装正品，产品为原厂正品，带官方防伪标识及防伪查询码，支持真伪溯源查验；
其他：产品必须为原厂正品，附带产品防伪标识、防伪查询方式及完整溯源信息。
	6
	把

	46
	80°外圆刀杆 
	型号：SCLCR2020K09 
1.刀把表面光洁度高，不允许有缺陷； 
2.刀体采用瑞典特钢制造,硬度≥60HRC； 
3.刀粒要求用螺丝紧式，压紧螺丝不易滑丝和断裂；配ISO通用刀片，刀片可使用两个角； 
4.抗震性能好, 加工材料为45号钢，切深3mm，线速度: 210-355m/min，工件不能出现震纹； 
5.刀具底面与刀片顶面高度精度±0.01mm；
6.适用于高效去除端面余量，外圆加工； 
7.刀杆中心高为20mm，总长为125mm，SC型，主偏角L：95°。
	10
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	2mm槽刀刀杆
	1.刀杆截面 20×20mm，中心高 20mm，总长约 125mm，右手外圆切槽刀杆； 
2.结构形式：MGEHR2020，MGEH 顶部螺钉压紧式，适配 2.0mm 宽槽刀片（MGMN200 型），刀槽为开放式结构，适配短尺寸双头切槽刀片，刀片无后护边、无断屑台结构； 
3.功能要求：可安装两种刀片，2mm 宽度双头直刀片、R1mm 圆弧双头刀片，单边切槽深度≥10mm，可用于外圆切槽、仿形加工、横向加工； 
4.性能要求：弹簧钢整体锻造 + 调质 + 精磨，硬度 HRC 58–62，高抗震，加工槽壁槽底光洁度≤Ra1.6μm，刀片槽定位精度 ≤0.005mm，装刀后径向跳动 ≤0.01mm； 
5.刀杆标识：白色氧化（哑光）表面，与溯源要求：产品带官方防伪标识及防伪查询码，支持真伪溯源；刀杆柄部激光刻印完整规格型号，刻印牢固不易磨损。
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	4mm槽刀刀杆
	1.刀杆截面 20×20mm，中心高 20mm，总长约 125mm，；
2.结构：H-KGMR-2020K，KGM 系列，上压式夹紧；
3.材质：刀把要求用弹簧钢加硬，HRC 58-62，高抗震；
4.性能要求：刀片宽度4mm，可加工单边槽深≥25mm，双头用刀，可切换两种型号刀粒（4mm 双头刀片和 R2mm 双头刀片），达到HI高抗震（杆身上要有“HI”标识）；
5.H-KGMR 强力型（加托底）；
6.刀杆标识：白色氧化（哑光）表面，与溯源要求：产品带官方防伪标识及防伪查询码，支持真伪溯源；刀杆柄部激光刻印完整规格型号，刻印牢固不易磨损。
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	4mm槽刀刀杆
	1.刀杆截面 20×20mm，中心高 20mm，总长约 125mm，；
2.结构：H-KGML-2020K，KGM 系列，上压式夹紧；
3.材质：刀把要求用弹簧钢加硬，HRC 58-62，高抗震；
4.性能要求：刀片宽度4mm，可加工单边槽深≥25mm，双头用刀，可切换两种型号刀粒（4mm 双头刀片和 R2mm 双头刀片），达到HI高抗震（杆身上要有“HI”标识）；
5.H-KGMR 强力型（加托底）；
其他：产品为原厂正品，附带产品防伪标识、防伪查询方式及完整溯源信息；
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	3mm槽刀刀杆
	规格：MGEHR2020-3C，正刀
1.材质要求弹簧钢做成,硬度≥60HRC；
2.刀杆中心高为 20mm，总长：125mm，柄部长*宽：20mm*20mm；
3.可单面槽深≥18mm；
4.可适配刀片：MGMN300、MGGN300、MRMN300；
其他：产品为原厂正品，附带产品防伪标识、防伪查询方式及完整溯源信息；
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	3mm端面槽刀
	1.结构规格：H-KFMR20,整体式三面刃槽铣刀杆，Capto 快换接口，切削范围： φ30mm～44mm，开槽宽度 2.0mm； 
2.刀体材质：40Cr 合金钢调质处理，表面哑光黑色氧化发黑，非亮面淬火色，刀杆侧面激光刻印型号，刻印简洁； 
3.包装：采用彩色印刷纸盒独立包装，内附产品合格证； 
4.刀片适配：适配 LF10、LCMF10 系列通用槽刀片，不使用专用异形刀片座； 
5.可加工端面槽深≥10mm,直径范围30-44mm，双头用刀，可切换两种型号刀粒GMM3020（3mm双头刀片和R1.5mm双头刀片）； 
6.要求 HI 高精度抗震等级（杆身上要有“HI”标识）； 
7.适合加工端面切槽、仿形加工用直刀和横向加工； 
8.刀杆中心高为20mm，总长为125mm；
其他：产品为原厂正品，附带产品防伪标识、防伪查询方式及完整溯源信息；
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	3mm端面槽刀
	1.结构规格：H-KFMR20,整体式三面刃槽铣刀杆，Capto 快换接口，切削范围： φ78mm～110mm，开槽宽度 2.0mm； 
2.刀体材质：40Cr 合金钢调质处理，表面哑光黑色氧化发黑，非亮面淬火色，刀杆侧面激光刻印型号，刻印简洁；
3.包装：采用彩色印刷纸盒独立包装，内附产品合格证；
4.刀片适配：适配 LF10、LCMF10 系列通用槽刀片，不使用专用异形刀片座； 
5.可加工端面槽深≥10mm,直径范围78-110mm，双头用刀，可切换两种型号刀粒GMM3020（3mm双头刀片和R1.5mm双头刀片）； 
6.要求 HI 高精度抗震等级（杆身上要有“HI”标识）； 
7.适合加工端面切槽、仿形加工用直刀和横向加工； 
8.刀杆截面 20×20mm，中心高为20mm，总长为125mm；
其他：产品为原厂正品，附带产品防伪标识、防伪查询方式及完整溯源信息。
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	3mm槽刀刀杆 
	1.结构与尺寸：KGMR-2020K，刀杆截面 20×20mm，采用 K 型压板压紧 结构，单边有效切深≥15mm，刀体为整体合金钢调质，无内冷孔， HI 级；
2.外观与表面处理：均匀黑色氧化处理，刀杆端面或正面刻印英文品牌字母标识； 
3.精度与装配：要求 HI 超高精度等级，刀片定位槽为标准通用槽型，可通用安装 GMM 系列刀片，刀片装夹稳固，无明显晃动，刀体无变形、无焊接痕迹； 
4.刀体材质：40Cr 合金钢调质处理； 
5.包装要求：采用彩色印刷纸盒独立包装，盒体以红黑配色为主，盒面印有简易刀具图示，内附纸质产品合格证，合格证印有统一产品编号； 
6.H-KGMR强力型（加托底），刀杆中心高为20mm，总长为125mm；
7.刀杆型号刻印要求：刀杆侧面激光刻印完整：H-KGMR2020K-3T15；
其他：产品为原厂正品，附带产品防伪标识、防伪查询方式及完整溯源信息。
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	3mm槽刀刀杆
	1.结构与尺寸：KGMR-2020K，刀杆截面 20×20mm，采用 K 型压板压紧 结构，单边有效切深≥20mm，刀体为整体合金钢调质，无内冷孔， HI 级； 
2.外观与表面处理：均匀黑色氧化处理，刀杆端面或正面刻印英文品牌字母标识； 
3.精度与装配：要求 HI 超高精度等级，刀片定位槽为标准通用槽型，可通用安装 GMM 系列刀片，刀片装夹稳固，无明显晃动，刀体无变形、无焊接痕迹； 
4.刀体材质：40Cr 合金钢调质处理；
5.包装要求：采用彩色印刷纸盒独立包装，盒体以红黑配色为主，盒面印有简易刀具图示，内附纸质产品合格证，合格证印有统一产品编号； 
6.H-KGMR强力型（加托底），刀杆中心高为20mm，总长为125mm；
7.刀杆型号刻印要求：刀杆侧面激光刻印完整：H-KGMR2020K-3T20；
其他：产品为原厂正品，附带产品防伪标识、防伪查询方式及完整溯源信息。
	8
	把

	55
	3mm槽刀刀杆
	1.结构与尺寸：KGML-2020K，刀杆截面 20×20mm，采用 K 型压板压紧 结构，单边有效切深≥20mm，刀体为整体合金钢调质，无内冷孔， HI 级；
2.外观与表面处理：均匀黑色氧化处理，刀杆端面或正面刻印英文品牌字母标识； 
3.精度与装配：要求 HI 超高精度等级，刀片定位槽为标准通用槽型，可通用安装 GMM 系列刀片，刀片装夹稳固，无明显晃动，刀体无变形、无焊接痕迹；  
4.刀体材质：40Cr 合金钢调质处理；
5.包装要求：采用彩色印刷纸盒独立包装，盒体以红黑配色为主，盒面印有简易刀具图示，内附纸质产品合格证，合格证印有统一产品编号；
6.H-KGMR强力型（加托底），刀杆中心高为20mm，总长为125mm；
7.刀杆型号刻印要求：刀杆侧面激光刻印完整：H-KGML2020K-3T20；
其他：产品为原厂正品，附带产品防伪标识、防伪查询方式及完整溯源信息。
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	3mm槽刀刀杆
	1.结构与尺寸：KGMR-2020K，刀杆截面 20×20mm，采用 K 型压板压紧 结构，单边有效切深≥25mm，刀体为整体合金钢调质，无内冷孔， HI 级； 
2.外观与表面处理：均匀黑色氧化处理，刀杆端面或正面刻印英文品牌字母标识； 
3.精度与装配：要求 HI 超高精度等级，刀片定位槽为标准通用槽型，可通用安装 GMM 系列刀片，刀片装夹稳固，无明显晃动，刀体无变形、无焊接痕迹； 
4.刀体材质：40Cr 合金钢调质处理；
5.包装要求：采用彩色印刷纸盒独立包装，盒体以红黑配色为主，盒面印有简易刀具图示，内附纸质产品合格证，合格证印有统一产品编号； 
6.H-KGMR强力型（加托底），刀杆中心高为20mm，总长为125mm；
7.刀杆型号刻印要求：刀杆侧面激光刻印完整：H-KGMR2020K-3T25；
其他：产品为原厂正品，附带产品防伪标识、防伪查询方式及完整溯源信息。
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	3mm槽刀刀杆
	1.结构与尺寸：KGML-2020K，刀杆截面 20×20mm，采用 K 型压板压紧 结构，单边有效切深≥25mm，刀体为整体合金钢调质，无内冷孔， HI 级；
2.外观与表面处理：均匀黑色氧化处理，刀杆端面或正面刻印英文品牌字母标识； 
3.精度与装配：要求 HI 超高精度等级，刀片定位槽为标准通用槽型，可通用安装 GMM 系列刀片，刀片装夹稳固，无明显晃动，刀体无变形、无焊接痕迹；  
4.刀体材质：40Cr 合金钢调质处理；
5.包装要求：采用彩色印刷纸盒独立包装，盒体以红黑配色为主，盒面印有简易刀具图示，内附纸质产品合格证，合格证印有统一产品编号；
6.H-KGMR强力型（加托底），刀杆中心高为20mm，总长为125mm；
7.刀杆型号刻印要求：刀杆侧面激光刻印完整：H-KGML2020K-3T25；
其他：产品为原厂正品，附带产品防伪标识、防伪查询方式及完整溯源信息。
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	螺纹车刀
	型号：SER2020K16
1.材质要求弹簧钢做成,硬度≥60HRC；
2.刀杆中心高为 20mm，总长：125mm，柄部长*宽：20mm*20mm；
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	螺纹车刀
	型号：SER2525M16
1.材质要求弹簧钢做成,硬度≥60HRC；
2.刀杆中心高为 25mm，总长：150mm，柄部长*宽：25mm*25mm；
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	3mm切槽车刀
	型号：MGEHR2020-3C
1.刀杆截面 20×20mm，中心高 20mm，总长约 125mm； 
2.结构要求：顶部正面压紧方式，刀槽为开放式结构，适配短尺寸双头切槽刀片，刀片无后护边、无断屑台结构； 
3.功能要求：可安装两种刀片：3mm 宽度双头直刀片、R1.5mm 圆弧双头刀片，单边切槽深度≥18mm，可用于外圆切槽、仿形加工、横向加工； 
4.性能要求：刀杆材质为弹簧钢，硬度≥60HRC，抗震性能良好。
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	35°刀片（金钢石）
	型号：VBMT160404 PCD 
1.一盒1片； 
2.刀片形式：35° 菱形，后角 5°，精度等级 M 级，带中心紧固孔；； 
3.加工材料为铝及其他有色金属，切深1mm，线速度在100-400m/min不能出现崩刃等缺陷； 
4.刀片结构：无断屑槽、光刃精加工型，适合铝件、铜件及非金属高光洁度加工；； 
5.刀尖圆弧半径 R0.4mm，刃口锋利，加工表面光洁度≤Ra0.4μm；； 
6.切削刃材质：整体聚晶金刚石（PCD）复合片，非表面涂层；
7.配SVJBR/L-16刀杆使用。 
8.产品必须为原厂正品，附带产品防伪标识、防伪查询方式及完整溯源信息；
9.刀片包装为原厂标准包装，刀片表面激光打印完整规格型号，字迹清晰牢固。
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	 35°刀片（金钢石）
	型号：VBMT110302 PCD 
1.一盒1片； 
2.刀片形式：35° 菱形，后角 5°，精度等级 M 级，带中心紧固孔；； 
3.加工材料为铝及其他有色金属，切深1mm，线速度在100-400m/min不能出现崩刃等缺陷； 
4.刀片结构：无断屑槽、光刃精加工型，适合铝件、铜件及非金属高光洁度加工；； 
5.刀尖圆弧半径 R0.4mm，刃口锋利，加工表面光洁度≤Ra0.4μm；； 
6.切削刃材质：整体聚晶金刚石（PCD）复合片，非表面涂层；
7.配SVUCR-11HU刀杆使用。 
8.产品必须为原厂正品，附带产品防伪标识、防伪查询方式及完整溯源信息；
9.刀片包装为原厂标准包装，刀片表面激光打印完整规格型号，字迹清晰牢固。
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	3mm槽刀刀片
（金刚石）
	型号：GMM3020 PCD 
1.一盒1片； 
2.刀片材质：金刚石PCD材质； 
3.切削速度≥160 m/min，进给量≥8mm/0.3rev，湿式切削； 
4.单刃，刀片表面光洁度高，抗震性能好，加工材料为铝及其他有色金属，加工出来的工件槽壁
和槽底达表面光洁度≤Ra 0.8μm； 
5.加工材料为铝及其他有色金属，适合加工外圆切槽、仿形加工用直刀和横向加工； 
6.采用合金锻压毛坯； 
7.连续24小时，加工铝材料不能出现粘刀和磨损现象；  
8.刀片长20mm，刀尖r0.2mm，宽度3mm； 
9.刀片可安装于3mm强力型外槽刀杆H-KGMR/L系列、3mm强力型端面槽刀杆H-KFMR/L系列和3mm强力型端面槽刀杆H-KGDR/L 系列（T型系列）。 
其他：产品为原厂正品，附带产品防伪标识、防伪查询方式及完整溯源信息，刀片包装为原厂标准包装，刀片表面激光打印完整规格型号，字迹清晰牢固。
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	R1.5 槽刀刀片（金刚石）
	型号：GMM3020-150R PCD；
1.一盒 1 片；
2.刀片材质：金刚石 PCD 材质；
3.切削速度≥160 m/min，进给量≥8mm/0.3rev，湿式切削；
4.单刃，刀片表面光洁度高，抗震性能好，加工材料为铝及其他有色金属，加工出来的工件槽壁
和槽底达表面光洁度≤Ra 0.8μm；
5.适合加工外圆切槽、仿形加工用直刀和横向加工；
6.采用合金锻压毛坯；
7.连续 24 小时，加工铝材料不能出现粘刀和磨损现象；
8.刀片长 20mm，刀尖 r1.5mm，宽度 3mm；
9.刀片可安装于 3mm 强力型外槽刀杆
H-KGMR/L 系列、3mm 强力型端面槽刀杆 H-KFMR/L系列和 3mm 强力型端面槽刀杆 H-KGDR/L 系列（T型系列）。
其他：产品为原厂正品，附带产品防伪标识、防伪查询方式及完整溯源信息，刀片包装为原厂标准包装，刀片表面激光打印完整规格型号，字迹清晰牢固。
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	55°内孔刀片（金刚石）
	型号：DCGT070204 PCD
1.一盒 1 片；
2.刀片材质：金刚石 PCD 材质；
3.加工材料为铝及其他有色金属，切深 1mm，线速度在 100-400m/min 不能出现崩刃等缺陷；
4.连续 24 小时，精修加工铝及其他有色金属材料，不能出现粘刀和磨损现象；精修表面光洁度
≤Ra 0.2μm；
5.采用合金锻压毛坯刀片角度 55°刃长 6mm刀尖 r0.4；
6.刀片可安装于 SDUCR-07HU 抗震内孔系列刀杆；
其他：产品必须为原厂正品，附带产品防伪标识、防伪查询方式及完整溯源信息，刀片包装为原厂标准包装，刀片表面激光打印完整规格型号，字迹清晰牢固。
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	80°内孔刀
片（金刚石）
	型号：CCMT09T304-PCD 
1.一盒1片； 
2.刀片材质：金刚石PCD材质； 
3.加工材料为铝及其他有色金属，切深1mm，线速度在100-400 m/min不能出现崩刃等缺陷； 
4.连续24小时，精修加工铝及其他有色金属材料，不能出现粘刀和磨损现象；精修表面光洁度
≤Ra 0.2μm； 
5.采用合金锻压毛坯 刀片角度80°刃长6mm刀尖r0.4； 
6.刀片可安装于SCLCR-09HU 抗震内孔系列刀杆； 型号：CCMT09T304-PCD 
其他：产品为原厂正品，附带产品防伪标识、防伪查询方式及完整溯源信息，刀片包装为原厂标准包装，刀片表面激光打印完整规格型号，字迹清晰牢固。
	6
	片

	67
	80°内孔刀 片（金刚石）
	型号：CCGT060202 SWD001 
1.一盒2片； 
2.刀片材质：金刚石PCD材质SWD001； 
3.加工材料为铝及其他有色金属，切深1mm，线速度在100-400 m/min不能出现崩刃等缺陷； 
4.连续24小时，精修加工铝及其他有色金属材料，不能出现粘刀和磨损现象；精修表面光洁度
≤Ra 0.2μm； 
5.采用合金锻压毛坯刀片角度80°刃长6mm刀尖r0.2； 
6.刀片可安装于SCLCR-06HU 抗震内孔系列刀杆；
其他：产品为原厂正品，附带产品防伪标识、防伪查询方式及完整溯源信息，刀片包装为原厂标准包装，刀片表面激光打印完整规格型号，字迹清晰牢固。
	6
	片

	68
	35°外圆刀片（钢件）
	型号：VBMT160404 
1.一盒10片；
2.材质性能：超细晶粒金属陶瓷基体，TN60，无涂层，材质等级为高韧性耐磨型金属陶瓷，硬度≥92.5HRA，抗月牙洼磨损性能优异；
3.适用范围：专用于碳钢、合金结构钢中高速高光洁度精加工，可实现稳定长寿命；
3.刀片形式：35° 菱形刀片，后角 5°，M 级精度，带中心紧固孔，刀尖圆弧半径 R0.4mm，
4.槽型结构：HQ精加工槽型，窄幅精加工槽型，断屑台低矮平缓，刃口锋利，适合小切深连续精加工，不适合大切深与强断续；
5.产品溯源：原厂正品包装，附带官方防伪标识及可查询防伪码，支持真伪验证；
其他：刀片表面为金属陶瓷本色均匀浅灰色，无涂层色差，刃口清晰无崩损；匹配性：与 SVJBR2020K16 刀杆配合定位精度高，刀片安装后无晃动、无间隙。
	80
	片

	69
	35°刀片（钢件）
	型号：VBMT160408-PR 4335
1.一盒10片； 
2.刀片结构：35° 菱形，后角 5°，M 级精度，带中心紧固孔，刀尖圆弧 R0.8mm
3.槽型特征：采用后刀面带明显 PR 标识凹槽的仿形加工断屑槽，断屑台呈中等高度、前刀面带独立排屑空间，刃口做负倒棱强化处理；
4.材质与涂层：材质为CVD 厚涂层（TiCN-Al₂O₃-TiN），具备高抗塑性变形性能，适合连续～中等断续钢件切削，硬度≥91.5 HRA； 
5.外观与标识：表面涂层颜色为均匀深灰色近黑色，刀片刀面激光刻印清晰的型号及材质编码，刻印格式为国际标准样式；
6.包装与溯源：原厂原盒包装，包装盒带有唯一可变二维码防伪标签，支持品牌官方网站 / 公众号真伪查询；
7.适配性：与标准刀杆 SVJBR/L 2020K16 配合，定位精度高，无松动。
	50
	片

	70
	35°刀片（钢件）
	型号：VBMT160408HQ（ISO标准） 
1.一盒10片； 
2.刀片材质：金属陶瓷，CA5525； 
3.尺寸：内切圆 (IC): 9.525 mm，厚度 (S): 4.76 mm，刀尖半径 (r): 0.8 mm；
4.刀片可安装于外圆车刀杆SVJBR/L系列、外圆车刀杆SVVBN系列和抗震内孔尖刀杆SVUBR系列；
5.类型：单面 2 刃车削刀片；
其他：产品为原厂正品，附带产品防伪标识、防伪查询方式及完整溯源信息，刀片包装为原厂标准包装，刀片表面激光打印完整规格型号，字迹清晰牢固。
	50
	片

	71
	3mm槽刀刀片
	型号：MGMN300-M NC3030
1.一盒 10 片；
2.槽型：M 槽型，刀刃宽度尺寸在 3mm 满足切断、切槽、车削等各种加工需要；
3.刀片可用于安装 ZFL2525K 系列的刀具；
4.刀片材质：涂层硬质合金材质 NC3030；
其他：产品为原厂正品，附带产品防伪标识、防伪查询方式及完整溯源信息，刀片包装为原厂标准包装，刀片表面激光打印完整规格型号，字迹清晰牢固。
	70
	片

	72
	3mm槽刀刀片
	型号：MRMN300-M NC3030
1.一盒 10 片；
2.槽型：M 槽型，刀刃宽度尺寸在 3mm 满足切断、切槽、车削等各种加工需要；
3.刀片可用于安装 ZFL2525K 系列的刀具；
4.刀片材质：涂层硬质合金材质 NC3030；
其他：产品为原厂正品，附带产品防伪标识、防伪查询方式及完整溯源信息，刀片包装为原厂标准包装，刀片表面激光打印完整规格型号，字迹清晰牢固。
	40
	片

	73
	3mm槽刀刀片
	型号：GMG3020-030MG-KW10
1.一盒 10 片；
2.刀片材质：K10级无涂层硬质合金（钨钢）；
3.刀片可安装于 3mm 强力型外槽刀杆 H-KGMR/L 系列。
其他：产品为原厂正品，附带产品防伪标识、防伪查询方式及完整溯源信息，刀片包装为原厂标准包装，刀片表面激光打印完整规格型号，字迹清晰牢固。
	20
	片

	74
	3mm槽刀刀片
	1.一盒 10 片；
2.刀片类型：数控车削切槽 / 切断刀片，双面切削刃；
3.规格尺寸：GDM3020N-025PM，刀片宽度 3.0mm，刀尖圆弧半径 R0.25mm；
4.槽型结构：刀片断屑槽为 中进给通用 PM 槽型，槽型区域带精密压制断屑台，适合钢件、不锈钢稳定断屑；
5.涂层与材质：PR1225，采用 PVD 多层复合涂层，表面呈均匀灰黑色，材质兼顾碳钢、合金钢、不锈钢切削，韧性与耐磨性均衡，适合连续至中等断续切削；
6.型号刻印：刀片正面激光刻印型号字符包含：3020N、025PM 字段；
其他：产品必须为原厂正品，附带产品防伪标识、防伪查询方式及完整溯源信息，刀片包装为原厂标准包装，刀片表面激光打印完整规格型号，字迹清晰牢固。
	100
	片

	75
	3mm槽刀刀片
	1.一盒10片；
2.刀片类型：数控车削切槽 / 切断刀片，双面切削刃；
3.规格尺寸：GMM3020-150R，刀片切削宽度 3.0mm，刀尖圆弧半径 R1.5mm；
4.槽型结构：采用大圆弧球头槽型，刃口区域为精密压制 GM 型断屑槽；
5.材质与涂层：基体为金属陶瓷材质，TN90，表面无涂层，呈均匀银灰色金属光泽；
其他：产品必须为原厂正品，附带产品防伪标识、防伪查询方式及完整溯源信息，刀片包装为原厂标准包装，刀片表面激光打印完整规格型号，字迹清晰牢固。
	20
	片

	76
	外螺纹刀片
	型号：16ER1.5  ISO
	50
	片

	77
	内螺纹刀片
	型号：16IR1.5  ISO
	50
	片

	78
	外圆车刀刀片
	型号：CNMG120404-PM
结构：80° 菱形数控车刀片，12.7×4.76mm，R0.4，CVD 涂层；
适配刀杆：MCLNR/L、PCLNR/L、WWLNR/L 等。
	100
	片

	79
	数控 BT40 刀柄
	规格：BT40-ER32-70L；动平衡 ER 高精度刀柄，跳动精度<0.003mm，全新升级 T 型螺牙20CRMNTI合金钢，锥度 7:24，外锥度都符合精度<AT3 全光亮外观品质更好。
	30
	个

	80
	精密筒夹
	R20-12 材质：SUJ2，高碳轴承钢，再热处理具有坚韧的硬度，更好的耐磨性；硬度：HRC46°；表面粗糙度 RZ2.5 以内；同心度可达 0.005mm。
	3 
	个

	81
	精密筒夹
	ER20-10 材质：SUJ2，高碳轴承钢，再热处理具有坚韧 的硬度，更好的耐磨性；硬度：HRC46°；表面 粗糙度RZ2.5 以内；同心度可达 0.006mm。
	3 
	个

	82
	精密筒夹
	ER20-8 材质：SUJ2，高碳轴承钢，再热处理具有坚韧的硬度，更好的耐磨性；硬度：HRC46°；表面粗糙度 RZ2.5 以内；同心度可达 0.007mm。
	3 
	个

	83
	精密筒夹
	ER20-6 材质：SUJ2，高碳轴承钢，再热处理具有坚韧的硬度，更好的耐磨性；硬度：HRC46°；表面粗糙度 RZ2.5以内；同心度可达 0.008mm
	3 
	个

	84
	精密筒夹
	ER20-4 材质：SUJ2，高碳轴承钢，再热处理具有坚韧的硬度，更好的耐磨性；硬度：HRC46°；表面粗糙度 RZ2.5 以内；同心度可达 0.009mm。
	3 
	个

	85
	ER延长杆
	C20-ER20A-60 高准确度，性能稳定，经久耐用，夹紧力大，加持范围广，耐磨刚性好较耐重力切削，精湛工艺整体精加工，同心度高，夹持稳定，硬度 HRC46°，表面粗糙度 RZ2.5 以内。
	10 
	把

	86
	z 轴设定器
	机械带表，使用稳定性好，精度测量值 0.01mm，大测量面，操作方便，弹簧力较小可避免小刀断裂，用较平平面板即可简单设定， 台阶设计，适用大刀具测量。
	1 
	个

	87
	多孔式真空吸盘
	真空吸盘500*400*50尺寸12㎜吸孔直径一台真空泵3200W100L工业高速泵一台（功率为3200W，电压220V50hz，抽速600L/min，转速1440r/min，容量100L，尺寸(95*35*75cm）手动排水罐一台。
	1 
	台

	88
	自定心虎钳
	外形尺寸：80*120*59，加持范围0-100，整体硬度48HEC,底部拉丁4*M8-D52,最大扭矩力为70Nm。
	2 
	

	89
	虎钳硬爪
	尺寸80*34*22，可安装在80120S虎钳钳口上。
	2 
	

	90
	连接板
	尺寸直接为168*20厚。
	2 
	

	91
	手动分离式软爪
（软上爪）
	1.材质6061铝合金
2.适配K11-250、K52-250等通用250C型三爪自定心卡盘
3.尺寸120mm×35mm×40mm，安装螺孔2-M10，中心孔距70mm；
4.一副三只
	80
	副

	92
	手动分离式软爪
（软上爪）
	1.材质6061铝合金
2.适配K11-250、K52-250等通用250三爪自定心卡盘
3.尺寸120mm×35mm×80mm，安装螺孔2-M10，中心孔距70mm；
4.一副三只
	30
	副

	93
	手动分离式软爪
（软上爪）
	1.材质45＃钢
2.适配K11-250、K52-250等通用250三爪自定心卡盘
3.尺寸120mm×35mm×40mm，安装螺孔2-M10，中心孔距70mm；
4.一副三只
	40
	副

	94
	几何公差便携检测箱
	1.铝合金手提箱参数：
1.1整体外形尺寸：460×355×175mm，采用铝合金箱结构;下箱体高度：65mm；内部配套泡沫定位海绵。 
1.2箱体安装有手提把手及两付扣合搭扣，箱子放置面安装橡胶底脚。
1.3上盖可存放机械百分表、杠杆百分表、涨芯及压板组件等辅助测量件。
1.4上盖设计有存放说明书及手册用的网兜。
1.5下箱体可存放测量件、支撑件及V型架压紧组件；
2.测量平台参数：
2.1测量平台尺寸：400×240×112mm; 底板尺寸：400×240×13mm，采用高强度6061合金材质，表成黑色氧化处理。
2.2移动测量组件：万向表夹长度：300mm，水平横向移动范围：0-250mm，水平纵向移动范围：0-20mm;带移动锁紧装置，可以在行程内对工件的任意方向及位置进行检测测量。
2.3可调顶尖座组件：中心高度：55mm,移动量程:5-150mm,最大测量工件直径：φ100mm。配套高精度双滑块直线导轨，具有移动锁紧功能，尾部带微调压紧手轮，配套2号莫氏顶尖。
2.4 配套工量具：可涨芯轴（撑持孔径：12.7-14.3mm）。
2.5 配套V型组件：105×35×78mm,最大测量工件直径：φ40mm；配套V型架压紧组件；压板尺寸：70×12×24mm；压板螺杆规格：M8×80mm。
2.6 配套检测件：锥轴、带孔轴、框架、φ12mm小芯轴、φ16mm大芯轴；
2.7 配套机械百分表、杠杆百分表；
3.可测量项目：
3.1.以平面为基准的几何公差检测：
可以测量平面度、直线度、平行度、垂直度、对称度。
3.2 以外圆柱面为基准的几何公差检测：
可以测量圆度、圆柱度、同轴度、圆跳动、垂直度、直线度、平行度、圆跳动、全跳动等。
3.4 以公共轴线或内圆柱面为基准的几何公差检测：
可以测量圆度、圆柱度、同轴度、圆跳动、垂直度、直线度、平行度、圆跳动、全跳动等。
	2
	箱

	95
	钟式百分表
	防震 322-170，0-10MM
	10
	个

	96
	杠杆百分表
	规格513杠杆百分表
1.分度值：0.01mm，测量范围：1mm，精度：10um 
2.表盘读数值：415-10E，0-50-0，测力：0.2N 以下。
	1
	个

	97
	杠杆百分表
	规格：513-0-08mm；表盘外径：38mm；精度：0.01mm；配 φ8,和φ6 轴套；484-10E铝合金壳体，带包装盒。
	5
	个

	98
	数显游标卡尺
	1. 量程： 0-200mm，分辨力率：0.01mm，平面度：0.3um，测量内径范围（0-200mm）；
2. 防尘/水防护等级 IP65；测力：5-10N；测量精度± 0.01mm ；50-182-30。
3. 电池 SR44，938882 用于数显显示；
4. 位置测量方式： 电磁感应式螺旋传感器。
	4
	个

	99
	带表游标卡尺
	量程：0-200mm，精度0.02mm，双向防震带滚轮，材质为优质不锈钢，激光刻度，可测量外径、内径、深度尺寸，质保两年。
要求：表针重复定位精度小于0.002mm，卡尺整体装配紧凑，无晃动，尺面光滑抛光处理，质量不过关拒收。
	10
	把

	100
	高度游标尺
	规格：0-300mm，分度值：0.02mm
材质：4Cr13材质  合金测量面
功能特点：用于高度测量和划线；不锈钢材质制造，划线爪镶硬质合金；带有微调装置
	4 
	把

	101
	可编程逻辑控制器（PLC）
	 可编程逻辑控制器CPU主机，紧凑型设计，本体集成不少于14路数字量输入、10路数字量输出、2路模拟量输入；支持24V DC输入，输出为继电器或高速晶体管类型，具备高速计数与高速脉冲输出能力。配备工业以太网接口，支持Modbus TCP/RTU等通用协议。位指令处理速度≤0.1μs，工作存储器≥100KB，支持IEC 61131-3标准编程，具备PID控制、运动控制功能。工作温度0～55℃，防护等级不低于IP20。
	2
	个

	102
	人机界面（HMI）
	7 寸 TFT 宽屏，分辨率≥800×480，16M 色，LED 背光，工业级触摸。标配1 路以太网（PROFINET）+1 路 RS422/485+1 路 USB Host，支持 S7、Modbus TCP/RTU 通信。兼容 TIA Portal/WinCC flexible 编程软件，支持报警、趋势、配方、数据记录功能。工作电源 24V DC，正面防护 IP65，工作温度 0～50℃。
	2
	个

	103
	全自动伺服攻牙机
	1.功率1000W2.电压220V3.可工作半径1100mm4.重量27KG5.可控转速200/r6.夹头数量6个7.可攻范围M3-M12螺纹
	1 
	把

	104
	铣刀研磨机
	1. 设备类型：便携式立铣刀研磨机，适用于2刃/3刃/4刃端铣刀刃口修磨，可对硬质合金铣刀、高速钢铣刀进行端面刃、后角研磨。 
2. 研磨范围：φ3mm～φ20mm。 
3. 砂轮配置：可适配SDC金刚石砂轮（用于硬质合金刀具）、CBN立方氮化硼砂轮（用于高速钢刀具），砂轮可快速更换。 
4. 供电要求：单相220V，50Hz。 
5. 电机额定功率：≥200W。 
6. 砂轮转速：≥4400RPM。 
7. 包装外形尺寸：长≤500mm，宽≤400mm，高≤450mm（控制整机体积，适配实训室工作台摆放）。 
8. 筒夹配置：标配3-20间隔1mm规格筒夹，覆盖φ3~φ20mm研磨区间，夹持稳定、同心度高。 9. 操作要求：采用定位夹具式结构，角度定位简易，适合实训教学、技能竞赛刀具修磨，上手门槛低， 配筒夹≥9个。
10. 安全要求：设备带安全防护结构，砂轮运转防护可靠，具备过载保护，满足实训室安全操作规范。 
商务及配件要求：
 1. 供货包含主机、全套标配筒夹、SDC金刚石砂轮1片、CBN砂轮1片、拆装工具、操作说明书。 2. 提供上门安装调试、操作培训，用于数控铣实训教学。
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	105
	手持气动倒角机
	型号：124；
尺寸：长度141mm，柄部16mm ；
倒角能力：C角45°，倒角大小：0.1~0.9mm,空转转速：60000rpm
轴承直径：3x7x3mm
倒角孔距：＞7mm
机器净重：0.1kg，倒角板厚：＞2mm
适用材料：A3、45#、模具刚等
其他：满足直线倒角功能和曲线倒角功能
	2
	把

	106
	钻头研磨机
	麻花钻修磨范围：∅3-∅13mm
先端角：95°-135°
主轴转速：5300rpm
电源：220V 120W
产品特点：带中心横刃刃磨功能，后角大小可调；标配ER20筒夹3-13mm共11个、夹头组1套；配套SDC或CBN金刚石砂轮5片；纯铜电机动力强劲稳定耐用。
要求：含配套夹头、砂轮等。
	1 
	台



三、报价要求
[bookmark: _GoBack]本项目须各包进行分项报价并且进行汇总，汇总价格不得超过各包最高限价，否则响应无效。报价包含所投耗材的采购、运输、储存、安装、调试运行、安全保护、现场清理、税金、培训服务等完成本项目可能产生的全部费用。即为完成采购文件要求的一切应有费用，采购人后期不再追加费用，供应商自行考虑报价风险。
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