采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.采购清单中各项标注符号含义：①标▲项采购标的为本项目核心产品；②标★项参数为评分参数，投标文件中需提供相关证明材料，可提供材料包括但不限于提供功能截图或产品彩页或技术白皮书等；③无标识项技术参数以投标响应表作为评审依据，超过2项（不包括2项）未响应（或负偏离）的，将导致投标无效。
[bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc32021][bookmark: _Toc7752]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	⑴对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，采购人确定预付款为合同金额的60% （0-70%）；
⑵中小企业（提供的货物全部由中小企业制造）合同，采购人确定预付款为合同金额的 60% （40%-70%）；
⑶分年度安排预算的项目，采购人确定每年预付款为当年合同金额的  / （40%-70%）。
注：采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。
剩余款支付方式：验收合格后，乙方提供合同、验收报告、发票原件等材料，经甲方审定结算价后，向乙方支付合同余款。
（投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	2
	供货及安装地点
	六安应用科技职业学院

	3
	供货及安装期限
	合同签订后 45日历天内完成。

	4
	免费质保期
	3年

	5
	……
	……
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[bookmark: _Toc2445]二、货物需求
前注：本项目《中小企业声明函》仅需填写下列“主要标的物”清单中相关货物。针对“与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等”清单中所列货物，投标文件中可不填写所属行业，不作为《中小企业声明函》的标的物，也不对其生产厂商作出要求。

（一）主要标的物
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	▲P1.8全彩屏
	详见下述
	2套
	工业
	是
	



	序号
	产品名称
	主要技术参数
	数量
	单位

	1
	▲P1.8全彩屏
	1.显示屏净尺寸：宽度≥4.48m*高度≥2.4m，分辨率≥2400*1290；
2.点间距：≤1.86mm，像素密度：≥288906点/㎡；
3.白平衡亮度（nits）≥800，具有智能的白平衡补偿和修正功能；
4.色温（K）：1000～30000可调；
4.水平视角 ≥170°，垂直视角≥170°；
5.对比度≥8000∶1，色域覆盖率：≥100%；
6.刷新率≥3840Hz，换帧频率50&60Hz，支持120Hz等3D显示技术；
7.像素失控率≤0.00001，无连续失控点；
8.最大功耗≤300W/㎡，平均功耗≤100W/㎡；
9.安全特性：符合显示屏通用规范标准对安全的要求；
10.★支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能，休眠模式带电黑屏功耗(W)≤25W/㎡，具有智能黑屏节电功能，启用智能节电功能可节电50%以上，符合能效一级(响应文件中须提供相关证明材料，包括但不限于提供功能截图或产品彩页或技术白皮书等。)；
11.稳定性：平均使用寿命≥150000小时，平均失效间隔时间MTBF≥150000小时，设备在正常工作条件下，连续工作168h，不出现电、机械或操作系统的故障，支持7×24h连续工作；
12.低亮高灰：具备低亮高灰的图像处理及显示技术，支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，支持软件实现不同亮度情况下灰度8-16bit任意设置，0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置。100%亮度时，16bit；80%亮度时，16bit；20%亮度时，15bits；
13.故障平均修复时间（MTTR）≤3min，支持工作状态下热插拔维护功能；
14.防护功能：具备防尘、防水、耐高温高湿、散热均匀、抗震动、防电磁干扰、防撞、抗冲击功能，具有电源过压、过流、短路、欠压、断电保护，具有实时监控温度、故障报警功能

15.显示效果：显示无闪烁、无颗粒感，画面细腻、画质清晰真实、播放效果流畅，色温均匀性好、亮度均匀性好、对比度高、色域广；
16.8K超高清显示认证：符合8K超高清显示的要求；色彩品质A级认证:符合色彩品质A级的要求；
17.视觉健康认证:符合视觉健康认证技术规范认证规则的要求；低蓝光：支持低蓝光,，采用硬件级低蓝光技术，符合无危害类；
18.塑料面板、PCB、塑胶件、内部线材、单元整体应满足V-0阻燃等级要求；
19.盐雾：符合10级要求，IP防护等级：符合防护等级IP5X；
20.一键点屏、一键调试：支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置，支持一键调试，支持坏点与失控点检测软件系统；
21.校正：支持单点颜色校正、单点色度校正、模块级亮度校正，支持模块校正和数据存储及回读；
22.亮度可调：支持通过配套软件 0-100%无级调节，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；
23.多媒体信息发布功能：支持通过电脑端、手机端进行多媒体布功能信息发布,实现远程操控LED屏。
	2
	套

	2
	图像处理系统
	1、采用纯硬件FPGA架构设计。
★2、输入接口包括≥1路HDMI2.0+LOOP, ≥2路HDMI1.3，≥1路USB3.0，最大可支持4096*2160@60HZ信号输入。(响应文件中须提供相关证明材料，包括但不限于提供功能截图或产品彩页或技术白皮书等。)
3、视频输出支持≥6路千兆网口输出，≥1路10G-OPT光口，最大带载可达390万像素，最宽支持10240,最高8192。
4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出；
5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；
6、可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出；
7、图层能力：可支持不少于6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节；
8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测；
9、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效；
	2
	套

	3
	屏体壁挂包边及配电柜
	屏体壁挂包边现场定制，国产优质镀锌管焊接，不锈钢包边满足屏体使用需求。
10KW智能PLC成套配电柜:
1、10KW智能PLC成套配电柜，输入电压3 相 380V，50Hz；
2、控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制；
3、保护功能: 短路保护 、零线温度保护、过流、过载保护。
	2
	套

	4
	教学终端
	1.主频≥2.5GHz 、≥6核处理器12线程，三级缓存≥18MB；
2.内存：8GB DDR4 3200MT/s内存或以上；
3.硬盘：≥256GB M.2 NVMe SSD硬盘；
4.网口支持1000Mbps，网口支持wake on LAN；
5.集成标准声卡，集成显卡、含鼠标、键盘。
6.USB有线键盘、鼠标；
7.前置面板：USB3.0≥6个（其中两个支持USB 3.2 Gen2，四个支持USB 3.2 Gen1）；TypeC≥1个（支持USB 3.2 Gen1）；麦克风输入≥1个，音频输出≥1个；
8.前置面板音频输出接口采用四段式接口，兼容单耳机输出和耳机、麦克风二合一；
★9.后置面板：USB2.0≥4个；HDMI输出≥1；(响应文件中须提供相关证明材料，包括但不限于提供功能截图或产品彩页或技术白皮书等。) 
10.电源功率：≥300W； 
	2
	台

	5
	98寸智慧黑板
	一、整机设计
1.整机智慧黑板采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上；
2.整机采用98英寸超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；
3.★整机采用≥12核嵌入式芯片，整机嵌入式系统版本≥16.0，主频≥1.6GHz，内存≥4GB，存储空间≥64GB，整机CPU芯片，WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片均采用国产自主芯片。(响应文件中须提供相关证明材料，包括但不限于提供功能截图或产品彩页或技术白皮书等。)；
4.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效；
5.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄＞5000万像素数的照片，内置非独立广角高清摄像头，视场角≥135度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频;支持清晰度为3840x2160(4K)分辨率的视频输出，支持画面畸变矫正功能；
6.整机采用电容触控技术，支持≥50点触控及书写划线；
7.★整机内置≥2.2声道扬声器，顶置朝前发声，高音扬声器≥2个，中低音扬声器≥2个，额定总功率≥80W。整机全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。(响应文件中须提供相关证明材料，包括但不限于提供功能截图或产品彩页或技术白皮书等。)；
8.整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节，通过AI算法提取视频/音频中的语言进行效果增强，在不增加音量的情况下提升语言清晰度，扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75；
9.整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤；
10.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；
11.整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测；
12.整机支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能；
13.整机支持提笔书写，在内置系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式；
14.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在嵌入式系统和PC系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射；
二、OPS模块
★1.CPU主频≥2.0GHz，≥8核12线程，内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘；(响应文件中须提供相关证明材料，包括但不限于提供功能截图或产品彩页或技术白皮书等。)
2.机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计，以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。具有标准PC防盗锁孔；
3.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块；
4.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps；
三、智慧教学互动软件
1.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式；
2.互动教学课件支持定向分享：分享者可将互动课件、课件组推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件；
3.支持PPT原生解析，教师可将pptx格式的课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，导入后保留PPT原文件中的文字、图片、表格对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素；
4.支持自由模式、纵向模式的书写方式；自由模式支持在画板上任意拖动书写，不限制画板的横向和纵向书写范围，并支持定位板书内容；纵向模式支持锁定白板横向书写范围，通过滑动翻页的形式书写板书内容；板书书写时支持自由调整笔迹颜色及笔触粗细；支持双指滑动板书、长按圈选后移动区域，书写笔迹支持用手背擦除；书写内容各端实时同步更新；
5.支持对在线学生发起抽选，系统将随机抽选一名学生，用于老师点名；  
	3
	台

	6
	55寸辅助显示屏
	1.屏幕物理尺寸≥55吋；
2.屏幕分辨率≥3840*2160；
3.屏幕刷新率≥60Hz；
4.USB接口数量≥2；
5.HDMI输入通道数量≥3；
6.含吊装支架。
	12
	台

	7
	智能升降讲台
	1.讲桌为钢木结合设计,采用冷轧钢板桌体,钢版厚度≥1.0mm；讲桌采用双层木质桌面设计，上下层桌体木板厚度≥18mm；
2.升降立柱最大承重为≥120kg，讲桌具备垂直平面水平位置≥110N推力位移仍不超过5mm的移动；
3.讲桌尺寸设计约长×宽×高≥121.6cm×67cm×88cm，讲台桌面支持升降功能，水平桌面支持电动升降功能，1080mm≥水平桌面距地高度≥780mm，根据人体工学设计，水平桌面高度合适教师站、坐教学；
4.底部机柜尺寸设计约长×宽×高≥110.5cm×54.5cm×52cm，机柜容量≥10U,可适装标准19英寸系列网络、通讯类产品，机柜内部带有标准机架和标准电脑主机空间，主机柜门带有磁吸式小门，无需打开柜门即可开关电脑。机柜门采用大面积散热孔设计，易于柜内设备的通风散热，避免设备损坏。前后门都可以打开，方便设备安装及维护，前后门只需要一把钥匙管理；
5.讲桌具有升降控制器设计，至少具备水平桌面距地高度LED数字显示、上升按键、下降按键；还具有一键调节水平桌面到出厂默认适合教师坐姿的高度和一键调节水平桌面到出厂默认适合教师站姿的高度，且均为独立按键，不与任何其他功能键复用，出厂即可使用，无需任何现场部署设置；
6.升降电机支持过流过压保护、遇阻反弹保护。
	5
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	智能讲台屏
	1.屏体的屏幕采用≥23.8英寸电容触摸屏，采用防眩光钢化玻璃面板，厚度≥2mm；支持≥10点触控；支持屏幕手动角度调节，可实现与桌面形成20°至80°角度调节；
2.屏体侧面具有物理实体快捷按键≥6个，按键功能包括对屏幕一键开/关屏幕、对匹配的大屏（如智慧黑板，简称：大屏）进行一键熄屏以及一键音量加、一键音量减；
3.屏体侧边具有≥2路USB数据口，可接入U盘等设备，且可被匹配的大屏识别和通讯；≥1路Type-C和HDMI IN接口，均可单路将连接外界笔记本电脑画面显示在屏幕及匹配的大屏上，其中Type-C还可连接外接移动桌面系统终端（如PAD、笔记本、手机等）即可将移动桌面系统终端画面显示在主屏幕及匹配的大屏上并可用于充电；具有≥1个220V国标五插电源接口，支持对外供电；
4.屏体底座内置接口：HDMI IN≥2个；HDMI OUT≥1个;USB≥4个；RJ45≥1个；AUDIO OUT≥1个；RS232≥1个；
5.讲台屏自带定制化独立操作系统，基于Android 11及以上版本，可在任意通道下唤出多功能中控菜单并实现相关操作。
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	智能音频主机
	1. 音频处理和数字功放采用集成化纯嵌入式一体式设计,高度≤1U。
2.★主机前面板带≥2.0寸TFT真彩显示触摸屏，具有密码输入保护、品牌LOGO显示、参数设置、录音操作等功能；主机前面板带USB录音接口，支持U盘录音功能，支持最大32GB,FAT32格式，最多可录音时长≥500小时。(响应文件中须提供相关证明材料，包括但不限于提供功能截图或产品彩页或技术白皮书等。)；
3.触控显示屏支持对U盘录音和播放U盘音频播放功能进行操作，插入U盘，可进行随堂录音并自动生成相应音频文件到U盘，支持播放U盘内音频文档素材。
4.触控显示屏支持≥3组麦克风幻象供电开关进行操作，支持对线路输入音乐音量进行调节，支持≥3路IN静音功能；支持≥8路OUT音量进行调节；
5.主机具有“智能调音功能”，通过软件操作，智能调音具有两种环境调音模式，自动产生粉红噪声，每个输入通道支持≥14段参数均衡，调试完成后自动完成房间扩声均衡。
★6.主机具有≥6路麦克风输入、≥3路音频线路输入、≥8路音频线路输出，≥1路RS232接口，≥1路RJ45局域网接口，≥1路3.5红外接口，≥4路旋钮接线柱功放输出接口，主机LINE2通过音频隔离变压器输入，可阻隔地线导致的噪声；(响应文件中须提供相关证明材料，包括但不限于提供功能截图或产品彩页或技术白皮书等。)
7.主机后面板带高速静音散热风扇，内置散热系统支持智能温控功能，当主机内部温度达到预警值，系统自动启动散热风扇，当主机内部温度恢复到安全值散热风扇自动停止；
8.主机面板支持双功能旋钮操作，操作旋钮≥3个，至少具有麦克风音量调节旋钮、音乐音量调节旋钮、功放输出音量调节旋钮；麦克风音量调节旋钮，旋转可调节麦克风音量大小；按下可静音，音乐音量旋钮：旋转可调节音乐音量大小，按下静音；功放输出音量旋钮，旋转可调节功放输出音量大小，按下后触控显示屏可进入录音操作界面；
9.主机具有≥5 路GPIO逻辑控制接口，支持通过内置软件设置接口功能，支持方向类型、控制类型、通道号等设置；支持限幅器模块，可对限幅器的阈值和释放时间进行设置，具有软件复位开关，支持限幅器线性图显示。
7.10.主机支持闪避器功能，支持设置闪避器阈值、衰减增益、启动时间、释放时间、保持时间等参数数据；
11.主机软件具有6路输入8路输出音频矩阵管理功能，每路输入通道带支持扩展器、自动增益、参数均衡模块；每路输出通道带高低通、参数均衡、限幅器模块；软件支持反馈抑制、回声抑制、混音矩阵、闪避器、电平表功能模块；其中麦克风输入参数均衡模块支持60段频谱实时显示分析功能；主机软件支持6路输入和8路输出实时动态电平表显示功能；支持分量音频矩阵；
12.支持RJ45网络调试和RS232串口通讯；
13.主机可做为管理终端使用，内置软件支持网络管理模块，网络管理模块可显示和查看管理设备的状态、连接、设备名称、IP地址、楼栋号、班级、门牌号等信息；
14.信噪比（A计权）：≥96dB；
15.最大不失真输出功率：≥2*120W；
16.频率响应：20Hz-20kHz（±2dB）；
17.总谐波失真（W-THD）：≤0.1%；
18.增益差：≤0.1dB。
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	无线麦克风
	一、无线麦克风
1.采用笔形外观；
2.采用2.4G信号传输，红外信号对频，不串频；
3.工作频率：2402 MHz—2480 MHz；
4.具有≥1.05英寸彩色TFT显示屏，显示界面可显示无线连接状态、电池电量、动态电平、音量大小数值
5.无线麦克风具有≥6个软质硅胶按键：支持激光发射、上翻页、下翻页、按键电源按键、音量加、音量减等独立功能操作；
6.满电后可连续使用时常：≥9小时;无线传输距离＞30米（室内）；
7.支持无线PPT翻页功能，兼容Windows/Mac OS系统,兼容word/excel/ppt/浏览器格式；
8.支持激光笔功能，按下激光发射按键时，麦克风头部激光头发射红色激光，照射距离＞15米；
9.具有≥Type-C接口，Type-C接口同时支持外接充电和拓展头戴麦克风外接咪头；
10.无线麦克风脱离信号接收范围，麦克风自动发出蜂鸣警报声；
11.麦克风支持软件控制功能，软件可动态显示无线麦使用状态，包括电量.音量.版本号等数据，方便确认无线麦状态。可单独控制一只无线麦的音量加减。可单独控制底座的解锁状态，解锁状态分为中控解锁和触摸解锁，先中控解锁后再触摸解锁方可取出无线麦；
12.具有TYPE-C接口充电和充电底座直插充电两种充电模式；
★13.频率范围：100Hz~12kHz(±3dB);动态范围：≥85dB；总谐波失：≤0.2%( 1kHz );信噪比：≥65 dB;系统延时:≤13 ms；(响应文件中须提供相关证明材料，包括但不限于提供功能截图或产品彩页或技术白皮书等。)
二、充电座
1.外壳采用金属锌合金材质.坚固沉稳，面壳含表面塑料壳和充电槽一体化，ABS+PC注塑成形；
2.桌面固定安装，面板无显示屏幕；
3.麦克风插入充电座即可自动充电，麦克风显示屏幕同步显示充电状态；
4.内置红外对频功能，开启自动对频，信号传输稳定；
5.具有Type-C电源输入接口，USB数据传输接口，3.5红外对频接口；智能充电底座具有触摸解锁按键、状态指示灯、红外对频窗口、充电槽。底座具有自动锁止麦克风功能；
6.麦克风放入终端后自动进入静音待机状态，30分钟后麦克风未取出，麦克风自动关机；
7.解锁方式：支持软件、中控、云平台、触控解锁四种解锁形式；
8.充电座面板具有锁定状态信号灯，当终端处于锁定状态红灯亮，处于解锁状态绿灯亮，当充电底座处于允许解锁状态，触摸解锁键可解锁取出麦克风，处于不允许解锁状态，无法通过触控解锁取出麦克风；
三、智控主机终端
1.支持多种安装形式，外壳具有安装预留孔位，支持机柜放置和壁挂安装；
2.采用高性能音频处理芯片，超低失真声音处理电路设计；
3.支持无线一拖二功能，一台智控主机可以同时连接2只无线麦克风；
4.★主机具有≥2路TYPE-A USB接口可以和两个智能充电底座通讯；具有≥1路TYPE-B USB接口可以连接电脑；≥1路SMA天线射频接口；≥1路3.5红外对频接口；≥1路凤凰端子音频输出接口；≥2路RS232通讯接口可以与中控及其他主机通讯；≥1路RJ45网口可以与云平台通讯。(响应文件中须提供相关证明材料，包括但不限于提供功能截图或产品彩页或技术白皮书等。)；
5.支持通过RS232协议联动中控设备管控，支持通过局域网对接云平台等进行联合管控；
6.音频传输：2.4G信号传输； 
7.信噪比：≥100db。
8.输出阻抗：200Ω。
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	扩声吊麦
	1.输出阻抗:250Ω±30%；
2.灵敏度：-35dB；
3.具有抗手机、电磁、高频干扰功能；
4.麦克风表面具有型号指示灯，便于麦克风运行状态；
5.搭配智能音频主机使用可实现6-8米远距离拾音，可有效解决杂散声波源回授产生的自激啸叫问题和减轻处理器反馈声波处理；
6.麦克风防风海绵罩采用环保植绒，具有防风性能和声学性能；
8.最大声压级：135dB SPL；
9.信噪比(SNR)：≥80dB；
10.幻像供电：48V；
	5
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	高保真音箱
	1.室内壁挂式安装，角度可万向调节（可根据实际情况进行方向调整）；
2.采用绿色环保高密版材料；
3.三喇叭单元，内置1×4.5寸低音单元，1×4.5寸中音单元，1X3寸纸盆高音单元，采用HIFI分频器；
4.频率响应范围：50Hz-20kHz（-3dB）；
5.输入阻抗：8 Ohm；
6.灵敏度：87dB 1.0W/1m；
7.额定输入功率：≥60W ；
8.峰值输入功率：260W；
9.覆盖角度：90°（H）× 60°（V）；
10.产品通过应力消除试验、跌落试验、冲击锤试验等安全性试验检测。
	15
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	录播主机
	1、 基础能力
1.主机采用高度集成化设计，内置导播系统、互动系统、视频处理系统。具备音视频采集、音视频编解码、音视频处理、录制、直播、远程互动设置等能力。
2.内置不低于8核心ARM架构处理器，最高主频不低于1.8GHz。支持≥1个SATA硬盘扩展位，扩展容量≥8TB；
3.支持HDMI唤醒功能，当HDMI有信号输入时，主机会自动联动开机；
4.主机内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能；
5.主机支持内置音频处理器，无需额外的音频处理设备；
6.主机平均噪声≤13dB（A）；
7.为保证设备稳定运行，要求设备平均无故障运行时间（MTBF）≥250000小时；
二、主机接口
1.主机支持≥3个HDMI高清接口。其中HDMI输入接口≥1个，HDMI输出接口≥2个；
2.主机支持≥4个RJ45接口。其中≥3个支持POE，LAN口≥1个，支持10/100/1000Mbps自适应，支持 IPV4，IPV6设置；
3.主机支持 ≥4个48V幻象供电麦克风输入接口，支持接入麦克风；
4.支持≥2个USB接口，其中USB-A接口≥1个，Type-C接口≥1个，支持≥1个RS232接口；
5.支持≥2路线性立体声输入；≥1路线性立体声输出；
三、视频能力
支持3840×2160p@30Hz视频采集，3840*2160@30Hz，3840*2160@25Hz，1920*1080@60Hz，1920*1080@30Hz，1920*1080@25Hz，1280*720@30Hz，1280*720@25Hz，1024*576@30Hz，1024*576@25Hz；
2支持1路HDMI高清输入及2路HDMI高清输出，分辨率均支持3840×2160@30Hz、1920×1080p@60Hz、1920×1080p@30Hz；
★3.支持通过Type-C接口实现音视频同步输出，输出分辨率≥3840×2160，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件。(响应文件中须提供相关证明材料，包括但不限于提供功能截图或产品彩页或技术白皮书等。)；
4.支持HDMI输入通道具备音频同步采集能力，可通过系统设置音频采集打开或者关闭；
★5.支持 H.264(BP/MP/HP)编码与解码、H.265视频编码/解码，支持≥16 路 1080p@30FPS 编/解码；(响应文件中须提供相关证明材料，包括但不限于提供功能截图或产品彩页或技术白皮书等。)
四、主机能力
1支持≥1个多功能按键，通过按键可以实现开机、关机、待机。支持≥1个复位按钮，可实现整机设置恢复出厂设置；
2.支持双网卡设计，可设置网卡1的IP、网关、子网掩码、DNS，可调整为自动获取IP或手动填写IP；
3.支持接入摄像机后，检测接入状态，并直接点选进行绑定，绑定后可显示摄像机画面。支持输入摄像机RTSP流地址进行绑定，绑定后可显示摄像机画面；
4.支持任意一路视频画面，以HDMI IN作为输入源；
5.支持≥12路1080P@30FPS同时并发拉流；
6.支持≥6路实时预览画面，预览画面显示对应画面名称，≥6 路画面同时录制；
2.支持录制清晰度自定义设置，可设置分辨率为1080P、720P、VGA、QVGA，可设置帧率为60、30、25FPS，可设置画质≥5种档位，可设置码率为固定码率、动态码率。设置后可显示对应码流大小及估算视频录制的大小；
★3.支持录制码率区间为64Kbps～16Mbps可调。支持直播清晰度设置，分辨率可设置1080P、720P。支持直播清晰度自定义设置，可设置分辨率为1080P、720P、VGA、QVGA，可设置帧率为60、30、25FPS，可设置画质≥4种档位，可设置码率为静态码率、动态码率；(响应文件中须提供相关证明材料，包括但不限于提供功能截图或产品彩页或技术白皮书等。)
4.支持录制视频文件支持自动归档，按照年月日创建文件夹，录制视频自动归档到对应的文件夹下。支持二维码登录用户账号，登录后通过该账号录制的视频文件可直接查看；
5.系统支持U盘自动识别，可在拷贝时选择对应 U 盘进行拷贝。U盘格式支持FAT32和NTFS格式，拷贝时可显示进度；
6.支持内置网络监测功能，无需安装第三方软件，可检测主机的服务联通性、网络稳定性、上下行速度、网络追踪性、网卡信息。支持各项单独检测及一键检测，检测时可动态展示实时数据变化；
7.支持网络认证功能，可选择网络认证的线路，选择http协议或https协议。
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	导播控制系统
	1. 支持通过浏览器及电脑应用程序，对主机进行画面切换控制；
2.支持通过浏览器访问主机，进行视频管理，可对主机中录制的视频进行下载及预览。支持通过浏览器，设置主机的输入配置，调整麦克风音量及设置摄像机信号；设置主机录制清晰度、音频码率；设置本地录制画面及互动课录制画面的保存画面；设置直播清晰度、直播GOP、互动清晰度；音频输出音量；
3.录制模式支持电影模式、资源模式两种，能同时支持1路电影模式加6路资源录制，实时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。可通过勾选录制对应画面，实现资源模式录制。录制的所有视频均有声音；
4.支持开始录制、暂停录制、停止录制。录制开始后系统自动计时。支持开启直播或关闭直播。支持选择≥3种导播模式，具备手动、半自动、全自动可选；
5.支持≥6种多画面合成布局选择，可自定义选择布局中的画面，选择后自动更新布局中画面的名称。支持≥16种转场特效的选择。选择对应特效后，切换画面将应用该特效。特效过渡时间0.5～1.5秒可调；
6.支持通过手机扫码实现字幕输入，可输入≥50个字符。导入后支持显示/隐藏控制，支持拖拽调节字幕任意位置，或通过≥6个预设位置调整字体位置；支持通过≥3个预设字号调整字体大小；支持通过≥5种预设颜色调整字体颜色。支持批量管理字幕，可批量勾选并删除；
7.支持通过U盘导入台标。台标支持≥2种图片格式导入，支持总共导入≥30个大小≥19MB的图片文件。导入后支持显示/隐藏控制，支持拖拽调节台标任意位置，或通过≥5个预设位置调整台标位置。支持批量管理台标，可批量勾选并删除；
8.支持通过U盘导入背景图片，背景图片支持≥2种图片格式导入，支持总共导入≥30个大小≥19MB的图片文件。导入后支持显示/隐藏控制，控制后可显示效果。支持批量管理背景图片，可批量勾选并删除。
9.软件提供终身免费升级服务，所有软件及系统硬件的所有权归学校所有，确保学校对设备的完全自主掌控。
	1
	套
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	流媒体处理系统
	1. 支持导播设置向导，可通过提示进行下一步操作；
2.支持≥5种跟踪模式设置，跟踪模式设置包含三预置位、跟踪、双镜、混合、黑板全景；
3.支持教师端跟踪区域、快照区域、板书区域、屏蔽区域设置，勾选后可通过鼠标绘制对应区域，不同区域通过不同颜色画框展现。支持智能检测，系统可自动框选跟踪区域，快速清除快照区域，调用相机配置，自动确定跟踪区域；
4.支持教师端预置位设置，可通过按钮实现镜头的上下左右转动、拉近拉远，并设定≥6个摄像机预置位。支持自动识别黑板全景位及讲台位置；
5.支持教师端选择目标丢失时切换的画面，支持≥4个画面可选。支持多目标动作时切换画面设置，支持≥2个画面可选；
6.支持教师端云台速度等级设置，速度等级从0～10可调；
7.支持教师端开启身高自适应功能，开启后将根据目标高度自动调节特写高度；
8.支持开启板书功能，并设置板书检测时间及板书保持时间。板书检测时间从0～15秒可调，板书保持时间从0～30秒可调；
9.支持学生端跟踪区域、屏蔽区域设置，勾选后可通过鼠标绘制对应区域，不同区域通过不同颜色画框展现。
10.支持学生端预置位设置，可通过按钮实现镜头的上下左右转动、拉近拉远，并设定2个摄像机预置位；
11.支持学生端选择目标丢失时切换的画面，支持≥2个画面可选，丢失动作延时0～15秒可调。支持多目标动作时切换画面设置，支持≥2个画面可选；
12.支持学生端开启人脸检测，开启后将通过人脸判定跟踪目标是否需要切换特写；;
13.软件提供终身免费升级服务，所有软件及系统硬件的所有权归学校所有，确保学校对设备的完全自主掌控。
	1
	套
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	4K-AI教师摄像机
	1．采用全景摄像与特写摄像一体化集成设计，可同时输出全景和特写多路4K超高清视频；
2．视频输出支持4K-HDMI超高清输出，可同时输出2路高清数字信号；
3．图像采集支持4K(3840x2160) 超高分辨率的优质图像；
4．摄像机内置AI图像识别和跟踪算法，无需额外的辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果；
5．支持编码技术：H.264/H.265；
6．支持亮度、对比度、色度、饱和度的自定义设置；支持自动白平衡、自动曝光抑制、抗频闪功能，支持2D,3D降噪；
7．特写摄像镜头采用 1/2.8英 寸、最 大 851 万像素的高品质UHD CMOS传感器，4K 超广角镜头，12 倍光学变焦，水平视场角可达 71°
8．教师全景摄像镜头水平视视场角为48°，视角可上下调节（-15°~ +15°），极大方便工程安装与调试；
9．网络接口：RJ45，10/100/1000M自适应；
10．摄像机支持POE+一线通功能，控制信号、供电、视频传输仅需一条网线即可完成；
	1
	台
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	4K-AI学生摄像机
	1．采用全景摄像与特写摄像一体化集成设计，可同时输出全景和特写多路4K超高清视频；
2．视频输出支持4K-HDMI超高清输出，可同时输出2路高清数字信号；
3．图像采集支持4K(3840x2160) 超高分辨率的优质图像；
4．摄像机内置AI图像识别和跟踪算法，无需额外的辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果；
5．支持编码技术：H.264/H.265；
6．支持亮度、对比度、色度、饱和度的自定义设置；支持自动白平衡、自动曝光抑制、抗频闪功能，支持2D,3D降噪；
7．特写摄像镜头采用 1/2.8英 寸、最 大 851 万像素的高品质UHD CMOS传感器，4K 超广角镜头，12 倍光学变焦，水平视场角可达 71°
8．学生全景摄像镜头水平视场角为107°，视角可上下调节（-15°~ +15°），极大方便工程安装与调试；
9．网络接口：RJ45，10/100/1000M自适应；
10．摄像机支持POE+一线通功能，控制信号、供电、视频传输仅需一条网线即可完成；
	1
	台
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	学生拾音麦克风
	1.支持指向心型驻极体电容设计；
2.支持48V幻象供电；
3.输出接口为标准XLR-3公型卡农头；
4.频率响应为50Hz～16KHz；
5.有效拾音距离≥5m，灵敏度≥-47±3dB (0dB=1V/Pa@1kHz)；
6.麦克风采用高性能拾音咪头，信噪比≥70dB；
7.最大声压级≥120dB（THD≤1%）；
8.音频综合失真度≤1%。
	4
	只
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	录直播平台
	1.平台采用B/S架构，支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可试用的功能权限；支持管理员查看各角色人数；
2.支持用户在发布课程时上传相关资料，上传资料格式支持≥5种；课程发布后，观众观看课程时支持下载相关资料；
3.支持管理员对本校教师申请发布的课程进行审核，监控公开公开课程资源的质量；可拒绝课程发布，拒绝时需填写拒绝原因。若课程未通过审核，消息中心会自动通知该课程归属老师；
4.支持用户对已发布视频进行视频打点并插入课堂评价，所评论内容需关联视频对应时间点；
5.支持通过学段、学科、课程分类筛选课程视频；课程至少支持微课、培训讲座、课堂实录等分类，用户能定位查看所需课程；
6.课程搜索：支持用户通过课程、教师、学校名称等关键词搜索已发布的课程资源，支持用户查看最近搜索关键词记录，用户能再次查找相关课程；
7.平台支持用户在线对课堂视频进行评论，所评论内容支持以新消息提示方式自动提醒授课教师。支持管理员对用户评论进行信息管理，可选择性删除评论内容，管控评论秩序；
8.支持管理员对用户评论进行信息管理，可选择性删除评论内容，管控评论秩序；
9.支持在创建直播时添加直播助教，助教进入工作台可进行直播间秩序维护。
10.支持用户一键生成直播海报或链接进行分享，其他用户通过扫描海报上的二维码或打开链接的方式，观看直播视频；
11.直播开始后，可查看直播的人气峰值、观看人次、累计点赞、观众发言次数、签到人数数据，掌握直播情况；
12.支持在直播结束前，修改直播的结束时间、名称、封面、课件、直播简介、聊天互动权限等设置。修改原分享的链接和二维码不变，活动调整不会导致原分享链接和二维码失效；
13.直播暖场素材：平台支持用户自主选择上传图片或视频，作为暖场素材在直播间隙循环播放；
14.支持访问平台网页观看线上课程时，直接在平台网页中参与知识配对、选词填空、在线互动答题，完成后可直接查看答题用时和答题排行榜；
15.支持用户通过浏览器对本地上传的视频完成在线剪辑，将视频的无效内容删除。进行剪辑后，用户可通过在线浏览窗口，实时查看剪辑内容；
16.支持导入课表，课表支持逐级汇总，教师个人课程计划、学校全体课程计划、区域全体课程计划均支持在一张课表中展示，用户可以查看；
17.支持超级管理员编辑平台一级和二级导航栏的标题内容，并可拖拽调整一级导航栏的排序，实现管理者设置个性化的平台。18.软件提供终身免费使用及终身免费升级服务。
	1
	套
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	中控主机
	1.机身高度不超过1U；
2.HDMI视频输入接口≥4个，HDMI输出接口≥4个，支持HDMI矩阵功能，HDMI输入输出分辨率均不低于4K@30Hz；
3.HDMI支持音视频分离能力，支持HDMI信号内的音频，自动分离到音频模块，方便连接外置功放音箱设备；
4.具备3.5mm音频输入口≥2个，3.5mm音频输出接口≥2个；
5.支持音频输入和HDMI音频混音后从音频输出口输出，支持在本地及远程对输出总音量进行调节；
6.具备1路幕布升降控制电源，可直接控制幕布升降，并采用防脱落电源插口；
7.支持≥2路220V国标受控电源，每路电源具备时序供电、断电管理。可分别设置受控电源接口的供电、断电顺序及延迟时间，实现投影机、计算机等设备系统正常关机后才切断设备电源，避免强制断电对设备造成损害；
8.具备RS232接口≥6个，具备RS485接口≥2个；每个接口均独立逻辑可编程，支持延时发码、组合串口控制指令下发，支持波特率、校验位自定义。
9.支持仅通过1路POE网络接口，实现主机与面板的通讯与供电；
10.主机正面面板具备≥4颗指示灯，可实时查看主机的状态，包括：网络、串口通讯、时序电源，总电源；≥1路type-c接口，可实现通过电脑对中控主机的快捷调试；
11.支持用户在后台端通过局域网络在线配置中控各控制接口上的控制码发码指令；
12.采用超静音无风扇设计；
13.麦克风输入接口≥1路，支持幻象供电；
14.12V/5V直流供电输出≥1路，输入输出IO接口≥1路；
15.内置千兆交换机，接口数量≥5路；支持VLAN划分,支持VLANID设置，支持trunk模式设置。
	5
	台
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	中控触摸面板
	1.内置IC卡刷卡器，支持14443协议 A and B, FeliCa™三类标准；
2.内置高灵敏度全向麦克风，拾音半径不小于1米；
3.内置双喇叭设计，功率≥1W*2；
4.内置摄像头，摄像头分辨率≥1600*1200；
5.采用≥10英寸电容显示屏，支持≥10点触控，屏幕分辨率≥1920*1200； 
6.整机表面覆盖钢化玻璃，硬度≥9H，具备防眩光效果；
7.采用全贴合电容触控屏幕，显示效果更佳；
8.整机CPU≥4核，最高主频≥1.8G，Linux系统；
9.系统运行内存≥2GB，存储容量≥32GB； 
★10.整机接口：RS232≥2，DC2.0≥1，Type-C≥1，RJ45（带POE功能）≥1；(响应文件中须提供相关证明材料，包括但不限于提供功能截图或产品彩页或技术白皮书等。)
11.支持≥2种供电方式，包括但不限于适配器供电、中控主机POE接口供电。
12.支持≥12个自定义功能按钮设置，自定义配置已连接的设备开关等操控功能；
13.支持通过网络方式控制录播设备，包括显示和切换≥5个机位的画面，一键启停录制、启停直播；
14.支持无触控操作后自动息屏，支持配置1至120秒的自动息屏时间；
15.支持脱网运行，离线状态不影响本地教学及控制。
	5
	套
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	智能门锁
	1.开锁方式至少包含密码、感应卡、机械钥匙；
2.面板材质铝合金；
3.上提式锁体；
4.开门左开/右开（支持左右互换）；
5.支持游离把手；
6.锁芯级别C级；
7.用户容量≥100个；
★8.密码容量≥100组；(响应文件中须提供相关证明材料，包括但不限于提供功能截图或产品彩页或技术白皮书等。)
9.感应卡容量≥100张；
10.读卡距离 0~8mm、0~3mm。
	10
	把
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	写卡器
	智能门锁配套写卡器
	1
	个

	24
	阶梯教室桌椅
	1. 主要规格 中心距：约530； 座内宽：约445；座深：约385；座高：约450；立柱宽：约35；全高：约840；写字板高：约750；写字板宽：约300；误差：±5-10 建议最小行距：约950(单位:mm)
2.脚立柱 采用优质冷轧约35*80椭圆管(厚1.5mm)，经弯管机弯曲成弧形状，表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤焗塑化。实用牢固，承压力大。
3.脚掌 采用优质冷轧钢板(T2.0mm)，经模具冲压，与脚立柱焊接组合成型，脚掌(约长310 x宽70mm)。表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤焗塑化。脚掌前后两端采用ABS螺丝胶套，有效隐藏地脚螺丝。                           
4.背板 采用优质多层热压成型板，常规厚度10mm，双面贴防火板
5.坐板 采用优质多层热压成型板，常规厚度15mm，双面贴防火板，四周喷漆或PVC封边处理。牢固耐用，不褪色。(坐板约宽450 x深425mm)。
6.写字板机构为固定式写字板，采用钢铁支架。可更换为其他写字板机构。                                                                7.所投活动课桌和固定课桌椅产品所投产品使用的木板材料引用 GB/T36021-2018 标准检测方法进行检测，其 中锑、砷、钡、硒、六价铬均符合国家标准；引用 GB18584-2024 标准检测方法进行检测，其中甲醛、苯、甲苯、二甲苯（邻、间、对 二甲苯之和），均符合国家标准；
8.写字板 采用优质刨花板，常规厚度25mm，表面贴防火板，牢固耐用。(写字板约宽300mm)                           、
9.坐板托件 采用优质冷轧钢板(T2.0mm)，经模具冲压焊接组合成型，外装固定PP塑料盖，有效防护托铁外露。                                      
10.所投产品引用GB/T4893.2-2020标准方法，符合防水防潮产品认证要求；所投产品引用《建筑材料及制品燃烧性能分级》要求、符合家具防火阻燃质量等级1级要求；                                                                               
	700
	位
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	装修
	教室建设电路改造；包含项目安装所需线槽、管材、弱电线缆、标签纸、辅材等；
吊顶、方形灯具、墙面乳胶漆、地面钢架基础、钢架上实木多层板、面层复合木地板、地面讲台制作等。具体详见附件清单。
注：供应商须确保施工效果、使用效果,且本项承接单位应具有相应的施工资质。具体详见工程量清单。
	1
	项



三、报价要求
（1）货物部分
本部分进行分项报价，报价即完成本项目的全部内容的所有费用，含设备运输费用、安装新设备费、施工费、调试费等。中标后采购人不接受中标人任何理由的追加费用，请投标人谨慎报价。
（2） 装修部分
执行《安徽省建设工程计价依据动态调整（第2期）》、《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额（共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》。
注：响应文件中须将（1）、（2）进行汇总，汇总价格作为最终评审价格。
四、服务内容
本项目为六安应用科技职业学院阶梯教室建设项目，主要改造范围包括装饰工程、安装工程及桌椅采购和安装等。
（一）装饰工程：主要包括阶梯教室内的楼地面装饰、墙柱面装饰、天棚工程以及油漆涂料工程等。楼地面装饰主要包括讲台处地台、木地台阶及橡胶板楼地面的施工；墙柱面装饰主要包括木质吸音板墙面和石材窗台板的安装；天棚工程主要包括石膏板吊顶、铝方通吊顶、木窗帘盒、窗帘轨及布艺窗帘的安装；油漆涂料工程主要包括吊顶上墙面与顶棚喷黑以及吊顶下墙面乳胶漆的涂刷。此外，还包括满堂装饰脚手架的搭设及垂直运输等。
（二）安装工程：主要包括电气工程和音视频系统工程。电气工程主要包括配电箱安装、电气配管配线、电力电缆敷设、照明灯具及开关插座安装、弱电系统布线等。音视频系统工程主要包括显示屏、智慧黑板、辅助显示屏、智能升降讲台及智能讲台屏、智能音频主机、无线麦克风、扩声吊麦、高保真音箱、录播主机及导播控制系统、流媒体处理系统、中控主机及触摸面板、智能门锁及写卡器等设备的采购、安装与调试。此外，还包括现状喷淋头及烟感探测器的改造、送配电装置系统调试、管线开槽及沟槽恢复等。
（三）桌椅采购和安装：主要包括课桌椅的采购与安装。材质要求包括优质冷轧钢架、多层热压成型板背板及坐板、刨花板写字板等。所有课桌椅须提供符合国家标准的甲醛释放量、重金属含量，并满足防水防潮及防火阻燃等级要求。
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1.安装与调试要求
供应商须负责本项目所有设备的运输、安装、调试、系统集成及现场清理等工作，确保所有设备正常运行，并与学校现有教学管理系统、网络系统、录播平台等实现无缝对接。安装调试完成后，供应商应提供完整的系统配置文档、网络拓扑图及设备清单。
2.技术培训要求
供应商应免费为采购人提供不少于2次现场技术培训，培训内容包括但不限于：系统操作、日常维护、常见故障排除等。培训时间由采购人安排，培训资料（电子版及纸质版）须在验收前交付采购人。
3.技术文档及资料交付
供应商在交付货物时，须同时提供以下资料（纸质版一式两份及电子版）：
产品合格证、保修卡
设备安装调试手册
系统操作手
产品技术白皮书
设备原厂出厂配置清单
4.质量保证与售后服务
（1）免费质保期内，供应商须提供7×24小时技术支持服务，故障响应时间不超过2小时，到达现场时间不超过24小时。
（2）质保期内因产品质量问题造成的维修、更换、运输等费用由供应商承担。
（3）质保期后，供应商应提供免费技术支持，维修收取材料费（费用不得高于市场价）。
5.施工与安全管理
（1）供应商在施工过程中应严格遵守国家及地方有关安全生产、文明施工的相关规定，确保施工现场安全、整洁。
（2）施工期间如发生安全事故，由供应商承担全部责任。
（3）施工过程中不得损坏现有建筑结构及设施，如有损坏须按原样恢复或照价赔偿。
6.环保与节能要求
供应商所投产品应符合国家节能、环保相关标准，优先采用节能环保材料和技术。装修材料须符合国家标准要求。
7. 装修部分资质要求
本项目阶梯教室装修工程的承接单位须满足以下资质条件，并在投标文件中提供相关证明材料（如为联合体投标，则装修部分的联合体成员中承担装修工作的单位须满足下列要求）：
（1）企业资质要求：须具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。
（2）项目经理资格要求：须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，且具有有效的建设行政主管部门颁发的安全B证。
注：投标人应在投标文件中提供上述资质证书、安全生产许可证、建造师注册证书及安全B证的扫描件（加盖单位公章），否则视为不响应本项要求，可能导致投标无效。
8. 装修部分人员配置要求
（1）项目经理（1 名），供应商须承诺项目经理（建造师）目前未在其他项目上任
职 （含已中标/成交的待建工程），须在响应文件中提供承诺函，格式自拟，未提供的响应无效。
（2）技术负责人（1 名）；
（3）其他人员 3 名（施工员（1 名）、质量员（1 名）、安全员（1 名））。
注：以上人员（项目经理、技术负责人、其他人员）不得相互兼任，一人不可身兼2个及以上职务。人员配备结构和人数不符合要求，按不实质性响应采购文件要求处理。 
（4）人员到岗及履约要求
①成交供应商不得擅自更换响应文件中所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商响应文件中所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
②成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至解除合同，引进新的承包人。采购人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。
9.质保期外维保要求：本项目所有货物免费质保期满后，成交供应商应承诺提供终身有偿维修服务。维修服务所需更换的配件，其价格不得高于同期市场零售价的平均价格水平。采购人有权自行采购配件，成交供应商不得以此为由拒绝提供维修服务，维修人工费按不高于行业通用标准收取，并在提供服务前向采购人明示。
六、工程质量要求
工程质量要求合格。供应商须严格按照标准要求施工，工程缺陷责任期为两年，供应商在工程缺陷责任期内，须按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本项目质量保修责任。
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遵循标准：必须完全符合但不限于以下现行有效的国家及行业标准、规范：
《建设工程工程量清单计价规范》
《建筑装饰装修工程质量验收规范》
《建筑电气工程施工质量验收规范》
《建筑设计防火规范》
《民用建筑电气设计标准》
《智能建筑设计标准》
《厅堂扩声系统设计规范》
《视频显示系统工程技术规范》
其他相关地方性法规及学校特殊要求。 
八、培训、维保与售后服务要求
1、培训：为采购人相关管理人员及操作人员提供不少于两轮全面、系统的免费培训，确保其能熟练操作、管理及处理常见故障。提供中文培训手册和操作手册。
2、质保期：装饰工程保修期为3年，安装工程保修期为3年（LED显示屏、智慧黑板、录播主机、中控主机等核心设备保修期为3年），课桌椅质量保修期为3年。质保期自最终验收合格之日起计算。质保期内，所有设备、材料、软件因质量问题造成的损坏，实行免费包修、包换。提供7×24小时应急响应服务，接到故障通知后2小时内响应，48小时内到达现场处理。
十、产品质量要求
成交供应商自行采购的材料及工程量清单中的所有货物（包括但不限于装饰材料、电气设备、音视频系统设备、课桌椅等）应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料及货物质量进行检验。成交供应商选定的材料及货物供应厂家和价格须经采购人认可。如采购人对某种或某些材料或货物的质量有异议，有权提出停止使用的要求，成交供应商必须服从该要求。若该材料或货物经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料及货物质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。
[bookmark: _GoBack]十一、清单编制说明、图纸及工程量清单：详见附件。
