第三章  采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足询价通知书要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.★项为重要参数，提供相关佐证材料；非★项以响应情况表为准。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	⑴对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，采购人确定预付款为合同金额的 /（0-70%）；

⑵中小企业合同，采购人确定预付款为合同金额的40%（40%-70%）；

⑶分年度安排预算的项目，采购人确定每年预付款为当年合同金额的 /（40%-70%）。

注：采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。
剩余款支付方式：供货及安装完成并经过采购人组织验收确认合格后，采购人在收到发票后 7 个工作日内将剩余资金支付到合同约定的供应商账户。
（供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与询价通知书规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	2
	供货及安装地点
	霍邱县城关镇中心学校（所辖小学7个校区）

	3
	供货及安装期限
	合同签订之日起 30 日历天内完成供货、安装。

	4
	免费质保期
	智能显示终端免费质保3年、器材免费质保1年、设备免费质保2年、教师工作台免费质保1年、学生实验台免费质保3年。（质保期内免费上门维修和更换配件）

	5
	……
	……


二、货物需求
前注：本项目《中小企业声明函》仅需填写下列“主要标的物”清单中核心产品相关货物。针对“与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等”清单中所列货物，响应文件中可不填写所属行业，不作为《中小企业声明函》的标的物，也不对其生产厂商作出要求。
（一）主要标的物    以下技术参数及要求，满足、相当于或优于均视为实质性响应
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	智能显示终端
	★1.交互式壁挂智慧黑板整机由三部分拼接而成，长≥4100mm；高≥1200mm，厚≤110mm;液晶屏显示尺寸≧86英寸，采用A规屏；多点触控，Android和Windows系统均可支持40点及以上触摸：能在Windows自带画图软件中实现多点书写。分辨率：≥3840*2160；可视角度：≥178°,对比度≥7000。【响应文件中需提供相关证明材料】

★2.前置八个物理按键包含：开关机、信号源、菜单、音量+、音量-、节能、主页、电脑，并具有隐藏式电脑一键还原按钮。【响应文件中需提供相关证明材料】
3.前置端口采用前出式设计：≥2 路双通道 PC/Android 共享 USB 接口 、≥1 路 Touch-USB、≥1 路 HDMI 输入接口、≥1 路 TYPE-C 输入接口，方便用户拓展使用；前置接口保护：前置接口具备翻转保护盖，有效防止灰尘等杂物对接口的侵蚀。
4.支持同时四画面无线传屏，并支持反向控制，双向控制，支持扫码传屏，支持手机、PAD 和电脑多终端平台使用。 

5.后置接口（不包含 OPS）：≥HDMI×1、≥USB×2、≥Touch USB×1、≥TF CARD×1、≥ 同轴输出×1、≥RJ45×1、≥R232×1、≥PC audio×1。
6.智能护眼：设备具有全通道减滤蓝光护眼功能，具有检测到用户触摸屏幕时，自动调节屏幕亮度以减小对眼镜的刺激，并具有纸质护眼功能，全通道实现多种不同类型纸质护眼效果。 

7.信号源：支持用户自定义开机后直接进入对应通道画面，支持自定义设置安卓系统、内置电脑（OPS）、 HDMI、上一次通道等、如果 HDMI/VGA 等有信号时可自动开机、并支持接入信号源时，可自动跳转到对应通道，并可在任意通道下将画面冻结。
8.支持可以任意场景下截取屏幕内容，可调节大小部分截取、或者全屏截取，并具有支持一个按键将屏幕下移，方便老师操作，并具有全通道录屏功能，录屏的同时，可录制 MIC 输入声音、系统声音、可将屏幕 UI、通道信号内容内容一起录制下来。 

★9.自带白板功能：支持智能笔并可提前设置不同颜色、粗细，并支持三角板、直尺、圆规、量角器等数学工具，支持三角形、多边形、直线、虚线、箭头等十多种规则图形绘制，支持正方体、长方体、圆柱、圆锥等 3D 图形插入，并可可多方协同书写，屏幕可同时启动多个白板，分开左右区域显示，并可通过 二维码分享白板内容。【响应文件中需提供相关证明材料】
10.内置电脑处理器：四核心八线程或以上；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G-SSD 固态硬盘。

★11.备课模式下，白板内嵌国家智慧教育平台，可一键进行访问。【响应文件中需提供相关证明材料】
★12.白板软件内嵌 AI 人工智能平台，可一键访问 AI平台，方便用户使用。【响应文件中需提供相关证明材料】
★13.PPT助手：把手机变成PPT翻页笔，支持PPT的播放、退出、翻页功能，且能锁定操作、屏幕常亮、触感震动反馈等。【响应文件中需提供相关证明材料】
14.智慧课堂界面内一键进入免费的在线教学资源，支持名师讲堂课程讲解，同时支持专题教育类课程。                                                 

15.快速录制屏幕，支持同时录制屏幕，麦克风声音以及摄像头人像画面；录制画面可以自定义区域，摄像头画面可设定3种模式大小。

16.质量标准：质保3年。（质保期内免费上门维修和更换配件）
	7台
	工业
	是
	

	2
	教师演示台
	规格：3000mm*700mm*900mm（各尺寸允许偏差均为±10mm）。
2、台面：采用≥15mm厚新型陶瓷台面。台面表面为实验室专业釉面。釉面与胚体经高温一体烧结而成。
3、桌身：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。
4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统。
5、滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。
6、铰链：采用铰链，开合十万次不变形。

7、质量标准：质保1年。（质保期内免费上门维修和更换配件）
	7张
	
	否
	

	3
	学生实验桌
	一、整体规格
1、款式：正六边形六人位组合实验桌，小组探究式设计。
2、外形尺寸：单边长 770mm，对角直径1480mm，标准桌高 750mm。（（各尺寸允许偏差均为±10mm））
3、结构：整体稳固一体式结构，无晃动、防侧翻。
二、桌面参数
1、材质：实验室专用实芯理化板，厚度 25mm( 允许偏差±10mm)。

2、性能：耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、B1级阻燃、耐磨抗刮、防水防潮。
3、工艺：四周圆弧圆角倒角处理，安全防磕碰，一体无缝封边。
4、颜色：哑光护眼灰绿色，防眩光、易清洁、耐污渍。
三、桌架结构
1、框架：加厚冷轧方形钢管，主架 40×40mm，壁厚≥1.2mm。（各尺寸允许偏差均为±10mm)
2、表面：静电喷塑防锈防腐处理，漆面牢固耐撞击。
3、配件：高强度隐藏连接件，无外露尖锐螺丝；ABS可调节防滑静音地脚，适配地面高低调节。
四、功能设计
中部预留走线孔 / 集线槽，满足电路实验、教具线路收纳，整体承重强，均布静态承重≥350kg，满足各类实验器材摆放，人性化安全设计，适合中小学生使用，防刮、防磕碰。
五、环保与质量标准
板材环保等级：E1 级，低甲醛、无刺激性异味符合中小学教学家具安全规范，校园专用安全标准，耐腐蚀、抗老化，质保3年。（质保期内免费上门维修和更换配件）。
	56组
	
	否
	

	4
	学生电源
	ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中，实验和安装都非常方便。
2.每张实验桌配置≥3组220V国标5孔插座，保险丝保护，工作指示，具有火线关断开关。
3.电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的面板，标识清楚。

4、质量标准：质保1年。（质保期内免费上门维修和更换配件）
	56个
	
	否
	

	5
	教师电源
	产品外壳采用镀锌板折弯焊接成型，表面喷塑，电源面板表面贴面膜，有漏电总开关、交流220V五孔带防护插座、教师用低压调整单元、学生用控制单元，低压交直流电压、40A倒计时时间均采用二位半数显表头显示。
2.直流稳压输出：标准电压：1.5V～12V，可输出≤16V，无极可调，每0.1V递增；额定电流：2A；负载特性：交流输入电压在198V～242V之间变化，在额定电流输出时电压变化≤0.2V，在交流输入220V时，纹波电压≤3mV。
3.交流稳压输出：标准电压：2V～12V，可输出0V～16V，每0.5V步进调整，自动稳压；额定电流：≥5A；负载特性：交流输入在220V不变时，负载电流在0至额定电流范围内变化，输出各档电压变化量±0.5V。
4.直流40A大电流：当负载＞10A时，≤10秒内负载自动关断，并有倒计时时间显示。
5.过载保护：当直流输出过载或短路时，自动进入恒流状态，当低压交直流长时间处在过载或短路状态下，电源自动关机。
6.电源低压交直流电压二位半数字显示，显示精度≤0.1V，所显示的是实际输出电压。
7.学生交流220V输出分4路，每路输出独立工作。
8.变压器输入端设有过载自恢复保护。
9.设有总电源漏电保护开关，低压交直流输出采用全铜香蕉插座，教师用五孔插座带安全防护。

10、质量标准：质保1年。（质保期内免费上门维修和更换配件）
	7套
	
	否
	

	6
	实验凳
（非升降）
	一、整体尺寸
1、坐面尺寸：340mm × 230mm× 25mm。（各尺寸允许偏差均为±10mm）

2、整体高度：440mm ±15mm。
二、 材质要求
1、坐面：一体成型高密度聚丙烯（PP）工程塑料加厚、无尖角、防滑、防水、耐酸碱、易擦拭。
2、凳腿 / 支架：直径25mm (允许偏差±10mm）

方钢管，壁厚 ≥1.2mm表面静电喷塑，防锈、耐磨、不掉漆。

3、脚垫：环保橡胶防滑脚垫，静音、不刮地面、防晃动。
三、结构与安全
1、无升降结构，全固定焊接 / 一体注塑，无松动、无异响 ,承重：≥100kg。
2、稳固性：倾斜15°不倒，符合实验室安全标准。
3、边角：全圆角，无毛刺、无锐边。
4、环保：无毒无味。

四、外观与工艺
1、颜色：蓝色 / 灰色（实验室常用色）。   
2、焊接：满焊、平整、无虚焊。
3、表面：哑光处理，不反光、不刺眼  。 
4、 易清洁：耐酒精、84 消毒液擦拭。
五、质量标准：质保1年。（质保期内免费上门维修和更换配件）
	420张
	
	否
	

	7
	声学实验箱
	实验箱规格描述：

规格尺寸：箱体500mm×400mm×210mm( 各尺寸允许偏差均为±10mm)，壁厚3mm( ±0.5mm)；手提翻盖式；箱体底部横竖各四条井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度≥2.5mm；箱盖背面为井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度≥2.5mm，背面设有卡片槽；旋转锁机构;箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑，箱盖背面设有装箱清单卡片槽；使用PVC背胶印刷全套（正面3张，左右侧边各1张，3种尺寸规格，共5张）铭牌，不起皱，不脱落。
箱体内部结构：箱体背部为蜂巢式加强筋，符合加强筋设计原理，增强产品的结构性。珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原。
2、材质：ABS阻燃性材料一次成型，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象；最大承重60公斤。
3、功能：多个堆叠摆放，实验箱组合设有旋转倒扣装置，旋扣式机构锁合，通过旋转机构转动，可以与下方的箱体形成一个整体，可使上下实验箱体互相之间锁止，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜。
二、主要配置及用材：
由共鸣盒*1、音叉（128HZ）*1；音叉（512HZ）*1；塑料手鼓*1；小铜锣*1；小铜钹*1；鼓膜振动演示仪*1；泡沫小球*1；两用听诊器*1；琴码*1；橡皮筋*5；透明胶带*1；乒乓球*2；铝片琴*1；土电话实验装置*1；回形针*10；真空罩实验套装*1；发声器*1；抽气筒*1；抽气阀*2；硅胶管*1；消音棉*1等组成。
三、核心产品：
1、共鸣盒：材质：ABS；壁厚：≥2mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：咬花细纹；功能：为满足实验要求，设两个音叉安插口，演示声波共振现象，增加接触面积及稳定性；共鸣盒设有出音口，增加共振发音；盒体设计外接扩音口，直观呈现音色现象。
2、鼓膜振动演示仪：材质：增强ABS，透明PC；工艺：塑料注塑成型，表面磨砂工艺处理，壁厚：2mm；结构形式：由鼓膜主体、振动膜体、观察透明罩、振动体等组成，功能描述：声音传入演示仪的喇叭口（模拟人的耳道）后，引起振动膜体（模拟人的耳膜）的振动，被观察透明罩罩住的振动体在膜的作用下明显地上下跳动。
3、土电话实验装置：材质：增强ABS，工艺：塑料注塑成型，表面磨砂工艺处理；结构形式：由两个听筒、振动膜、连接线等组成，功能描述：用于探究固体传声实验，实验效果明显。
4、真空罩：材质：增强ABS，工艺：塑料注塑成型，表面磨砂工艺处理；结构形式：由真空罩底座、透明罩、发声器、抽气筒等组成，功能描述：用于探究声音在真空中传播实验，实验效果明显。
5、音叉（128HZ）：材质：铝合金；级别：医用。
6、音叉（512HZ）：材质：铝合金；级别：医用。
7、塑料手鼓：由手鼓和小锤组成，手鼓规格：≥200mm×30mm，材质：ABS；工艺：塑料注塑成型。
四、功能描述：
本实验箱要求实现如下实验：1、声音的产生实验；2、声音的变化实验；3、声音的传播实验；4、鼓膜振动模拟实验；5、噪音减少实验等；6、土电话实验。（贴合小学教材科学1-6年级）

五、质量标准：质保1年。（质保期内免费上门维修和更换配件）
	63套
	
	否
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	光学实验箱
	实验箱规格描述：
1、规格尺寸：箱体500mm×400mm×210mm( 各尺寸允许偏差均为±10mm)，壁厚3mm( ±0.5mm)；手提翻盖式；箱体底部横竖各四条井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度≥2.5mm；箱盖背面为井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度≥2.5mm，背面设有卡片槽；箱盖拉手旋转锁机构：箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑，箱盖背面设有装箱清单卡片槽；使用PVC背胶印刷全套（正面3张，左右侧边各1张，3种尺寸规格，共5张）铭牌，不起皱，不脱落。
箱体内部结构：箱体背部为蜂巢式加强筋，符合加强筋设计原理，增强产品的结构性。珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原。
2、材质：ABS阻燃性材料一次成型，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象；最大承重60公斤。
3、功能：多个堆叠摆放，实验箱组合设有旋转倒扣装置，旋扣式机构锁合，通过旋转机构转动，可以与下方的箱体形成一个整体，可使上下实验箱体互相之间锁止，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜。
二、主要配置及用材：
由新型光具座*1；多功能光源*1；光学横杆-内螺纹*2；光学横杆-外螺纹*2；双电池盒模块*1；旋转调速底座*1；凸透镜（F=+120mm）*1；凹透镜（F=-70mm）*1；光学滑块*4；光具座刻度尺*1；小孔板(小板)*3；茶色屏*1；水槽*1；光学刻度板*1；曲面镜*1；三棱镜（砖）*1；凸透镜（砖）*1；凹透镜（砖）*1；矩形玻璃砖*1；潜望镜*1；三棱镜*1；固定圆盘*1；鸟进笼翻板*1；光栅板*1；万花筒套材*1；5号电池*2；牛顿盘材料*1；牛顿盘配件*1；电影原理纸带*2；鸟进笼贴纸*1；T型硅胶塞*2；镜片安装座*3；不锈钢外螺纹固定杆*1；香蕉插头导线*2；光屏*1；淀粉*1；蜡烛*2；透明储物盒*1等组成。
三、核心产品：
1、多功能光源：材质：增强ABS，内部含电路控制；工艺：塑料注塑成型，表面磨砂工艺处理；结构形式：多种光源一体化集成设计，设有总开关按键一个，对应控制按键三个，底部内嵌M6铜螺母，用于组装固定；功能描述：光源包含:白光源、三基色（红蓝绿）、三线激光、红激光、F光源；通过开关实现功能切换，每个功能有对应控制指示灯；内置锂电池，可香蕉插座外接供电；白光源有超时自动关闭功能；三基色每个颜色由按键控制，每个颜色有对应指示灯；三线激光由一个按键控制打开和关闭，每条激光有对应控制指示灯。
2、新型光具座：材质：增强ABS；工艺：塑料注塑成型，表面磨砂工艺处理；结构形式：设有立杆异形安装孔、两脚立杆扩展孔、组合卡扣、内嵌铜螺母，内嵌铜螺母上旋接固定有M6紧锁手拧螺丝，主体内部含金属配重；功能描述：两件对插组合使用呈X型，可作为铁架台底座、光学导轨、新能源轨道等，可满足理化生不同学科实验需求。
3、旋转调速底座：材质：ABS工艺：模具注塑成型，表面处理：咬花细纹。调速底座模块支持速度可调。
4、电池盒模块：材质：ABS；可实现多个电池盒串联或并联，组装便捷，可以直观的学习电路原理；外形圆弧化一体设计，握感舒适。
四、功能描述：
本实验箱要求实现如下实验：1、光的直线传播实验；2、小孔成像实验；3、狭缝光栏实验；4、光的散射；5、光的色散；6、显微镜原理实验；7、探究凸透镜成像的规律—幻灯机实验；8、探究凹透镜成像的规律；9、视觉暂留实验；10、光影接力实验；11、万花筒实验；12、曲面镜实验；13、潜望镜实验；14、凸透镜的汇聚实验；15、凹透镜的发散实验；16、玻璃砖的折射实验；17、望远镜实验；18、牛顿盘实验；19、电影原理实验等。（贴合小学教材科学1-6年级）

五、质量标准：质保1年。（质保期内免费上门维修和更换配件）
	63套
	
	否
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	电学实验箱
	实验箱规格描述：
1、规格尺寸：箱体500mm×400mm×210mm( 各尺寸允许偏差均为±10mm)，壁厚3mm( ±0.5mm)；手提翻盖式；箱体底部横竖各四条井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度≥2.5mm；箱盖背面为井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度≥2.5mm，背面设有卡片槽；旋转锁机构；箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑，箱盖背面设有装箱清单卡片槽；使用PVC背胶印刷全套（正面3张，左右侧边各1张，3种尺寸规格，共5张）铭牌，不起皱，不脱落。
箱体内部结构：箱体背部为蜂巢式加强筋，符合加强筋设计原理，增强产品的结构性。珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原。
2、材质：ABS阻燃性材料一次成型，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象；最大承重60公斤。
3、功能：多个堆叠摆放，实验箱组合设有旋转倒扣装置，旋扣式机构锁合，通过旋转机构转动，可以与下方的箱体形成一个整体，可使上下实验箱体互相之间锁止，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜。
二、主要配置及用材：
由橡胶棒*2；玻棒*2；泡沫小球*1；旋转架*1；5号电池*2；丝绸*1；铁片*1；铜片*1；铝片*1；木片*1；塑料片*1；不锈钢指南针*1；滑动变阻器*1；灯珠*2；铁轴*1；兔毛*1；香蕉插头导线*4；香蕉插头导线*4；人体导电球*1；LED灯模块*1；单刀单掷开关模块*2；单刀双掷开关模块*1；电流热效应模块*1；双电珠模块*1；双电池盒模块*1；导电材质测试模块*1；电路暗盒模块*1；电压表*1；电流表*1；插头鳄鱼夹*2等组成。
三、核心产品：
1、电流表：材质：增强ABS；工艺：塑料注塑成型，表面磨砂工艺处理；测量范围：-0.2A~0~0.6A，-1A~3A，测量精度：2.5级；功能描述：外置手动调零，无需辅助工具，设有4mm香蕉插座接口，表盘与桌面呈21度倾斜角，方便学生观察，可以满足相关电路实验中电流检测的实验需求。
2、电压表：材质：增强ABS；工艺：塑料注塑成型，表面磨砂工艺处理；测量范围-1V~0~3V，-5V~0~15V，测量精度：2.5级；功能描述：外置手动调零，无需辅助工具，设有4mm香蕉插座接口，表盘与桌面呈21度倾斜角，方便学生观察，可以满足相关电路实验中电压检测的实验需求。
3、单刀单掷开关模块：材质：ABS；手柄注塑一体成型；表面处理：咬花细纹；金属件定制冲压模具一体成型，表面电镀处理，可以改善材料的外观、耐腐蚀性、硬度和耐磨性，提高导电性能；控制电路的接通和保护电路；外形圆弧化一体设计，握感舒适；连通设计依靠弹性形变，疲劳强度控制范围内实现轻松的闭合和开启。
4、单刀双掷开关模块：材质：ABS；手柄注塑一体成型；表面处理：咬花细纹；金属件定制冲压模具一体成型，表面电镀处理，可以改善材料的外观、耐腐蚀性、硬度和耐磨性，提高导电性能；控制电路的接通和保护电路；连通设计依靠弹性形变，疲劳强度控制范围内实现轻松的闭合和开启。
5、电流热效应模块：材质：ABS；验证闭合电路中，电流生热；外形圆弧化一体设计，握感舒适。
6、电珠模块：材质：ABS；连接电路，验证基本电路；外形圆弧化一体设计，握感舒适；电珠盒操作简便，可分别完成电路的串联和并联电路，也可搭建复杂电路，在不拆卸的情况下；可实现多样的串并电路或复杂电路。
7、电池盒模块：材质：ABS；可实现多个电池盒串联或并联，组装便捷，可以直观的学习电路原理；外形圆弧化一体设计，握感舒适。
8、人体导电球：材质主体为ABS，模块里有电子器件，人体导电模块工作时有人体图案，主要用于探究人体导电系列实验。
四、功能描述：
本实验箱要求实现如下实验：1、摩擦起电实验；2、基本电路实验；3、电流的热效应磁效应实验；4、导体与绝缘体；5、电路综合实验盒的探究实验等。（贴合小学教材科学1-6年级）

五、质量标准：质保1年。（质保期内免费上门维修和更换配件）
	63套
	
	否
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	磁学实验箱
	实验箱规格描述
1、规格尺寸：箱体500mm×400mm×210mm(各尺寸允许偏差均为±10mm)，壁厚3mm( ±0.5mm)；手提翻盖式；箱体底部横竖各四条井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度≥2.5mm；箱盖背面为井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度≥2.5mm，背面设有卡片槽；旋转锁机构；箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑，箱盖背面设有装箱清单卡片槽；使用PVC背胶印刷全套（正面3张，左右侧边各1张，3种尺寸规格，共5张）铭牌，不起皱，不脱落。
2、箱体内部结构：箱体背部为蜂巢式加强筋，符合加强筋设计原理，增强产品的结构性。珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原。
3、材质：ABS阻燃性材料一次成型，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象；最大承重60公斤。
4、功能：多个堆叠摆放，实验箱组合设有旋转倒扣装置，旋扣式机构锁合，通过旋转机构转动，可以与下方的箱体形成一个整体，可使上下实验箱体互相之间锁止，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜。
二、主要配置及用材：
由回形针*10；方形磁铁*2；铁氧体磁铁（环形）*3；铁氧体磁铁（条形）*2；铁氧体磁铁（U形）*1；磁力小车*2；旋转架*1；透明塑料片*1；磁悬浮（旋转磁铁）*1；滚针*1；翼型磁针*1；不锈钢指南针*1；塑料指南针*1；磁分子模型*1；磁铁套装（包含磁饼、磁饼支架、塑料小车、塑料卡通娃娃、迷宫塑料板、手持磁铁）*1、纸片、布片、塑料板、木板、玻璃片，各1片等组成。
三、核心产品：
1、磁铁套装（包含磁饼、磁饼支架、塑料小车、塑料卡通娃娃、迷宫塑料板、手持磁铁）其中：磁饼：规格：≥φ35mm×10mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；材质：ABS；双色拼接成型（红色N极，蓝色S极）。
2、磁饼支架：规格：≥44mm×40mm×108mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；材质：ABS。
3、塑料小车：规格：≥104mm×65mm×39mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；材质：ABS。
4、塑料卡通娃娃：规格：≥30mm×30mm×83mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；材质：ABS，内置磁铁。
5、迷宫塑料板：规格：≥293mm×228mm×12mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；材质：ABS。
6、手持磁铁：规格：≥210mm×175mm×25mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；材质：ABS，内置磁铁。
四、功能描述：
本实验箱要求实现如下实验：1、磁铁的性质实验；2、磁力线实验；3、指南针原理；4、磁铁与磁性实验；5、“磁悬浮”实验；6、磁力作用实验；7、360°旋转实验；8、磁化实验；9隔物测试实验等。（贴合小学教材科学1-6年级）

五、质量标准：质保1年。（质保期内免费上门维修和更换配件）
	63套
	
	否
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	电与磁实验箱
	实验箱规格描述：
1、规格尺寸：箱体500mm×400mm×210mm( 各尺寸允许偏差均为±10mm)，壁厚3mm( ±0.5mm)；手提翻盖式；箱体底部横竖各四条井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度≥2.5mm；箱盖背面为井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度≥2.5mm，背面设有卡片槽，旋转锁机构；箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑，箱盖背面设有装箱清单卡片槽；使用PVC背胶印刷全套（正面3张，左右侧边各1张，3种尺寸规格，共5张）铭牌，不起皱，不脱落。
2、箱体内部结构：箱体背部为蜂巢式加强筋，符合加强筋设计原理，增强产品的结构性。珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原。
3、材质：ABS阻燃性材料一次成型，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象；最大承重60公斤。
4、功能：多个堆叠摆放，实验箱组合设有旋转倒扣装置，旋扣式机构锁合，通过旋转机构转动，可以与下方的箱体形成一个整体，可使上下实验箱体互相之间锁止，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜。
二、主要配置及用材：
由电磁钓鱼导线(50cm)*2；灯珠*2；电动机模型*1；电磁铁*1；手摇发电机(大号)*1；5号电池*2；电磁秋千套装*1；不锈钢指南针*1；不锈钢棒*1；回形针*10；香蕉插头导线*4；香蕉插头导线*4；双电池盒模块*1；电压表*1；电流表*1；单刀单掷开关模块*1；双电珠模块*1；2mm插头鳄鱼夹*2；砂纸*1等组成。
三、核心产品：
1、电流表:材质：增强ABS；工艺：塑料注塑成型，表面磨砂工艺处理；测量范围：-0.2A~0~0.6A，-1A~3A，测量精度：2.5级；功能描述：外置手动调零，无需辅助工具，设有4mm香蕉插座接口，表盘与桌面呈21度倾斜角，方便学生观察，可以满足相关电路实验中电流检测的实验需求。
2、电压表：材质：增强ABS；工艺：塑料注塑成型，表面磨砂工艺处理；测量范围-1V~0~3V，-5V~0~15V，测量精度：2.5级；功能描述：外置手动调零，无需辅助工具，设有4mm香蕉插座接口，表盘与桌面呈21度倾斜角，方便学生观察，可以满足相关电路实验中电压检测的实验需求。
3、单刀单掷开关模块：材质：ABS；手柄注塑一体成型；表面处理：咬花细纹；金属件定制冲压模具一体成型，表面电镀处理，可以改善材料的外观、耐腐蚀性、硬度和耐磨性，提高导电性能；控制电路的接通和保护电路；外形圆弧化一体设计，握感舒适；连通设计依靠弹性形变，疲劳强度控制范围内实现轻松的闭合和开启。
4、电动机模块：材质：ABS；可直观的观察到电动机的结构原理，学生可以自己动手拆装模型，组装便捷，可以直观的学习电路原理；外形圆弧化一体设计，握感舒适。
5、手摇发电机模块：材质：ABS；结构原理采用皮带传动，发电效率高，可通过接线柱口外接模块，测量发电量；外形圆弧化一体设计，握感舒适。
四、功能描述：
本实验箱要求实现如下实验：1、电磁转换实验；2、机械能发电实验；3、电动机构造；4、电磁钓鱼实验（电磁铁的应用）等。（贴合小学教材科学1-6年级）

五、质量标准：质保1年。（质保期内免费上门维修和更换配件）
	63套
	
	否
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	力与机械（一）实验箱
	实验箱规格描述：
1、规格尺寸：箱体500mm×400mm×210mm( 各尺寸允许偏差均为±10mm)，壁厚3mm( ±0.5mm)；手提翻盖式；箱体底部横竖各四条井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度≥2.5mm，箱盖背面为井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度≥2.5mm，背面设有卡片槽，旋转锁机构；箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑，箱盖背面设有装箱清单卡片槽；使用PVC背胶印刷全套（正面3张，左右侧边各1张，3种尺寸规格，共5张）铭牌，不起皱，不脱落。
2、箱体内部结构：箱体背部为蜂巢式加强筋，符合加强筋设计原理，增强产品的结构性。珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原。
3、材质：ABS阻燃性材料一次成型，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象；最大承重60公斤。
4、功能：多个堆叠摆放，实验箱组合设有旋转倒扣装置，旋扣式机构锁合，通过旋转机构转动，可以与下方的箱体形成一个整体，可使上下实验箱体互相之间锁止，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜。
二、主要配置及用材：
由轮轴*1；单摆刻度盘*1；棉线*1；圆筒测力计*1；圆筒测力计*1；金属钩码*1；压强小桌*1；黑色海绵*1；多功能小车*1；不干胶绒布*1；天平平衡尺*1；天平底座*1；天平旋钮*1；天平立杆*1；天平托盘*2；金属立杆*1；平衡螺母*2；滑轮组*1；单滑轮*1；内六角机牙螺丝*1；斜面支架*2；斜面面板（流速板）*1；托盘挂钩*2；S钩*2；电子秒表*1。
三、核心产品：
1、多功能小车：材质：增强ABS；工艺：塑料注塑成型，表面磨砂工艺处理；结构形式：车体两端设有纸带、线绳固定结构，车体顶部内嵌M4固定铜螺母2个、钩码放置槽、EVA摩擦面及其他配件安装孔位；四个车轮阻力小，保证实验精度；可用于小学科学，初高中物理运动学、力学实验的探究实验。
2、轮轴：规格：≥φ64mm×24mm，材质：ABS工艺：模具注塑成型，表面处理：咬花细纹。
3、压强小桌：规格：≥90mm×90mm×62mm。
4、天平平衡尺：规格：≥340mm×25mm×15mm，材质：ABS工艺：模具注塑成型，表面处理：咬花细纹；两端调节螺柱须采用一体注塑形式。
5、天平底座：规格：≥φ119mm×13mm，材质：ABS工艺：模具注塑成型，表面处理：咬花细纹。
6、金属立杆：规格：≥φ10mm×230mm，材质：铝合金；表面处理：阳极氧化黑色。
7、斜面支架：规格：≥120mm×25mm×5mm，材质：ABS工艺：模具注塑成型，表面处理：咬花细纹。
8、斜面面板：规格：≥232mm×100mm×6mm，材质：ABS工艺：模具注塑成型，表面处理：咬花细纹。
9、天平托盘：规格：≥φ109mm×22mm，材质：ABS工艺：模具注塑成型，表面处理：咬花细纹。
四、功能描述：
本实验箱要求实现如下实验：1、简易天平实验；2、摆的探究；3、摩擦力实验；4、杠杆；5、轮轴；6、滑轮；7、斜面等。（贴合小学教材科学1-6年级）

五、质量标准：质保1年。（质保期内免费上门维修和更换配件）
	63套
	
	否
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	力与机械（二）实验箱
	实验箱规格描述：
1、规格尺寸：箱体500mm×400mm×210mm( 各尺寸允许偏差均为±10mm)，壁厚3mm( ±0.5mm)；手提翻盖式；箱体底部横竖各四条井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度≥2.5mm；箱盖背面为井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度≥2.5mm，背面设有卡片槽，旋转锁机构；箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑，箱盖背面设有装箱清单卡片槽；使用PVC背胶印刷全套（正面3张，左右侧边各1张，3种尺寸规格，共5张）铭牌，不起皱，不脱落。
2、箱体内部结构：箱体背部为蜂巢式加强筋，符合加强筋设计原理，增强产品的结构性。珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原。
3、材质：ABS阻燃性材料一次成型，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象；最大承重60公斤。
4、功能：多个堆叠摆放，实验箱组合设有旋转倒扣装置，旋扣式机构锁合，通过旋转机构转动，可以与下方的箱体形成一个整体，可使上下实验箱体互相之间锁止，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜。
二、主要配置及用材：
由驱动小车*1；驱动小车导轮*1；导向轮组件*1；半螺纹内六角螺丝*1；配重盒*1；小车棉线固定件*1；重力小车竖杆*1；天平立杆*1；棉线*1；金属钩码*1；橡皮筋*3；反冲喷嘴*1；气球*2；两用打气筒*1；水的反冲旋转件*1；弹簧*1；圆桶上盖*1；实验圆桶*1；旋转组件*1；EVA单面胶*1；探究式不倒翁*1；色素*1；漏斗(短)*1；帆船*1；舵板*1；收纳盒（水槽）*1等；（独木舟模型*1；鱼线*1；竹筏*5；防水橡皮泥*2；12*12铝箔纸*3；弹珠*30；A4纸大小塑料水槽（高10厘米）*1；垫圈*30；直线轨道*1；斜面轨道*1；小钢球*1；塑料小球*1；方向盘方位卡*1；多形状几何图形片*1等组成。
三、核心产品：
1、多功能小车：材质：增强ABS；工艺：塑料注塑成型，表面磨砂工艺处理；结构形式：车体两端设有纸带、线绳固定结构，车体顶部内嵌M4固定铜螺母2个、钩码放置槽、EVA摩擦面及其他配件安装孔位；四个车轮阻力小，保证实验精度；可用于小学科学，初高中物理运动学、力学实验的探究实验。
2、探究式不倒翁：材质：增强ABS，工艺：塑料注塑成型，表面镜面工艺处理；结构形式：由不倒翁底座、不倒翁中心立柱、不倒翁重心环、可拆卸不倒翁透明上盖等组成，功能描述：用于探究物体重心高低与稳定的关系，实验效果明显。
3、两用气筒：气缸容积60ml；材质：金属；工艺：静电喷涂或镀镍。
四、功能描述：
本实验箱要求实现如下实验：1.动力小车实验；2.不倒翁的稳定性探究实验；3.空气与水的反冲实验；4.小帆船稳定性实验等。（贴合小学教材科学1-6年级）
五、质量标准：质保1年。（质保期内免费上门维修和更换配件）
	63套
	
	否
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	热学实验箱
	实验箱规格描述：
1、规格尺寸：箱体500mm×400mm×210mm( 各尺寸允许偏差均为±10mm)，壁厚3mm( ±0.5mm)；手提翻盖式；箱体底部横竖各四条井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度≥2.5mm，箱盖背面为井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度≥2.5mm，背面设有卡片槽；旋转锁机构：箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑，箱盖背面设有装箱清单卡片槽；使用PVC背胶印刷全套（正面3张，左右侧边各1张，3种尺寸规格，共5张）铭牌，不起皱，不脱落。
2、箱体内部结构：箱体背部为蜂巢式加强筋，符合加强筋设计原理，增强产品的结构性。珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原。
3、材质：ABS阻燃性材料一次成型，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象；最大承重60公斤。
4、功能：多个堆叠摆放，实验箱组合设有旋转倒扣装置，旋扣式机构锁合，通过旋转机构转动，可以与下方的箱体形成一个整体，可使上下实验箱体互相之间锁止，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜。
二、主要配置及用材：
由多功能组合支架(X型支座)*1；支撑杆/铁架台立杆*1；新型升降块*1；热传导装置*1；玻璃烧杯*1；微型铁架台万能夹*1；铁架台铁圈*1；温差发电演示器*1；铝杯-h45*1；液体对流管*1；不锈钢酒精灯*1；色素*1；热胀冷缩实验仪*1；锥形瓶/三角烧瓶*1；石棉网*1；气球*1；橡皮筋*2；树脂小房子*1；玻璃表面皿*1；小橡皮泥*1；温度计*1；棉线*1；玻璃导管（长）*1；玻璃导管*1；橡胶塞*1；泡沫棉*1；棉花*1；毛巾*1；锡纸*1；隔热手套*1等组成。
三、核心产品：
1、多功能组合支架(X型支座)：材质：增强ABS；工艺：塑料注塑成型，表面磨砂工艺处理；结构形式：设有立杆异形安装孔、两脚立杆扩展孔、组合卡扣、内嵌铜螺母，内嵌铜螺母上旋接固定有M6紧锁手拧螺丝，主体内部含金属配重；功能描述：两件对插组合使用呈X型，可作为铁架台底座、光学导轨、新能源轨道等，可满足理化生不同学科实验需求。
2、新型升降块：材质：增强ABS；工艺：塑料注塑成型，表面磨砂工艺处理；结构形式：设有异形配合面，内嵌铜螺母，内嵌铜螺母上旋接固定有M6紧锁手拧螺丝；功能描述：异形配合面保证连接稳固，两端可以90°固定，中间穿孔可以轴向固定，用于和多功能组合支架配合使用固定有关的实验设备。
3、热传导装置：规格：≥143mm×70mm×14mm，五种材质导热效果演示，铜、铝、锌、锌铜合金、铁。
4、温差发电仪：规格：≥110mm×110mm×38mm，材质：ABS工艺：模具注塑成型，表面处理：咬花细纹。通过水的温差来带动小风扇转动。
5、热膨胀实验器：带圆环手柄规格：材质：主体为金属镀镍材质，手柄为增强ABS，工艺：塑料注塑成型，金属数控精密加工；结构形式：由带圆环手柄和带铜球手柄两部分组成；功能描述：用于热学实验探究固体的热胀冷缩实验，实验效果明显。
6、酒精灯：规格：≥200ml插口；材质：不锈钢。
7、液体对流管：规格：≥145mm×125mm×12mm，材质：玻璃材质。
8、玻璃表面皿：规格：≥φ90mm，厚度≥2mm。边沿磨平、倒角的圆弧形玻璃皿。材质：普通玻璃。工艺：经过高温融化塑形而成；功能描述：用硬料玻璃生产，适用于化验室做定量分析。在生物化学分析上用两片表面皿合成培养室，做悬浮滴培养试验用。气室反应观察白色沉淀、微量溶解、蒸发等。用窗玻璃生产的表面皿，仅能用于烧杯、蒸发皿、结晶皿、漏斗等仪器的盖子，防止灰尘落入，保持操作时物质的纯洁。在作升华操作时用以防止物质的异化，使异化的物质停留在表面皿的底部。对有腐蚀性物质称量时，可代替天平的秤盘用。
四、功能描述：
本实验箱要求实现如下实验：1、铜球热胀冷缩实验；2、模拟大自然水循环实验；3、热对流实验；4、热传导实验； 5、温差发电实验；6、空气的热胀冷缩实验； 7、连续测量一杯水的温度实验；8、温度计模拟实验；9、保温实验等。（贴合小学教材科学1-6年级）

五、质量标准：质保1年。（质保期内免费上门维修和更换配件）
	63套
	
	否
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	空气实验箱
	实验箱规格描述
1、规格尺寸：箱体500mm×400mm×210mm( 各尺寸允许偏差均为±10mm)，壁厚3mm( ±0.5mm)；手提翻盖式；箱体底部横竖各四条井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度≥2.5mm；箱盖背面为井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度≥2.5mm，背面设有卡片槽，旋转锁机构；箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑，箱盖背面设有装箱清单卡片槽；使用PVC背胶印刷全套（正面3张，左右侧边各1张，3种尺寸规格，共5张）铭牌，不起皱，不脱落。
2、箱体内部结构：箱体背部为蜂巢式加强筋，符合加强筋设计原理，增强产品的结构性。珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原。
3、材质：ABS阻燃性材料一次成型，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象；最大承重60公斤。
4、功能：多个堆叠摆放，实验箱组合设有旋转倒扣装置，旋扣式机构锁合，通过旋转机构转动，可以与下方的箱体形成一个整体，可使上下实验箱体互相之间锁止，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜。
二、主要配置及用材：
由气球*2；抽滤瓶*1；透明储物盒*1；漏斗(长)*1；橡胶塞*1；硅胶管*1；色素*1；玻璃杯*1；塑料片*1；量杯*1；风的形成实验盒*1；扁蜡烛*1；线香*1；合金插香座*1；通风管*1；火柴*1；气垫底座*1；两用打气筒*1；反冲喷嘴*1；小火箭套装*1；马德堡半球套装*1；针筒*1；硅胶管*1；气囊*1；驱动小车*1等组成。
三、功能描述：
本实验箱要求实现如下实验： 1.模拟气压火箭实验；2.模拟马德堡半球实验；3.风的形成实验；4.气球小车实验；5、空气存在实验；6、气垫实验等。（贴合小学教材科学1-6年级）

四、质量标准：质保1年。（质保期内免费上门维修和更换配件）
	63套
	
	否
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	水实验箱
	实验箱规格描述：
1、规格尺寸：箱体500mm×400mm×210mm( 各尺寸允许偏差均为±10mm)，壁厚3mm( ±0.5mm)；手提翻盖式；箱体底部横竖各四条井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度≥2.5mm，箱盖背面为井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度≥2.5mm，背面设有卡片槽，旋转锁机构；箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑，箱盖背面设有装箱清单卡片槽；使用PVC背胶印刷全套（正面3张，左右侧边各1张，3种尺寸规格，共5张）铭牌，不起皱，不脱落。
2、箱体内部结构：箱体背部为蜂巢式加强筋，符合加强筋设计原理，增强产品的结构性。珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原。
3、材质：ABS阻燃性材料一次成型，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象；最大承重60公斤。
4、功能：多个堆叠摆放，实验箱组合设有旋转倒扣装置，旋扣式机构锁合，通过旋转机构转动，可以与下方的箱体形成一个整体，可使上下实验箱体互相之间锁止，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜。
二、主要配置及用材：
由潜水艇沉浮原理演示器*1；实验圆桶*1；多功能组合支架(X型支座)*1；溢水杯*1；压力压强演示器*1；微小压强计*1；铁架台铁圈*1；色素*1；小水轮*1；玻璃棒*1；水净化套装*1；石棉网*1；玻璃烧杯*1；不锈钢酒精灯*1；硅胶管*1；针筒*1；支撑杆/铁架台立杆*1；三通*1；气阀*2；蒸发皿*1；漏斗(长)*1；食盐包*1；柠檬酸包*1；食盐用定量勺*1、小石块*1；泡沫块*1；回形针*1；木块*1；红水染色液*1；平底烧瓶*1；橡胶塞*1；玻璃管*1；漏斗*1；滤纸*1；细沙*1；活性炭*1；小石子*1等组成。
三、核心产品：
1、潜水艇沉浮原理演示器：材质：增强ABS，不锈钢，工艺：塑料注塑成型，金属数控精密加工；表面镜面工艺处理；结构形式：注塑内嵌铜螺母，用于固定不锈钢配重块，半透明下盖和透明上盖等组成，功能描述：用于探究潜水艇沉浮原理，帮助学生深刻理解阿基米德定律的实际应用，实验效果明显。
2、多功能组合支架(X型支座)材质：增强ABS；工艺：塑料注塑成型，表面磨砂工艺处理；结构形式：设有立杆异形安装孔、两脚立杆扩展孔、组合卡扣、内嵌铜螺母，内嵌铜螺母上旋接固定有M6紧锁手拧螺丝，主体内部含金属配重；功能描述：两件对插组合使用呈X型，可作为铁架台底座、光学导轨、新能源轨道等，可满足理化生不同学科实验需求。
四、功能描述：
本实验箱要求实现如下实验：1、水的压力实验；2、组装水轮；3、水流有力量实验；4、潜水艇演示实验；5、水的净化实验；6、溶解实验；7、分离实验；8、沉浮实验；9、液体热胀冷缩；10、垃圾过滤净化等。（贴合小学教材科学1-6年级）

五、质量标准：质保1年。（质保期内免费上门维修和更换配件）
	63套
	
	否
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	人体结构实验箱
	实验箱规格描述：
1、规格尺寸：箱体500mm×400mm×210mm( 各尺寸允许偏差均为±10mm)，壁厚3mm( ±0.5mm)；手提翻盖式；箱体底部横竖各四条井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度≥2.5mm；箱盖背面为井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度≥2.5mm，背面设有卡片槽，旋转锁机构：箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑，箱盖背面设有装箱清单卡片槽；使用PVC背胶印刷全套（正面3张，左右侧边各1张，3种尺寸规格，共5张）铭牌，不起皱，不脱落。
2、箱体内部结构：箱体背部为蜂巢式加强筋，符合加强筋设计原理，增强产品的结构性。珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原。
3、材质：ABS阻燃性材料一次成型，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象；最大承重60公斤。
4、功能：多个堆叠摆放，实验箱组合设有旋转倒扣装置，旋扣式机构锁合，通过旋转机构转动，可以与下方的箱体形成一个整体，可使上下实验箱体互相之间锁止，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜。
二、主要配置及用材：
人的眼睛结构模型、人的耳朵结构模型、人的颅和头骨结构模型、人的手结构模型、人的牙齿结构模型、人体躯干结构模型、智能交互版人体结构模型、智能交互版人体结构模型底座、智能识别卡、器官贴纸、干电池、螺丝刀、简易肺活量测量袋、独立包装吸管、人体结构内部器官围裙等组成，各种器材有序嵌放于珍珠棉发泡成型的空间内。
三、核心产品：
1、智能交互版人体结构模型：组装好整体尺寸：≥200mm×145mm×290mm，模型由身体外壳、头部前外壳、头部后外壳、头骨&脑、肌肉、手臂骨骼、 胸肋骨、肺、肝、心脏、喉管、胃、肾、小肠&大肠、底座、智能识别卡、器官贴纸等组成。在拼装的过程中，孩子们可以根据人体分布图，认识人体的各个部位。从外到内，从上到下，给大家展示上下包含的器官。拆装的过程，就完成了对器官及其位置的认知。拼好之后，可以把底座安上电池，在底座卡片槽处插入智能识别卡，了解人体的系统知识。专业语音讲解，通过智能卡片识别了解人体七大系统（骨骼系统、免疫系统、呼吸系统、泌尿系统、神经系统、循环系统和消化系统）相应的器官知识。
2、人的眼睛结构模型：独立包装储物盒，尺寸：≥115mm×104mm×70mm；模型尺寸：≥100mm×58mm×126mm；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观的观察到人的眼睛的结构。
3、人的耳朵结构模型：独立包装储物盒，尺寸：≥115mm×104mm×70mm；模型尺寸：≥106mm×59mm×90mm；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观的观察到人的耳朵的结构。
4、人的颅和头骨结构模型：独立包装储物盒，尺寸：≥115mm×104mm×70mm；模型尺寸：≥98mm×54mm×134mm；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观的观察到人的颅和头骨的结构。
5、人的手结构模型：独立包装储物盒，尺寸：≥115mm×104mm×70mm；模型尺寸：≥106mm×69mm×150mm；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观的观察到人的手的结构。
6、人体躯干结构模型：独立包装储物盒，尺寸：≥115mm×104mm×70mm；模型尺寸：≥60mm×39mm×116mm；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观的观察到人的躯干的结构。
7、人的牙齿结构模型：尺寸：≥95mm×73mm×55mm；材质：PVC；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观的观察到人的牙齿的结构。
8、产品结构：纯手工拼装模型。模型按人体正常比例缩小，部件之间以“榫”结构彼此镶嵌，可供反复拆装，拼装的过程中需要左右手配合，手眼配合及一定的空间想象力，对模型各个部件的观察能更直观去了解人体的自身结构。
四、功能描述：
要求该箱之人体模型可以进一步拆分和组装，使学生更加了解人体构造。本实验箱要求实现如下实验：1、测量肺活量；2、认识人体结构内部器官；3、观察认识人的眼睛结构；4、观察认识人的耳朵结构；5、观察认识人的颅和头骨结构；6、观察认识人的手的结构；7、观察认识人体躯干结构；8、观察认识人的牙齿结构；9、认识我们的身体器官；10、认识血液循环功能；11、认识神经系统功能；12、认识泌尿系统功能；13、认识呼吸系统功能；14、认识消化系统功能；15、认识骨骼系统功能；16、认识免疫系统功能等。

五、质量标准：质保1年。（质保期内免费上门维修和更换配件）
	7套
	
	否
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	标本实验箱
	实验箱规格描述：
1、规格尺寸：箱体500mm×400mm×210mm( 各尺寸允许偏差均为±10mm)，壁厚3mm( ±0.5mm)；手提翻盖式；箱体底部横竖各四条井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度≥2.5mm；箱盖背面为井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度≥2.5mm，背面设有卡片槽；旋转锁机构；箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑，箱盖背面设有装箱清单卡片槽；使用PVC背胶印刷全套（正面3张，左右侧边各1张，3种尺寸规格，共5张）铭牌，不起皱，不脱落。
2、箱体内部结构：箱体背部为蜂巢式加强筋，符合加强筋设计原理，增强产品的结构性。珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原；
3、材质：ABS阻燃性材料一次成型，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象；最大承重60公斤；
4、功能：多个堆叠摆放，实验箱组合设有旋转倒扣装置，旋扣式机构锁合，通过旋转机构转动，可以与下方的箱体形成一个整体，可使上下实验箱体互相之间锁止，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜。
二、主要配置及用材：
由桑蚕生活史包埋标本*1；昆虫（六种益虫）包埋标本*1；昆虫（六种害虫）包埋标本*1；玉米发芽过程标本*1；大豆发芽过程标本*1；花生发芽过程标本*1；小麦发芽过程标本*1；青蛙发育顺序标本*1；菜粉蝶生活史标本*1；矿物提炼物标本*1；15种常见岩石和矿石标本A*1；15种常见岩石和矿石标本B*1；15种常见岩石和矿石标本C*1等组成。
三、核心产品：
1、家蚕生活史包埋标本：140mm×64mm×18mm（各尺寸允许偏差均为±2mm）；通过对标本的学习，使学生对桑蚕的生活史有完整的认识；亚克力包埋工艺封装，查看标本更直观，易保存。
2、桑蚕生活史包埋标本：164mm×78mm×20mm（各尺寸允许偏差均为±2mm）；通过对标本的学习，使学生对桑蚕的发展史有完整的认识；亚克力包埋工艺封装，查看标本更直观，易保存。
4、昆虫（六种益虫）包埋标本：140mm×64mm×18mm（各尺寸允许偏差均为±2mm）；通过对标本的学习，使学生对昆虫世界中的益虫有完整的认识；亚克力包埋工艺封装，查看标本更直观，易保存。
5、昆虫（六种害虫）包埋标本：140mm×64mm×18mm（各尺寸允许偏差均为±2mm）；通过对标本的学习，使学生对昆虫世界中的害虫有完整的认识；亚克力包埋工艺封装，查看标本更直观，易保存。
6、玉米发芽过程标本：164mm×78mm×20mm（各尺寸允许偏差均为±2mm）；通过对标本的学习，使学生对玉米发芽过程的整体有完整的认识；亚克力包埋工艺封装，查看标本更直观，易保存。
7、豆芽发芽过程标本：164mm×78mm×20mm（各尺寸允许偏差均为±2mm）；通过对标本的学习，使学生对大豆发芽过程的整体有完整的认识；亚克力包埋工艺封装，查看标本更直观，易保存。
8、水稻发芽过程标本：164mm×78mm×20mm（各尺寸允许偏差均为±2mm）；通过对标本的学习，使学生对水稻的发芽过程有完整的认识；亚克力包埋工艺封装，查看标本更直观，易保存。
9、花生发芽过程标本：164mm×78mm×20mm（各尺寸允许偏差均为±2mm）；通过对标本的学习，使学生对菜粉蝶的整体有完整的认识；亚克力包埋工艺封装，查看标本更直观，易保存。
10、小麦发芽过程标本：164mm×78mm×20mm（各尺寸允许偏差均为±2mm）；通过对标本的学习，使学生对小麦的发芽过程有完整的认识；亚克力包埋工艺封装，查看标本更直观，易保存。
11、青蛙发育顺序标本：140mm×64mm×18mm（各尺寸允许偏差均为±2mm）；通过对标本的学习，使学生对蛙的整体有完整的认识；亚克力包埋工艺封装，查看标本更直观，易保存。
11、菜粉蝶生活史标本：140mm×64mm×18mm（各尺寸允许偏差均为±2mm）；通过对标本的学习，使学生对菜粉蝶的整体有完整的认识；包埋工艺封装，查看标本更直观，易保存。
四、功能描述：
本实验箱要求实现如下实验：1、观察和了解家蚕生活史；2、观察和了解昆虫（六种益虫、六种害虫）；3、观察和了解玉米、大豆、花生、小麦发芽过程；4、观察和了解青蛙发育顺序；5、观察和了解菜粉蝶生活史；6、观察和了解常见矿石、化石、岩石等。

五、质量标准：质保1年。（质保期内免费上门维修和更换配件）
	7套
	
	否
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	地形地貌模型与图片实验箱
	一、实验箱规格描述：
1、规格尺寸：箱体500mm×400mm×210mm( 各尺寸允许偏差均为±10mm)，壁厚3mm( ±0.5mm)；壁厚≥3mm；手提翻盖式；箱体底部横竖各四条井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度≥2.5mm；箱盖背面为井字型加强筋设计，井字形支撑加强结构厚度≥2.5mm，背面设有卡片槽；旋转锁机构；箱体顶部及旋盖上有方向指示标识，箱盖把手周围斜切面过渡平滑，箱盖背面设有装箱清单卡片槽；使用PVC背胶印刷全套（正面3张，左右侧边各1张，3种尺寸规格，共5张）铭牌，不起皱，不脱落。
2、箱体内部结构：箱体背部为蜂巢式加强筋，符合加强筋设计原理，增强产品的结构性。珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材独立内嵌式放置，便于使用后仪器归位还原。
3、材质：ABS阻燃性材料一次成型，磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象；最大承重60公斤。
4、功能：多个堆叠摆放，实验箱组合设有旋转倒扣装置，旋扣式机构锁合，通过旋转机构转动，可以与下方的箱体形成一个整体，可使上下实验箱体互相之间锁止，结构强度支持可达5-8层高可倚靠实验室墙边落地摆放，可存放于实验台面或实验台储物柜，还可收纳到仪器柜。
二、主要配置及用材：
1、组合地形地貌模型：由9个模型模块组成，材质：ABS；工艺：塑料注塑成型。单个模块产品外形尺寸160mm×110mm×60mm（各尺寸允许偏差均为±5mm）；它由高原地形、平原地形、山地地形、丘陵地形、盆地地形组成。高原地形模型（2种）、平原地形模型（2种）、山地地形模型（2种）、丘陵地形模型（1种）、盆地地形模型（2种）。图片：采用照片纸制成；照片覆膜包装，尺寸：125mm×90mm（各尺寸允许偏差均为±5mm）；图片应不脱色。展示五种地形的图片，典型地貌图片，照片数量不少于60张；岩石标本套装：花岗岩、砂岩、大理岩、石灰岩、页岩、石英、长石、云母1套；白色无釉瓷板、钢钥匙(各8个)；三种土壤样本：沙质土、黏质土、壤土(各8个)；恐龙及古生物模型(8个)；教师用土壤分层演示装置（1 套）；地震模拟装置（1 套）；火山喷发模拟材料：锥形瓶、小苏打、柠檬、导管模拟（1 套）；月球环形山套装：沙盘、细沙、大小石子（1 套）。
三、功能描述：
本实验箱要求实现如下实验：1、地形的模型拼接与观察；2、地貌的模型观察；3、地形的图片观察；4、地貌的图片观察；5、地球上水体的图片观察等。

四、质量标准：质保1年。（质保期内免费上门维修和更换配件）
	7套
	
	否
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	教师手册
	教师带领学生操作实验的有效指导路径，包括教学目标、教学重难点、教学准备、教学过程等内容。并提供在实验过程阶段进行思维引导的建议,每套含1-2年级、3-4年级、5-6年级各一册的课程,共3册。
	7套
	
	否
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	学生手册（含评价）
	小学科学实验教学指导系列手册，是指导学生如何操作实验，记录实验过程，引发实验思考的有效支撑。包括核心概念、活动目标、活动准备、活动步骤、活动结论、活动建议以及学生评价。学生手册包含3册（1-2年级、3-4年级、5-6年级），其中1-2年级活动项目不少于13个，3-4年级活动项目不少于31个，5-6年级活动项目不少于33个，学生手册全彩色印刷。
	7套
	
	否
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	学生生物显微镜
	总放大倍数：640X;单目直筒，镜臂可45°倾斜，主体框架金属。
2、物镜成像清晰圆直径：4倍物镜不小7.5mm;10倍物镜不小7.7mm;40倍物镜不小于6.8mm。
3、物镜齐焦：物镜转换过程中，10到40倍不超过士0.04mm;所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏。
4、转换器：转换器稳定性≤0.02mm;三孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置。
5、载物台：全金属铝合金载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.035mm;不重复性≤0.004mm;载物台尺寸110mmX110mm。
6、用机械使标本在5mmX5mm范围内移动时的离焦量≤0.010mm。
7、10倍物镜镜深范围内像面的偏摆≤0.06mm。

8、微调机构空回≤0.015mm;镜架上配有分开调焦的粗微高旋钮，可调节松紧，并有内置滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命;调焦范围:初调范围32mm，微调范围2mm。

9、显微镜物镜放大率准确度不超过±1.83%。

10、H10X,H16X目镜，显微镜目镜放大率准确度不超过1.37%。
11、五孔圆盘光栏，可选孔径为20mm、8mm、 5mm、 4mm、 3mm。
12、双光源互换装置:电源:LED冷光源照明，1WLED，可充电，光源亮度可调；自然光源:可以配反光镜，一面凹面，一面平面镜(满足教科书考试用，反光镜对光)。（适配3到6年级科学实验要求）
配套配件：
一、光学配置配件
1、广角高眼点 WF10× 目镜 ×2。
2、消色差物镜：4×、10×、40× 

高倍物镜各1支。
3、单面 / 双面反光镜（平面 + 凹面）×1。
4、多色滤光片组（白色、蓝色）×1 套。
5、显微镜专用香柏油、专业擦镜纸、镜头清洁布套装。
二、实验标本与耗材
1、初中标准生物成品切片套装（动植物、细胞、组织类）。
2、加厚空白载玻片 ×1 盒。
3、高清透明盖玻片 ×1 盒。
4、实验工具组合：解剖针、不锈钢镊子、滴管、吸水纸。
5、简易染色耗材：碘液、标本存放收纳袋。
三、机身结构配套
1、金属稳固底座、加厚机械载物台。
2、金属弹性玻片压片夹 ×2 个。
3、全机身加厚防尘防潮罩 ×1 个。
4、调节专用小工具、备用紧固配件。
四、辅助实用配件
1、简易手动调光光圈组件。
2、便携收纳软包（高配专属）。
3、备用易损小件、限位缓冲配件。
文书资料：整版中文使用说明书、出厂合格证、检测报告、质保卡。
六、能实现的功能有：
1、基础生物观测功能：借助 4×、10×、40× 消色差物镜及WF10× 广角目镜，可清晰观测动植物细胞、组织切片、微生物（如草履虫、酵母菌）等，满足初高中生物实验核心观测需求，能分辨细胞基本结构（如细胞核、细胞质）。
2、清晰调焦与稳定观测：配备机械载物台，可精准移动玻片标本，配合粗微调焦功能，能快速对焦，保证观测画面清晰；金属稳固底座和弹性压片夹，可固定玻片，避免观测时晃动，提升操作稳定性。
3、光线调节功能：通过平面 / 凹面两用反光镜反射光线，搭配多色滤光片，可调节光线亮度和对比度，适配不同标本（如染色标本、透明标本）的观测需求，让细节更清晰。
4、教学实操功能：配套完整的实验耗材（成品切片、空白载玻片、解剖工具等），可满足学生亲手制作标本、观察标本的实操需求；适配教学场景，操作简单易懂，便于老师指导、学生上手。
5、标本辅助观测：搭配简易染色耗材（碘液），可对透明标本进行染色处理，增强标本与背景的对比度，更清晰地观测标本细节；配套的标本收纳袋，可妥善存放制作好的标本，便于后续复习观测。

6、质量标准：质保1年。（质保期内免费上门维修和更换配件）
	56台
	
	否
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	教师数码液晶显微镜
	一体化生物数码显微镜，核心配置集中在7–10.1 英寸触屏、500万像素CMOS、无限远平场物镜、40–1000×光学放大，适合教学、实验室与工业检测。
一、光学系统（核心）
1、目镜：WF10×/22mm 大视野平场，高眼点，视度可调（±5D）。
2、物镜（无限远平场消色差）：
4×/0.10（工作距离≈20mm）
10×/0.25（≈13.5mm）
40×/0.65（弹簧，≈0.68mm）
100×/1.25（油浸，弹簧，≈0.2mm）
3、总放大倍数：40×–1000×（光学），数码放大可达2600×。
4、转换器：内向式四孔滚珠定位。
5、聚光镜：阿贝 N.A.1.25，带可变光栏，可升降 10mm。
二、机械系统
1、观察头：铰链式双目 / 三目，30° 倾斜，360°旋转，瞳距 55–75mm。
2、调焦机构：粗 / 微调同轴，调焦范围 20–24mm；微动格值2μm，粗调松紧可调，带锁紧与限位。
3、载物台：双层机械移动平台，尺寸 216×150mm；移动范围 78×54mm，游标格值 0.1mm；双切片夹。
三、数码与显示系统（重点）
1、液晶屏幕：
主流：触摸屏，分辨率 1024×600，360°重力感应，支持双指缩放 / 旋转。
入门： LED 背光，800×480，4 点触控。
2、图像传感器：500 万像素，1/2.5" CMOS；最高分辨率 2592×1944。
3、预览帧率：15–30fps；支持拍照、录像、回放。
4、数码功能：内置测量软件（长度、面积、角度）；图像可存储于 TF 卡（最大 32GB）；支持 HDMI/USB 输出、WiFi / 蓝牙传输。
四、照明与电源
1、光源：3W 可调亮度 LED 冷光源，柯勒照明，寿命≥50000 小时。
2、电源：AC 100–240V，50/60Hz；DC 5V/3A 适配器，可充电锂电池（可选）。
五、物理规格
1、环境：温度 5–30℃，湿度＜75%，防震、防尘。
配套配件如下：
一、光学核心配件
1、高眼点大视野 WF10×目镜2只。
2、高性能消色差物镜：4×、10×、40×(弹簧防压)、100× 油浸物镜 各 1 支。
3、阿贝聚光镜组件、可变孔径光栏。
4、多色滤光片组（蓝、黄、绿、磨砂白）。
5、专用镜油（香柏油）1 瓶、高级擦镜纸 1 本、镜头清洁套装。
二、数码显示与传输配件
1、一体化高清液晶触控屏（整机自带）。
2、电源适配器 + 国标电源线。
3、高速 TF 存储卡、读卡器。
4、USB 数据连接线、HDMI 高清视频输出线。
5、无线图像传输模块（高配专属）。
三、实验标本与耗材套装
1、生物标准成品切片（动植物、细胞、微生物全套）。
2、空白载玻片、盖玻片各 1 盒。
3、解剖工具套装：解剖针、镊子、剪刀、滴管、培养皿。
4、生理盐水、染色液（碘液）、吸水纸、标本封存耗材。
四、机械辅助与防护配件
1、双层移动机械载物台、金属标本压片夹。
2、整机加厚防水防尘罩。
3、机身调节专用工具、备用紧固件、备用保险管。
4、可调限位缓冲组件、调焦阻尼调节配件。
五、资料及质保资料
1、彩色中文详细使用说明书。
2、出厂质检报告、产品合格证、官方保修卡。
3、实验室安全操作指引、简易快速操作手册。
六、高配专属增值配置
1、内置高清测量软件（长度、角度、面积、半径测量）。
2、内置大容量存储，支持拍照、录像、画面冻结、图像对比。
3、可充电后备锂电模组（断电续航，满足移动观察）。
4、教学演示专用投屏功能，支持外接投影 / 显示器。
六、能实现的功能有
1、高清光学观测功能：借助 4×、10×、40×（弹簧防压）、100×（油浸）无限远平场消色差物镜，搭配 WF10× 大视野高眼点目镜，可实现 40×–1000× 光学放大、2600× 数码放大，清晰观测动植物细胞、组织切片、微生物等，能分辨细胞细微结构（如细胞核、细胞器），满足高中及实验室精准观测需求。
2、数码显示与操作功能：通过电容触摸屏，可直接预览观测画面，支持双指缩放、旋转，操作便捷；内置 500 万像素 CMOS 图像传感器，支持拍照、录像、画面回放，无需外接设备即可快速记录观测成果。
3、教学演示与数据测量功能：配备 USB/HDMI 输出、WiFi / 蓝牙传输，可连接电脑、投影仪实现课堂同步演示；内置专业测量软件，能精准测量标本的长度、面积、角度，适配实验数据记录与分析，提升教学专业性。
4、便捷调焦与稳定观测功能：采用粗 / 微调同轴调焦机构（微动格值 2μm），可快速精准对焦，搭配双层机械移动载物台（移动范围 78mm×54mm），能平稳移动玻片标本，清晰捕捉标本不同区域细节；金属稳固机身与弹簧物镜，可保护玻片和镜头，适配高频教学实操。
5、光线调节与适配功能：3W 可调亮度 LED 冷光源（柯勒照明，寿命≥50000 小时），搭配阿贝聚光镜与多色滤光片，可根据标本类型（染色 / 透明）调节光线亮度与对比度，避免光线过强或过弱影响观测效果。
6、应急与便捷维护功能：可选配可充电锂电池，断电情况下仍可正常使用，适配户外或临时实验场景；配套镜头清洁套装、备用 LED 灯珠等，可定期维护设备，延长使用寿命；整机防尘罩可实现长期防尘保护，便于实验室存放。
7、质量标准：质保3年。（质保期内免费上门维修和更换配件）
	7台
	
	否
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	天文设备实验箱
	教学三球仪一台（演示用）  
一、适用范围
小学 / 初中科学、地理教室、实验室专用，教师讲台演示，手动 / 电动均可，用于直观演示日、地、月三者运动关系。
二、技术参数
1、产品类型：三球运行仪。（教师演示版）
2、演示天体：太阳、地球、月球。

3、地球直径：≥100mm。

4、月球直径：≥30mm。

5、太阳直径：≥160mm。

6、整体尺寸：约 500×350×450mm。（长 × 宽 × 高）
7、传动方式：齿轮传动，运行平稳、无卡顿、无异响。

8、公转 / 自转：地球自转 + 公转同步、月球自转 + 绕地公转同步、太阳固定。（中心光源）
9、轨道：地球公转轨道清晰标注、月球绕地轨道可调节倾角。
10、材质：球体：ABS 工程塑料，环保无毒、耐摔耐撞；支架：金属 + 工程塑料，稳固不晃动；底座：加厚防滑底座，放置稳定、不倾倒。
11、电源：DC 5V / 电池两用（插电）。
12、安全：无锐边、无毛刺、低噪音、符合教学仪器安全标准。

三、标配配件（完整一套）
1、三球仪主机 1 台；2、电源适配器 1 个；3、使用说明书 1 份（含实验指导）；4、调节扳手 1 把；5、轨道标识贴纸 1 套（节气、月相标注）；6、灯泡 / LED 光源 1 套（模拟太阳光）；7、备用齿轮 / 易损件 1 套。
四、可实现教学功能（演示实验）
1、昼夜交替：演示地球自转形成白天黑夜。
2、四季形成：演示地球公转 + 黄赤交角形成四季。
3、月相变化：演示新月→上弦月→满月→下弦月。
4、日食原理：演示月球运行到日、地之间形成日食。
5、月食原理：演示地球运行到日、月之间形成月食。
6、二十四节气：结合公转轨道演示节气变化。
7、昼夜长短变化：演示夏至、冬至昼夜长短差异。
8、太阳直射点移动：演示直射点在南北回归线之间移动。
八大行星模型一台（演示用）
一、适用范围
小学科学、初中地理教室、实验室专用，教师讲台演示，直观展示太阳系八大行星相对大小、位置、公转关系。
二、技术参数
1、产品类型：太阳系八大行星模型（教师演示用）。
2、包含天体：太阳 + 八大行星（水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星）。
3、球体材质：ABS 环保工程塑料，一体注塑成型，无毒无味。
4、太阳直径：≥180mm（中心发光体）。
5、行星直径：30mm～120mm（按比例缩小）。
6、球体表面：高清彩印、真实纹理、标注行星名称，不掉色、不褪色。
7、支架结构：金属 + 工程塑料，可水平旋转，模拟公转。
8、轨道：按真实轨道比例排布，带轨道环 / 轨道标识。
9、底座：加厚加固底座，防滑、防倾倒、摆放平稳。
10、整体尺寸：600mm×400mm×450mm。（长 × 宽 × 高）
11、传动方式：齿轮 / 连杆传动，旋转顺滑、无卡顿、无异响。
12、电源：DC5V 电源供电（带中心光源）。
13、安全标准：全圆角、无毛刺、低噪音。
三、配套配件（标准一套配齐）
八大行星模型主机 1 台、中心太阳光源组件 1 套（LED 冷光源）、电源适配器 1 个、使用说明书 + 实验指导 1 份、行星名称标识牌 1 套、轨道示意图 1 张、调节工具 / 备用小件 1 套。
四、可实现教学功能（演示实验）
1、认识太阳系组成：直观认识太阳与八大行星的名称、顺序、相对大小。
2、行星相对位置：演示八大行星由近及远的排列顺序。
3、公转运动演示：模拟行星围绕太阳的公转方向与轨迹。
4、昼夜与光照：中心光源模拟太阳光，演示行星昼夜形成。
5、行星特征认知：结合表面纹理认识类地行星、气态巨行星、冰巨行星。
6、天文知识教学：讲解行星分类、体积对比、轨道特点。
7、四季 / 昼夜拓展：结合地球模型讲解地球昼夜、季节成因。
月相盒一个
一、适用范围
小学科学专用，教师演示用，直观演示月相形成原理、月相变化规律。
二、技术参数
1、类型：月相演示仪（月相盒 / 月相变化演示器）。
2、结构：封闭式箱体结构，内部带模拟光源、月球模型、观察孔。
3、箱体材质：ABS 环保工程塑料，一体成型，坚固耐用。
4、光源：LED 冷光源（模拟太阳），亮度均匀、不发热。
5、月球模型：白色半球体，固定可旋转，明暗分界清晰。
6、观察孔：多视角观察孔。（8 个标准档位，对应 8 种月相）
7、旋转结构：360° 顺滑旋转，无卡顿、无间隙。
8、尺寸：≥250mm×150mm×180mm。
9、安全：全圆角、无毛刺、无光污染。
10、供电：电池供电（AAA/5 号）或 USB 供电。
三、配套配件（标配一套）
月相盒主机 1 台、LED 光源组件 1 套、使用说明书（含实验步骤） 1 份、月相示意图 / 对照卡 1 张、电池 1 套（或 USB 电源线）、调节旋钮 / 备用零件 1 套。
四、可实现功能（教学演示）
1、演示月相形成原因：月球本身不发光，反射太阳光。

2、完整演示 8 种月相：新月 → 娥眉月 → 上弦月 → 凸月 → 满月 → 凸月 → 下弦月 → 残月。
3、演示月相变化周期。
4、演示日、地、月三者位置关系。
5、判断上弦月、下弦月出现时间。
6、观察月相亮面朝向规律。
7、模拟月亮升起、落下时间。
8、解释 “为什么我们看不到月球背面”。
指南针一个（教学用）
一、技术参数：
1、类型：学生 / 教师教学用指南针。
2、结构：密封式，防漏液、防尘。
3、盘面：清晰刻度 0–360°，标注 E/W/S/N 方位。
4、指针：强磁性磁针，指向灵敏稳定。
5、外壳：ABS 环保塑料，耐摔、圆角安全。
6、尺寸：直径 ≥ 50mm。

二、配套配件：
指南针主体 1 个、使用说明 1 份。
三、实现功能：
1、辨别方向、确定方位。
2、配合磁铁、磁场实验使用。
3、科学课：方向、太阳位置、地形观察。
4、电与磁实验：判断磁场方向。
充电手电筒一个。

一、技术参数：
1、类型：充电式强光手电（教学观察 / 照明）。
2、光源：高亮 LED 冷光源。
3、供电：内置锂电池 + USB 充电。
4、亮度：可调光，强光 / 弱光 / 爆闪。
5、外壳：防滑、防水、防摔。
6、安全：无辐射、不发热，适合课堂长期点亮。
二、配套配件
手电筒主体 1 个、USB 充电线 1 条、说明书 1 份。
三、实现功能
1、光学实验：小孔成像、光沿直线传播、光路显示。
2、黑暗环境观察实验。
3、实验室应急照明。
4、影子、反射、折射实验光源。
雨量器（2个）
一、技术参数
1、类型：教学专用雨量器。
2、材质：透明塑料 / 有机玻璃，刻度清晰不褪色。
3、口径：标准口径 Φ120mm。
4、量程：0–25mm 或 0–50mm。
5、度：精确到 0.1mm。
6、结构：漏斗 + 量筒一体式。
二、配套配件
雨量器主体 ×2、固定支架 2 套、使用说明书 1 份。
三、实现功能
1、测量降水量。
2、天气观察、气象实验。
3、记录、统计、绘制降水柱状图。
4、科学探究：降水多少与天气变化。
风速表（2个）
一、技术参数
1、类型：便携式风速仪（风杯式 / 叶轮式）。
2、测量范围：0–30m/s。
3、精度：±0.1m/s。
4、显示：数字直显。
5、材质：ABS 外壳 + 金属风杯。
6、供电：电池供电。
二、配套配件
风速表主机 ×2、电池 2 套、说明书 1 份、手持支架 2 个。
三、实现功能
1、测量风速、风力等级。
2、天气观测、风的形成实验。
3、空气流动、风动力探究实验。
4、科学课记录气象数据。
	7箱
	
	否
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	天文望远镜
	一、技术参数
1、光学系统
a.类型：折射式（消色差）/ 牛顿反射式（两种主流，学校多用折射）。
b.物镜口径：102mm（聚光力强，适合月球、行星、太阳黑子、亮星云）。
c.焦距：900mm.。
d.焦比：f/8.8。
e.光学镀膜：FMC 全表面多层镀膜（绿膜 / 蓝膜），透光率≥95%。
f.极限星等：约 12.5 等。
g.分辨力：≤1.1 角秒。
h.有效放大倍率：20×～255×。
2、目镜与配件接口
a.目镜接口：1.25 英寸（31.7mm）。
b.标配目镜：
PL 25mm（36×，低倍寻星、大视场）
PL 10mm（90×，中倍月球 / 行星）
PL 6mm（150×，高倍行星细节）
c.增倍镜：3× 巴洛镜（最高可达 450×，实际可用≤255×）。
3、寻星与校准
a.寻星镜：6×30 光学寻星镜（十字准线），带微调支架。
b.红点寻星（辅助快速定位，高配加）。
4、支架与跟踪
a.赤道仪：EQ3-D 级德式赤道仪（带双轴微调），可跟踪天体。
b.三脚架：铝合金加粗三脚架（可调高度约 70–120cm），带附件盘。
c.承重：≥8kg，稳定无明显抖动。
5、电子与附加（教学高配）
a.电子目镜：200 万像素 USB 电子目镜（电脑 / 平板实时显示、拍照、录像）。
b.太阳滤镜：全口径巴德膜（OD5.0），安全观测太阳。
c.照明：红点寻星、可照明十字目镜（可选）。
二、全套标准配套配件
1. 光学配件
主镜筒（102/900）×1、PL 目镜：25mm、10mm、6mm 各 1 只、3× 巴洛镜（1.25”）×1、6×30 光学寻星镜 + 支架 ×1、红点寻星镜×1、全口径太阳巴德膜滤镜 ×1、月亮滤镜（中灰 / 偏振）×1、行星滤镜组（红、蓝、绿）×1 套、镜头盖（防尘盖） ×2、专用擦镜纸、镜头清洁液 ×1 套。
2. 支架与机械
EQ3-D 赤道仪（带赤经 / 赤纬微调杆）×1、铝合金三脚架（可调高度 + 附件盘）×1赤道仪平衡锤（1kg）×1、备用紧固螺丝、内六角工具 ×1 套。
3. 数码与教学演示
200 万像素 USB 电子目镜（含软件）×1、USB 数据线、电源适配器 ×1、手机拍照支架（适配目镜）×1。
4. 实用耗材与收纳
加厚防震便携包 / 软包 ×1、整机防尘罩 ×1、备用电池（红点寻星用）×1 组、操作手册、星图、校准说明书 ×1 套。
5. 文档与质保
中文详细说明书 ×1、出厂合格证、检测报告、保修卡 ×1、天文观测安全须知（含太阳观测警示）×1。
升级件

1、双轴电跟马达（自动跟踪）
2、极轴镜（精准极轴校准）
3、寸广角目镜（提升视场）
4、单反 / 微单摄影转接环
5、户外电源（12V 锂电池）
三、能实现的功能要求
1、天体观测功能：可低倍（36×）寻星、大视场观测，中倍（90×）观测月球、行星，高倍（150×，搭配 3× 巴洛镜最高可达 450×）观测行星细节；借助 FMC 多层镀膜主镜，可清晰观测月球表面、行星、太阳黑子（需配合巴德膜）及亮星云，极限星等 12.5 等，分辨力≤1.1 角秒。
2、寻星定位功能：通过 6×30 光学寻星镜（十字准线）+ 红点寻星镜双重辅助，快速定位天体，适配教学场景下的便捷操作；EQ3-D 德式赤道仪可实现天体跟踪，便于长时间稳定观测。
3、教学演示功能：通过 200 万像素 USB 电子目镜，可连接电脑 / 平板实时显示观测画面，支持拍照、录像，方便课堂演示；搭配手机拍照支架，可便捷记录观测成果用于教学展示。
4、观测辅助功能：通过月亮滤镜降低月球亮度、行星滤镜组增强行星对比度，提升观测清晰度；多色滤光片可调节光线，适配不同观测场景。
5、便捷维护与收纳：配备镜头清洁套装，可定期清洁镜头延长使用寿命；便携收纳包便于移动存放，整机防尘罩可实现长期防尘防潮保护。

6、质量标准：质保3年。（质保期内免费上门维修和更换配件）
	7台
	
	否
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	仪器柜
	1、规格:1100mm*550mm*2000mm（各尺寸允许偏差均为±20mm）。
2、柜子采用铝木结构，前立杆采用单槽铝型材，后立杆须双槽铝型材，配以:ABS连接件组装而成。确保器材柜整体框架牢固。
3、柜体:柜子的侧板、背板、底板、顶板厚度》16mm、为了防止板材完全变形柜子的侧板、背板、底板、顶板全部嵌套安装在铝合金框架里面，板材与铝合金凹形槽应匹配良好、嵌套吻合，铝合金转角连接采用配套的ABS塑料连接件，握钉力强、经久耐用。
4、柜内部:16mm厚E0级三聚氢胺板，基层微粒饰面板。截面PVC自动封边。上面三层，下面二层。采用冷轧钢板喷塑成型托架，能上下移动。

5、柜体上下分层，上部对开玻璃门（钢化玻璃5mm），下部封闭式板式对开门、不配置玻璃）

6、质量标准：质保3年。（质保期内免费上门维修和更换配件）
	84个
	
	否
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	水槽柜
	一、技术参数
用途小学科学实验室专用清洗、实验用水、器皿洗涤、废液收集。
1、材质
a.槽体：高密度 PP 工程塑料 / 高密度陶瓷。
b.耐酸碱、耐腐蚀、抗冲击、不易开裂。
c.表面光滑易清洁，不挂污、不褪色。
2、结构
a.一体式成型水槽，带防溢水沿，底部带防滑导流纹、防堵下水口。
b.配套 PP 防酸碱下水管道。
c.带存水弯防臭设计。
3、尺寸
a.水槽净尺寸：长 380mm × 宽 280mm × 深 200mm（注：3个为一组） 。

b.整体水槽柜长 1500mm × 宽 600mm × 高 740mm（各尺寸允许偏差均为±10mm）。注：1个水槽柜容纳3个水槽，用于一间科学探究室。

4、水龙头配置
a.实验室专用铜质三联水龙头 / 单联冷热水龙头。（水龙头加热功能）
b.可旋转、防腐蚀、耐酸碱。
c.带起泡器，节水防溅。
5、安全与环保
a.无毒无味、环保材质。
b.耐 84 消毒液、酒精擦拭消毒。
c.下水系统密封不渗漏。
d.边缘圆角处理，无锐角、防磕碰。
6、安装方式
a.嵌入式安装。
b.带固定卡扣、密封胶条。
二、常用功能
1、实验器皿清洗烧杯、试管、量筒、漏斗、培养皿等玻璃 / 塑料器材清洗。
2、实验用水供应、沉浮实验、地面清洁取水等。
3、应急冲洗功能轻微化学品溅洒时紧急冲洗。（洗眼器）
	7个
	
	否
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	危化品柜
	一、技术参数
用途：小学科学实验室危险化学品、试剂、药品安全储存。
1、柜体材质：
a.整体双层冷轧钢板，壁厚 ≥1.0mm。
b.内外层之间填充 防火阻燃材料。
2、表面处理：
a.环氧树脂静电喷塑、高温固化。
b.防腐蚀、耐酸碱、防锈、易清洁。
3、结构：
a.双门、带锁（双锁管理，双人双锁）。
b.内部带防泄漏托盘 / 防溢漏层。
c.层板可调节高度。
4、尺寸：
长430mm × 宽 430mm × 高560mm。（各尺寸允许偏差均为±20mm）
5、安全配置：
a.防漏液底盘。
b.通风孔（带防火阻火网）。
c.柜门贴危化品储存警示标识。
6、锁具：
a.机械双锁 / 电子密码锁（二选一）。
b.适用标准：符合 GB 15603-2022《危险化学品仓库储存通则》 教学实验室简化要求。
二、配套配件
危化柜主机 1 台、双门锁钥匙 2～4 把、防泄漏托盘 1 套、可调节层板 2～3 块、危化品安全警示标签 1 套、接地防静电导线 1 根、使用说明书 + 管理规范 1 份。
三、实现功能
1、实验室常用教学实验用品存放。
2、防火、防腐蚀、防泄漏、防止试剂泄漏、腐蚀柜体、引发火灾隐患。
3、双人双锁安全管理教师专人管理，禁止学生随意取用，符合学校安全检查要求。
4、防爆、防静电减少挥发性试剂起火、爆炸风险。
5、分类分层分区存放教学实验用品。
6、质量标准：质保1年。（质保期内免费上门维修和更换配件）
	7个
	
	否
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	基础材料工具
	1.5米塑料软尺
技术参数：长度1.5m，双面刻度cm/英寸，精度1mm，PVC柔性塑料，刻度清晰不褪色。

功能：长度测量、曲线测量。
	70把
	
	否
	

	
	
	砂纸
技术参数：230×140mm，120目/240目，金刚砂+防水纸基，适合打磨、摩擦实验。

功能：表面粗糙程度对比、摩擦力实验。
	700张
	
	否
	

	
	
	定性滤纸
技术参数：φ11cm圆形，中速定性滤纸，100张/盒。

功能：过滤实验、水净化、固液分离。
	70盒
	
	否
	

	
	
	实验火柴
实验室安全火柴，药头稳定无剧毒。
功能：加热、燃烧条件、风的形成实验。
	70盒
	
	否
	

	
	
	五种对比材料套装
长80mm×宽20mm，厚度0.8-2mm，边缘打磨圆角，无毛刺，含木块、金属片、塑料片、陶瓷片、玻璃片各1片
功能：材料特性、导电性、导热性、沉浮对比实验。
	70套
	
	否
	

	
	
	塑料薄膜
技术参数：PE透明薄膜，厚度0.03-0.05mm，防水透明韧性好。

功能：水蒸发、保温、覆盖实验。
	70卷
	
	否
	

	
	
	遮光黑卡纸
A4尺寸，250g加厚，不透光，挺括不变形。

功能：小孔成像、光学暗箱、遮光实验。
	700张
	
	否
	

	
	
	橡皮筋
直径约38mm，天然乳胶，高弹力耐高温。

功能：固定、密封、弹力与振动实验   约50根/包。
	70包
	
	否
	

	
	
	一次性手套
丁腈无粉，中号，加厚防酸碱，防滑
功能：标本制作、土壤实验、化学操作防护50只/盒。
	70盒
	
	否
	

	
	
	自封袋
120×80mm，加厚8-12丝，带密封扣，防潮。

功能：标本保存、样品分类、零件收纳  100只/包。
	70包
	
	否
	

	
	
	透明塑料袋
200×150mm，PE材质，加厚6-8丝，透明密封。

功能：取样、密封、气体收集、观察实验100只/包。
	70包
	
	否
	

	
	
	指纹采集卡
专用采集卡，无毒，可清晰采集指纹
功能：指纹观察、人体特征探究。
	70套
	
	否
	

	
	
	无毒印泥
无毒环保印泥，易清洗，适合学生使用。

功能：指纹采集、拓印实验。
	70盒
	
	否
	

	
	
	反射测试尺
成品测试尺，刻度清晰，用于光的反射实验。

功能：光的反射、角度测量。
	70把
	
	否
	

	
	
	生态瓶制作材料
中号玻璃生态瓶。
	70个
	
	否
	

	
	
	碘液500ml。
	14瓶
	
	否
	

	
	
	印刷模拟材料
字模、底板、印泥、油墨垫。
	70套
	
	否
	

	
	
	能量转化材料
太阳能小摆件。
	70套
	
	否
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	安全急救药箱
	安全急救药箱

一、技术参数
规格尺寸：箱体355mm×265mm×105mm( 各尺寸允许偏差均为±5mm)，壁厚3mm( ±0.5mm)；箱体材质：加厚铝合金框架 + ABS 面板，带锁、多层分区、手提便携
分层收纳，取用方便。

配置标准：符合JY/T 0385 中小学理科实验室装备规范，含清创消毒、止血包扎、灼伤处理、应急工具四大类
核心配置
消毒类：碘伏棉棒、酒精棉片、医用棉球、过氧化氢
包扎类：无菌纱布、医用绷带、创可贴、三角巾、止血带
灼伤类：3% 硼酸溶液、2% 碳酸氢钠溶液（科学实验室必备）
工具类：安全剪刀、医用镊子、一次性手套、人工呼吸面罩、急救手册
安全要求：所有耗材无菌、无毒、不过期，适合小学生实验应急。

二、教学 / 应急功能
实验外伤处理：割伤、擦伤、扎伤消毒止血。

化学灼伤应急：强酸 / 强碱溅洒初步中和冲洗（科学课专用）。

常见突发处理：磕碰、止血、包扎、轻微烫伤。

安全教学演示：用于实验室安全课、急救知识讲解。

检查必备：满足小学科学实验室安全验收标准。
	7个
	
	否
	


三、报价要求：见“第六章 响应文件格式”中的“十四、报价表”以及“十五、 
分项报价明细表” 
四、其他要求：
1、供应商除提供以上货物外，标的货物的运输安装调试，施工所须辅材，设施设备的使用培训（现场培训为主）等费用均包含在响应报价中。 
2、设有 7× 24 小时维修服务电话，负责解答采购人在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作办法；有售后服务队伍，故障响应机制；质保期内免费提供技术服务、日常运维服务、系统升级、免费培训等服务；如货物出现质量问题，电话响应无法解决，现场解决，如现场不能解决问题，提供替代的货物备用；质保期内，定期维护，保证设备寿命及正常使用。
3.质保期内，自接到报修时起 2 小时内响应，24 小时内到达用户现场并解决问题， 
如不能及时解决问题须免费更换同类产品。 
4.所有产品均须符合国家安全、环保要求。 
5.成交供应商承诺的免费质保期内，每学期至少对设备进行一次检查、维修、软件 
更新工作，相关费用均包含在响应报价中。 
6.为确保采购项目履约质量，保障财政资金使用效益，成交供应商须在合同签订后 5 个 
日历天内，对其所投智能显示终端产品进行全面、完整的功能演示验证，成交供应商需积极配合，不得无故拖延或拒绝。 
演示验证安排：演示地点设在霍邱县城关镇中心学校，由业主单位相关工作人员、分管领导、 纪检监察部门或代理机构等组成验证小组（必要时可邀请行业专家），验证小组对照采购文件、投标响应文件及合同，要求成交供应商演示产品全部功能和技术参数；验证不合格的，当场形成《功能演示现场核验记录》，列明不符细节，成交供应商当场签字确认并加盖成交供应商公司公章，若成交供应商拒签（以未带公章等其他事项为由拒绝签字盖章的视为拒签），注明“拒签”，由验证小组人员共同签字。演示验证合格后方可按流程支付预付款，若成交供应商存在逾期演示或拒绝演示或演示验证不合格等情形，视为无法履行合同，业主有权解除合同，履约保证金不予退还，并根据合同约定做违约责任处理。 
7.为确保资金安全，减少后续纠纷，成交供应商须提供通过转账、网银支付、汇票、支票、保证保险、担保保函、银行履约保函等方式开具的见索即付保函（保函有效期不少于 2 个月），在保函生效且演示验证通过后方可支付预付款。参数中要求提供检测报告的，须在供货前提供给采购人留存（纸质版），作为验收依据。
