省级公路交通应急装备物资（六安）储备中心 项目应急装备物资采购（第一批）采购需求

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量

（单位）
	所属

行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	▲多功能破冰除雪车
	（一）整车技术要求 

■1.产品须为国家工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》中公布的产品； 

■2.中标方须协助业主落户，费用包含在投标报价中（提供承诺函加盖公章放入投标文件中）； 

■3.以二类汽车底盘为载体配备前置除雪铲、前置除雪滚刷、破冰滚、吹雪机、刮冰铲、撒布机、后置滚刷等多种除雪属具，具有推雪、扫雪、吹雪、破冰、刮冰及融雪撒布功能； 

■4. 底盘车发动机功率：≥ 150kw,国六及以上排放标准； 

★5.配备全功率取力器，所有除雪设备的动力来源均为底盘发动机；底盘驱动形式为 6×4。 

6. 整车总质量：≥25000kg； 

7. 外形尺寸：整车长度：≤11350mm；整车宽度：≤2550mm；整车高度：≤3500mm； 

★8.最高车速≥80km/h，最大作业时速≥25km/h； 

9.底盘前桥采用≥9.5 吨级加强型前桥； 

10.整车配有冬季寒区包，严寒环境下车辆能正常工作； 

11.后视镜具备加热除霜功能； 

★12.液压油泵采用柱塞式变量油泵，液压泵输出流量与压力随负载变化而变化，液压泵排量：≥125ml/r, 最大压力：≥20MPa； 
（二）前置除雪滚刷技术要求 
13.滚刷驱动方式：双侧液压马达与滚刷直连传动； 
14.液压马达外露部分有成型框架包围，单个液压马达排量≥245ml/r，最大工作扭矩≥1000N·m； 
★15. 除雪滚刷有效宽度≥ 3600mm，刷片直径≥810mm； 
16.滚刷转速≥320r/min； 
17.刷丝处理工艺：塑料刷丝，刷丝弹性好； 
18.滚刷两侧有示宽警示灯，安装有弹性底座，抗冲击，抗振动； 
19.具有储存支脚，固定于刷头两侧，可快速展开及收回； 
20.刷毛接地宽度调整方式：螺旋套筒调节，可用套筒扳手或一般扳手进行调节，简单方便； 
（三）前置雪铲技术要求 
★21.前置式除雪铲宽≥3000mm，高≥1200mm；除雪作业速度≥25km/h，
22.避障形式：整体式避障； 
23.最大越障高度≥150mm； 
24.铲板材质：不低于 Q355，铲刃材质：不低于NM450； 
25.板面用一整块钢板轧制而成，表面无折痕，卷雪效果好； 
26.铲板厚度≥4mm； 
27.除雪铲板面后部有加强筋保护，加强筋个数≥10个； 
28.除雪板带有路缘防撞装置和防伸缩缝掉落装置； 
（四）吹雪机技术要求 
★29.最大风量≥15000立方米/时； 
30.风机风量大小两档可调节 （高风量/低风量）； 
31.吹雪风向：左/右吹风； 
32.吹雪风速≥24m/s，压力≥8000Pa。 
（五）破冰滚技术要求 
★33.作业宽度：≥3000mm；滚轮直径：≥350mm； 
★34.冰层破碎厚度≥30mm 
35.破冰滚具有压力调节功能；
（六）刮冰铲技术要求 
36.铲板宽度：≥2800mm；铲板高度：≥400mm 
37.偏转角度：≥30°； 
38.腹铲采用整块高强度轧制钢板弯制而成，板面厚度≥25mm； 
39.铲刃为高强度耐磨钢，铲刃材质不低于NM450。 
（七）后置撒布机技术要求 
★40.固体料仓容积：≥9立方米； 
41.液体撒布仓容量≥3立方米，水箱材质为防腐蚀材料； 
★42.撒布形式：至少具有固体撒布、液体撒布以及预湿撒布三种撒布模式； 
43.撒布宽度 2～12m，无级调整； 
44.撒布量 5～80g/平方米，无级调整，控制精度 5g/平方米； 
45.具有料空报警装置，撒布机仓内料空时能进行声光报警； 
46.撒布机上篷布打开和关闭为电动或液压； 
47.其他：撒布机带爬梯等。 
（八）后置滚刷技术要求 
★48.滚刷长度≥2.5m； 
49.滚刷直径≥500mm； 
50.转速≥300r/min； 
51.滚刷能左右偏转； 
52.滚刷配备刷罩，防止扫雪过程中后扬。
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	2
	融雪剂撒布车
	（一）整车技术要求 

■1.产品须为国家工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》中公布的产品； 

■2.中标方须协助业主落户，费用包含在投标报价中（提供承诺函加盖公章放入投标文件中）； 

■3.以二类汽车底盘为载体配备前置除雪铲、前置除雪滚刷、后置液体撒布机；多种属具可以同时工作，也可以单独工作。 

■4.发动机功率：≥150kw，国六及以上排放标准； 

5.底盘驱动形式为4×2； 

★6.最高车速≥80km/h；最大作业速度≥25km/h；  

7.总质量：≥18000kg；

8. 外形尺寸：整车长度：≤10000mm；整车宽度：≤2550mm；整车高度：≤3300mm； 

9.整车配有冬季寒区包，严寒环境下车辆能正常工作； 

10.后视镜具备加热除霜功能。 

（二）前置除雪滚刷技术要求 

★11.滚刷驱动方式：双侧液压马达与滚刷直连传动； 

12.液压马达外露部分有成型框架包围，单个液压马达排量≥245ml/r ，最大工作扭矩≥1000N·m； 

13.除雪滚刷有效宽度≥3600mm，刷片直径≥810mm； 

14.滚刷转速≥300r/min； 

15.刷丝处理工艺：塑料刷丝，刷 丝弹性好； 

16.滚刷两侧有示宽警示灯，安装有弹性底座； 

17.具有储存支脚，固定于刷头两侧，可快速展开及收回； 

18.刷毛接地宽度调整方式：螺旋套筒调节，可用套筒扳手或一般扳手进行调节； 

（三）前置雪铲技术要求 

★19.前置式除雪铲宽≥3600mm，高≥1200mm；

20.避障形式：整体式避障； 

21.最大越障高度≥150mm； 

22.铲板材质：不低于Q355，铲刃材质：不低于NM450； 

23.板面用一整块钢板轧制而成，表面无折痕，卷雪效果好； 

24.铲板厚度≥4mm； 

25.除雪铲板面后部有加强筋保护，加强筋个数≥10个； 

26.除雪板带有路缘防撞装置和防伸缩缝掉落装置；  

27.撒布宽度4-12m，可根据路况进行左右、中三车道同时或单独撒布； 

28.料仓容积≥10m³，可选装预湿水箱进行预湿撒布。
	10
	工业
	/
	


注：1、采购清单中各项标注符号含义：

①标▲项采购标的为本项目核心产品；

②标■项参数为实质性响应参数，不满足将导致投标无效。投标文件中须提供包括但不限于产品彩页/官网截图/功能界面截图或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等材料证明；

③标★项参数为评分参数，投标文件中需提供相关证明材料（有明确要求的按相关要求提供，未明确要求的须提供材料包括但不限于产品彩页/官网截图/功能界面截图或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等）；

④无标识项技术参数以标书响应情况表作为评审依据，超过5项未响应（或负偏离）的，将导致投标无效。

