[bookmark: _Toc18135]项目名称：安徽国防科技职业学院新校区智慧教学系统及多媒体会议系统采购项目
采购单位：安徽国防科技职业学院
公示时间：2026年8月5日
项目预算：234.00万元
需求概述：安徽国防科技职业学院拟就新校区智慧教学系统及多媒体会议系统开展采购，主要内容包括新校区70 间实训室教学设备，包含90寸教学一体机、90寸书写玻璃、教学音箱、无线话筒等，以及一套新校区图书馆报告厅多媒体会议系统。具体内容详见采购文件。
是否专门面向中小企业采购：否





[bookmark: _Hlt509716920]采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3、各项标识含义解释：
	标识符号
	标识含义

	▲
	本项目核心产品

	★
	重要指标评分项。针对标★项参数要求需提供相关证明材料，有明确要求的按相关要求提供，未明确要求的可提供材料包括但不限于：官网截图/功能界面截图/产品彩页/技术白皮书/第三方检测机构出具的检测报告等，提供其中之一即可。

	无标识项
	未响应或负偏离超过 5 项的，将导致投标无效。



一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	
付款方式
	⑴对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，采购人确定预付款为合同金额的 0 （0-70%）；
⑵中小企业合同，采购人确定预付款为合同金额的 40% （40%-70%）；
⑶分年度安排预算的项目，采购人确定每年预付款为当年合同金额的 / （40%-70%）。
剩余款支付方式：验收合格后一次性付清剩余合同款。
注：采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。
（投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	2
	供货及安装地点
	安徽国防科技职业学院新校区，具体地点由采购人指定。

	3
	供货及安装期限
	合同签订后90日内完成供货、安装、调试等工作。

	4
	免费质保期
	验收合格之日起3年。



二、采购清单
	序号
	标的名称
	详细技术要求
	数量
	单位

	一、实训室智慧教学系统

	1
	▲90寸教学一体机
	1、液晶显示屏≥90英寸，显示比例：16:9，分辨率不小于3840×2160，4K UHD超高清。屏幕亮度：≥350cd/㎡。
2、采用红外触控技术，手指、触控笔轻触、实现多点互动、多人同时流畅书写并支持≥40点触控。
3、前置端口：≥2路USB、≥1路TYPE-C输入接口，方便拓展使用。
4、内置高性能安卓14.0系统，RAM≥2GB，ROM≥8GB；
5、侧置接口：≥HDMI×2、≥USB×1、≥Touch USB×1、AUDIO OUT×1、≥R232×1。
6、插拔式OPS微型PC设计，主板采用处理器核数≥8核，核心线程数≥12核，主频≥2.0GHz,内存：16GB或以上配置。硬盘：512GB或以上固态硬盘。
7、上边框内置非独立式≥3个智能拼接摄像头，视场角≥140度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素，具有输出8192×2048分辨率的照片和视频，具有画面畸变矫正功能。
8、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。具有标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。
9、整机具有上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少3路视频流，同时具有课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。整机Windows通道具有文件传输应用，具有通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。
10、★整机设备自带地震预警软件，具有在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。具有在地震预警页面中选择提醒阈值；具有在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。
11、整机具有发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。
12、学科资源软件：
12.1、采用3DwebGl技术进行研发，资源内容在云端服务器上，可在线更新资源内容，无需安装任何应用程序，可直接在教学白板软件中打开使用。
12.2、提供丰富的3D模型类数字素材资源，无学科使用限制，具有通过多媒体设备等多种智能终端设备的浏览器（Chrome, Firefox, Edge, Safari）访问并进行预览和操作；
12.3、具有通过主流 PPT 及主流白板软件工具一键插入单个或多个 3D 百科模型资源，在授课时直接打开3D数字模型资源进行二次操作，同时可改变插入的资源封面图的大小、位置。
12.4、★所有模型均具有AR直播功能，可在扩展屏上将3D模型与现实使用场景实时叠加并输出。同时具有人脸识别功能，通过AI人脸识别技术和算法将画面中3D模型资源与动态授课中的用户进行智能联动呈现，避免在操作3D模型中遮挡操作用户。
13、OPS电脑系统管理软件:
13.1、终端具有裸机部署模式，具有多硬盘管理，终端设备在部署时指定系统安装位置，同时具有在现有终端设备上部署利旧使用，可灵活具有U盘、网络、本机硬盘等多种部署方式。
13.2、具有增量同传，教学环境更新仅传输增量部分，大幅减少网络传输中的重复数据，提高传输效率。
13.3、★具有在云桌面镜像系统无法启动、系统异常时，可通过手势在屏幕上调取触摸中控菜单进行系统恢复至出厂默认状态正常启动云桌面镜像系统，无需连接网络、无需连接管理平台、无需额外工具辅助。
	70
	台

	2
	90寸书写玻璃
	1、参考尺寸≥90寸；
2、防爆磁性钢化玻璃板；
3、挂壁式安装；
4、厚度5毫米；
5、防爆耐用好擦写；
6、配套板擦1个及白板笔3支；
7、包含安装底面木工板找平及不锈钢封边。
	70
	副

	3
	教学音箱
	1、箱体采用纳米喷漆工艺防潮耐磨，配置专业6.5寸低音和3寸高音。
2、频率响应：线路 20Hz-20KHz，话筒  60Hz-18KHz 
3、额定功率：50W，阻抗：8Ω；
4、集合并式音频功率放大器、音箱、话筒于一体综合扩音系统；接口：一路PC输入、一组立体声线路输入、一路内置USB数字无线话筒接收、一路有线话筒输入（6V幻象电源）、二组立体声线路输出及一路副箱功率输出；
5、输入电平：有线话筒  20mV，线路  300mV ； 
6、话筒音调控制：高音 3KHz±12dB 低音 100Hz±12dB；
	70
	对

	4
	无线话筒
	1、2.4G、UHF、IR红外三种无线传输模式，双咪头设计, 拾音范围:270度范围拾音;
2、集话筒、激光教鞭和无线PPT翻页三种使用功能一身，支持无线充电；
3、OLED显示屏，清晰显示系统状态及参数；Type C充电和数据接口。
4、★内置DSP数字防啸叫功能、内置至少7段麦克风均衡器。
5、内置麦克风和3.5MM音频输入和麦克风输入；
6、★开机自动检测工作环境，自动选择合适工作信道。 
7、★2.4G、UHF红外两种无线模式融合使用。
8、发射功率：﹥10 dBm最大工作距离：室内>30M 耗电电流：35mA；
9、话筒配件：挂绳、USB充电线、充电器；
	70
	个

	5
	智能话筒充电终端
	1、电源供应：5V适配器供电。
2、充电模式：无线充电模式。
3、充电指示灯：充电状态显示红灯，充满点显示绿灯。
4、充电保护：无线话筒充电满后，充电线圈自动断电保护。
	70
	个

	6
	高清控制终端
	1、ARMCPU架构，嵌入式ARM32位多核心处理器，linux系统。
2、检测和弱电端口：需支持≥2路数字I/O 接口，可接人体感知、断线报警等开关量传感设备；≥7路千兆自适应以太网通讯接口，支持跨网段网络集控管理；
3、★高清接口和通讯端口：集成4进4出高清混合切换接口．输入HDMI≥4路；输出HDMI≥4路，HDMI信号具有4K/30Hz标准，具有EDID自动读取设置和手动设置，可同时输出四路不同信号，满足各种教学环境。红外控制≥2路，IO控制≥2路，RS485控制≥2路，RS232控制≥8路，有线麦输入≥1路，无线麦输入≥1路，线路输入≥1路，线路输出≥1路，物联天线接口≥1路，电子锁单刀触点控制口≥1路，电动讲台单刀双掷控制口≥1路，外置扩展单刀触点控制接口≥2路，船形主机电源机械开关≥1个。
4、≥2路MIC输入，≥1路音频输入、≥1路音频输出，支持扩展≥60W数字功放输出。投标时提供第三方权威机构出具的检测（检验）报告扫描件。
5、强电接口：≥4路强电(3路输出，1路输入)，无需单独外接模块进行电源管理；并且强电带85V-275V稳压模块，防雷击、防冲击，电压不稳定情况下也可以正常使用；设备具有断电散热保护功能，系统正在关闭时，设备供电继续保持散热，且带电流过载保护模块：电流过载时自动断电，保护电脑投影机等外接电源设备。 
	70
	台

	7
	桌面控制屏
	1、桌面屏具有≥10.1英寸副电容屏，自带安卓系统，具有显示控制菜单，具有人脸识别，IP对讲，可扩展连接中控和物联网关，控制教室各种设备。
2、桌面屏内嵌安卓主板，要求采用≧四核64位芯片，2G内存，16GEMMC，具有Android11系统，具有主流音视频格式和图片的解码。具有4K显示。摄像头1/4COMS200万像素，
3、屏体内置接口：安卓USB≥1个；网络口≥1个；RS232为1路；
4、屏体内置刷卡模块；讲台屏具有刷卡实现设备开机或者解锁按键。
5、设备内置摄像头、读卡器、扬声器、拾音器、支持WIFI等功能模块;
6、终端支持远程加锁与解锁操作，同时允许教师通过插卡或刷卡、扫描动态二维码或被扫描二维码进行身份认证以授权解锁，系统同时具备远程授权功能：
7、支持对投影仪、幕布、智慧黑板、功放、音频处理器、灯光、空调等设备的控制:
8、情景模式可配置需要开启或关闭与中控系统连接的设备，可配置≥2 种上课情景模式，≥1 种下课情景模式，实现不同授课模式的快捷上下课操作。 
9、具备对一体机、投影机等显示设备的开关机、通道切换等功能实现;
10、具备对音频设备的音量调节、通道静音等功能实现:
11、★AI智能神经元深度学习功能：自动记录每位老师的使用习惯，自动调节灯光照度、空调温度、功放音响及话筒音量大小，打造专属于每位老师的智能模式。
12、★具备连堂功能，在授课过程中或两节课的课间，教师卡可临时取走；取走后的临时时段内（时长可根据学校实际需求灵活设置），系统仅锁定而不关闭，以满足两节课连堂等场景的使用需求。
13、内置RTC时钟，支持日期与时间显示；支持亮度调节和屏幕保护功能，空闲状态下电子时钟屏保的显示模式可进行编程设置。
14、★高清控制终端与桌面控制屏需接入学校现有智慧教学一体化管理平台。（投标文件中提供承诺函，格式自拟）
	70
	台

	8
	23.8寸显示器
	1、≥23.8显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250nit；
2、支持VGA≥1，HDMI≥1；
3、显示屏幕sRGB色域覆盖率≥99%；
4、屏幕刷新率≥100Hz，响应时间≤7ms；
5、可视角度≥178°；
6、★显示屏分别提供标准模式、炫彩模式、护眼模式、阅读模式选项。
7、上左右边框≤4mm，下边框≤17mm，屏占比≥92%。
8、★为保证教师、学生的用眼舒适，显示屏幕提供护眼模式，护眼模式下，蓝光比例≤20%。
	70
	台

	9
	21.5英寸空间管理终端
	1.显示尺寸≥21.5英寸，物理分辨率 1920*1080，500亮度，屏幕比例16：9，前置钢化玻璃；
2.CPU四核 2.0GHz及以上；运行内存：≥2G；内置存储器：≥16G，带WiFi，带蓝牙；
3.内置IC读卡器；内置500万像素摄像头；带宽动态 内置高清麦克风；
4.系统版本：Android 11 及以上；
5.内置三色呼吸灯，有红,蓝.绿三色，可软件控制。
6、接口：2个USB接口，1个RJ45接口，一个DC供电接口；
7、设备外壳防护等级≥IP65；
8、设备能效等级≥1.5cd/W；
9、设备需通过光生物系统安全权威检测，保护学生视力；
10、盐雾试验：设备金属外壳采用耐腐蚀技术处理，通过盐雾检测，测试时间不小于2000小时，无腐蚀和生锈；
11、高低温试验：整机可在高温60℃和低温-20℃等不同环境的条件下，连续开机工作不小于1000小时，产品结构和触控均正常。
	70
	台

	10
	空间管理终端客户端软件
	1.电子门牌：根据当前空间使用状态，显示相关信息，具有显示空间排程信息；
2、公播：具有通过终端发布公播资讯，系统具有音视频、图片、文字等媒体素材；
3、通知公告：具有通过终端发布通知通告信息，具有多条通知循环播放，具有查看所有通知信息；
4、空间预约：具有通过终端查看空间排程，预约、续借、提前释放空间，具有预约时段未报到自动释放空间；
5、人员考勤：可实现教师和学生的考勤签到功能，具有IC卡刷卡考勤、二维码扫码考勤、人脸识别考勤等多种考勤方式。
6、考场模式：具有对于考试科目、考场号、准考证起始号、考试时间等信息的编辑显示，具有对于显示播放时间的自定义，实现考场模式下播放内容的自动开启和结束；
7、欢迎模式：具有文字、图片、视频文件的全屏显示播放，具有对于显示播放时间的自定义，实现欢迎模式下播放内容的自动开启和结束；
8、锁屏模式：具有设置锁屏模式，点击终端任意区域均无法对当前界面进行操作，保持当前界面播放内容的正常显示；
9、具有中英文双语显示、切换语系，包括简体中文、繁体中文和英文；
10、系统需无缝接入智慧空间管理平台的统一管理。
	70
	套

	11
	智慧讲台
	1.参考规格：长*宽*高：≥1200*600*1070mm。
2、讲桌为钢木结合设计，桌面及三面围边采用木质，其余采用≥1.0mm厚的冷轧钢板。
3、讲桌设置带滑轨抽拉式抽屉，抽屉带锁。
4、配套USB键盘、鼠标1套。
	70
	台

	12
	线缆线材及集成费
	包括实训室智慧教学系统中所有强弱电线缆线材及设备安装调试等，所有线材管材均符合国家标准，设备安装调试需按照行业规范要求。
	1
	套

	13
	数据对接
	1、本项目中高清控制终端、桌面控制屏须无缝接入学校现有智慧教学一体化管理平台，支持标准开放接口与统一协议适配，实现设备全生命周期集中管控。需完成统一设备管理、统一远程控制、统一数据汇聚与存储、统一身份认证登录，支持账号权限同步、单点登录、角色与组织架构联动；对接过程须提供完整接口文档、适配方案与联调报告，确保数据实时同步、指令毫秒级响应、运行稳定可靠。
2、本项目中21.5 英寸空间管理终端及配套终端客户端软件须接入学校现有智慧空间管理平台，遵循平台既定数据规范与通信协议，实现信息统一发布、人员统一考勤、场景模式统一更新、终端固件与应用统一远程升级。支持批量部署、状态监控、日志回传与异常告警，确保终端与平台数据一致性、指令可达性与业务连续性；投标方须完成全功能适配与压力测试，保障高并发场景下稳定运行。
3、本项目所有硬件设备、软件系统须与学校现有教务管理系统、一卡通系统等完成深度数据对接，实现基础数据、业务数据、权限数据双向互通与共享。对接范围含用户信息、课程安排、考勤数据、身份核验、设备状态等，支持增量同步与全量同步，保障数据准确、安全、可追溯。所有接入开发、接口调用、平台适配、第三方服务费等全部费用由投标人自行承担，均纳入本次项目报价，校方不支付任何额外费用。
	1
	项

	二、报告厅多媒体会议系统
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	LED显示屏
	（1）LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515黑灯；
（2）LED显示屏采用≤1.86mm点间距；
（3）LED显示屏采用CNC一体成型压铸铝箱体；
（4）LED显示屏单元箱体宽度为640mm，高度为480mm，含显示模组厚度≤31.5mm；
（5）LED显示屏模组采用无塑料底壳套件设计，压铸铝箱体与PCB线路板直接接触，PCB线路板边缘直接接触压铸箱四边接触面可提高导热性能，相比带塑胶套件底壳能够更好地解决色彩漂移问题，并保证因导热而影响屏体加速老化、减少使用寿命等现象，产品在正常播放视频状态下点亮5分钟后的产品表面温度升幅≤5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤10℃；
（6）LED显示屏采用非接触式磁悬浮前维护设计，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力；
（7）LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级；
（8）LED显示屏箱体底部采用定位柱凸台设计，可有效的避免在安装及搬运过程中避免模组与地面接触导致磕碰掉灯现象；
（9）LED显示屏亮度可达到200-800CD/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节；
（10）★LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001（Cx、Cy）之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏观看水平/垂直视角≥175°；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟；
（11）LED显示屏刷新频率≥4200Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项；
（12）LED显示屏色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K；
（13）LED显示屏峰值功耗为≤500W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤125W/㎡；
（14）LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，表面沉金处理，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥150℃，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化，防霉等级≤1级。
	10.75
	平方米
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	视频处理器
	（1）具备带载面积≥720万像素，最宽≥8192点，或最高≥4096点；
（2）具备输入分辨率≥1920×1200@60Hz，具备自定义分辨率设置功能；
（3）具备≥12路千兆网口输出；
（4）具备对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放；
（5）具备≥3画面显示，位置、大小可自由调节；
（6）具备HDCP1.4协议的高带宽数字内容保护技术；
（7）具备双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；
（8）具备RS232串口协议控制；
（9）具备亮度、色温调节，具备对比度、色调、饱和度调节。
	1
	台
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	中央控制系统主机
	（1）配置不低于ARM11CPU，512M内存，8GFlash闪存；
（2）具备≥四种通信方式：CAN、RF、Ethernet、WIFI；
（3）具备≥2路带供电CAN总线信号管理；
（4）具备≥8路可自定义协议的串口，根据需要可配置成RS232、RS485、DMX512协议，第一路和第五路具备24V供电输出；
（5）具备≥8路可自定义的红外发射接口，具备控制多台相同或不同的红外设备，具备红外学习指令功能或下载最新红外代码库数据；
（6）带有RJ45接口，具有TCP/UDP连接功能，并可扩展一路连接PC/PAD等；
（7）带有状态指示灯，方便测试维护；
（8）系统可通过无线或有线扩充，可通过增加外置扩展终端进行扩容，单系统具备65535台总线设备扩展；
（9）★具备系统自动云诊断、云备份、云恢复，具备主机自备份功能，双机热备份功能，具备远程控制、远程调试、远程维护，具备语音控制功能；
（10）自动时钟同步功能，可精准执行用户自定义的时间预约功能，可精确到年月日时分秒。
	1
	台
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	智能控制中台
	1、硬件参数
（1）RAM≥ 8GB，ROM≥ 128GB且可扩展至1TB及以上，CPU采用X86架构，CPU主频≥ 1.8GHZ。
（2）内置无线AP，其中内置无线AP采用内置天线，无外置裸露天线，WiFi：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac，工作频段：2.4GHz和5GHz，最大无线速率：≥1.3Gbps。
（3）★具有无线路由器、无线交换和网络终端三种网络模式；具有远距离稳定流畅的无线投屏，投屏的最大传输距离不小于100m；
（4）电源键≥1，录制键≥1；内置具备至少3个10/100/1000Mbps以太网RJ45数据接口，具有WAN口外接网线接入互联网，或LAN口外接网线输出网络数据；具备至少3个USB接口，具有U盘、鼠标、键盘、摄像头的接入功能；具备至少1个HDMI输入接口，具有电脑、摄像头、实物展台等外部设备的有线接入功能；具备至少1个HDMI输出接口，具有输出到一体机、电视机等大屏端，HDMI输出适配功能：具有多种显示分辨率，主机可自动适配HDMI外接的大屏端分辨率，最高具有3840*2160分辨率；具备至少一路音频输入接口和一路音频输出接口。
（5）主机采用低功耗安全电压设计，DC*1输入，12V-3A，具有上电自动开机功能，LED工作状态指示灯。
2、软件参数
（1）系统具有简体中文和英文两种语言模式，可快速进行中英文的切换，满足双语操作的要求。
（2）具有自主下载移动控制app作为控制端的功能，无需硬件设备即可实现远程移动控制，具有Windows、Android、iOS系统的设备安装控制端软件。
（3）终端同时接入不少于16路设备，不少于8路画面同时显示，并可对任一画面进行拖动、全屏、移除、旋转等操作。投标时提供产品功能截图。
（4）具有多种画面布局模式，包括但不限于2路、4路、6路、8路模式，且具有Auto模式自适应多种画面布局。
（5）具有录制功能，包括但不限于硬件按键启动录制和软件界面启动录制两种方式，具有≥720P格式，录制的视频可保存在外接U盘、云盘或内置硬盘中，具有存储空间不足时的文字提醒功能。
（6）系统提供画笔、激光笔、板擦、撤销、重做、聚焦、随写板、添加白板等工具。
（7）具有添加第三方Web端网页链接功能，可在屏幕端展示1、2、3、4、6、8个网页界面。
（8）系统内置不少于14种模板，可选择系统模板、自定义模板和文字模板，具有插入文本、分割线和导入外接U盘的音乐、图片功能，可针对自定义内容保存为模板，自由导入、导出主题。
（9）具有第三方应用程序嵌入式安装在互动终端功能。
（10）具有将截屏的图片和录制的视频通过扫描二维码或下载链接保存到客户端的功能，用户可选择公网模式或局域网模式，在接入互联网或断开互联网时均可生成二维码。
（11）具有查看内存、CPU、硬盘、网络等使用情况的功能，还可详细查看视频质量和声音质量。
（12）具有对屏幕端音视频的一键静音和解除静音功能，关闭麦克风和打开麦克风，并可手动调节音量大小和选择声音输入输出设备，还可播放测试音和启用侦听。
（13）具有在触控显示屏上对HDMI有线接入的Windows电脑进行反向控制操作功能，具有无线投屏的部分Android、Windows设备进行反向控制操作功能，同时还具有在遥控器APP端或通过外接的鼠标进行反向控制功能。
（14）具有设置随机PIN码和固定PIN码，移动端设备无线投屏或使用遥控器APP时均需输入对应的PIN码；还具有设置管理员密码和密码提示信息功能，每次进入“设置”界面均需要输入管理员密码。
（15）以上参数需用单个产品实现，不接受多个产品组合。
	1
	台
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	16路数字调音台
	（1）具有≥16个输入通道的现场演出和录音室录音模拟调音台；
（2）≥12个单声道输入通道，配有麦克风前置放大器；
（3）≥2个电子平衡立体声线路输入通道，采用1/4"TRS连接器；
（4）单声道通道带3段均衡器，具有中频扫频功能；
（5）≥2个带有推子前/后切换的辅助发送。
	2
	台
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	8路数字音频处理器
	（1）≥8路平衡式话筒/线路输入，采用凤凰插接口；
（2）≥8路平衡时输出，采用凤凰插接口；
（3）面板上具有多种音频格式的播放功能，可扩展USB多媒体存储录制功能；
（4）具有PC、中控平台、按键面板、触摸面板等功能进行多重控制；
（5）内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）、噪声消除（ANC）等主要算法；
（6）输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡；
（7）输出每通道：≥8段参量均衡、延时器、分频器、限幅器；
（8）内置图形可视化反馈抑制功能界面，让反馈抑制体现得更加清晰明了。
	1
	台
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	专业柱形音箱
	（1）系统组成：3″×8全频单元；
（2）长期最大功率：200W，短期最大功率：800W；
（3）指定频带内的特性灵敏度级：95dB；
（4）指定频带内的声压级：125dB；
（5）有效频率范围：115Hz-20kHz；
（6）推荐分频点：130Hz；
（7）额定阻抗：8Ω；
（8）覆盖角（含多个）：水平方向70°，垂直方向51°
	2
	只
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	吸顶音箱
	1）系统规格：LF6.5"×1，HF1"×1，同轴全频；
（2）驱动单元：6.5″橡胶边音盆低音、1″半球型丝膜高音；
（3）频响：130Hz～20kHz（-3dB）；
（4）功率：40WAEC，160WPEAK；
（5）灵敏度（1W/1M）：89dB；
（6）峰值最大声压（SPL）：99dB。
	8
	只
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	功率放大器
	（1）立体声功率：≥2×300W（8Ω）、≥2×450W（4Ω）；
（2）桥接功率：≥600W（16Ω）、≥900W（8Ω）；
（3）RMS输出电压（THD=1%，1kHz）：49.0V；
（4）输入灵敏度（额定输出功率，1kHz）：1Vrms，0.7Vrms可选择；
（5）THD+N（10%额定输出功率，典型值）：0.05%；
（6）IMD-SMPTE（10%额定输出功率，典型值）：0.05%；
（7）DIM30（10%额定输出功率，典型值）：0.05%；
（8）串扰抑制（低于额定功率，20Hz~1kHz）：≥70dB；
（9）频率响应（10%额定输出功率，8Ω，20Hz~20kHz）：±0.5dB；
（10）输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡）；
（11）阻尼系数（8Ω，20Hz~200Hz）：≥200；
（12）信噪比（A记权，20Hz~20kHz）：≥100dB。
	3
	台
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	无线手持话筒
	（1）频率范围UHF500～960MHz；
（2）多通道接收的PLL频率同步合成技术设计；
（3）由CPU控制左右信道接收的真分集技术接收器；
（4）超强的抗干扰能力；
（5）灵敏度：12uV（80dBS/N）；
（6）【手持话筒】动圈，超心型；灵敏度：1.9mV/Pa；最大声压：155dBSPL；频率响应：58～18000Hz；
（7）主要配套设备：1台接收机UP400，2只手持发射机及话筒UP65。
	1
	套
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	数字会议系统主机
	（1）基于数字控制架构开发，采用全数字音频技术，提供CD级音质，48kHz音频采样频率，音频频响可达20Hz~20kHz；
（2）面板采用黑色钢化玻璃面板设计，简洁高档，功能分区清晰明了，操作简便，采用导航式旋钮，方便操作管理；
（3）采用AF-AM衰减因子的音频数据混音技术，可确保多通道混音过程时信号叠加稳定可靠，保证混音输出干净、真实、低延时；
（4）提供≥4路会议单元连接接口，具有线路的“热插拔”功能。采用集中式供电管理，单台主控机标准可挂载60~70个话筒单元。通过连接多台扩容主机，可组成4096席的大型系统；
（5）具有录播功能。前面板提供≥1路USB-A接口，插入U盘后可自动/手动录制系统音频，并实时显示当前录音状态。配合软件使用时，搭配采集卡可实现电脑录音录像功能；
（6）提供消防接口，可接入消防报警系统。具有外部音频信号输入功能，可连接报警音频、广播音频或第三方音频系统，主控机与单元可同步输出音频信号。
	1
	台
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	代表单元
	（1）内置DSP和AI智能算法，可滤除声音中无效的低频成分，避免低频冲击声，提升声音的清晰度；
（2）采用可插拔式双软管鹅颈咪杆，可提供多种长度的咪杆，带状态指示灯、麦克风采用Φ9.7心型指向性驻极体咪芯，拾音距离≥80cm；
（3）采用实体按键，具有良好的按键反馈，按键灵敏准确，寿命长，无机械按键声；
（4）具有多种发言模式：先进先出、限制发言、申请等待、声控发言、申请发言；
（5）具有多种控制方式，通过中控系统、无线平板、电脑软件等方式控制话筒开启与关闭；
（6）可将任意代表单元设置成副主席，主席和副主席单元无数量限制；
（7）音频频响：不低于20Hz~20kHz；灵敏度：≥-46±4dBV/Pa；等效噪声级：≥20dBA（SPL）；最大声压级：≥125dB（THD≤3%）；总谐波失真：≤0.05%；信噪比：≥96dB；输入阻抗：2kΩ；耳机负载：≥16Ω；耳机音量：10mW。
	7
	只

	26
	主席单元
	1、内置DSP和AI智能算法，可滤除声音中无效的低频成分，避免低频冲击声，提升声音的清晰度；
2、采用可插拔式双软管鹅颈咪杆，可提供多种长度的咪杆，带状态指示灯、麦克风采用Φ9.7心型指向性驻极体咪芯，拾音距离≥80cm；
3、采用实体按键，具有良好的按键反馈，按键灵敏准确，寿命长，无机械按键声；
4、带监听功能，内置扬声器，音量可调，合理的音腔设计，声音清晰、洪亮，话筒开咪时，本机扬声器自动关闭，防止声音回传而产生啸叫；
5、具有多种发言模式：先进先出、限制发言、申请等待、声控发言、申请发言；
6、具有多种控制方式，具有通过中控系统、无线平板、电脑软件等方式控制话筒开启与关闭的功能；
7、主席具有话筒自由开启功能，不受开启数量限制和软件控制限制，具有主席优先键，可以关闭正在发言的代表话筒；
音频频响：不低于20Hz~20kHz；灵敏度：≥-46±4dBV/Pa；等效噪声级：≥20dBA（SPL）；最大声压级：≥125dB（THD≤3%）；总谐波失真：≤0.05%；信噪比：≥96dB；输入阻抗：2kΩ；耳机负载：≥16Ω；耳机音量：10mW。
	1
	台

	27
	会议专用延长线
	会议话筒专用线缆，用于主机到第一个话筒单元的连接线，20米。
	1
	根

	28
	会议地插
	1、面板参考尺寸：≥120×120mm；
2、底盒参考尺寸：≥109×109×65mm；
3、接口类型：8芯母座。
	1
	套

	29
	显示屏控制设备嵌入式软件
	1、具有视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放功能；
2、具有Microsoft Office的Word、Excel、PPT显示；具有多页面多分区节目编辑功能；
[bookmark: _GoBack]3、具有时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；4、具有外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放功能；
5、具有对LED大屏幕的手工校正，同时兼容其它专业校正设备采集的校正数据功能。
	1
	套

	30
	智能配电柜（10KW）
	1、额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路
2、输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%，3、具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载保护功能；
4、输出电压：单相三线制AC220V±10%；
5、内置避雷器，具有避雷防雷功能；
6、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信；
7、通过LED显示屏智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控操作。
	1
	台

	31
	阻燃铜芯电缆
	WDZA-YJY5*6mm²
	10
	米

	32
	钢结构/包边
	1、安装结构需保证LED高清显示屏的整体均匀平滑，结构便于安装和调试；
2、符合装修风格，定制超薄包边，钛黑拉丝不锈钢或根据现场环境由业主指定，
3、LED显示屏选用环保型铝型材框架安装，其框架材料经过严格环保、无毒测试，符合国家《GB/T26572-2011》标准限量要求。
	9.98
	平方米

	33
	室内大屏专用线缆
	1、配电柜到屏体的电源线；
2、屏体内的信号排线、电源线、控制线、网线等。
	95
	米

	34
	管理电脑
	1、不低于I5处理器，主频≥2.6GHz，内存≥16GB，固态硬盘≥1TB；
2、独立显卡≥4GB，1台不低于27英寸超薄IPS窄边框显示屏，具有高清接口，与主机配套使用；
含操作系统、键盘、鼠标。
	1
	台

	35
	中控编程软件
	根据现场实际应用进行自定义的编程。
	1
	套

	36
	电源控制器
	1、19寸标准机架式安装，配合中央控制系统使用，设备ID可设；
2、单路功率≤2200W，总功率≤16000W；
3、主机面板自带信号反馈信息系统，可直观指示设备工作状态；
4、主机双开功能，具备手动强制开关，可脱离主机手动控制；
5、每个单路继电器均带一对常开常闭触点；
6、具有CAN总线、RS-232通讯方式。
	1
	台

	37
	无线触摸屏
	1、屏幕参考尺寸：≥10.4英寸；
2、分辨率：≥2000*1200dpi；
3、系统：Android；
4、运行内存：4GB；
5、内存容量：64GB；
6、CPU核心数：八核；
7、颜色：灰色。
	1
	台

	38
	42U网络机柜
	1、容量：≥42U，参考尺寸≥600*800mm；
2、材料：SPCC优质冷轧钢板制作，方孔条厚度不小于2.0mm，安装梁厚度不小于1.5mm，其他厚度不小于1.2mm；
外观：颜色为国际黑色，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，防护等级≥IP20；
3、门体：单开钢化玻璃前门，单开钣金后门，侧门为脱卸式结构，无网孔，顶部有网孔且主动排风；
4、承载：静载最大承重可达800KG；
5、配件：含8位10APDU插排≥2个、固定板部件≥3个、散热风扇≥2套等。
	1
	台

	39
	音箱壁挂支架
	音箱壁挂支架
	2
	套

	40
	音箱、音频、视频、电源线缆
	1、1.2x1.5mm²弹性护套柔软音箱线缆；
2、采用优质高纯度（OFC）单根直径0.16MM铜丝无氧铜丝绞合，多股复绞；
3、内导体聚氯乙烯绝缘护套，外护套采用进口PVC弹性体材料，超柔、表面细滑圆整
4、1.2芯编织屏蔽话筒线，采用镀锡丝，聚氯乙烯绝缘，弹性PVC外护套，外径≥6.0mm；
5、2x0.3mm²双绞话筒线，采用无氧铜丝，聚氯乙烯绝缘，弹性PVC外护套，屏蔽层采用无氧铜编织。
6、HDMI光纤线，30米，光纤传输无需外部供电即插即用，接头内置芯片，4K高清超远传输，信号稳定不受电磁干扰，具有方向性。
	600
	米

	41
	多媒体信息插座
	接口类型：根据使用需求定制接口VGA/HDMI、音频、电源、USB、网络。
	2
	套

	42
	六类4对非屏蔽低烟无卤电缆
	1、标准：GB/T18015.5；
2、符合的标准：GB/T18015.5，GB/T18380.12（IEC60332-1-2），GB/T17651.2（IEC61034-2），GB/T17650.2（IEC60754-2）（护套）；
3、通过标准最高传输频率250MHz测试；
4、单根导体直流电阻：7.4Ω/100m；
5、导体规格：4×2×23AWG，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE，绝缘颜色：白/蓝色、蓝色，白/橙色、橙色，白/绿色、绿色，白/棕色、棕色；
6、屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离；
护套材料：LSZH，护套外径：6.1±0.2mm，护套颜色：紫色（RAL4005）；
7、护套LSZH材料，通过第三方权威机构出具的符合GB/T18380.12-2022火焰垂直蔓延试验第12部分、GB/T17651.2-2021燃烧的烟密度测定第2部分和GB/T17650.2-2021燃烧时释出气体的试验第2部分的检验。
	305
	米

	43
	线缆线材及集成费
	包括报告厅多媒体会议系统建设的所有强弱电线缆线材及设备安装调试等，所有线材管材应符合国家标准，设备安装调试需按照行业规范要求。
	1
	套





附：评标方法和标准（综合评分法）
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术资信分（70分）
	技术参数
	采购需求中标“★”项为重要技术参数指标，每满足一项得2分（共 15 项），满分30分。
注：以投标文件响应情况表和采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。
	0-30

	
	实施方案
	评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的实施方案情况，进行综合评分，至少包含下列内容：项目组织管理，项目集成措施，项目进度计划，项目质量控制等。
(1)对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分；
(2)对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分；
(3)对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分；
(4)方案不可行或者未提供得 0 分。
	0-5

	
	现场服务保障方案
	评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的售后服务方案情况，进行综合评分，至少包含下列内容：服务组织架构与人员配置、现场服务内容与流程、备品备件与后勤保障等。
(1)对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分；
(2)对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分；
(3)对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分；
(4)方案不可行或者未提供得 0 分。
	0-5

	
	售后服务
方案
	评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的售后服务方案情况，进行综合评分，至少包含下列内容：售后服务机构及服务人员、设备维护服务流程、售后服务受理渠道、维护服务措施及响应时间等。
(1)对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分；
(2)对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分；
(3)对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分；
(4)方案不可行或者未提供得 0 分。
	0-5

	
	培训方案
	评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的培训方案情况，进行综合评分，至少包含下列内容：培训计划（包含培训对象、培训内容、培训方式等）、培训师资人员配备等。
(1)对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分；
(2)对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分；
(3)对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分；
(4)方案不可行或者未提供得 0 分。
	0-5

	
	应急方案
	评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的应急方案情况，进行综合评分，至少包含下列内容：分级响应措施、应急响应保障、响应时限等。
(1)对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分；
(2)对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分；
(3)对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分；
(4)方案不可行或者未提供得 0 分。
	0-5

	
	业绩
	投标人具有类似业绩的，每提供一个得5分，满分15分。
注：投标文件中提供业绩合同及验收合格证明材料扫描件。如合同或验收合格证明材料中无法体现供货内容等评审要素的，须另附合同甲方加盖公章的证明材料，否则不得分。
	0-15

	价格分
（30分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100



