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前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
[bookmark: _GoBack]2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.标★条款为评分参数，投标文件中需按要求提供相关证明材料；非★条款3 条及以上未满足的，投标无效。
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	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	⑴对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，采购人确定预付款为合同金额的/  （0-70%）；
⑵中小企业（提供的货物全部由中小企业制造）合同，采购人确定预付款为合同金额的 40% （40%-70%）；
⑶分年度安排预算的项目，采购人确定每年预付款为当年合同金额的 / （40%-70%）。
注：采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。
剩余款支付方式：待项目验收合格后一次性付清。
（投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同签订之日起30日历天。

	4
	免费质保期
	1年
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[bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc13759]前注：本项目《中小企业声明函》仅需填写下列“主要标的物”清单中相关货物。针对“与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等”清单中所列货物，投标文件中可不填写所属行业，不作为《中小企业声明函》的标的物，也不对其生产厂商作出要求。
主要标的物
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	12吨纯电动洗扫车
	车辆参数：
底盘类别：二类载货汽车底盘
底盘驱动电机峰值功率：≥160KW
电池电量：≥160KW.h
★续航里程：≥280km
电源电池种类：磷酸铁锂电池
上装驱动电机峰值功率：≥50KW
★外形尺寸（长×宽×高）：≥7000×2200×3000 mm
★总质量：≤12500 KG
★整备质量：≥9000 KG
★额定载质量：≥3000 KG
轴距：≥3800 mm
★接近角/离去角：接近角≥12°，离去角≥8°
最高车速：≥80 Km/h
清扫作业宽度：≥3m
清扫效率：≥96%
最大清扫能力：≥5000m²/h
车辆性能要求：
（1）动力传动结构：上装电动机启动后，通过皮带传动带动风机和液压油泵工作，经离合器、皮带轮、皮带带动高压水泵工作，水泵电磁离合器控制启停。
（2）动力与通讯：上装动力来源于底盘电瓶输出的电能，上装动力系统通过CAN总线通讯。
（3）垃圾箱设计：垃圾箱设置多个大流量高压喷嘴，可快速冲洗垃圾箱，集成部分清水箱功能，实现清水箱与垃圾箱一体设计。
（4）清扫机构配置：采用中置两盘扫，中置宽吸嘴配置液压浮动装置，具备扫树叶功能，采用电控气缸控制喂料口开度，便于清扫轻飘物，吸嘴内置高压喷杆，支持快速拆装。
（5）扫刷调节系统：采用液压缓冲式扫刷地距自动调节装置，保持扫刷与地面接触力稳定，扫刷磨损后可自动补偿，配备辅助链条弹簧机械调节装置，扫盘转速可根据工况选择高、中、低三档调节。
（6）喷水架设计：左右喷水架为组合式V型结构，具备自动避障保护及复位功能，可实现前后双向避障，作业时喷杆离地高度固定，不随整车载荷变化。
（7）控制模式：采用"显示屏+控制器+外置操作面板"控制模式，作业启停、驱动电机转速调节、吸嘴升降、扫盘收放、喷杆收放等操作均可一键控制。
（8）转速调节逻辑：上装驱动电机转速通过驾驶室内电机调速旋钮调节，上装电机启动后到作业开始前以怠速运转，作业启动后转速自动升高，不使用"保洁""强力"档时，任意作业模式启动后可根据需求调节油门旋钮。
（9）监控系统：车辆后部及右侧安装摄像头，驾驶室内配置彩色显示屏，作业时可在驾驶室监视清洁效果，倒车时可实现导航辅助，防止追尾。
（10）辅助配置：配备手持喷枪、自动卷盘，可用于整车清洗、垃圾桶清洗、人行道冲洗等作业。
	3辆
	工业
	否
	

	2
	18吨纯电动清洗车
	车辆参数：
底盘类别：二类载货汽车底盘
底盘驱动电机峰值功率：≥200KW
电池电量：≥162KW.h
续航里程：≥200km
电源电池种类：磷酸铁锂电池
上装驱动电机峰值功率：≥55KW
外形尺寸（长×宽×高）：≥7700×2550×3000 mm
总质量：≤18000KG
整备质量：≥8300 KG
额定载质量：≥9500 KG
轴距：≥4500 mm
接近角/离去角：接近角≥14°，离去角≥12°
前悬/后悬：前悬≥1400 mm，后悬≥1800 mm
★罐体公告容积：≥10.m³
高压水泵额定压力：≥10MPa
高压水泵额定流量：≥140L/min
前喷架清洗宽度：≥3m
扬程：≥110m
流量：≥50m³/h
前冲宽度：≥10m
中对冲宽度：≥24m
后洒水宽度：≥14m
洒水速度：5~20km/h
水炮射程：≥40m
车辆性能要求：
（1）控制系统：专用工作装置系统采用CAN总线控制系统，可实时显示工作状态，通过旋钮实现调速控制。
（2）水泵保护功能：设置低水位语音报警装置和缺水自动停机功能，防止水泵缺水干转，延长水泵使用寿命。
（3）冬季排水功能：标配冬季一键排水功能，冬季作业结束后，在驾驶室内操作一键排水按键，自动实现所有水路阀门顺序开关，排出水路残余水量。
（4）操控模式：采用翘板开关+中控屏操控方式，操作简单便捷，配有节能、标准、强力三种工作模式，可根据实际作业需求调整。
（5）语音提示系统：配置语音播报器，可播放音乐，具备多种语音提示和音乐报警功能，准确播报安全提示和故障位置。
（6）360°环视系统：通过车头、两侧、车后四个摄像头实现全方位可视监控，方便驾驶人员行车泊车，消除盲区，同时具备行车记录仪功能。
（7）多重安全保护：配置低水位报警开关和液位高度传感器，具备低水位语音报警和缺水自动停机功能；设置阀门未开保护功能，喷头阀门未开启时电机不启动，防止管路憋压损坏设备；具备高转速保护功能，高转速下切换作业功能时电机自动降速，保护阀门不受高压损坏；支持电机调速，作业遇到行人或等待红绿灯时可调低转速，保障安全。
（8）红绿灯智能模式：标配红绿灯模式，上装控制系统自动识别车辆行车状态，路口等红绿灯时自动关闭上装作业，车辆启动后自动恢复作业，简化驾驶员操作。
	13辆
	工业
	否
	

	3
	25吨纯电动多功能抑尘车
	车辆参数：
底盘类别：二类载货汽车底盘
底盘驱动电机峰值功率：≥160kw
动力电池系统能量密度：≥160W·h/kg
储能装置总储电量：≥218kWh
续航里程：≥150km
电源电池种类:磷酸铁锂电池
最大总质量：25000（±500）kg
整备质量：≥12550kg
额定质量：≥11500kg
外形尺寸(长×宽×高)：≥10200×2540×3200mm
前悬/后悬：≤1250/2925mm
接近角/离去角：≥19/10°
最高车速：≥85km/h
轴距：≤5000+1350mm
★喷雾最大射程：≥100m
喷雾最大射高：≥36m
喷雾量：0～160L/min
喷雾水压力：≥1.2Mpa
噪声：≤82dB
喷筒俯仰角度：-10～60°
水平左右旋转角度：-90～90°
遥控距离：≥75m
洒水泵流量：≥833L/min
洒水宽度：≥16m
冲洗宽度：≥24m
罐体有效容积：≥14060L
车辆性能要求：
（1）功能定位：基于风送原理实现抑尘降尘，集成路面保洁、高空喷雾降尘等多项功能，喷雾产生的细微雾粒可与飘浮尘埃结合形成潮湿雾状体，快速降尘，改善环境质量。
（2）罐体设计：水罐容积大于14m³，单次作业时间长，采用有限元分析优化设计，通过严格可靠性试验，罐体内部采用环氧煤沥青漆专业防腐涂层，防腐效果优异。
（3）低压水泵配置：低压水泵采用自吸式双级离心泵，效率高、可靠性好，额定流量50 m³/h，扬程110m。
（4）前冲洗装置：前鸭嘴冲洗装置适用于路面及路沿冲洗，可在左右360°、上下360°范围内任意调节冲洗方位。
（5）后部冲洗装置：后部柱状冲洗装置配置左右各一个圆锥喷嘴，双向冲洗，喷嘴可左右360°、上下360°任意调整，一次冲洗宽度不小于24米。
（6）后洒水装置：同时开启两个后洒喷嘴时，洒水宽度不小于16米。
	2辆
	工业
	否
	

	4
	25吨环卫专用除雪车
	车辆参数：
外形尺寸(长)：≥8700mm
外形尺寸(宽)：≥2500mm
外形尺寸(高)：≥3250mm
最大总质量：≥25000kg
整车整备质量：≥14500kg
额定载质量：≥7750kg
发动机功率：≥250kw
驱动形式：6×4
燃料种类：柴油
最高车速：≥80km/h
排放标准：国六
轴距：4600+1350
驾驶室准乘人数：≥2人
撒布机容积：≥10m³
撒布机取力方式：底盘取力
输料形式：刮板链条
撒布机甩盘材质：不锈钢
撒布盘直径：550mm
撒布机材质：碳钢厚度≥4mm
撒布机液压工作压力：≥16MPa
撒布宽度：2-15m（可调）
撒盐量：20-300g/m²(可调)
撒布机作业速度：5-45km/h
撒布机控制方式：有线遥控
撒布机货箱长度：≥5500mm，带自卸功能
除雪滚刷宽度：≥3000mm
刷片直径：≥800mm
可避障高度：≥250mm
滚刷控制方式：遥控
刷片材质：聚丙烯与弹性钢丝混合
滚刷左右调节角度：±30度
滚刷作业速度：5-45km／h
滚刷上下偏转角度：6.5°
滚刷驱动方式：独立液压单元
承载耐磨支撑轮：两只，万向轮设计
车辆性能要求：
（1）撒布机基础配置：标配箭头灯、篷布、过滤网及后爬梯，料仓采用V型结构，确保融雪剂自动落料、出料完全无残留；装料端设置过滤网，有效拦截大颗粒及杂物，保护设备运行安全；配备可拆卸专用升降支撑系统，便于非作业状态快捷装卸与存放。
（2）除雪滚刷防护：雪滚两端设置支撑杆，防止刷片受压损坏，配备警示灯便于驾驶员控制刷头位置。
（3）杂质拦截功能：撒布机安装过滤网，减少大颗粒或杂物进入设备，保障设备、行人和车辆安全。
（4）存储便利性：撒布机采用可拆卸专用升降支撑系统，便于非作业状态存放。
（5）料仓结构优势：采用V型料仓，结构简单可靠，融雪剂自动落料，出料完全无残留。
（6）撒布适配性：具备撒布粗盐、细盐、除冰剂、干沙、特种融雪剂等多种物料的功能。
（7）撒布调节性能：撒布量、撒布宽度均可调节，撒布均匀。
（8）防腐性能：采用高强碳结钢板，做特种防腐处理，防腐性能优异。
（9）维护便利性：抛盘机构支持拆卸、调整，便于安装和清洁。
（10）出料均匀性：撒布机安装过滤网，减少大颗粒或杂物进入设备，保障出料均匀与运行安全。
	4辆
	工业
	否
	

	5
	18吨纯电动吸污车
	车辆参数：
底盘类别：二类载货汽车底盘
底盘驱动电机峰值功率：≥200KW
电池电量：≥190KW.h
续航里程：≥280km
电源电池种类：磷酸铁锂电池
上装驱动电机峰值功率：≥60KW
外形尺寸（长×宽×高）：≥7000×2500×3000 mm
总质量：≤18000KG
★整备质量：≥9500KG
★额定载质量：≥8000KG
前悬/后悬：前悬≥1200 mm，后悬≥1600 mm
轴距：≥4000mm
接近角/离去角：接近角≥12°，离去角≥8°
最高车速：≥80 Km/h
抽吸深度：≥7m
罐体容积：≥10m³
真空泵最大流量：≥500m³/h
车辆性能要求：
（1）罐体结构与基础作业功能：采用圆柱形罐体结构，罐体顶部设置吸污口与抽气口，罐体后盖设置排放口。
（2）排污阀控制要求：排污阀采用气动控制结构，通过转动气控手转阀操作手柄实现开关，投标时需提供对应结构实物照片证明。
（3）防波机构：罐体内设置防波机构，减轻车辆运行中液态污物对罐体封头的冲击，增强罐体刚性。
（4）后门密封与控制：后门与罐体通过铰点连接，开启及关闭采用油缸自动锁紧，后门装有加强型硅胶条密封，密封性能好，杜绝二次污染。
（5）液位防护系统：罐体后面设有液位观察窗，实时反映罐内液体位置；罐体后部顶端设有液压报警灯，液位满时闪烁提醒；罐体顶部设有防溢阀，前端设有二级防溢装置，防止污水倒流进真空泵，保护真空系统。
（6）真空系统配置：真空系统采用优质（或进口）真空泵，动力强劲作业效率高，动力输出采用液压驱动，罐体配置防溢阻断、液位报警灯、一级二级防溢等多功能部件，保障系统可靠运行。
（7）维修安全防护要求：污水罐下部装有安全保险撑杆，维修作业时锁定罐体位置保障安全，投标时需提供对应结构实物照片证明。
	1辆
	工业
	否
	

	6
	12吨纯电动吸污车
	车辆参数：
底盘类别：二类载货汽车底盘
底盘驱动电机峰值功率：≥160KW
电池电量：≥140KW.h
续航里程：≥300km
电源电池种类：磷酸铁锂电池
上装驱动电机峰值功率：≥60KW
外形尺寸（长×宽×高）：≤7950×2550×3550 mm
总质量：≥12000KG
整备质量：≤6500KG
额定载质量：≥5700KG
前悬/后悬：前悬≤1150 mm，后悬≤1690 mm
轴距：≤3800mm
接近角/离去角：接近角≥20°，离去角≥11°
最高车速：≥89 Km/h
抽吸深度：≥7m
★罐体公告容积：≥7.0m³
最大真空度：≥500m³/h
车辆性能要求：
（1）罐体结构与基础作业功能：采用圆柱形罐体结构，罐体顶部设置吸污口与抽气口，罐体后盖设置排放口；整车同时具备吸污、压排、清洗三项核心作业功能。
（2）排污阀控制要求：排污阀采用气动控制结构，通过转动气控手转阀操作手柄即可实现排污阀的打开与关闭，投标时需提供对应结构实物照片证明。
（3）整车清洗系统要求：标配独立清洗系统，配备高压水枪及长距离输水水管，覆盖整车全范围清洗作业需求。
（4）真空系统降噪环保要求：真空系统末端配置专用消声器，降低作业噪音，凝结和收集真空泵排出的油气，避免二次污染。
（5）压力安全保护要求：真空系统配备泄压安全阀，防止压排作业罐体内压力过大导致泄漏，投标时需提供对应部件实物照片证明。
（6）维修安全防护要求：污水罐下部装有安全保险撑杆，维修时锁定罐体位置保障安全，投标时需提供对应结构实物照片证明。
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	7
	18吨纯电动洗扫车
	车辆参数：
底盘类别：二类载货汽车底盘
底盘驱动电机峰值功率：≥160KW
电池电量：≥280KW.h
续航里程：≥200km
电源电池种类：磷酸铁锂电池
上装驱动电机峰值功率：≥60KW
★外形尺寸（长×宽×高）：≥9000×2550×3240 mm
★总质量：≤18000KG
★整备质量：≥12700 KG
★额定载质量：≥5000 KG
轴距：≥5000 mm
接近角/离去角：接近角≥14°，离去角≥9°
最高车速：≥80 Km/h
清扫作业宽度：≥3.3m
清扫效率：≥96%
最大清扫能力：≥5000m²/h
车辆性能要求：
（1）动力传动结构：上装电动机启动后，通过皮带传动带动风机和液压油泵工作，经离合器、皮带轮、皮带带动高压水泵工作，水泵电磁离合器控制启停。（2）动力与通讯：上装动力来源于底盘电瓶输出的电能，上装动力系统通过CAN总线通讯。
（3）垃圾箱设计：垃圾箱设置多个大流量高压喷嘴，可快速冲洗垃圾箱，集成部分清水箱功能，实现清水箱与垃圾箱一体设计。
（4）清扫机构配置：采用中置两盘扫，中置宽吸嘴配置液压浮动装置，具备扫树叶功能，采用电控气缸控制喂料口开度，便于清扫轻飘物，吸嘴内置高压喷杆，支持快速拆装。
（5）扫刷调节系统：采用液压缓冲式扫刷地距自动调节装置，保持扫刷与地面接触力稳定，扫刷磨损后可自动补偿，配备辅助链条弹簧机械调节装置，扫盘转速可根据工况选择高、中、低三档调节。
（6）喷水架设计：左右喷水架为组合式V型结构，具备自动避障保护及复位功能，可实现前后双向避障，作业时喷杆离地高度固定，不随整车载荷变化。
（7）控制模式：采用"显示屏+控制器+外置操作面板"控制模式，作业启停、驱动电机转速调节、吸嘴升降、扫盘收放、喷杆收放等操作均可一键控制。
（8）转速调节逻辑：上装驱动电机转速通过驾驶室内电机调速旋钮调节，上装电机启动后到作业开始前以怠速运转，作业启动后转速自动升高，不使用"保洁""强力"档时，任意作业模式启动后可根据需求调节油门旋钮。
（9）监控系统：车辆后部及右侧安装摄像头，驾驶室内配置彩色显示屏，作业时可在驾驶室监视清洁效果，倒车时可实现导航辅助，防止追尾。
（10）辅助配置：配备手持喷枪、自动卷盘，可用于整车清洗、垃圾桶清洗、人行道冲洗等作业。
（11）应急配置：配备手动应急泵，故障导致液压系统无法使用时，可通过手动泵应急操作液压系统。
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[bookmark: _Toc24469]三、报价要求
供应商投标报价不得高于本项目最高限价。供应商的投标报价为完成本项目所需的一切费用，包括所投货物、包装、运输、安装调试、维保、培训、售后服务、税费、车辆保险等全部费用。中标后采购人不接受中标人任何理由的追加费用，请投标人谨慎报价。
[bookmark: _Toc15293][bookmark: _Toc14698][bookmark: _Toc2674][bookmark: _Toc22179]四、其他要求
1.投标供应商需承诺非标星项除不满足三项外，其余非标星项中标后需提供证明材料备查。
2.投标供应商需提供所投产品售后服务承诺函。
3.合同签订后中标人须严格按照合同约定时间完成供货、安装、调试及培训，否则视为无法履行合同，采购人有权无条件解除合同，如已支付预付款，须无条件退回，因此产生的一切损失由中标人承担。

