
采购需求

1、污水处理设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	设备参数

	1
	机械格栅
	台
	1
	主体采用304不锈钢材质，耙齿采用耐磨合金钢材

	2
	集水池提升泵
	台
	2
	泵体采用铸铁材质，叶轮采用304不锈钢

	3
	集水池曝气系统
	套
	1
	曝气盘采用ABS材质，曝气管采用UPVC管材

	4
	提升泵检修吊架
	套
	2
	主体采用热镀锌钢材， 吊链采用高强度合金钢，起吊重量200KG

	5
	固液分离机
	台
	1
	筛网采用304不锈钢材质，螺旋叶片采用耐磨碳钢

	6
	调节池提升泵
	台
	2
	泵体采用铸铁材质，叶轮采用304不锈钢

	7
	提升泵检修吊架
	套
	2
	主体采用热镀锌钢材， 吊链采用高强度合金钢，起吊重量200KG

	8
	调节池曝气系统
	套
	1
	曝气盘采用ABS材质，曝气管采用UPVC管材

	9
	提升泵检修吊架
	套
	2
	主体采用热镀锌钢材， 吊链采用高强度合金钢，起吊重量200KG

	10
	UASB主罐体
	套
	1
	罐体主体采用Q235B碳钢， 内壁核心部件采用S304不锈钢（φ15*18m）

	11
	三相分离器
	套
	1
	主体采用Q235碳钢，配套不锈钢消泡装置

	12
	脉冲配水器
	套
	1
	材料：主体采用碳钢材质， 内衬PE防腐层；工作原理：通过脉冲式配水，将污水均匀分布到UASB反应器底部，使污水与厌氧污泥充分接触，避免短流，提升厌氧处理效率

	13
	外围保温
	套
	1
	采用防腐阻火橡塑保温材料，厚度≥50mm

	14
	保温层保护层
	套
	1
	采用0.5mm厚铝合金彩钢瓦

	15
	顶板
	套
	1
	采用S304不锈钢＋玻璃钢防腐盖板

	16
	内外防腐防锈
	套
	1
	采用高级B1级防腐防锈涂料，环氧树脂涂层

	17
	钢旋梯
	座
	1
	热镀锌钢材＋S304不锈钢

	18
	出水堰槽
	套
	1
	采用S304不锈钢材质定制

	19
	外翻
	套
	1
	采用S304不锈钢材质定制

	20
	硝化液回流泵
	台
	2
	泵体和叶轮均采用304不锈钢材质

	21
	提升泵检修吊架
	套
	2
	主体采用热镀锌钢材， 吊链采用高强度合金钢，起吊重量200KG

	22
	曝气风机
	台
	2
	壳体采用碳钢材质，叶轮采用铝合金或不锈钢

	23
	微孔曝气器
	套
	900
	曝气膜片采用EPDM橡胶，支撑体采用ABS材质

	24
	污泥回流泵
	台
	2
	泵体采用铸铁材质，叶轮采用不锈钢304

	25
	叠螺式污泥脱水机
	台
	1
	螺旋轴采用304不锈钢，叠螺片采用耐磨不锈钢材质；

	26
	气浮机
	套
	1
	罐体采用Q235碳钢，溶气系统采用不锈钢材质，1000m3/天

	27
	硫自养罐
	套
	1
	采用S304不锈钢材质（φ6*8m）

	28
	气浮机提升泵
	台
	2
	泵体采用铸铁材质，叶轮采用不锈钢304

	29
	硫自养罐提升泵
	台
	2
	泵体采用铸铁材质，叶轮采用不锈钢304

	30
	碱加药装置
	套
	1
	采用PE材质

	31
	脱泥加药装置
	套
	1
	采用PE材质

	32
	消毒加药装置
	套
	1
	采用PE材质

	33
	叠螺机进料泵
	台
	1
	泵体采用铸铁材质，叶轮采用不锈钢304

	34
	PAC加药装置
	套
	1
	采用PE材质

	35
	PAM加药装置
	套
	1
	采用PE材质

	36
	砾石填料
	吨
	15
	天然花岗岩砾石，粒径10—30mm

	37
	生物自养脱氮填料
	吨
	130
	采用复合生物脱氮填料

	38
	工艺管路
	批
	1
	采用UPVC或碳钢衬塑管材，压力等级1.0MPa

	39
	阀门管件
	批
	1
	采用碳钢＋不锈钢材质

	40
	电缆桥架
	米
	85
	热镀锌钢板材质，包含电缆

	41
	PLC控制柜
	套
	1
	柜体采用冷轧钢板静电喷塑材质（0.8*0.6*2m）， 电器元件采用正泰，屏幕采用8英寸，系统配套远程控制，自动运行的设备同时能够手动独立控制。


2、废气治理设备清单

⑴、牛羊待宰圈废气治理设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	设备参数

	1
	全自动微生物除臭喷洒系统
	套
	1
	自动控制药和水按比例混合，自动控制喷洒压力时间。各喷嘴智能恒压节能控制，自动加水，水位显示，低水位暂停。显示屏触摸控制，带故障报警，药位报警，进水报警，消耗药剂量，用水量，用电量，含历史运行记录并自动绘制曲线图。智能定时，缺水报警，自动补水，远程遥控，智能PLC控制，优化过滤。含增压泵，管路，阀门，仪表，储存罐等

	2
	卸货平台废气收集控制子系统
	套
	2
	手动开启抽吸风系统，离开后自动关闭，现场操作含废气收集，阀门等，热镀锌板现场制作，负压抽风，与主系统压力联锁，风机自动调节频率

	3
	待宰圈自动废气捕捉装置
	套
	22
	主体采用热镀锌+pe，带动态捕捉器，风压自动平衡，高效率收集风挡侧吸技术。每个待宰栏废气收集装置均匀布置多个负压吸风口。

	4
	疾宰间废气收集
	套
	1
	材质热镀锌，微负压废气收集，防止废气逃逸

	5
	疑病间废气收集
	套
	1
	材质热镀锌，微负压废气收集，防止废气逃逸

	6
	接收间废气收集
	套
	2
	材质热镀锌材+PE，负压废气收集，没工作时关闭

	7
	第三代喷淋塔
	台
	1
	304不锈钢板，在适当位置设置加强筋。每个检修口需设置爬梯及作业平台，气旋混流，分级控制，无需填料。多层旋转全方位立体覆盖喷淋层，烟气分流层扰流设计，使烟气变成螺旋混合气，加大与碱性溶液的反应面积和时间，含加药系统，水泵，管路等（换恶臭空间四次换气次数计算）处理风量50000m³/h

	8
	生物除臭装置
	台
	1
	处理风量50000m³/h，含喷淋，管路，填料等
含防腐泵，材料pp

	9
	除雾装置
	套
	1
	屋脊式除雾器，带反冲洗功能，脱水效率95%，防结垢

	10
	废气旋流装混合装置
	套
	1
	材质304，使进气均匀，状态稳定，避免冲击菌群

	11
	氧含量控制系统
	套
	1
	微生物环境监测

	12
	MC-药液混合箱
	套
	1
	Pe

	13
	恒温控制系统
	套
	1
	含辅助加热系统及散热系统，实时调节反应温度

	14
	清洗器及清洗系统
	套
	1
	带自动控制，防止管路拥堵及设备内部堵塞。

	15
	植物液除味装置（选配）
	台
	1
	植物液除味，采用第三代喷淋结构，含加药系统，水泵，管路等

	16
	变频节能风机
	台
	1
	50000m³/h，P=3000Pa， 选用高效永磁电机，变频，防护IP55，绝缘等级F级，轴承：风机轴承使用寿命≥200000小时。

	17
	风管，阀门
	套
	1
	含手动阀门，自动阀门，弯头，大小头，支架等烟囱304材质

	18
	仪器，仪表
	批
	1
	含PH计，液位计，ORP计，压力变送器，压差变送器，流量计等

	19
	电缆，穿线管，桥架等
	批
	1
	风机，仪表，阀门，水泵等电缆

	20
	智能变频控制系统
	套
	1
	户外防水控制柜，IP54，变频器，风量自动匹配和平衡，自动加药等，控制风机启停，控制风机变频运行，控制安全保护，控制运行负压；根据工作实时状态自动调节风机频率。


⑵、牛羊屠宰间废气治理设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	设备参数

	1
	废气收集装置
	间
	10
	牛刺杀间，放血剥皮间，血收集间，开胸间，取白脏间，取红脏间。牛筒体加工间

羊自动汤毛机，羊汤毛打毛间，羊胴体加工间等

	7
	第三代喷淋塔
	台
	1
	5毫米厚304不锈钢板，在适当位置设置加强筋。每个检修口需设置爬梯及作业平台，气旋混流，分级控制，无需填料。多层旋转全方位立体覆盖喷淋层，烟气分流层扰流设计，使烟气变成螺旋混合气，加大与碱性溶液的反应面积和时间（按非清洁区10次换气次数计算）

	8
	生物除臭装置
	台
	1
	处理风量60000m³/h，含喷淋，管路，填料等
含防腐泵，材料pp

	9
	除雾装置
	套
	1
	屋脊式除雾器，带反冲洗功能，脱水效率95%，防结垢

	10
	废气旋流装混合装置
	套
	1
	材质304，使进气均匀，状态稳定，避免冲击菌群

	11
	氧含量控制系统
	套
	1
	304，防爆型，带远传304，防爆型，带远传

	12
	MC-药液混合箱
	套
	1
	带304搅拌机，电机，加药泵，减速机，液位计等

	13
	恒温控制系统
	套
	1
	含辅助加热系统及散热系统，实时调节反应温度

	14
	清洗器及清洗系统
	套
	1
	带自动控制，防止管路拥堵及设备内部堵塞。

	15
	除味装置（选配）
	台
	1
	植物液除味，采用第三代喷淋结构，含自动加药装置

	16
	变频节能风机
	台
	1
	60000m³/h，P=3000Pa， 选用高效永磁电机，变频，防护IP55，绝缘等级F级，轴承：风机轴承使用寿命≥200000小时。

	17
	风管，阀门
	套
	1
	含手动阀门，自动阀门，弯头，大小头，支架等，烟囱304材质

	18
	仪器，仪表
	批
	1
	含PH计，液位计，ORP计，压力变送器，压差变送器，流量计等

	19
	电缆，穿线管，桥架等
	批
	1
	风机，仪表，阀门，水泵等电缆

	20
	智能变频控制系统
	套
	1
	户外防水控制柜，IP54，变频器，风量自动匹配和平衡，自动加药等，控制风机启停，控制风机变频运行，控制安全保护，控制运行负压；根据工作实时状态自动调节风机频率。


⑶、猪待宰圈废气治理设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	设备参数

	1
	全自动微生物除臭喷洒系统
	套
	1
	自动控制药和水按比例混合，自动控制喷洒压力时间。各喷嘴智能恒压节能控制，自动加水，水位显示，低水位暂停。显示屏触摸控制，带故障报警，药位报警，进水报警，消耗药剂量，用水量，用电量，含历史运行记录并自动绘制曲线图。智能定时，缺水报警，自动补水，远程遥控，智能PLC控制，优化过滤。含增压泵，管路，阀门，仪表，储存罐等

	2
	卸货平台废气收集控制子系统
	套
	2
	手动开启抽吸风系统，离开后自动关闭，现场操作含废气收集，阀门等，热镀锌板现场制作，负压抽风，与主系统压力联锁，风机自动调节频率

	3
	待宰圈自动废气捕捉装置
	套
	25
	主体采用镀锌支架+PE，带动态捕捉器，风压自动平衡，高效率收集风挡侧吸技术。每个待宰栏废气收集装置均匀布置多个负压吸风口。

	4
	疾宰间废气收集
	套
	1
	材质镀锌板，现场制作，微负压废气收集，防止废气逃逸

	5
	疑病间废气收集
	套
	1
	材质镀锌板，现场制作，微负压废气收集，防止废气逃逸

	6
	胃容物暂存间废气收集
	套
	1
	材质镀锌板，现场制作，微负压废气收集，防止废气逃逸

	7
	猪毛暂存间废气收集
	套
	1
	材质镀锌板，现场制作，微负压废气收集，防止废气逃逸

	8
	接收间废气收集
	套
	2
	热镀锌骨架+pe，负压废气收集，没工作时自动关闭

	9
	第三代喷淋塔
	台
	1
	5毫米厚304不锈钢板，在适当位置设置加强筋。每个检修口需设置爬梯及作业平台，气旋混流，分级控制，无需填料。多层旋转全方位立体覆盖喷淋层，烟气分流层扰流设计，使烟气变成螺旋混合气，加大与碱性溶液的反应面积和时间，含加药系统，水泵，管路等（换恶臭空间四次换气次数计算）

	10
	生物除臭装置
	台
	1
	处理风量60000m³/h，含喷淋，管路，填料等
含防腐泵，材料pp

	11
	除雾装置
	套
	1
	屋脊式除雾器，带反冲洗功能，脱水效率95%，防结垢

	12
	废气旋流装混合装置
	套
	1
	材质304，使进气均匀，状态稳定，避免冲击菌群

	13
	氧含量控制系统
	套
	1
	304，防爆型，带远传304，防爆型，带远传

	14
	MC-药液混合箱
	套
	1
	带304搅拌机，电机，加药泵，减速机，液位计等

	15
	恒温控制系统
	套
	1
	含辅助加热系统及散热系统，实时调节反应温度

	16
	清洗器及清洗系统
	套
	1
	带自动控制，防止管路拥堵及设备内部堵塞。

	17
	除味装置(选配)
	台
	1
	植物液除味，采用第三代喷淋结构，含加药系统，水泵，管路等

	18
	变频节能风机
	台
	1
	60000m³/h，P=3000Pa， 选用高效永磁电机，变频，防护IP55，绝缘等级F级，轴承：风机轴承使用寿命≥200000小时。

	19
	风管，阀门
	套
	1
	含手动阀门，自动阀门，弯头，大小头，支架等，烟囱304材质

	20
	仪器，仪表
	批
	1
	含PH计，液位计，ORP计，压力变送器，压差变送器,流量计等

	21
	电缆，穿线管，桥架等
	批
	1
	风机，仪表，阀门，水泵等电缆

	22
	智能变频控制系统
	套
	1
	户外防水控制柜，IP54,变频器，风量自动匹配和平衡，自动加药等，控制风机启停，控制风机变频运行，控制安全保护，控制运行负压； 根据工作实时状态自动调节风机频率。


⑷、猪屠宰车间废气治理设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	设备参数

	1
	废气收集装置1
	间
	2
	冲淋间废气收集，含管道，阀门，支架等

	2
	废气收集装置2
	间
	2
	赶猪道废气收集含管道，阀门，支架等

	3
	废气收集装置3
	点位
	5
	刺杀栏2处，沥血槽3处含管道，阀门，支架等

	4
	废气收集装置4
	间
	1
	血液收集间含管道，阀门，支架等

	5
	废气收集装置5
	点位
	5
	刮毛机2处，汤毛池3处含管道，阀门，支架等

	6
	废气收集装置6
	间
	3
	白脏红脏加工间，头蹄间含管道，阀门，支架等

	7
	废气收集装置7
	处
	5
	取白，红脏，掏肛间等

	8
	废气收集装置8
	间
	1
	胴体加工区（多点位）含管道，阀门，支架等

	9
	第三代喷淋塔
	台
	1
	5毫米厚304不锈钢板，在适当位置设置加强筋。每个检修口需设置爬梯及作业平台，气旋混流，分级控制，无需填料。多层旋转全方位立体覆盖喷淋层，烟气分流层扰流设计，使烟气变成螺旋混合气，加大与碱性溶液的反应面积和时间（按非清洁区10次换气次数计算）

	10
	生物除臭装置
	台
	1
	处理风量60000m³/h，含喷淋，管路，填料等
材质厚度：304 厚3mm，

含防腐泵，材料pp

	11
	除雾装置
	套
	1
	屋脊式除雾器，带反冲洗功能，脱水效率95%，防结垢

	12
	废气旋流装混合装置
	套
	1
	材质304，使进气均匀，状态稳定，避免冲击菌群

	13
	氧含量控制系统
	套
	1
	304，防爆型，带远传304，防爆型，带远传

	14
	MC-药液混合箱
	套
	1
	带304搅拌机，电机，加药泵，减速机，液位计等

	15
	恒温控制系统
	套
	1
	含辅助加热系统及散热系统，实时调节反应温度

	16
	清洗器及清洗系统
	套
	1
	带自动控制，防止管路拥堵及设备内部堵塞。

	17
	除味装置（选配）
	台
	1
	植物液除味，采用第三代喷淋结构，含自动加药装置

	18
	变频节能风机
	台
	1
	60000m³/h，P=3000Pa， 选用高效永磁电机，变频，防护IP55，绝缘等级F级，轴承：风机轴承使用寿命≥200000小时。

	19
	风管，阀门
	套
	1
	含手动阀门，自动阀门，弯头，大小头，支架等，烟囱304材质

	20
	仪器，仪表
	批
	1
	含PH计，液位计，ORP计，压力变送器，压差变送器，流量计等

	21
	电缆，穿线管，桥架等
	批
	1
	风机，仪表，阀门，水泵等电缆

	22
	智能变频控制系统
	套
	1
	户外防水控制柜，IP54，变频器，风量自动匹配和平衡，自动加药等，控制风机启停，控制风机变频运行，控制安全保护，控制运行负压；根据工作实时状态自动调节风机频率。


⑸、污水处理站废气治理设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	设备参数

	1
	废气收集装置
	批
	1
	污水处理站屋顶排气口，污泥间等

	2
	第三代喷淋塔
	台
	1
	304不锈钢板，在适当位置设置加强筋。每个检修口需设置爬梯及作业平台，气旋混流，分级控制，无需填料。多层旋转全方位立体覆盖喷淋层，烟气分流层扰流设计，使烟气变成螺旋混合气，加大与碱性溶液的反应面积和时间，含加药系统，水泵，管路等（换恶臭空间四次换气次数计算）

	3
	高效除臭综合净化装置
	台
	1
	处理风量8000m³/h，处理最大风量15000m³/h，

含脉冲模块和等离子器等

	4
	除雾装置
	套
	1
	屋脊式除雾器，带反冲洗功能，脱水效率95%，防结垢

	5
	废气旋流装混装置
	套
	1
	材质304，使进气均匀，状态稳定，避免冲击菌群

	6
	除味装置
	台
	1
	植物液除味，采用第三代喷淋结构，含加药系统，水泵，管路等

	7
	变频节能风机
	台
	1
	8000m³/h，P=2500Pa，变频风机，防护IP55，绝缘等级F级，轴承：风机轴承使用寿命≥200000小时。

	8
	风管，阀门
	套
	1
	含手动阀门，自动阀门，弯头，大小头，支架等，烟囱304材质

	9
	仪器，仪表
	批
	1
	含PH计，液位计，压差变送器，流量计等

	10
	电缆，穿线管，桥架等
	批
	1
	风机，仪表，阀门，水泵等电缆

	11
	智能变频控制系统
	套
	1
	户外防水控制柜，IP54，变频器，风量自动匹配和平衡，自动加药等，控制风机启停，控制风机变频运行，控制安全保护，控制运行负压；根据工作实时状态自动调节风机频率。



