项目名称：六安市公安局人民警察训练中心射击馆维修改造项目
采购单位：六安市公安局
项目预算：85.5万元
公示时间：2026年9月29日
[bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc32021][bookmark: _Toc7752]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	⑴对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，采购人确定预付款为合同金额的/ （0-70%）；
⑵中小企业合同，采购人确定预付款为合同金额的40%（40%-70%）；
⑶分年度安排预算的项目，采购人确定每年预付款为当年合同金额的/（40%-70%）。
注：采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。
剩余款支付方式：验收合格后一次性付清剩余合同款。
（投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	2
	供货及安装地点
	六安市境内，具体地点由采购人指定。

	3
	供货及安装期限
	合同签订后60 日内完成供货、安装、调试、验收等工作。

	4
	免费质保期
	3年


[bookmark: _Toc7671][bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc27372]
二、项目概况
本次项目为六安市公安局人民警察训练中心射击馆维修改造项目，主要改造内容射击馆训练设备升级，安装精度训练隐现靶机、实弹弹着点定位系统、实弹橡胶胸环靶标、靶机控制主机及软件、训练靶位射击安全隔断显示板、训练观摩发布同频显示设备；配套训练监控摄像机及硬盘录像机；射击区安全防护改造，更换正面防反弹橡胶自动滚帘，墙面、通风系统、顶面防护维修；增设过滤型场馆空气净化设备，更新场地及靶面照明灯具，详见采购清单。

三、采购清单
	[bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc13759][bookmark: _Toc7421]序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	一
	训练设备

	1
	精度训练隐现靶机
	1、 靶机网络智能控制；
2、供电方式：交流供电；
3、一次90度旋转的速度≤0.6秒；
4、靶标材质：橡胶印刷的胸环靶、掏枪人形靶等；
5、报靶方式：热成像实弹定位自动报靶；
[bookmark: _GoBack]6、靶机具有正面防弹钢板和橡胶防反弹挡板，两侧具有钢板防弹功能；
7、靶机两侧安装防弹钢板。
8、靶标的隐显时间长短可调。
9、靶板起倒、旋转、靶板随机出现、其各项性能技术指标保持一致。
10、可配置胸环靶、半身靶、B27靶、速射靶、人质靶等靶型。 
11、拆卸、安装方便，便于携带，可快速安装使用，更换靶板无需实弹重新校正精度。                                                                                                                                              12、适用枪型：狙击步枪、微冲、手枪等各类枪型。
13、适用弹型：适用于弹径4.5mm至12.7mm的各种金属弹及橡胶弹；
14、整机寿命15年。
	台
	6

	2
	实弹弹着点定位系统
	1、由非制冷红外热成像仪和弹点解算软硬件所组成；
2、实弹定位组件有效像素≥640*480分辨率；
3、热成像仪帧率≥50帧以上；
4.测试用尺寸达到≥4米*2.5米时，弹着点解算速度均值达到≤40毫秒，可准确识别5.8mm以上（含）口径手枪及以上口径枪支射击子弹的弹着点热点信号；
5.实弹定位精度误差平均值不大于3mm，误差极大值不大于5mm；
6.误报、漏报率小于千分之一；
7.专用镜头。
8、成绩界面的最后一发弹着点及弹序和之前的有颜色区分。
9、可进行连发射击，最大射频10发/秒。
10、适用子弹速度：≥250米/秒。
11、报靶反应时间小于0.02秒。
12、 支持单发、连发射击训练：可适应单发射击、点射、连发射击，最大支持射速800发/ 分钟。
13、单机连续无故障工作时间大于12小时，可以支持中等强度以上的训练演练任务。能够在30秒内完成射击准备工作。
	套
	2

	3
	实弹橡胶胸环靶标
	1、靶标材质要求：橡胶上印刷标准绿色胸环靶，靶面印刷环纹牢固，不会因为射击弹孔出现弹孔周边印刷层的脱胶。
2、靶标附有硬质靶衬。
3、每块靶板受弹10000发以上。
4、适用枪型：狙击步枪、微冲、手枪等各类枪型。
5、适用弹型：适用于弹径4.5mm至12.7mm的各种金属弹及橡胶弹。
	块
	36

	4
	胸环靶纸
	1、材质：胶版纸（双胶纸）
2、 纸张克重：80g/㎡
3、 规格尺寸：550×550mm（标准胸环靶）
4、 印刷：军绿色单色印刷，环数刻度符合标准胸环靶规范
	张
	5000

	5
	实弹橡胶半身靶标
	1、靶标材质要求：橡胶上印刷标准蓝色半身靶，靶面印刷环纹牢固，不会因为射击弹孔出现弹孔周边印刷层的脱胶。
2、靶标附有硬质靶衬。
3、每块靶板受弹10000发以上。
4、适用枪型：狙击步枪、微冲、手枪等各类枪型。
5、适用弹型：适用于弹径4.5mm至12.7mm的各种金属弹及橡胶弹。
	块
	12

	6
	半身像靶纸
	1、名称：半身靶纸
2、材质：双面胶版纸（双胶纸）
3、纸张定量：80g/㎡
4、成品规格：500×1000mm，符合公安射击训练半身靶标准图样
4、印刷：单色印刷，轮廓、标识线条清晰，满足实弹射击判读要求
	张
	5000

	7
	靶机控制主机及软件
	1、训练主机
（1）处理器性能不低于24核32线程；
（2）处理器CPU频率2.4G以上；
（3）内存≥32G；
（4）固态硬盘≥1T；
（5）多口输出的3D加速独立显卡（三口以上）、16G显存，具有热插拔盘位功能，标准接口4×1GbE，主机前端：1×USB 3.0、2×USB 2.0，后端：2×USB 3.0、2×USB 2.0。
（6）24寸液晶显示器；
（7）键鼠套装。
2、训练软件
（1）系统具有设备管理功能，可集中管理各类靶机、配置相关设备的参数，通过全场网络系统，对各类训练科目进行设置和运行，对靶机设备进行控制；
（2）具有训练人员姓名、编号、单位、训练成绩显示、储存、导出、录入管理功能；可保存100000次以上射击成绩。
（3）实时展示训练人员射击训练信息、 靶机隐显状态；
（4）自动评判训练成绩，查看各靶道的实时显示练习成绩。可按时间、单位、人员、靶位查询射击成绩，进行成绩排名、生成成绩报表，以excel表格式导出成绩列表。
3、配备相应总控操作台。
	台
	1

	8
	训练靶位射击安全隔断显示板
	1、设备由基础烤漆和不锈钢骨架、显示器设备、供电和逆变设备、防弹玻璃设备、训练遮挡雾化膜设备、训练状况提示灯带条、活动折叠放枪桌板、万向移动轮等组成；
2、设备规格：高≥2米，前后宽≥1.1 米，左右宽度≤0.7米；
3、设备下部6mm特种防弹钢钢板；
4、设备上部≤16mm防弹玻璃，防弹玻璃级别符合92手枪钢芯弹5米射距检测不射穿要求；
5、设备配置可折叠置枪几、耳罩挂杆；
6、防弹玻璃安装遮挡电控雾化隔离膜，实现邻近射击位间透明或不透明状态；
7、设备配置训练警示灯光。不允许射击时灯条为红色，准许射击时灯条为蓝色，灯条颜色随训练程序自动变化；
8、设备配置≥19.5寸一体型计算机，配置要求（1） I5CPU，（2）4G内存500G硬盘，（3）无线网卡，（4）屏幕分辨率1920*1080；（5）液晶显示屏幕含屏幕上的摄像机设备；
9、配置人脸识别软件，直接识别训练人员；
10、显示屏幕摄像机可以将射手位监控图像传回控制室监控显示；
11、显示器具有观察瞄准轨迹显示功能；
12、设备内置充电锂电池、电量显示板，一次充电连续工作10小时以上。 
	台
	6

	9
	训练观摩发布同频显示设备
	1、更新同屏信息显示设备，铺设新HDMI信号线连通至新主机；
2、新增网络传输和信号转换设备，使计算机输出的射手位显示信息到观摩区的训练观摩显示器上。
	套
	6

	10
	训练监控摄像机
	1、400万白光全彩筒型摄像机，全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头；
2、AI ISP图像处理引擎，影像随场景自适应，夜视效果随时在线；
3、分辨率2560×1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；
4、内置麦克风&扬声器，喊话对讲全兼顾；
5、目标分类，报警精准减打扰
6、背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境；
7、超级智能编码；
8、柔光灯补光，照射距离最远需达30m；
9、IP67防尘防水；
10、含铺设线路费用；
11、监控要做到射击馆内全覆盖无死角。
	套
	10

	11
	训练监控录像机
	1、≥16路2K高清硬盘录像机；
2、不小于24寸显示器；
3、≥6T的监控专用高速硬盘；
4、录像存储时间≥60天。
	套
	1

	二
	安全防护

	12
	护目镜、降噪耳罩
	教官、学员配置护目镜、降噪耳罩；
	套
	14

	13
	射击区正面防反弹橡胶自动滚帘设备
	1、拆除损坏的橡胶防弹结构。
2、滚帘智能程序控制；
3、电动防弹渣反弹橡胶滚帘需全自动控制上下、左右自动换位；
4、橡胶滚帘总厚度≥30mm，具备多层复合耐弹橡胶结构，可有效抑制跳弹反弹；
5、橡胶滚帘受弹需均匀分布；
6、该项改造面积43.5m²
	项
	1

	14
	射击区正面防弹矮墙
	新增一条长15米分离式可移动防弹矮墙。
1、防弹面板：特种防弹钢板≥6mm（抵御9mm手枪弹），外覆盖耐弹橡胶砖，吸收弹头、抑制跳弹，避免弹片飞溅。
2、框架：镀锌槽钢 / 方管钢结构框架，模块化分节（单节 2‑3m），节与节之间可快速拼接、分离。
3、移动底座：配聚氨酯包胶刹车万向轮，移动到位可锁死固定；整体外表面喷塑防锈处理。
	套
	1

	15
	射击区墙面防护设备
	1、原墙面损坏部分进行填补维修，对打磨区域进行重新喷色；
2、采用同规格穿孔硅酸钙板进行破面墙面修复；
3、该项改造面积378m²；
	项
	1

	16
	射击区顶面防护设备
	1、拆除顶面吊轨设备；
2、更换部分顶部吊筋、龙骨；
3、除挡弹梁以外的全部顶部铺设玻纤耐潮吸音板；
4、该项改造面积670m²。
	项
	1

	17
	射击区过滤型场馆空气净化设备
	1、排烟过滤系统，包括风管、风机、空气净化器、风口、软接头、铝合金进出风口、消音箱、维修清洗口等；
2、根据需求在顶部相应位置安装4个排风口（两进两出），加大受弹墙位置排风口风机功率，侧墙采用百叶窗过滤出风口；
3、空气滤清器风机风量≥7000立方米/小时。380V风机功率≤3000W；高效过滤效率：PM2.5的烟尘颗粒一次性过滤≥95%。
	套
	2

	18
	射击区光线照明设备
	射击区平均照度≥300Lux、靶面照度≥1000Lux。
	批
	1



四、其他要求
因本项目改造内容所产生的全部拆除、搬运及恢复工作（包括但不限于防水卷材破坏后的铲除与恢复等），均属于本项目采购范围。投标人须在投标前自行踏勘现场，充分了解拆除范围、搬运条件、恢复要求及现场施工条件。投标人中标后不得以工作范围不清、现场条件不符、恢复标准不明等任何理由拒绝履行或拖延履行该项工作。

