
项目名称：霍邱县东西湖省级自然保护区天地空一体化能力建设项目
采购单位：霍邱县东西湖水资源保护利用中心
项目预算：150万元
公示时间：2026年10月20日
第三章  采购需求
前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

一、采购需求前附表

	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	⑴对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，采购人确定预付款为合同金额的 / （0-70%）；

⑵中小企业合同，采购人确定预付款为合同金额的 40% （40%-70%）；

⑶分年度安排预算的项目，采购人确定每年预付款为当年合同金额的 / （40%-70%）。

注：采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。

剩余款支付方式：项目验收合格后，采购人在收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的账户。
（投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	自合同签订之日起90日历天

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起整机全保3年（包括且不限于消耗性配件、软件升级维护、辅助设备等）。

	5
	……
	……


二、货物需求

前注：本项目《中小企业声明函》仅需填写下列“主要标的物”清单中相关货物。针对“与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等”清单中所列货物，投标文件中可不填写所属行业，不作为《中小企业声明函》的标的物，也不对其生产厂商作出要求。

（一）主要标的物

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量

（单位）
	所属

行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	录像设备
	(1)水平旋转速度可设为0.01°/s～38°/s,垂 直旋转速度可设为0.01°/s～30°/s;地址范围0-512,预置位可设不少于1024个；设备外壳防  护等级不低于IP67;

(2)水平旋转范围0°~360°,垂直旋转范围 -90°~+60°;

(3)云台具有水平、垂直、变焦、聚焦四个类型数据返回功能，可对控制量数据直接设定；

(4)支持在极暗、极高反差、极低反差的条件下自动聚焦；

可见光摄像机：

(1)总像素：不低于800万；

(2)焦距范围：最小焦距≤8mm,最大焦距≥560mm;

(3)变焦倍数：不低于70x;光圈范围：1.6-5.0;最大分辨率：不低于3840×2160;

红外摄像机：

(1)焦距范围：焦距≥35mm;

(2)图像输出：支持RAW格式原始图像文件输出，并支持raw格式图像帧率可调。
	4台
	工业
	否
	

	2
	便携式无人机
	一、飞行器

1、起飞重量(含电池、普通桨叶和microSD卡、 无配件)≥1200g;

2、最大起飞重量≥1350g;

3、折叠后尺寸(长×宽×高)≥249×110×129mm;

4、最大信号有效距离(无干扰、无遮挡)≥20km;

5、最长飞行时间≥45分钟；

6、最大可抗风速≥10m/s;

7、飞行器的前、后、左、右、上均具备双目视觉 避障传感器，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行；

8、支持单北斗定位模式；

9、工作环境温度：-15°C至45°C;

10、GNSS定位悬停精度：垂直≤0.5m,水平≤0.5m;

11、RTK定位悬停精度：垂直≤0.1m,水平≤0.1m;

12、最大上升速度：≥10m/s,最大下降速度：≥8m/s,最大水平飞行速度：≥18m/s,最大飞行海拔高度：≥6000米；

13、图传链路需通过技术进行加密，图传支持多 频段，具备抗干扰能力保证数据安全；

14、具备飞行器自检功能、低电量自动返航功能、信号丢失自动返航功能；

二、云台相机要求

具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机；

1、广角相机CMOS1/1.3英寸，有效像素≥4800万；

2、中长焦相机CMOS不低于1/1.5英寸，像素数≥4800万；

3、可见光相机变焦倍数≥100倍；

4、红外传感器分辨率≥550*460,超分模式≥

1080*1024,红外传感器帧率≥25Hz,红外热成像测温方式支持点测温和区域测温，支持≥20倍数 码变焦；

5、支持可见光与红外热成像联动变焦；

6、具备三轴机械增稳云台(俯仰、横滚、平移);

7、可见光相机支持2k30p视频录制；

8、激光测距模块最远正入射量程≥1500m;

9、支持近红外补光灯

三、软件功能

1、支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航 线作业类型；

2、支持在无人机拍摄的可见光视频与照片上记录拍摄时的GPS坐标和时间；3、支持可见光照片中记录激光测距获取的距离和GPS坐标；

4、支持远程实时直播；

5、支持远程实时控制无人机飞行、云台拍照等；

6、支持一键全景功能；

7、可见光支持人车船目标的AI识别；

8、支持全彩夜视、黑白夜视；

四、遥控器和图传系统

1、≥6天线，采用2发4收天线方案；

2、工作频段支持2.4G、5.8G图传；

3、具备遥控器和显示屏一体化设计；

4、地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1820*1080p,显示器亮度≥1000尼特；

5、支持4G增强图传模块；

6、遥控器重量<1.10kg;

7、接口支持HDMI,SD,Type-C,PD,USB-A;

8、遥控器支持选配外置电池；其他要求

1、配备与机器探照灯1个和喊话器1个；

2、喊话器重量≤93g,探照灯重量≤99g;

3、每架无人机额外配3块备用电池；

4、无人机带3年免费维修服务，保额内不限次数免费维修；

5、包含3年无人机保险费用（机身损失险、第三者责任险（每年不低于100万）、操作人员意外险及特定附加险），享受3年不限次数的免费维修，直至额度用完为止。
	1台
	工业
	否
	

	3
	大模型算力算法设备(含监 测鸟类、捕鱼行为的智能检测算法；)
	项目负载：64路低点监控+4路800万高点摄像机+4路无人机视频流；本地机房部署；AI推理本地GPU执行，不上云、不租赁外部算力；录像本地存储，留存30天；硬件产权归属甲方；共3台2U机架设备。

1、AI推理服务器（2U机架式，1台）

1.机箱：标准2U机架式，支持19英寸标准机柜上架；集成IPMI远程管理，支持远程开关机、硬件状态监控、硬件故障告警。

2.CPU：2颗处理器，每颗≥12核，基础主频≥2.1GHz。

3.内存：≥128GB DDR4 ECC纠错内存。

4.GPU：24GB推理计算卡1块；不得使用家用游戏显卡。

5.系统盘：2块1TB NVMe SSD，配置RAID1。

6.RAID卡：独立硬件RAID卡，带缓存电池。

7.网卡：双万兆SFP+光口、双千兆电口。

8.电源：双800W热插拔冗余电源。

9.其他：支持常用操作系统，可部署本项目鸟类、捕鱼识别算法软件。

2、应用及流媒体服务器（2U机架式，1台）

1.机箱：标准2U机架式，支持19英寸机柜上架；带IPMI远程管理。

2.CPU：2颗处理器，每颗≥16核。

3.内存：≥128GB DDR4 ECC纠错内存。

4.硬盘：2块960GB SSD，配置RAID1（系统+数据库）；另配置1块2TB NVMe SSD作为视频流高速缓存。

5.RAID卡：独立硬件RAID卡，带缓存电池。

6.网卡：双万兆SFP+光口、4口千兆电口。

7.电源：双750W热插拔冗余电源。

8.业务承载：天地空一体化业务平台、PostGIS数据库、无人机调度、70路视频流媒体转发、告警服务、巡护终端业务。

3、网络存储服务器（2U‑16盘位，1台）

1.机箱：2U机架式，16个3.5英寸硬盘槽位，支持机柜上架；具备硬盘故障声光告警、邮件告警，支持IPMI管理。

2.CPU、内存：企业级处理器，内存≥64GB ECC纠错内存。

3.RAID：硬件支持RAID6，支持配置全局热备盘；录像阵列强制使用RAID6。

4.硬盘配置：

系统盘：2块480GBSSD，RAID1；

业务数据盘：14块8TB企业级近线SAS硬盘；

全局热备盘：2块8TB企业级近线SAS硬盘；热备盘仅用于故障自动接管，不得作为数据存储盘使用。

5.网卡：双万兆SFP+光口，支持链路聚合。

6.性能要求：支持70路H.265视频并发写入；RAID6配置完成后实际可用裸容量≥112TB；满足全部摄像头录像本地存储保存30天；告警抓拍、无人机视频本地归档；禁止使用公有云存储。

配套必选配件（纳入设备清单）

1.万兆SFP+多模光模块6个、OM3光纤跳线一批，用于三台服务器之间万兆互联；

2.服务器上架导轨每套设备1副，共3套；

3.所有硬件三年质保；硬盘可提供序列号供甲方核验。

关键性能验收要求

1.AI推理服务器：可在本机L4计算卡上完成本项目鸟类识别、捕鱼行为识别算法部署，本地完成推理运算，不允许调用外部云算力。

2.应用流媒体服务器：稳定转发70路视频流，无人机调度指令无明显时延。

3.存储服务器：全部70路视频满负载接入，不降低码率、不降低分辨率前提下，可完整回溯调取30天录像；支持阵列双盘故障数据不丢失；热备盘故障自动重建。

说明：本部分仅硬件设备；算法软件授权、平台软件、系统集成、调试另外在其他章节编写。
	1套
	工业
	否
	

	4
	固定翼无人机
	1、飞行平台垂直起降固定翼飞行平台

1.1材质：PMI+凯夫拉等复合材料

1.2机身尺寸：翼展≤2.5m；机长≤1.5m；高度≤0.5m

1.3电机数量≤5

1.4起飞重量≤8kg

1.5飞行性能：飞行时间≥150min；巡航速度≥15m/s；抗风能力≥6级

1.6实用升限≥海拔4000m

1.7起飞海拔≥3500m

1.8工作温度：零下20℃至零上50℃

1.9遥测距离：≥30km

1.10电池组：动力电池为智能电池、支持一键查看电量、电池温度查看、电池循环次数查看、单电芯电压查看（提供地面站功能截图证明）。

1.11电池性能：具备过度充电、强制放电保护功能；在撞击、挤压、振动环境仍然可以保持正常工作。

1.12仿地飞行：具有仿地飞行功能，无需第三方软件即可生成仿地航线。

1.13安全机制：支持大风异常返航；支持失联自动返航、低电量自动返航功能（需提供地面站软件功能截图证明）。

1.14图传链路：工作频段：1.4G；图传距离：30km；信号带宽：4MHz、8MHz、10MHz、14MHz、20MHz可选；加密方式：物理层加密；工作温度：-20℃~+55℃。

1.15支持同机型进行图传及数传链路中继使用模式，通过空中中继模式解决通信链路遮挡问题。

1.16支持以地面基站进行图传及数传链路中继使用模式，通过地面中继模式解决通信链路遮挡问题（需提供官方资料证明）。

1.17地面站系统支持以固定架设模式或者便携背负可移动模式进行飞行作业。

1.18无人机系统支持地面站组网进行异地起降（需提供官方资料证明）。

1.19具备历史飞行架次监控回放功能。（需提供地面站软件功能截图证明）。

2、三光吊舱

2.1可见光相机

2.1.1有效像素：≥200万

2.1.2镜头焦距：4.7~47mm

2.1.3光学变焦：≥10x

1.1.4数字变焦：≥3x

2.1.5目标探测距离：行人：≥700m，车辆：≥900m

2.1.6目标识别距离：行人：≥120m，车辆：≥150m

2.1.7目标验证距离：行人：≥50m，车辆：≥80m

2.2热成像相机

2.2.1热成像传感器：非制冷氧化钒

2.2.2镜头焦距≥18mm

2.2.3分辨率≥640*512

2.2.4目标探测距离：行人：≥700m，车辆：≥2000m

2.2.5目标识别距离：行人：≥170m，车辆：≥500m

2.2.6目标验证距离：行人：≥80m，车辆：≥250m

2.3激光测距：人眼安全等级：Class1M；测量精度：±1.0m；测量范围：5-1200m

2.4增稳云台：云台类型：三轴机械增稳；稳像精度：±0.01°；可控转动范围：俯仰：-125°～+45°，偏航：±360°

3、手持控制终端（HGS500）

3.1屏幕尺寸：≥8.0英寸

3.2显示比例：16:10

3.3屏幕分辨率：≥2560*1600

3.4屏幕刷新率：144Hz

3.5内存容量：≥16GB

3.6重量：≤1.5kg

3.7产品尺寸：≤长300mm×宽150mm×高50mm

3.8支持WiFi

3.9支持蓝牙

4、背负式地面站（V-PACK500）

4.1工作时间：≥5h

4.2充电时间:≤2h

4.3外形尺寸:≤600mm×400mm×350mm（折叠）

4.4重量：≤8kg

4.5工作温度：0℃到40℃

4.6存放温度：-20℃到60℃

5、综合地面站（GCS100，选配）

5.1屏幕尺寸≥15英寸

5.2工作频段：1.4G

5.3重量≤15kg

5.4续航时间≥3.5h

5.5产品尺寸≤长600mm×宽400mm×高200mm

5.6加密标准：物理层加密

5.7工作温度：-20℃~+55℃

6、空中中继

6.1产品展开尺寸≤长2500mm×宽1500mm×高400mm

6.2性能：续航时间≥150min；巡航速度≥15m/s；抗风能力≥6级

6.3实用升限≥海拔5000m

6.4起飞海拔高度≥4000m

6.5工作温度：零下20℃至零上50℃

6.6工作频段：1.4G

6.7射频通道：2*Tx&2*Rx

6.8通信加密：物理层加密

6.9起降方式：垂直起降

7、固定基站中继

7.1射频通道：2*Tx&2*Rx

7.2工作频段：1.4G

7.3输出功率：ANT1,2W;ANT2,2W

7.4产品功耗≤35W

7.5加密方式：物理层加密

7.6工作温度：-25℃~+55℃
	1套
	工业
	否
	

	5
	自动巡航无人机(含喊话器、

探照灯)
	一、机场

1、整机重量(不包含飞行器):≤55千克；外形尺寸(舱盖开启):≤1800*750*490mm;

2、最大允许降落风速：≥12米/秒；最大运行海拔高度：≥4500米；

3、RTK基站定位精准度：水平≤1厘米+1ppm(RMS),垂直≤2厘米+1ppm(RMS);

4、备用电池续航时间：≥4小时；

5、防护等级：≥IP56;

6、支持：风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、水浸传感器、舱内温度传感器、舱内湿度传感器；舱盖、舱内监控相机分辨率：≥1920×1080;

二、无人机

1、裸机重量：≤1900克；最大起飞重量：≥2000克；

2、尺寸(不含桨叶):≤400mm*420mm*215mm; 对角线轴距：≤500mm;

3、最大水平飞行速度：≥21米/秒；最大抗风速度：≥12米/秒；最大起飞海拔高度：≥6500米；

4、最长飞行时间：≥54分钟；

5、最大作业半径：≥10公里；GNSS:

GPS+Galileo+QZSS+BeiDou+GLONASS(仅在RTK模 块开启时支持QZSS和GLONASS);

6、悬停精度：

垂直≤±0.1米(RTK正常工作时),水平≤±0.1米(RTK正常工作时);

7、工作环境温度：-20℃至50℃;防护等级：≥ IP55;

8、广角相机：有效像素≥4800万，中长焦相机：有效像素≥4800万，长焦相机：有效像素≥4800万；

9、长焦相机数字变焦：≥16倍(混合变焦112倍);

10、红外补光FOV:≥5.7°±0.3°;

11、激光测距：正入射量程>1600米(1HZ)@20%反射率目标

12、红外相机测温方式：点测温、区域测温；红 外相机录像分辨率：≥640×512@30fps;红外相 机数字变焦：≥28倍；

13、最大信号有效距离：≥25公里。

14、4G增强图传模块(含视频与图片无线回传，不小于30G/月/台):TD-LTE无线数据终端，支持接入4G网络，实现联网、增强图传、网络RTK等多项功能；

三、喊话器

1、重量(不含支架):≤90g;功率：≥15W;

2、声压：距离样品正前方1m处的最大声压≥114dB;有效广播距离：≥300m;

3、喊话方式：包含但不限于实时喊话、录音喊话、媒体导入(支持边传边播)、文字转语音；

4、防护等级：≥IP55;工作温度：-20℃~50℃。

四、探照灯

1、重量(不含支架):≤91g;功率：≥32W;

2、照度：距离样品正前方50m处的照度应≥17±

0.2lux;有效照明面积：≥2200平方米@100米。防护等级：≥IP55;
	4套
	工业
	是
	

	
	
	
	
	
	
	


（二）与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量

（单位）
	备注

	1
	数据处理终端系统
	显卡类型：独立显卡

内存：32G

固态硬盘：512G

机械硬盘：1T
	1台
	

	2
	数据处理终端系统
	接口支持：USB-CUSB-AHDMI读卡器

内存容量：16GB

固态硬盘：1T
	1台
	

	3
	移动巡护终端系统
	含3年流量卡

5G网络：支持5G

运行内存：16GB

机身内存：512GB

充电接口：USB Type-C
	8台
	

	4
	多功能配电系统
	内含机箱交流电源防雷、网络接口防雷、光纤传 输通讯、数据采集及远程控制单元等；

内含风扇、LED照明灯、机械式箱门状态检测开关、光纤熔接盘、光纤适配器(标配件);

防护级别≥IP55级；

机箱交流电源防雷：最大可持续工作电压385V AC;电压保护水平1.7KV;

网络接口防雷：最大可持续工作电压6V;电压保护水平Up:X-PE600VX-X25V;

数据采集及远程控制单元：数据接口1路，

10M/100M网络端口；包含DI输入端口、D0输出端口、RS485接口、温湿度传感器；

光纤传输通讯：接入方式10/100Mbps;4～8个RJ45口；误码率<1/1000000000。
	4台
	

	5
	塔杆配套设施服务及安装调 试
	塔杆标准：φ340-280×10×10000mm（Q235B热镀锌喷塑），辅材，混凝土基础施工(混凝土基础尺寸不小于2m*2m*2m标号C30,含预埋法兰地龙、预埋防雷接地、避雷针、基础施工等)及高点监控支架，前端监控 组装、调试。
	4台
	

	6
	无人机管理平台
	智慧监管一张图：以GIS电子地图为底座，集中展示无人机场、视频监控、飞行航线、告警信息、监控点等全要素图层，支持图层筛选与分布展示，可一键直达告警工作台、配置中心等功能页面，实现监管资源一图统览、一键调度。

无人机航线规划：支持WEB端航点精细化航线设计，可配置飞行模式、全局速度、起飞速度、拍照模式及航点录像、拍照、相机控制等动作，支持航线创建、导入、修改、下发；提供立即执行、单次定时、重复定时、连续执行等任务策略，支持全景航线多航线同屏展示，为自主巡检提供标准化任务支撑。

无人机飞行驾驶舱：实时可视化展示无人机视频、飞行航迹、速度、高度、电量、温度、图传信号等全量飞行数据，支持一键起飞、一键返航、指点飞行、航向控制等远程操控，可融合接入周边监控画面并同步显示AI检测告警，保障飞行安全与现场态势实时掌握。

无人机云台控制：支持广角/变焦切换、可见光/热成像切换、云台视角快捷调整，提供分屏同显模式；支持全景航拍、框选变焦、抓拍、录像等取证操作，支持双击锁定、鼠标跟随、滚轮变焦等快捷操控，满足高清取证与细节核查需求。

无人机巡检展示：支持无人机及机场在线/离线状态查看，可远程执行舱盖开关、机场重启、飞行器开关、充电控制等运维操作；集中展示单次巡检飞行信息、航迹地图、航拍视频等数据，实现巡检全过程可视化与设备远程运维。

无人机视频AI智能识别告警：搭载AI算法，智能识别异常并自动告警；支持告警工作台筛选查看、在线研判、处置反馈、结果审核、全流程日志记录，形成异常智能发现、规范处置、全程可追溯的闭环管理。（7）视频监控与无人机告警联动：视频监控产生AI告警、人工告警后，自动联动就近无人机飞往指定地点，完成告警核实、违法行为取证与证据回传，打破地面监控与无人机独立作业壁垒，实现告警快速响应与闭环核查。支持无人机发现告警后调用监控视频对告警现场进行实时关注，通过一键看向无人机告警定位，监控视频自动对焦事发地；

飞控大屏：支持机场型无人机、单兵型无人机、高点监控视频与设备点位地图融合展示，提供4/9/16宫格布局与巡视模式，满足指挥中心集中监看、全域调度的可视化管控需求。

（9）无人机实时飞行动态、轨迹、经纬度、视频等信息。
	1套
	

	9
	无人机机场安装调试服务(含基础)
	混凝土基础施工(混凝土基础尺寸不小于2m*2m*2m标号C30,含预埋法兰地龙、预埋防雷接地、避雷针、基础施工等)。

平台标准：

一、总体技术要求

1.1平台为户外永久固定式钢结构起降平台，用于搭载无人机自动机巢/无人机垂直起降，全天候露天使用，适应雨雪、日晒、大风环境。

1.2平台整体结构稳定、刚性充足，起降冲击下无明显晃动、永久变形；满足无人机RTK精准降落要求。

1.3所有钢构件工厂预制、现场装配焊接；法兰、螺栓标准化。

1.4供货范围包含：主梁框架、次梁、起降面板、连接法兰、加强筋、护栏、爬梯、全部紧固件、防腐处理、标识标线、接地连接件。

二、材料技术标准

2.1主体钢结构主材

2.1.1主梁、次梁、支撑框架：Q235B碳素结构钢。

2.1.2支撑立杆：变径圆管，标注格式示例φ340×10×7000mm，材质Q235B，热镀锌喷塑。

2.2起降面板（关键区分：有无RTK/地磁导航）

2.2.1（搭载RTK/地磁定位无人机，推荐）钢框架+非金属防滑面板（玻纤板/高密度HDPE板），避免大面积金属板干扰卫星导航、地磁传感器。面板基础要求：表面耐磨、抗紫外线、防滑，无尖锐棱角；设置1%～2%排水坡度，防止积水结冰。

防腐工艺

3.1所有钢构件先焊接、校正、除锈，整体热浸镀锌；

3.2镀锌后表面静电喷涂户外聚酯粉末（喷塑）；颜色由采购人指定。

3.3严禁使用冷镀锌、仅刷油漆不镀锌构件；焊缝位置镀锌缺陷处采用富锌漆补涂。

3.4增加底漆+中间漆+面漆复合涂装加强防腐。

四、结构荷载与刚度指标（硬性参数）

4.1无人机起降冲击系数：正常着陆。

4.2风荷载：按项目所在地50年一遇风压设计；。

4.4挠度控制：空载与满载无肉眼可见持续晃动。

4.5平台平面平整度：整体平面误差可控，保障精准降落。

五、尺寸、构造与接口要求

5.1平台有效起降尺寸：依据无人机旋翼直径/机巢外形确定；有效起降区域单边不小于无人机最大展幅1.2倍。

5.2平台预留机巢固定地脚孔、电缆穿线孔、接地端子；穿线孔设置橡胶护圈防水。

5.3底部连接法兰：与支撑立杆顶部法兰尺寸匹配，法兰板厚度、加强筋按荷载专项设计；法兰接触面平整，加装防水密封垫片。

5.4平台边缘倒角、去除毛刺，避免桨叶磕碰风险。

5.5起降区域喷涂标准无人机停机标识（圆形起降靶标、边界警示线），户外耐候油漆。

六、防雷、接地与电气要求

6.1平台所有钢结构构件之间电气可靠连通，形成等电位体。

5.2设置不少于2处专用接地端子；可与立杆接地网共地，共用接地电阻。

6.3机巢供电、通信线缆进线处配套浪涌保护器（SPD），防止感应雷损坏设备。

6.4平台预留气象传感器。配套视频监控系统，24小时对平台实施监控服务，每个平台配备2个视频监视器（画质高清）。
七、环境适应性

7.1使用环境温度：-25℃～+55℃；适应露天高湿、扬尘环境。

7.2整体防护：钢结构防腐体系设计使用年限不低于15年。

7.3抗风要求：平台及支撑体系在设计风压范围内，结构不倾覆、不滑移、连接无松动。

八、制造、检验与验收要求

8.1构件工厂预制，出厂前外观检查、尺寸复核；重要焊缝外观探伤抽检。

8.2提供材质单、镀锌层检测报告、喷塑涂层检测资料。

8.3现场安装完成后进行外观、平整度、连接紧固性、接地电阻测试验收。

8.4安装完成清理焊渣、毛刺，修补运输安装造成的涂层破损。

九、质保与售后

9.1钢结构主体质保不少于5年；防腐涂层质保3年以上（正常使用条件下不起皮、大面积锈蚀）。

8.2质保期内出现构件变形、涂层大面积脱落、严重锈蚀，供方免费维修或更换。

安全护栏：平台外侧设置防护栏杆，高度≥2100mm，下设挡脚板，符合GB4053.3-2009要求；上下检修配套斜爬梯。
	4套
	


三、报价要求：本项目产品采购所有费用均包含在投标报价中，报价包含产品、运输、安装、调试、对接、培训、运维等完成项目所需的全部费用，采购人后期不再追加任何费用。请投标人自行勘察现场，充分考虑报价风险，因未现场勘察导致相关数据、金额偏差过大的，由供应商自行承担。报价不得超过最高限价。
四、其他要求：

1、项目配置相关服务要求
	序号
	服务名称
	技术参数及要求
	数量

（单位）
	备注

	1
	高点监控网络传输
	网络上下对等专线不低于20M/条，协议期三年
	4条*3年
	

	2
	无人机机巢网络传输
	网络上下对等专线不低于100M/条，协议期三年
	3条*3年
	

	3
	指挥中心网络 传输
	网络上下对等专线不低于100M/条，协议期三年
	1条*3年
	

	4
	无人机机巢电 力供应
	含人工、线缆等辅材
	500米
	

	5
	高点监控电力 供应
	含人工、线缆等辅材
	500米
	

	6
	前置识别单元 算力服务(含 监测鸟类、捕 鱼行为的智能检测算法)
	AI算力不低于70T内存：8G

工作温度：-20°C~60°C储存温度：-40°c~80°C
	4处
	

	7
	流媒体存储转发服务(存储、

转发检测结果和视频流)
	CPU:C86(16C,2.5G)*2内存：32GDDR5*4

系统盘：480GSSD×2(RAID1)*4

数据盘：14T*2

网口：1GbE×2(电)

软件授权：加密狗
	1处
	

	8
	东西湖省级自然保护区天地空一体化监测系统
	定制开发。最终交付的为1套软件平台，集成监控、无人机等，且需至少满足以下功能：

1、数字化的方式充分显示自然保护区内的基础地理数据库、基础设施分布、资源数据等相关资源。

2、系统经过高点人工智能算法发现需处理的事件后，整个系统会进行蜂鸣提示并伴随界面光影效果，对值班人员进行提醒，同时在消息列表中置顶最新的提示信息，给出可见光抓拍图片、热成像抓拍图片、居中放大图片以及前后1分钟的现场视频。

3、系统对于自动上报的各类疑似事件的处置状态、结果进行统计分类，并给出统计分析结果，类型包括：监测频次总数、种类发现频次总数、捕鱼行为监测总数等。

4、对于系统上报的提示信息，通过选取消息列表中前往事件地点，可实现监测目标在三维空间的自动居中放大功能，并自动给出上报高点的位置及视频弹窗，便于值守人员第一时间进行人工观察。

5、对于事件周边可视的高点智能监控，系统可以实现一键自动汇聚观察，选定合适的搜索半径后，系统自动给出理论上能够看到该事件的所有高点监控，并自动拉取对应高点的实时视频流，以便于指挥人员多角度观察事件。

6、在事件处置中，一旦确认为需要现场核查处理的事件时，平台可直接向巡护终端、无人机等进行信息发布，将提示信息(主要为事件定位信息、图片)发布给相应的设备、人员、无人机机场。

7、无人机自动出机场执行任务，在三维场景下按指定航线进行飞行任务并在地图中实时显示飞机位置；无人机一键自主飞行前往指定地点。

8、多观测角度、双光无人机视频观测画面的视频宫格功能。

9、智能监控设备在三维地图上报事件位置，调度无人机自动前往该位置执行核查任务，并完成事件追踪。

10、系统支持无人机视角与三维地图进行叠加，根据无人机前进角度，地图视角会自动调整，以第一人称视角还原事件发生时刻的无人机的状态，所见即所得。
	1套
	

	9
	集成服务
	集成原建约64处低点监控，低点监控为两个品牌型号；

集成新建高点监控，适配鸟类识别、捕鱼行为识别算法；

集成原建和新建自动巡航无人机。
	6套
	

	10
	前端监控维护
	提供三年日常维护，巡检、监控掉线24小时处理
	4项
	

	11
	信号增强图传
	4G图传模块，含3年流量卡
	3处
	

	12
	无人机保险服

务
	提供自动巡航无人机套装3年保险（机身损失险、第三者责任险（每年不低于100万）、操作人员意外险、财产一切险（地面固定设施：机巢+起降平台）及特定附加险），享受3年不限次数的免费维修，直至额度用完为止。
	3处*3 年
	

	13
	无人机培训（含固定翼）人数（3年，一年培训一次，一次3人）
	包含无人机理论授课、真机实操训练、考前辅导、考试组织报名、持证取证、后期实操复训、日常技术答疑、安全规范教学全套培训服务；培训机型：本次项目提供机型（视距内驾驶员CAAC证/UTC行业证/AOPA合格证按需选定）。
	3人/年
	

	14
	摄像头维修
	1、64处摄像头维修，正常接入本次开发的系统。

2、3年流量卡费用。
	1项
	

	15
	监控室搬迁服务
	签订合同起3年内，本项目监控室搬迁安装调试费用。
	1项
	

	16
	辅材
	本项目电缆、线缆及人工等费用
	1项
	

	17
	已建无人机机场搬迁服务
	无人机搬运，场地平整，包含线缆等辅材，以及包含一条互联网专线。
	1套
	


2、项目建设、验收并交付采购人使用后，需配备相关项目维护三年。
五、样品要求：无
附：评分方法与标准（综合评分法）
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术资信分

（ 70 分）
	管理体系
	供应商或制造商取得经国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构评审颁发的有效的：①质量管理体系认证；②环境管理体系认证；③职业健康安全管理体系认证；每提供1个证书得8分，最高得24分。
注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台证书信息查询截图，否则不得分。
	0-24分

	
	类似业绩
	投标人具有类似业绩（业绩设备中需包含本项目核心产品中），每提供一个业绩得7分，满分21分。

注：1、提供合扫描件或影印件并加盖投标人公章。若不能体现合同签订时间、标的信息须另附业主证明材料，否则不得分。

2、投标文件中所提供的业绩均为已供货安装完毕的业绩，提供加盖业主公章验收证明材料。
	0-21分

	
	供货方案
	供应商根据项目需求，编制项目供货方案，至少包含下列内容：①产品生产组织及配送方案；②安装、调试方案；③进度计划及保障措施；④交付方案。根据供应商提供的方案中针对上述各小项内容的体现情况，由评审小组按顺序分别进行评审：
（1）贴合本项目自然保护区设备供货、安装调试及交付实际，针对性强、无模板堆砌。方案体系完整、逻辑清晰， 各流程、管控、保障、验收内容详实具体，可量化、可落地、可核验， 可全面保障项目保质按期完成实施。该小项得 2 分。
（2）内容完整无缺项，整体实施路径可行，可满足项目基础供货及交付需求。但整体偏笼统、细化不足，关键指标未量化，存在通用模板内容，项目针对性、落地性一般。该小项得 1 分。
（3）未提供对应专项方案、核心内容缺失；方案模板化严重、大量堆砌无关材料，脱离本项目实际；关键措施夸大不实、无落地依据、无法核验， 不具备可操作性；内容错误、逻辑混乱， 不符合本项目采购及实施要求的，本小项不得分。
本项最高得 8 分。
	0-8 分

	
	质控方案
	供应商根据项目需求，编制质控方案，至少包含下列内容：①全流程质量管控体系及保障措施；②项目执行规范与技术标准体系；③产品质量、安装及运维履约承诺。根据供应商提供的方案中针对上述各小项内容的体现情况，由评审小组按顺序分别进行评审：
（1）贴合本项目质控及履约保障实际需求，针对性强、无模板堆砌。质控体系完整、标准依据充分、管控举措详实，内容可量化、可落地、可核验，可全面保障项目整体实施质量与履约效果。该小项得2 分；
（2）内容完整无缺项，整体方案可行，可满足项目基础质控及履约要求。但部分内容表述笼统、细化不足，关键质控指标未量化，存在少量通用模板内容，方案针对性、落地性一般。该小项得 1 分；
（3）未提供对应专项方案、核心质控内容缺失；方案模板化严重、大量堆砌无关材料，脱离本项目实际；质控措施、履约承诺夸大不实，无落地依据、无法核验，不具备可操作性；内容错误、逻辑混乱，不符合本项目采购及质量管控要求的，本小项不得分。本项最高得 6 分。
	0-6 分

	
	实施方案
	供应商根据项目需求，编制项目实施方案，至少包含下列内容：①实施安装计划及安装过程问题处理措施；②实施进度安排；③机巢建设重难点分析、勘察设计、机巢安装部署；④巡检航线规划设计、无人机巡检技术规程（规章制度、工作职责、巡检流程及内容、注意事项等）；⑤劳动力安排及人力资源保障等。根据供应商提供的方案中针对上述各小项内容的体现情况，由评审小组按顺序分别进行评审：
（1）深度贴合本项目自然保护区机巢建设、无人机巡检作业实际，无模板化及无关内容堆砌。方案体系完整、逻辑清晰， 实施计划、管控措施、建设部署、巡检规程等内容详实具体，可量化、可落地、可核验，能够全方位保障项目规范、高效实施。该小项得 1 分；
（2）内容完整无缺项，整体实施思路清晰、方案基本可行，可满足项目基础实施要求。但部分内容表述笼统、细化不足，缺少量化指标与专项落地举措，存在少量通用模板内容，项目针对性和实操性一般。该小项得 0.5 分；
（3）未提供对应专项方案、核心内容缺失；大量堆砌无关模板内容，脱离本项目实际；关键措施夸大不实、无落地依据、无法核验，不具备可操作性；内容错误、逻辑混乱， 不符合项目实施要求的，本小项不得分。
本项最高得 4 分。
	0-5 分

	
	培训及售后服务方案
	供应商根据项目需求，编制项目培训及售后服务方案，至少包含下列内容：①使用培训及技术指导；②售后服务响应机制，三年详细运维方案、巡检计划；③应急处理措施及售后服务承诺。根据供应商提供的方案中针对上述各小项内容的体现情况，由评审小组按顺序分别进行评审：
（1）贴合本项目设备培训、运维售后及应急保障实际需求，针对性强、无模板堆砌。方案体系完整、逻辑清晰，培训机制、售后响应、三年运维、巡检计划、应急处置及服务承诺等内容详实具体，可量化、可落地、可核验，可全面保障项目后期运维质量及培训效果。该小项得2 分；
（2）内容完整无缺项，整体方案可行，可满足项目基础培训、售后运维及应急保障要求。但部分内容表述笼统、细化不足，关键服务指标未量化，存在少量通用模板内容，方案针对性、落地性一般。该小项得 1 分；
（3）未提供对应专项方案、核心培训及售后内容缺失；方案模板化严重、大量堆砌无关材料， 脱离本项目实际；服务措施、售后承诺夸大不实， 无落地依据、无法核验，不具备可操作性；内容错误、逻辑混乱，不符合本项目采购及履约服务要求的，本小项不得分。本项最高得 6 分。
	0-6 分

	价格分

（ 30 分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 30 ％×100


53

