采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.标★条款为评分参数，投标文件中需按要求提供相关证明材料；非★条款3条及以上未满足的，投标无效。（适用综合评分法，本条可编辑，不需可删除）
[bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc7752][bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc32021]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	⑴对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，采购人确定预付款为合同金额的0% （0-70%）；
⑵中小企业合同，采购人确定预付款为合同金额的40%（40%-70%）；
⑶分年度安排预算的项目，采购人确定每年预付款为当年合同金额的40%（40%-70%）。
注：采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。
剩余款支付方式：供货完成并验收合格后，采购人收到发票后 将资金支付到合同约定的供应商账户付清余款。
（投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	2
	供货及安装地点
	霍邱县境内采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同签订后30个日历天完成设备供货、安装及调试。 

	4
	免费质保期
	验收合格之日起三年

	5
	本项目采购标的名称及所属行业
	标的名称：2026年霍邱县公办幼儿园教玩具采购项目

所属行业：工业


[bookmark: _Toc7671][bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc27372]
[bookmark: _Toc2445]二、货物需求
前注：本项目《中小企业声明函》仅需填写下列“主要标的物”清单中相关货物。针对“与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等”清单中所列货物，投标文件中可不填写所属行业，不作为《中小企业声明函》的标的物，也不对其生产厂商作出要求。






（一）主要标的物
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	安吉游戏组合及收纳
	1.材质；采用优质清水无结新西兰松木，PP，PE，防晒，耐摔；
2.工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺；
3.安吉探索游戏指导手册 1本。
内含以下配件：
三步单梯，材质松木，产品规格80*34*6.5cm，原木色，数量3个，承载重量≥50KG。
五步单梯，材质松木，产品规格134*34*6.5cm，原木色，数量3个，承载重量≥50KG。
七步单梯，材质松木，产品规格188*34*6.5cm，原木色，数量2个，承载重量≥50KG。
两步双梯，材质松木，产品规格47*14*67cm，梯子顶部为绿色，其余为原木色,底部织带为黑色，数量2个。
四步双梯，材质松木，产品规格47*14*121cm，梯子顶部为绿色，其余为原木色，底部织带为黑色，数量2个。
长条实木木板，材质松木，产品规格120*20*2.5cm，数量4个。
长条实木木板，材质松木，产品规格150*20*2.5cm。数量2个。
攀爬箱1 材质：PE+铝合金烤漆+ABS，产品规格60*60*60cm， 厚度1.5cm，数量2个，承载重量≥80KG。
攀爬箱2 材质：PE+铝合金烤漆+ABS，产品规格80*80*80cm， 厚度1.5cm，数量1个，承载重量≥80KG。
滚筒1材质：pp，产品规格直径50cm，长度60cm，数量：1个。
滚筒2材质：pp，产品规格直径56cm，长度60cm。数量：1个。
收纳柜：尺寸：≥1650*700*1350mm，带门锁，内嵌门把手，水平调节轮安装高度73mm，脚杯直径35mm；材质：镀锌钢板，墨绿色，静电喷涂工艺，板材厚度0.8mm-2mm。
柜顶铺设人造草坪：人造草坪草高20mm，三色曲直混织仿真草。纱线材质：优质PE+PP,纱线宽度1.0mm±0.1mm，纱线厚度0.28±0.01mm，纱线截面形状：C形。簇密度：密度≥15700针/㎡，磅重≥9500DTEX。。底布：135g基布＋50g网格双层底布。
注：提供本产品彩页。
★4.安吉游戏组合满足以下标准：
（1）.GB 6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范；
（2）.GB 6675.2-2014-玩具第2部分：机械与物理性能；
 (3).GB6675.3-2014玩具安全第3部分：易燃性能；
 (4).GB6675.1-2014-章节5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂；
 (5).GB6675.1-2014章节5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移。
	9套
	工业
	核心产品
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	户外攀爬（含秋千、攀爬、滑梯等）组合（大型）
	1. 设备款式：户外攀爬（含秋千、攀爬、滑梯等）组合（大型）集成直滑梯、平台通道、攀爬岩、秋千、安全楼梯、整体色彩搭配：军绿、灰白、黑色立柱。
2.安装场地：户外露天使用，耐紫外线、抗老化、防雨防潮。
3.各部件材质与技术参数满足以下要求：
（1）塑料构件（滑梯、顶棚、装饰造型、攀爬点、踩墩、挡板）。
原料：全新线性低密度聚乙烯，滚塑一体成型，无回收料、无拼接缝；
性能：添加抗紫外线剂、抗老化助剂，低温不开裂；表面哑光防滑，无尖锐毛刺；
弧度符合人体工学，滑道边缘圆滑加厚防磕碰；
环保：无毒无味，符合儿童用品环保要求，色彩内外一体，不掉皮、不喷漆覆膜。
（2）主支撑钢管立柱
a. 材质：外径≥114mm，壁厚≥2.0mm 热镀锌无缝钢管；
b. 表面工艺：内外整体热镀锌防腐处理，外层户外专用静电喷塑；涂层附着力强，户外5年不易褪色、生锈；
c. 要求：所有管口封闭封堵，杜绝进水锈蚀；立柱底部预留法兰安装底座。
（3）平台、楼梯、护栏、连接件
a. 平台板：花纹防滑镀锌钢板，镂空防滑设计，无积水；平台尺寸：≥1100*1100mm，壁厚≥2.0mm；
b. 楼梯：踏步防滑凸起设计，两侧安全扶手；
c. 紧固件：全部采用 304 不锈钢螺栓、螺母、防松垫圈；外露螺丝配备塑料盖帽，防止划伤儿童；
D.攀岩攀爬墙:攀岩板为实木板打磨表面无毛刺无尖角安全环保漆面，岩点一体紧固安装，岩点圆润无尖角，牢固不可徒手拔落。
注：提供本产品彩页。
	8组
	工业
	
	

	3
	户外百变云梯（小型攀爬）
	镀锌钢管，承重管（圆管）≥89*2.5mm、支撑管（圆管）≥38*2mm，精密切割打磨，管口封闭，以及防锈喷砂处理后，上色烤漆。脚盘直径≥203mm。承重部位法兰链接，搭配黑色抱球保护。
活动配件：轮胎秋千1套，彩色爬环1套，小吊球1套，软板U型秋千1套，彩色爬梯2套，糖葫芦爬绳2套。配件吊绳辅件材质：六股钢丝绳，高栏绳，铝绳套外径2.5cm，内径1.5cm，304不锈钢鸡心扣，4.4*2.5cm铝八字扣，304不锈钢8个厚安全扣。产品包装，采用防剐蹭黑心棉包裹保鲜膜缠绕。
产品尺寸：≥346*220*255cm。
注：提供本产品彩页
★2.产品满足下列标准 ： 
（1）.GB 6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范
（2）.GB 6675.2-2014-玩具第2部分：机械与物理性能；
 (3).GB6675.3-2014玩具安全第3部分：易燃性能；
 (4).GB6675.1-2014-章节5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂；
 (5).GB6675.1-2014章节5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移。
	3组
	工业
	
	

	4
	碳化积木及收纳（套）
	材质：采用新西兰松木、碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 
2.工艺：碳化清漆、磨圆角、光滑无毛刺，
内含以下配件：
小方块≥ 5*5*2.5cm，24件；
基本块 ≥5*10*2.5cm，24件；
双倍块≥ 5*20*2.5cm，16件；
长方形 ≥5*40*2.5cm，16件；
小三角 ≥5*5*2.5cm，24件；
三角块 ≥5*10*2.5cm，24件；
大三角≥ 5*20*2.5cm，12件；
斜坡 ≥2.5*10*5cm，24件；
小方柱 ≥2.5*5*2.5cm，48件；
方柱 ≥2.5*10*2.5cm，64件；
大方柱 ≥2.5*20*2.5cm，36件；
小底板 ≥5*20*1.5cm，24件；
大底板 ≥5*40*1.5cm，24件；
Y形块 ≥15*15*2.5cm，4件；
短圆棍≥ R=1.25cm H=5cm，36件；
长圆棍 ≥R=1.25cm H=10cm，36件；
圆柱≥ R=2.5cm H=10cm，12件；
圆拱块 外R=10cm内R=5cm H=2.5cm，4件；
大半圆 ≥R=5cm H=2.5cm，4件；
1/4圆弧 外≥R=10cm内R=5cm H=2.5cm，4件；
扇形 R=5cm H=2.5cm，4件；
桥形块 ≥5*10*2.5cm，16件；
小半圆≥ R=2.5cm H=2.5cm，16件；
半拱门≥ 5*10*2.5cm，12件；
小拱璧≥ 2.5*8.5*2.5cm，12件；
大叉路≥ 15*20*2.5cm，4件；
歌德门 ≥4*10*2.5cm，4件。
收纳柜：尺寸：≥1250*700*1600mm；带门锁，内嵌门把手，水平调节轮安装高度73mm，脚杯直径35mm。材质：镀锌钢板， 墨绿色， 静电喷涂工艺。板材厚度0.8mm-2mm。
柜顶铺设人造草坪：人造草坪草高≥20mm，三色曲直混织仿真草。纱线材质：优质PE+PP,纱线宽度1.0mm±0.1mm，纱线厚度0.28mm±0.01mm，纱线截面形状：C形。
簇密度：密度≥15700针/㎡，磅重9500DTEX。底布：135g基布＋50g网格双层底布。
注：提供本产品彩页
★3.碳化积木满足下列标准 ： 
（1）.GB 6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范
（2）.GB 6675.2-2014-玩具第2部分：机械与物理性能；
 (3).GB6675.3-2014玩具安全第3部分：易燃性能；
 (4).GB6675.1-2014-章节5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂；
 (5).GB6675.1-2014章节5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移。
	7套
	工业
	
	

	5
	户外万能工匠（666件）
	户外万能工匠（666件）含以下配件：
PP材质中号圆形八孔积木≥210mm*210mm*80mm，20个；
PP材质中号圆形八孔积木≥210mm*210mm*80mm，20个；
PP材质中号圆形八孔积木≥210mm*210mm*80mm，18个；
ABS材质中空长方体插孔积木≥300mm*150mm*150mm，2个；
ABS材质中空等腰三角柱插孔积木≥410mm*150mm*210mm，2个；
ABS材质中空直角三角柱插孔积木≥300mm*150mm*150mm，2个；
PP材质小号圆形六孔积木≥110mm*110mm*60mm，20个；
PP材质小号圆形六孔积木≥110mm*110mm*60mm，20个；
PP材质单通连接积木≥150mm*110mm*60mm，6个；
PP材质双通连接积木≥190mm*110mm*60mm，6个；
PP材质L型连接积木≥150mm*150mm*60mm，4个；
PP材质T型连接积木≥190mm*150mm*60mm，4个；
PP材质圆形接头积木≥70mm*42mm*42mm，200个；
eva材质泡棉挡片≥85mm*30mm，22个；
PVC材质小圆柱形积木≥100mm*38mm*38mm，62个；
PVC材质小圆柱形积木≥170mm*38mm*38mm，60个；
PVC材质小圆柱形积木≥300mm*38mm*38mm，55个；
PVC材质小圆柱形积木≥480mm*38mm*38mm，45个；
PVC材质小圆柱形积木≥600mm*38mm*38mm，45个；
PVC材质小圆柱形积木≥740mm*38mm*38mm，24个；
PVC材质小圆柱形积木≥1100mm*38mm*38mm，6个；
ABS材质长方形插孔积木（表面有孔）≥200mm*100mm*50mm，4个；
ABS材质长方形插孔积木（表面有孔）≥200mm*100mm*50mm，4个；
ABS材质短单卡口插孔积木≥200mm*100mm*50mm，4个；
ABS材质中单卡口插孔积木≥300mm*100mm*50mm，4个；
ABS材质中双卡口插孔积木≥400mm*100mm*50mm，4个；
ABS材质长双卡口插孔积木≥600mm*100mm*50mm，1个；
ABS材质长叁卡口插孔积木≥600mm*100mm*50mm，1个；
ABS材质三角形插孔积木≥530mm*275mm*50mm，1个；                                                                         
2.幼儿生态户外游戏套装 ，1套                         产品主要参数及明细：
（一）升太阳游戏包  1.材质：尼龙；  
2.规格：绳圈数量：1个；固定尺寸：直径约27cm；牵拉绳数量：8根；长度：约3m。  
（二）果实迷宫游戏包  
1.材质：棉布、干果、木质；  
2.规格：果实迷宫布（1块；尺寸：约1.5×1.5m、厚度：约0.5mm）、彩色棉绳（深棕色；直径：约10mm）、橡子果（5个；直径1~1.5cm）、五眼果（5个；直径2~2.5cm）、千丝果（5个；直径3-4cm）、小松球（5个；直径5~6cm、）套圈（4个；直径约8cm、厚约0.25cm、木圈厚度约0.7cm）、木质球杆（1个；长约50cm）。  
（三）森林曼陀罗游戏包  
1.材质：棉布、木质、PP材质、防水布；  
2.规格：圆形底布（1块；正方形；边长：约1.5×1.5m）、木质色盘（1张；直径：约24cm）、曼陀罗欣赏图（4张/套；约15×15cm）；  
（四）丛林猎手游戏包  
1.材质：防水布、棉布；  
2.规格：森林投掷布（1块；尺寸：约1.5m×1.3m（长×宽）、厚度：约0.16mm）、生态沙包（25个；长×宽：约12cm×9cm）、棕色（果实图案沙包×5个）、黄色（树叶图案沙包×5个）、紫色（花朵图案沙包×5个）、蓝色（海洋动物图案沙包×5个）、红色（昆虫图案沙包×5个）；  
（五）包囊里的秘密游戏包  
1.材质：棉布、PP材料；  
2.规格：（12个；底部直径约45cm）、任务卡（14张/套）；  
（六）迷失森林游戏包  
1.材质：防水布、毛绒；  
2.规格：生态游戏地垫（1块；边长：约3×3m）、布骰子（1个；边长：约15×15cm）。  
（七）竹板与球游戏包  
1.材质：竹制、帆布、木质； 
 2.规格：半竹板（8片；长：约30cm）、木球（3个；直径约3.5cm）、帆布篮（1个；高约28cm，直径约25cm）。  
（八）动物环游记游戏包  
1.材质：防水布、棉布；  
2.规格：生态游戏地垫（1块；圆形棋盘；直径：约1.5m）、投柶木棒一套（1套/4个；长度：约12cm、直径：约19.5mm）、生态沙包（8个；长×宽：约12cm×9cm）。 
（九）幼儿生态户外游戏套装活动手册：1本纸质：全彩图文，针对每个游戏活动的目标、器材和游戏开展过程均有学习指导和详细说明。 
★注：幼儿生态户外游戏套装：投标文件中须提供产品彩页或产品说明书加以证明，标注部件的名称及尺寸。）
2.科学类构建积木从简单到复杂，从平面到立体，从静态到复杂，从平面到立体，从静态到动态，从动态到机械架构，玩法多样，可提升活动童趣，让孩子在游戏中得到锻炼和发展，加强孩子的户外体能运动能力；
3.其特点一物多用，一物多练，一物多变，以此来拼搭锻炼孩子不同动作的造型；同时可配合开展亲子活动；
4.运用器械材料的结构，孩子可自主拆卸，组合，构建不同的游戏场景，开展角色游戏活动。老师引导孩子自主拼搭建构主题场景，让孩子在场景中进行角色表演游戏，达到社会角色的认知；
5.玩具的可触及边缘、边角或分模线无可触及的功能性危险锐利边缘，无功能性锐利尖端，无小零件脱落现象；
★6.产品满足以下标准六种邻苯二甲酸酯、机械与物理性能、易燃性能、特定迁移的元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量符合GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014标准要求。
	3套
	工业
	
	

	6
	户外万能工匠及收纳（1396件）
	1.户外万能工匠及收纳（1396件）含以下配件：
PP材质中号圆形八孔积木≥210mm*210mm*80mm，20个；
PP材质中号圆形八孔积木≥210mm*210mm*80mm，20个；
ABS材质长方形积木（表面有孔）≥200mm*100mm*50mm，10个；ABS材质长方形积木（表面有孔）≥200mm*100mm*50mm，10个；
ABS材质短单卡口插孔积木≥200mm*100mm*50mm，10个；
ABS材质中单卡口插孔积木≥300mm*100mm*50mm，8个；
ABS材质中双卡口插孔积木≥400mm*100mm*50mm，8个；
ABS材质长双卡口插孔积木≥600mm*100mm*50mm，5个；
ABS材质长叁卡口插孔积木≥600mm*100mm*50mm，5个；
ABS材质三角形插孔积木≥530mm*275mm*50mm，2个；
ABS材质双倍大三角形插孔积木≥765mm*380mm*50mm，2个；
ABS材质中空长方体插孔积木≥300mm*150mm*150mm，4个；
ABS材质中空直角三角柱插孔积木≥300mm*150mm*150mm，4个；
PP材质中空等腰三角柱插孔积木≥410mm*150mm*210mm，4个；
PP材质小号圆形六孔积木≥110mm*110mm*60mm，40个；
PP材质小号圆形六孔积木≥110mm*110mm*60mm，40个；
PP材质单通连接积木≥150mm*110mm*60mm，10个；
PP材质双通连接积木≥190mm*110mm*60mm，10个；
PP材质L型连接积木≥150mm*150mm*60mm，10个；
PP材质T型连接积木≥190mm*150mm*60mm，10个；
PP材质十字型连接积木≥190mm*190mm*60mm，10个；
PP材质圆形接头积木≥70mm*42mm*42mm，500个；
PVC材质小圆柱形积木≥100mm*38mm*38mm，182个；
PVC材质小圆柱形积木≥170mm*38mm*38mm，182个；
PVC材质小圆柱形积木≥300mm*38mm*38mm，140个；
PVC材质小圆柱形积木≥480mm*38mm*38mm，50个；
PVC材质小圆柱形积木≥600mm*38mm*38mm，40个；
PVC材质小圆柱形积木≥740mm*38mm*38mm，30个；
PVC材质小圆柱形积木≥1100mm*38mm*38mm，10个；
EVA材质泡棉挡片≥85mm*30mm，20个。
2.收纳架：尺寸：≥185cm×65cm×120cm，数量：1组，管子材质PVC。
3.科学类构建积木从简单到复杂，从平面到立体，从静态到复杂，从平面到立体，从静态到动态，从动态到机械架构，玩法多样，可提升活动童趣，让孩子在游戏中得到锻炼和发展，加强孩子的户外体能运动能力。
4.其特点一物多用，一物多练，一物多变，以此来拼搭锻炼孩子不同动作的造型；同时可配合开展亲子活动。
5.运用器械材料的结构，孩子可自主拆卸，组合，构建不同的游戏场景，开展角色游戏活动。老师引导孩子自主拼搭建构主题场景，让孩子在场景中进行角色表演游戏，达到社会角色的认知。
6.玩具的可触及边缘、边角或分模线无可触及的功能性危险锐利边缘，无功能性锐利尖端，无小零件脱落现象。
7.万能工匠满足以下标准六种邻苯二甲酸酯、机械与物理性能、易燃性能、特定迁移的元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量符合GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014标准要求。
	4套
	工业
	
	

	7
	平衡板
	1.小平衡板
尺寸：≥30*40cm；
材质：ENF 级环保枫木纹双饰面实木多层板；木纹采用环保热压贴面工艺，木皮接缝平整无翘边、纹理清晰、无结疤、无黑疤、无红点，表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁；所用实木多层板基材甲醛释放量≤0.025 mg/m³。 
★2.产品所用实木多层板基材符合 GB/T 39600‑2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准要求。
	210个
	工业
	
	

	8
	平衡车及收纳架
	平衡车尺寸：≥88*39*53cm
收纳架尺寸：≥100*52*52cm
内含5辆平衡车，收纳架可收纳5辆平衡车。
	11组
	工业
	
	

	9
	户外小推车
	材质：优质环保塑料颗粒
尺寸：≥88*35*45cm
采用优质环保塑料颗粒，经滚塑成形，色彩艳丽，抗紫外光、抗静电，安全环保，耐候性好。底部轮子可转动，让孩子扶着把手前进，锻炼平衡能力。
产品须符合GB 6675《玩具安全》强制国标。
	130个
	工业
	
	

	10
	垫子
	尺寸：≥80cm*160cm
厚度：≥13cm
有机硅帆布+优质珍珠棉。                    
工艺：垫套表面平整无皱纹，棱角整齐，色泽一致，手把结实牢固。
无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行体能运动，设置障碍和保护身体不受伤害。
	170张
	工业
	
	

	11
	滚简组合（3个）
	材质：PP加厚≥1.2cm
尺寸：≥40*60cm、≥50*60cm、≥56*60cm，三种尺寸滚筒各一个。
	10组
	工业
	
	

	12
	幼儿园轮胎及收纳架
	1、收纳架规格：≥255*53*53cm，PVC管材，经三通等连接件组装而成，产品强度高、密度大、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原生料，不添加回收料。色母添加剂为标准色母，产品耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。
2、轮胎10个，每个直径约50cm，轮胎橡胶轮胎，安全、方便搬动、好清洗；塑料颜色鲜艳。 
	7组
	工业
	
	

	13
	幼儿园球类及收纳
	1.篮球8个，材质：PU ，尺寸：直径22.6cm；
2.足球8个，材质：PVC ，尺寸：直径20cm；
3.球类收纳球架，材质：ABS，尺寸：≥780*570*910mm，数量：1组。
	10套
	工业
	
	

	14
	幼儿园多功能球框
	1.产品材质要求环保无毒、无异味，耐晒防水，适合幼儿园室内外长期使用，坚固不易开裂变形。 
2. 产品尺寸：≥60cm*62cm*75cm
3.板面开设大小不一的带网数字靶洞，幼儿投掷小球入网完成计分游戏。通过瞄准、发力投球，有效锻炼上肢力量、手眼协调能力、空间判断力与专注力，是幼儿感统体能训练经典器材。 不同孔径搭配分值设计，可开展难度分级练习、小组计分对抗赛，满足晨间户外游戏、感统课堂、亲子活动等多种教学需求；板面预留便携手提孔，搬运收纳方便，整体全圆角精细打磨，杜绝尖锐棱角，全方位守护幼儿活动安全。
	10个
	工业
	
	

	15
	骑行车及收纳架
	1. 小单车2个，尺寸：≥76*45*59cm；
2.大单车1个，尺寸：≥85*58*65cm；
3.双人骑行车1个，尺寸：≥118*58*65cm；
4.观光车1个，尺寸：110*58*65cm；
5.骑行车所有车辆材质皆为橡胶轮胎，以腿部踩踏力量带动小轮旋转，增进孩子动作协调与平衡能力发展，把手包橡胶，金属架应喷漆，漆面光滑，无脱落。
★符合GB-14747-2006《儿童三轮安全要求》的相关规定；
6.骑行车收纳架，材质：塑料，安装尺寸≥360*120*20cm，数量：1组。
	5组
	工业
	
	

	16
	滚筒协力车组合
	滚筒协力车：尺寸≥198cm*70cm*65cm，材质为PVC管子，产品强度高、密度大、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原生料，不添加回收料。色母添加剂为标准色母，产品耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。
	36组
	工业
	
	

	17
	塑料跨栏、钻圈、拱门等组合
	可调节跨栏一套4个，尺寸≥75*57*23cm
钻洞一套4个，尺寸≥63*62*23cm
钻圈一套4个，尺寸≥72*69*28cm
材质：优质塑料
	13组
	工业
	
	

	18
	幼儿园跳马组合
	1.外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。
2.内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。
3.尺寸：≥80cm*90cm*100cm
由四块组成一组，从上到下越来越大，组成一个稳固的圆弧梯形，每一节跳箱都可单独使用，组合使用时每一层有模式贴连接，非常稳固安全，可以和其他器材随意组合使用。
用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置高度跳跃障碍。
	34组
	工业
	
	

	19
	户外螺母积木及收纳
	1.材质：桦木面多层板
2.工艺：环保水性漆，磨圆角、光滑无毛刺
内含以下配件：
6孔板，材质：优质胶合板，尺寸：≥55.88×5.08×1.2cm，数量：16个；
5孔板，材质：优质胶合板 ，尺寸：≥45.72×5.08×1.2cm，数量：16个；
4孔板，材质：优质胶合板，尺寸：≥35.56×5.08×1.2cm，数量：24个；
3孔板，材质：优质胶合板，尺寸：≥25.4×5.08×1.2cm，数量：24个；
2孔板，材质：优质胶合板 ，尺寸：≥15.23×5.08×1.2cm，数量：24个；
3孔曲板，材质：优质胶合板 ，尺寸：≥25.4×25.4×1.2cm，数量：8个；
半圆曲板，材质：优质胶合板 ，尺寸：≥25.4×15.24×1.2cm，数量：8个；
2孔曲板，材质：优质胶合板 ，尺寸：≥15.24×15.24×1.2cm，数量：16个；
5孔圆板，材质： 优质胶合板，尺寸：≥10.16×10.16×1.2cm，数量：16个；
蛇形版，材质：优质胶合板 ，尺寸：≥23.32×11.85×1.2cm，数量：8个；
眼形板，材质：优质胶合板 ，尺寸：≥10.16×7.62×1.2cm，数量：8个；
十字板，材质：优质胶合板 ，尺寸：≥15.24×15.24×1.2cm，数量：8个；
手杖，材质：优质胶合板 ，尺寸：≥13.97×29.84×1.2cm，数量：8个；
奶酪，材质：优质胶合板 ，尺寸：≥12.83×7.06×1.2cm，数量：4个；
云朵，材质：优质胶合板 ，尺寸：≥13×7.73×1.2cm，数量：4个；
翅膀，材质：优质胶合板 ，尺寸：≥14.75×6.58×1.2cm，数量：4个；
鱼形板，材质：优质胶合板 ，尺寸：≥11.64×6.06×1.2cm，数量：4个；
小狗板，材质：优质胶合板 ，尺寸：≥15.23×7.96×1.2cm，数量：4个；
小草板，材质：优质胶合板 ，尺寸：≥15.23×7.55×1.2cm，数量：4个；
小猫板，材质：优质胶合板 ，尺寸：≥15.23×8×1.2cm，数量：4个；
v形板，材质：优质胶合板 ，尺寸：≥15.23×9.84×1.2cm，数量：4个；
屋形板，材质：优质胶合板 ，尺寸：≥15.23×8.8×1.2cm，数量：4个；
马蹄板，材质：优质胶合板 ，尺寸：≥15.23×13.97×1.2cm，数量：4个；
羽毛球，材质：优质胶合板 ，尺寸：≥10.80×13.27×1.2cm，数量：4个；
水滴板，材质：优质胶合板 ，尺寸：≥10.16×7.62×1.2cm，数量：4个；
滑轮，材质：塑料，尺寸：≥18.77×6.35×1.2cm，数量：4个；
支架，材质：木头，尺寸：≥6.98×6.98×5.80cm，数量：60个；
大螺栓，材质：塑料，尺寸：≥2.54×2.54×7.39cm，数量：40个；
小螺栓，材质：塑料，尺寸：≥2.54×2.54×5.80cm，数量：120个；
六角螺帽，材质：塑料，尺寸：≥3.2×2.87×1cm，数量：160个；
帆布袋，材质：帆布，尺寸：≥15.24×15.24×12.7cm，数量：4个；
收纳包，材质：帆布，尺寸：≥55.8×24.4×24.4cm，数量：4个；
绳子，材质：麻绳，尺寸：60cm、120cm、160cm，数量：12个；
注：提供本产品彩页。
★户外螺母积木满足下列标准 ： 
（1）.GB 6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范
（2）.GB 6675.2-2014-玩具第2部分：机械与物理性能；
 (3).GB6675.3-2014玩具安全第3部分：易燃性能；
 (4).GB6675.1-2014-章节5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂；
 (5).GB6675.1-2014章节5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移。
	22套
	工业
	
	

	20
	大型磁力思维积木及收纳
	1.零件数量：492件。
2.全套含软棍、磁力片、圆盘、立方体、连接件、平板车、圆环、图卡等。
零件明细：
环保EVA材质组成部分：
软软长棍蓝色（66×1500mm），数量：2根；
软软长棍橙色（66×1500mm），数量：2根；
软软中棍蓝色（66×1000mm），数量：2根；
软软中棍橙色（66×1000mm），数量：2根；
软软短棍蓝色（66×600mm），数量：5根；
软软短棍橙色（66×600mm），数量：5根；
软软骰子（150×150×150mm），数量：1个；
磁趣正方形（360×360×60mm），数量：20片；
磁趣三角形（330×290×24mm），数量：20片；
磁趣空心正方形（360×360×24mm），数量：20片；
磁趣空心梯形（690×310×24mm），数量：5片；
磁趣梯形（690×310×24mm），数量：5片；
软软圆盘蓝色（240×240×70mm），数量：5个；
软软圆盘橙色（240×240×70mm），数量：5个；
软软带孔圆盘蓝色（240×240×65mm），数量：5个；
软软带孔圆盘橙色（240×240×65mm），数量：5个；
软软带孔立方形蓝色（240×240×65mm），数量：5个；
软软带孔立方形橙色（240×240×65mm），数量：5个；
平板车（310×310×160mm），数量：4辆；
平板车连接件（110×36×32mm），数量：8个；
拖车长绳（长1350mm），数量：4条；
拖车短绳（长350mm），数量：2条；
圆环（φ350mm），数量：30个；
建构游戏图卡（285×210mm），数量：68张；
规则游戏图卡（285×210mm），数量：60张；
运动游戏图卡（285×210mm），数量：72张；
城堡顶 70×70mm ，ABS+磁铁，数量：2个；
短直轨120×60mm， ABS+磁铁，数量：14个；
长直轨 180×60mm， ABS+磁铁，数量：8个；
斜坡轨 190×60mm， ABS+磁铁，数量：10个；
C形轨 120×60mm， ABS+磁铁，数量：12个；
90度弯轨 170×60mm ，ABS+磁铁 ，数量：24 个；
空立方体60×60mm ，ABS+磁铁，数量：3个；
弯道立方体 60×60mm ，ABS+磁铁，数量： 15 个；
直道立方体 60×60mm ，ABS+磁铁 ，数量：37个；
小球 32×32mm 榉木4个。                                                                                                                               3.收纳架数量：1组
尺寸：≥185cm×65cm×120cm；配套管子尺寸及数量：宽24cm，数量24根；管子：长54cm，数量27根；管子：高52cm，数量24根。配套隔板尺寸：30×30cm：36个。
零件明细如下：
①底层：竖四通4个，
①底层：五通6个，
①底层：六通2个，
②中层：竖四通4个，
②中层：五通6个，
②中层：六通2个，
③顶层：竖四通6个，
③顶层：五通2个，
③顶层：弯三通4个，
雨罩：涤纶，防水，抗老化，尺寸≥185cm×65cm×120cm 1个。
4.材质：主体材料有EPP环保材质、PP食品级环保塑料、EVA环保材质等。100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。
5.连接方式：磁力积木通过内部或表面镶嵌的高性能磁铁进行连接，无需复杂的拼接技巧，只需将积木轻轻靠近，就能依靠磁力吸附在一起，降低了搭建难度，让孩子更容易上手，还能避免传统积木因拼接不牢固而倒塌的问题。
6.使用场景：幼儿园和早教机构等开展教学活动，帮助孩子在游戏中学习数学、物理、艺术等多方面知识。
7.玩法：磁力积木没有固定的玩法和造型，孩子可以自由搭建，也可以模仿图片或实物模型进行搭建，还能围绕设定的特定主题如动物园、游乐园等进行创作，培养主题意识和规划能力。
★8.大型磁力思维积木必须符合下列标准,要求可迁移元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量符合GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》。
	21套
	工业
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	EVA软塑胶积木及收纳
	1.材质：新型环保EVA材料，环保、无公害、可降解、可利用，材质轻盈、具有良好的弹性和耐磨性、耐酸碱性，EVA橡塑是一种新型环保素塑料发泡材料，具有缓冲、隔垫、防潮、抗化学腐蚀作用，且不吸水。不含臭味：EVA不含像阿摩尼亚(ammonia)或其它有机气味。不含邻苯二甲酸盐:适合儿童玩具及不会产生增塑剂释出危险。
2.规格：移动车1辆，整车材质为多层板，尺寸618*206*55mm，弧形侧孔长方体（块）412*206*206mm，6块；小梯形方（体）块206*206*309mm，6块；长棒直径66*840mm，8块；短棒直径66*420mm，10块；9型棒442*198*66mm，4块；梯形板（体）块412*407*103mm，2块；三孔连接件331*271*94mm，6块；六孔板（体）块1237*206*12mm，10块；环形直径206*70mm，12块；两空连接件290*84*57mm，4块；半圆长板（体）块879*206*81mm，2块；球形直径140mm，8块；连接件尺寸：124*84mm，20块，共计99件。
3.含尺寸为≥720*492*384mm透明收纳箱6个，材质为PP，承重≥40KG。
	2套
	工业
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	榫卯大型卡卡建构空心积木及收纳
	1. 零件数量：725件。
2.零件明细：
正方形积木≥100mm*100mm*50mm，ABS材质，数量10个；
长方形积木≥200mm*100mm*50mm，ABS材质，数量10个；
长方形积木（表面有孔）≥200mm*100mm*50mm，ABS材质，数量10个；
长方形积木≥200mm*100mm*50mm，ABS材质，数量10个；
长方形积木（表面有孔）≥200mm*100mm*50mm，ABS材质，数量10个；
短单卡口插孔积木≥200mm*100mm*50mm，ABS材质，数量10个；
中单卡口插孔积木≥300mm*100mm*50mm，ABS材质，数量10个；
中双卡口插孔积木≥400mm*100mm*50mm，ABS材质，数量10个；
长双卡口插孔积木≥600mm*100mm*50mm，ABS材质，数量6个；
长叁卡口插孔积木≥600mm*100mm*50mm，ABS材质，数量6个；
三角形卡口插孔积木≥530mm*275mm*50mm，ABS材质，数量2个；
双倍大三角形卡口插孔积木≥765mm*380mm*50mm，ABS材质，数量2个；
中空长方体插孔积木≥300mm*150mm*150mm，ABS材质，数量2个；
中空直角三角柱插孔积木≥300mm*150mm*150mm，ABS材质，数量2个；
中空等腰三角柱插孔积木≥410mm*150mm*210mm，ABS材质，数量2个；
中号圆形八孔积木≥210mm*210mm*80mm，pp材质，数量10个；
中号圆形八孔积木≥210mm*210mm*80mm，pp材质，数量6个；
小号圆形六孔积木≥110mm*110mm*60mm，pp材质，数量6个；单通连接积木≥150mm*110mm*60mm，pp材质，数量4个；
双通连接积木≥190mm*110mm*60mm，pp材质，数量4个；
L型连接积木≥150mm*150mm*60mm，pp材质，数量2个；
T型连接积木≥190mm*150mm*60mm，pp材质，数量2个；
十字型连接积木≥190mm*190mm*60mm，pp材质，数量2个；
圆形接头积木≥70mm*42mm*42mm，pp材质，数量10个；
小圆柱形积木≥100mm*38mm*38mm，PVC材质，数量22个；
小圆柱形积木≥170mm*38mm*38mm，PVC材质，数量16个；
小圆柱形积木≥300mm*38mm*38mm，PVC材质，数量16个；
小圆柱形积木≥480mm*38mm*38mm，PVC材质，数量8个；
小圆柱形积木≥600mm*38mm*38mm，PVC材质，数量6个；
小圆柱形积木≥740mm*38mm*38mm，PVC材质，数量6个；
小圆柱形积木≥1100mm*38mm*38mm，PVC材质，数量4个；
大圆柱形积木≥70mm*70mm*100mm，PVC材质，数量2个；
大圆柱形积木≥70mm*70mm*200mm，PVC材质，数量2个；
方柱形积木≥100mm*50mm*50mm，PVC材质，数量6个；
方柱形积木≥200mm*50mm*50mm，PVC材质，数量4个；
方柱形积木≥300mm*50mm*50mm，PVC材质，数量2个；
方柱形积木≥400mm*50mm*50mm，PVC材质，数量2个；
方柱形积木≥600mm*50mm*50mm，PVC材质，数量2个；
方柱形积木≥100mm*50mm*50mm，PVC材质，数量6个；
方柱形积木≥200mm*50mm*50mm，PVC材质，数量4个；
方柱形积木≥≥300mm*50mm*50mm，PVC材质，数量2个；
方柱形积木≥400mm*50mm*50mm，PVC材质，数量2个；
方柱形积木≥600mm*50mm*50mm，PVC材质，数量2个；
泡棉挡片≥85mm*30mm，EVA材质，数量10个；
5孔90度弯轨道 ≥265*60*40mm， PE材质，数量18个；
3孔斜坡轨道 ≥165*60*40mm，PE材质，数量15个；
6孔直线轨道 ≥275*40*20mm，PE材质，数量55个；
2×3孔长方框 ≥150*80*20mm，PE 材质：数量6个；
2孔长条 ≥116*40.5*20mm，PE 材质：数量12个；
3孔圆长条≥ 140*40.5*20mm，PE 材质：数量15个；
4孔长条 ≥195*40*20mm，PE 材质：数量15个；
60mm圆棒 ≥60*15*16mm，PE 材质：数量12个；
18T自转齿轮蓝≥ 130*130*15mm，ABS材质：数量3个；
6T自转齿轮≥ 50*50*15mm，ABS材质：数量6个；
6T自转齿轮≥ 50*50*15mm，ABS材质：数量6个；
6T自转齿轮≥ 50*50*15mm，ABS材质：数量3个；
6T自转齿轮≥ 50*50*15mm，ABS材质：数量6个；
轨道结合器≥ 60*40*20mm，ABS 材质：数量127个；
单孔固定轨道 ≥95*75*20mm，PE 材质：数量38个；
单孔单向轨道 ≥95*75*20mm，PE 材质：数量6个；
旗帜绿 ≥200*80*25mm，PE 材质：数量3个；
40mm圆球 ≥40*40*40mm，PE 材质：数量18个；
50mm圆球 ≥50*50*50mm，PE 材质：数量15个；
58mm圆球≥ 58*58*58mm，ABS 材质：数量15个；
轨道支撑器 ≥40*35*35mm，ABS材质：数量6个；
160mm圆棒 ≥160*15*16mm，PE 材质：数量36个；
透明收纳盒（小）≥370*230*160mm，ABS 材质：数量4个；
透明积木收纳盒（大）≥441*300*243mm，PP材质：数量3个；
搭建参考游戏卡尺寸140*210mm，铜版纸材质，10张                                                                                               3.收纳架，尺寸：≥185cm×65cm×120cm，数量：1组。
零件明细如下：
①底层：竖四通4个，
①底层：五通6个，
①底层：六通2个，
②中层：竖四通4个，
②中层：五通6个，
②中层：六通2个，
③顶层：竖四通6个，
③顶层：五通2个，
③顶层：弯三通4个，
管子：宽24cm：24根，
管子：长54cm:  27根，
管子：高52cm:   24根，
板子：30×30：36个，
雨罩1个：尺寸≥185cm×65cm×120cm， 材质涤纶，防水，耐晒。
★3.榫卯大型卡卡建构空心积木满足以下标准六种邻苯二甲酸酯、机械与物理性能、易燃性能、特定迁移的元素（锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属）含量符合GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014标准要求。
	5套
	工业
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	亚克力彩色透光积木及收纳
	1. 零件数量：229个
2.材质：ABS塑料、亚克力、榉木、磁铁；
3.技术参数：
包含圆弧形积木2个；
圆形积木2个；
半圆弧形积木2个；
等腰三角形积木2个；
正方形积木6个；
长方形积木6个；
直角三角形积木2个；
拱桥积木2个；
2.5*2.5*5cm长方形木3个；
5*2.5*2.5cm拱桥积木3个；
2.5*2.5*2.5cm正方形积木3个；
2.5*2.5*1.5cm圆形积木3个；
7.5*1.3*2.5cm长方形积木3个；
5*1.3*2.5cm长方形积木3个；
2.5*1.3*2.5正方块积木3个；
2.5*5cm圆柱积木3个；
2.5*2.5cm圆柱积木3个；
2.5*3.5cm三角积木3个；
2.5*2.5*2.5cm正方体亚克透光积木18粒；
2.5*2.5cm圆柱体亚克力透光积木18粒；
3.5*3.5*3.5cm立方体积木45个；
3.5*3.5*3.5cm三棱柱积木20个；
3.5*3.5*3.5cm扇形积木20个；
3.5*3.5*6.7cm四棱柱积木8个；
3.5*3.5*3.5cm直角三棱柱20个；
3.5*3.5cm圆柱体积木10个；
7*3.5*3.5cm拱桥积木10个；
14*7cm小车积木2个；
2.7*2.7cm眼睛积木4个。
4.产品描述：缤纷彩虹透光积木，解锁光影创意世界！
甄选高透亚克力材质，通透清亮，边角精细打磨圆润安全。阳光或透光台照射下，光线穿透彩块，叠放混合产生奇妙色彩变化。
自由堆叠搭建城堡、造型，认识形状与色彩，感受光影、色彩融合的趣味。锻炼手部精细动作、空间感知力与审美认知。开放式创意玩法，适配幼儿园美工建构区、家庭光影启蒙，一边玩耍一边探索光学小知识，寓教于乐，开启孩子感官与艺术启蒙。
5.内含尺寸为≥486*344*284mm的透明收纳箱1个。
	84套
	工业
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	室内桌面万能工匠及收纳
	1. 零件数量：203个
3.零件材质：ABS、POM
4.模型数量：7种模型
5.配件明细：
扳手1个；
圆锥颗粒8个；
关节颗粒17个；
多边三角颗粒8个；
正方颗粒53个；
短结合键25个；
六凹正方颗粒5个；
上弦颗粒33个；
三角颗粒28个；
下弦颗粒4个；
短纸卡固定器2个；
恐龙眼睛贴纸1张；
步行下坡颗粒4个；
步行下坡圆弧4个；
步行下坡支撑脚4个；
步行下坡固定轴4个；
颗粒马达盒1个；
70mm轴1个。
彩色说明书1份。
内含≥320*235*186mm的透明收纳箱1个。
6.产品描述：每套含203个零件，可以搭建出迅猛龙、包头龙、腕龙、翼龙、三角龙、暴龙、鱼龙7种恐龙模型，让孩子们在搭建的过程中了解恐龙的类别、生活习性、形态差异等，通过互动式游戏方式，帮助孩子提升空间想象力，激发对生物科学的兴趣和未知领域的好奇心和探索欲。
★7.室内桌面万能工匠满足以下标准： 
（1）GB 6675.1-2014《六种邻苯二甲酸酯》；
（2）GB 6675.2-2014《机械和物理性能》；
（3）GB 6675.3-2014《易燃性能》；
（4）GB 6675.4-2014《特定元素的迁移》；                                               
	208套
	工业
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	室内磁吸玩具及收纳
	1. 零件数量：110个；
2.材质：ABS塑料、磁铁、POM、PC
3.规格：
3.5*3.5*3.5cm立方体积木10个；
3.5*3.5*3.5cm三棱柱积木6个；
3.5*3.5*3.5cm扇形积木8个；
3.5*3.5*6.7cm四棱柱积木2个；
3.5*3.5*3.5cm直角三棱柱8个；
3.5*3.5cm圆柱体积木4个；
7*3.5*3.5cm拱桥积木4个；
2.7*2.7cm眼睛积木4个；
恐龙贴片造型15个；
背景板1个；
磁力底座1个；
65mmI轴1个；
正方颗粒9个；
上弦颗粒8个；
上弦颗粒6个；
三角颗粒 5个；
正方颗粒4个；
中心眼珠 2个；
下弦颗粒 4个；
扳手1个；
6凹正方颗粒1个；
三角颗粒 3个；
6凹正方颗粒 2个；
颗粒马达盒1个；
配有≥320*235*186mm的透明收纳箱1个。
4.产品描述：缤纷炫彩磁力片，搭建奇妙恐龙世界！
依靠强磁力轻松拼接，自由组合拼搭多种恐龙造型。
丰富色彩锻炼色彩认知，拼搭过程锻炼动手能力与空间想象力。
百变造型随心创造，带领孩子走进史前恐龙乐园，一边玩耍一边激发创意，寓教于乐，是孩子喜爱的益智建构玩具。
★5.该玩具材质主要为ABS塑料，属于塑胶玩具，产品须取得 CCC 强制性产品认证；产品安全性能符合 GB 6675《玩具安全》系列强制性国家标准；提供CCC认证证书复印件并加盖公章；证书编号能在全国认证认可信息公共服务平台（https://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询。
	208套
	工业
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	晨检机器人

	一、基础参数
1.显示屏：不低于10.1寸电容屏触摸屏，分辨率≥1280*800
2.摄像模组：不低于4组≥200万像素高清摄像头模组。
3.温度模组：不低于2组高精度红外温度传感器，精度不低于±0.2℃。
4.刷卡模组：不低于2组刷卡模组，同时支持IC和ID卡。
5.电机模组：不低于2组高精度≥42步进电机，力矩≥0.45nm
6.最大功率：不低于50W。
7.检测移动模组最低离地高度：≤65cm。
二、系统功能
1.支持儿童手势识别、身体部位判断、儿童体征筛查等AI识别技术，实现儿童从晨检触发、人脸识别、到温度、手部、口部、眼部等不低于四项核心体征筛查的全自动无接触晨检方案。
★2.设备集成高精度双通道运动模组，与先进的儿童面部关键点检测算法、激光定位系统协同工作。在晨检启动瞬间，系统可自动探测儿童身高与面部三维坐标，并驱动集成视觉与测温传感器的检测单元，在65cm至120cm的宽广垂直行程内，主动、无感地升降、俯仰至儿童眼部最佳检测位置。（投标人需提供产品说明书或产品彩页或机构图并加盖投标人公章）。
3.最新的儿童面部识别技术，可直接在设备上进行人脸信息录入，靠近机器人可直接进行唤醒。晨检时无需刷卡，晨检流程更高效。
4.老师可使用晨检机器人对儿童进行视力检测。设备联网后，数据实时上传平台，方便家长查看与园所统计。
5.背部配备不低于10寸触摸显示屏，可实时显示儿童晨检情况并展示高清晨检图片。保健老师还可通过触摸操作进行儿童晨检结果修改，提高日常保健工作效率。
6.使用时无需接电，无需联网，随时随地，开机就能用。
★7.支持立式移动，无需倾斜，尺寸小巧，方便移动。无锐角设计，避免磕碰。底部配备不少于4方万向轮,移动更加方便。（投标人需提供产品说明书或产品彩页或机构图并加盖投标人公章）。
8.支持人工智能合成语音，更加符合儿童情感需求，使晨检机器人摆脱冰冷的外表，让孩子们更愿意亲近晨检机器人，不再对晨检抱有抵触心理。
9.晨检异常语音播报，晨检姿势提醒，晨检结果指示灯，不让保健老师错过每一次晨检异常。
★10.基于本产品是儿童零距离接触的电子产品，所投产品安全性能必须符合安全性能GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》。
11.智能算法快速对幼儿局部的成像进行体征异常筛查，≤6秒钟、仅需≤2个动作即可完成温度、手部、口部、眼部四大项目的辅助筛查。
12.在自动探测幼儿体表温度的同时，对幼儿局部进行快速成像展示，如口腔、手部、眼部等，方便保健老师快速检查。检查后对检测结果、体温数据、成像图片都予以留存，方便管理追溯及统计分析。
13.在完成入园晨检或离园流程的同时，同步完成了幼儿出勤信息的收集和确认。
14.家长可每天实时接收到自己孩子的晨检报告和数据，加强了家校健康疾控互动。(提供功能截屏并加盖投标单位公章)
15.所有晨检数据实时同步到管理系统，并进行数据整合分析，管理系统永久免费使用。
16.通过晨检机器人采集同步及家长、老师或园医手动录入的信息，由平台进行整合流通，帮助老师及时了解幼儿的请假、喂药、疾病和体检信息，实时查看、审批家长的申请实现高效管理。对幼儿的患病、请假、喂药、体检信息进行分析计算，多维的可视化分析结果，辅助园了解园区内的幼儿患病趋势情况,对传染病进行预警，并提供相应的疾病防治方案推荐服务。
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	数码钢琴
	1.产品尺寸：≥长1445mm*宽445mm*高910mm。
2.支持设备：电脑，安卓系统设备，苹果系统设备。蓝牙设备3.88键盘采用渐进式分级重锤木质键盘。
4.音色≥300种，节奏≥200种，示范曲≥100种，支持录音，蓝牙，节拍器，语音功能等。
5.数据接口支持：MIDI,USB。
6.配套：琴凳，耳机，琴罩。
	6架
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3、 [bookmark: _Toc24469]报价要求
特别提示本次招标产品为全县三十个乡镇幼儿园使用，配送范围广，报价总价中须包含运输、人工、安装调试、税费、质保、维修等为完成本项目所须的全部费用，中标后采购人不增加任何费用，请投标人报价时综合考虑并进行合理报价。
[bookmark: _Toc14698][bookmark: _Toc2674][bookmark: _Toc15293][bookmark: _Toc22179]四、其他要求
1.上述设备参数中规格尺寸未标注偏离范围的允许偏离±3%；
2.本项目为学前教育配备，是幼儿长期接触使用的物品，切实影响幼儿的身心健康及人身安全，计划为全县各乡镇幼儿园配备，涉及范围广、学校多，请投标人重视，严格控制货物质量，不得提供危害幼儿安全的物品，不得提供劣质产品危害孩子健康，如后期发生因产品质量、环保等问题造成的安全事故，将依法追究投标供应商和制造商法律责任。所有产品均须符合对应分类的国家强制性标准，文件中不再单独一一列出。
3.若发现投标人在合同履约过程中有以次充好、以假充真、所供产品与响应文件不符等不诚信行为，如货物存在安全隐患（包含但不限于环保因素等），采购人将追究违约责任，上报相关有权机构追究其一切法律责任。
4.产品质量、供货、安装及验收要求：
（1）投标人所提供的产品规格、性能必须满足空间设计及实际使用要求。 
（2）投标人供货产品不得是伪劣产品或以旧充新、以次充好、掺杂使假，所有产品须确保质量合格、安全可靠的全新优等产品，以确保安全环保，因涉及幼儿使用安全及身体健康问题，如有发现采购人将追究违约责任，上报相关有权机构追究其一切相关责任。 
（3）投标人依据采购人要求送货至现场（含安装），并根据采购人要求对产品进行产品概述及配置明细、收纳方案及建议、幼儿培训计划及课程安排等。
期间一切保证措施由投标人负责，采购人负责组织对进场的设备进行验收，验收不合格的，投标人须进行整改，多次整改不合格的，将按合同违约处理并承担一切责任。 
（4）验收以中标人投标文件“技术参数配置响应表”中所响应内容、产品出厂说明书、检验合格证书与质保书、白皮书、检测报告、设备现场调试技术标准及实施方案、设备安装及使用说明书等为依据验收。 
（5）在规定时间内完成交货、安装并验收，并经采购人确认。 
5.售后服务要求：在质保期内，投标人须提供免费质保期内所有部件免费质保、免费维修服务。 
6.响应文件“技术参数配置响应表”中所响应内容须如实填写，不得虚假响应。验收时验收小组如发现卖方所供产品及服务不符合合同约定的标准，卖方必须重新提供符合合同约定标准的产品及服务，由此造成的误期赔偿费按照合同约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合合同约定标准的产品及服务，买方有权终止合同。追究其一切法律责任。 
[bookmark: _Toc6897]五、样品要求：无
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