项目名称：六安市公共交通有限公司2026年公交车动力电池更新项目
采购单位：六安市公共交通有限公司
项目预算：11425.50万元，其中：第一包4019.40万元、第二包3836.10万元、第三包3570万元。
公示时间：2026年8月21日
采购需求
[bookmark: _Toc32021][bookmark: _Toc7752][bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc2554]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	本次采购货物款分三年付清，第一年（即2027年）付实际结算货物价款的40%；第二年（即2028年）付实际结算货物价款的30%；第三年（即2029年）付实际结算货物价款的30%。
注：①各包旧电池回收款用于支付相应包别第一年的货物款。
②供应商提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致投标无效。

	2
	供货及安装地点
	六安市

	3
	供货及安装期限
	自合同签订之日起70天内完成供货安装、调试及验收。

	4
	免费质保期
	5年

	5
	各包段采购内容
	第一包采购内容如下：
①安凯8米油电混合（HFF6850G03CHEV1）12辆；原车参数信息：电池参数407V/26.05kwh，电池材质（顶置）锰酸锂，风冷冷却；更新后参数要求：电池电压407V（±5%）、单车容量≥70kwh，电池材质磷酸铁锂，冷却方式液冷，旧电池回收最低限价为150元/kwh（具体详见评估报告）。
②安凯10米油电混合（HFF6100G03CHEV13）98辆；原车参数信息：电池参数599.4V/41.96kwh，电池材质锰酸锂，风冷冷却；更新后参数要求：电池电压599.4V（±5%）、单车容量≥60kwh，电池材质磷酸铁锂，冷却方式液冷，旧电池回收最低限价为150元/kwh（具体详见评估报告）。
③安凯10米纯电动（HFF6100G03EV-61）126辆；原车参数信息：电池参数537.6V/290.3kwh，电池材质磷酸铁锂，自然冷却；更新后参数要求：电池电压537.6V（±5%）、单车容量≥255kwh，电池材质磷酸铁锂，冷却方式自然冷却，旧电池回收最低限价为120元/kwh（具体详见评估报告）。
第二包采购内容如下：
①安凯12米纯电动（HFF6129G03EV1）50辆；原车参数信息：电池参数576V/362.88kwh，电池材质磷酸铁锂，自然冷却；更新后参数要求：电池参数：电池电压576V（±5%）、单车容量≥350kwh，电池材质磷酸铁锂，冷却方式自然冷却，旧电池回收最低限价为120元/kwh（具体详见评估报告）。
②金龙10.5米纯电动（XMQ6106AGBEVM2）50辆；电池参数：电池参数592V/151.55kwh，电池材质锰酸锂，水冷冷却；更新后参数要求：电池电压592V（±5%）、单车容量≥140kwh，电池材质磷酸铁锂，冷却方式液冷，旧电池回收最低限价为150元/kwh（具体详见评估报告）。
③安凯6米纯电动（HFF6650GEV3）50辆；原车参数信息：电池参数425.04V/85.86kwh，电池材质磷酸铁锂，自然冷却；更新后参数要求：电池电压425.04V（±5%）、单车容量≥85kwh，电池材质磷酸铁锂，冷却方式：自然冷却，旧电池回收最低限价为120元/kwh（具体详见评估报告）。
④安凯10米纯电动（HFF6109G03EV22）63辆；原车参数信息：电池参数599.4V/151.05kwh，电池材质三元锂，水冷冷却；更新后参数要求：电池电压599.4V（±5%）、单车容量≥140kwh，电池材质磷酸铁锂，冷却方式液冷，旧电池回收最低限价为150元/kwh（具体详见评估报告）。
第三包采购内容如下：
安凯10米纯电动（HFF6100G03EV-61）140辆；原车参数信息：电池参数537.6V/290.3kwh，电池材质磷酸铁锂，自然冷却；更新后参数要求：电池电压537.6V（±5%）、单车容量≥255kwh，电池材质磷酸铁锂，冷却方式自然冷却，旧电池回收最低限价为120元/kwh（具体详见评估报告）。


二、项目概况
1、项目背景：依据《国家发展改革委财政部关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》（发改环资〔2025〕13号）中“各地可保持动力电池更新补贴标准基本稳定，并自主确定车辆更新补贴标准”的政策要求，以及关于印发《安徽省2026年新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施方案》（皖交运〔2026〕81号）“更换动力电池的，每辆车最高补贴4.2万元，购置价格高于（含）4.2万元的，按4.2万元补贴，购置价格低于4.2万元的，按实际购置价格补贴”的补贴规定和《交通运输部办公厅关于印发<道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）>的通知》（交办运〔2023〕52号）第八条“新能源城市公共汽电车动力电池超过质保期，未按规定及时更换仍继续使用的，判定为重大事故隐患”条款。根据运营实际，对本批589台公交车动力电池整车全套更换。
2、车辆基本信息
	序号
	原车信息

	
	车辆型号
	路线
	数量
	动力类型
	电池品牌
	电池材质
	电压(V)
	单车容量
（kwh）
	冷却方式

	第一包

	1
	安凯8米HFF6850G03CHEV1
	城乡
	12
	油电混动
	盟固利
	锰酸锂
	407
	26.05
	风冷冷却

	2
	安凯10米
HFF6100G03CHEV13
	城乡
	98
	油电混动
	盟固利
	锰酸锂
	599.4
	41.96
	风冷冷却

	3
	安凯10米
HFF6100G03EV-61
	城乡
	126
	纯电动
	国轩
	磷酸铁锂
	537.6
	290.3
	自然冷却

	第二包

	1
	安凯12米HFF6129G03EV1
	城区
	50
	纯电动
	国轩
	磷酸铁锂
	576
	362.88
	自然冷却

	2
	金龙10.5米XMQ6106AGBEVM2
	城区
	50
	纯电动
	盟固利
	锰酸锂
	592
	151.55
	液冷

	3
	安凯6米
HFF6650GEV3
	城乡
	50
	纯电动
	宁德时代
	磷酸铁锂
	425.04
	85.86
	自然冷却

	4
	安凯10米
HFF6109G03EV22
	城乡
	63
	纯电动
	微宏
	三元锂
	599.4
	151.05
	液冷

	第三包

	1
	安凯10米
HFF6100G03EV-61
	城乡
	140
	纯电动
	国轩
	磷酸铁锂
	537.6
	290.3
	自然冷却

	合计
	
	589
	
	
	
	
	
	


3、质量标准：各项技术参数符合国家标准要求，供货时提供具备相应资质的检测机构出具的检测报告。
4、特别要求：
①电池工作电压范围应满足原车电压参数，更换后的电池工作电压应保持在原厂电压（工作电压）正负5%的范围内;
②为了确保乘客安全，各车辆必须配备电池仓灭火系统，电池灭火系统配套设备及附件应保持与原车相匹配；
③电源控制系统接口及参数应与原车相配，确保车辆电气设备和供电要求；
④在供货前，中标供应商须提供电池电芯原厂的检验报告原件，供采购人查验。
三、更换整车电池需求
	2026年动力电池更新项目采购需求一览表

	序号
	第一包采购要求

	
	车辆型号
	路线
	数量
	电池材质
	上限单价（元/kwh）
	电压(V)
范围
	单车容量
（kwh）
	冷却方式

	1
	安凯8米HFF6850G03CHEV1
	城乡
	12
	磷酸铁锂
	1200
	407
（±5%）
	≥70
	液冷

	2
	安凯10米
HFF6100G03CHEV13
	城乡
	98
	磷酸铁锂
	1200
	599.4
（±5%）
	≥60
	液冷

	3
	安凯10米
HFF6100G03EV-61
	城乡
	126
	磷酸铁锂
	1000
	537.6
（±5%）
	≥255
	自然冷却

	序号
	第二包采购要求

	
	车辆型号
	路线
	数量
	电池材质
	上限单价（元/kwh）
	电压(V)
范围
	单车容量
（kwh）
	冷却方式

	1
	安凯12米HFF6129G03EV1
	城区
	50
	磷酸铁锂
	1000
	576
（±5%）
	≥350
	自然冷却

	2
	金龙10.5米XMQ6106AGBEVM2
	城区
	50
	磷酸铁锂
	1050
	592
（±5%）
	≥140
	液冷

	3
	安凯6米
HFF6650GEV3
	城乡
	50
	磷酸铁锂
	1000
	425.04
（±5%）
	≥85
	自然冷却

	4
	安凯10米
HFF6109G03EV22
	城乡
	63
	磷酸铁锂
	1050
	599.4
（±5%）
	≥140
	液冷

	序号
	第三包采购要求

	
	车辆型号
	路线
	数量
	电池材质
	上限单价（元/kwh）
	电压(V)
范围
	单车容量
（kwh）
	冷却方式

	1
	安凯10米
HFF6100G03EV-61
	城乡
	140
	磷酸铁锂
	1000
	537.6
（±5%）
	≥255
	自然冷却

	合计
	
	589
	
	
	
	
	


本次更换后动力电池材质为磷酸铁锂，电池电压(V)范围为±5%、单车电池容量不低于上表中的单车容量（超出部分为赠送）、电池最高限价见上表所示（含全部附属件的一切费用）、冷却方式为液冷/风冷、电池组电芯、Pack及电池管理系统须为同一厂家（提供38031强检报告）、承诺采用全新A级电池且生产日期在2026年1月1日以后出厂的原装正品国内动力电池，不得使用梯次利用电芯以及组装电池系统（承诺函格式自拟）；质保期5年（必须由电池生产商提供），投标供应商所投产品不满足前述要求的，按废标处理。
投标供应商在投标报价时，应根据本项目情况，结合市场行情及自身实力自行报价。响应总报价应包括但不限于外购、外协、配套件、原材料及生产制造（进口部分还要包括关税、商检、手续费等）、动力电池、动力电池仓灭火装置（灭火剂须提供有效期年限，并在电池质保期内免费更换）、动力电池箱内探测器、动力电池改造相关线束、相关设计管理费用、在安装时须确保电池控制系统（BMS）录入车辆基本信息保证后期与充电桩进行联动，动力电池更换工时费用及相关辅料费、包装、保险、税费、相关手续费、管理、检验、运杂、装卸车、安装调试、改造、培训、配合、检验检测、验收、售后服务及质保期内等全部费用，中标后不得以任何理由调整价格。
四、采购清单、分项上限单价、分项最高限价
	序号
	采购货物名称
	数量
（台）
	总电量
（kwh）
	最高上限单价
（元/kwh）
	最高限价
（元）
	备注

	第一包

	1
	安凯8米HFF6850G03CHEV1
	12
	840
	1200
	1008000
	

	2
	安凯10米
HFF6100G03CHEV13
	98
	5880
	1200
	7056000
	

	3
	安凯10米
HFF6100G03EV-61
	126
	32130
	1000
	32130000
	

	第一包最高限价（元）
	40194000
	

	第二包

	1
	安凯12米HFF6129G03EV1
	50
	17500
	1000
	17500000
	

	2
	金龙10.5米XMQ6106AGBEVM2
	50
	7000
	1050
	7350000
	

	3
	安凯6米
HFF6650GEV3
	50
	4250
	1000
	4250000
	

	4
	安凯10米
HFF6109G03EV22
	63
	8820
	1050
	9261000
	

	第二包最高限价（元）
	38361000
	

	第三包

	1
	安凯10米
HFF6100G03EV-61
	140
	35700
	1000
	35700000
	

	第三包最高限价（元）
	35700000
	

	最高限价合计（元）
	114255000
	


五、供货安装调试要求
投标供应商必须保证更换动力电池后的整车性能应满足GB7258《机动车运行安全技术条件》、GB38900《机动车安全技术检验项目和方法》、GB1589《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》、GB18384《电动汽车安全要求》、GB38032《电动客车安全要求》等强制性国家标准要求，并按照安徽省交通运输厅安徽省发展和改革委员会关于印发《安徽省2026年新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施方案》（皖交运〔2026〕81号）规定执行；更换后的动力电池应在2026年1月1日后生产，验收后的质保年限不低于5年,且满足GB38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》强制性国家标准，并符合行业管理部门关于新能源城市公交车辆动力电池更换事项公告要求及相关政策法规；项目实施期间，若国家及有关部门出台最新标准和技术规范的，按最新政策执行。具体要求如下：
1、整车改造技术要求：有整车电池维修、更换资质的服务商或制造商授权二类（含）以上的特约服务站负责整车电池更换；中标人自行负责车辆通讯协议及控制程序，换电后的电池系统与原车整车系统匹配，安全性能不变，充电程序按照国标充电协议执行，保证车辆换电后运营安全、稳定。如果因为中标人通讯匹配原因造成车辆出现任何问题，甲方有权终止合同并要求中标人赔偿甲方所有损失。
2、中标供应商中标后须立即开展更换新电池组及相关组件所需的改造设计和路试等工作，并在规定时间内提交设计方案和路试报告，采购人对设计方案和路试报告认可后，中标供应商方可开展电池组及相关组件的批量更换。采购人对设计方案和路试报告的认可不免除供应商供货产品的质量缺陷等任何责任。
3、中标供应商更换电池组及相关组件内容，包括但不限于对整车动力电池、箱体及相关pcb电路板、绝缘板材等进行供货、更换；对整车电池高压控制系统（BMS控制模块、电压均衡采集模块、绝缘采集模块等）进行供货、更换；对整车动力电池通讯线束、高压线束等进行供货、更换。
4、中标供应商负责对车辆原电池组及相关组件进行拆除。新更换的电池组及相关组件须与车辆完全匹配，并达到电池容量等参数要求，且符合国家规定的质量、安全、防火、防水和环保等标准。供应商投标时承诺的电池容量以及质量、安全、防火、防水和环保标准等，高于招标文件要求和国家规定的，按供应商承诺执行。供应商拆除、安装过程须符合国家相关标准和技术规范要求；安装过程若需调整、改动整车其它部件等情况，需提前与公交说明原因并提供书面情况说明盖章。
5、中标供应商对原电池组及相关组件拆除后的搬运、保管、回收等处置应当符合国家相关法律法规规定。中标供应商不具备相应资质资格条件的，应当委托具备资质资格条件的单位和人员承担相应的工作，相关费用全部由供应商承担。
6、中标供应商须严格执行安全文明生产管理制度、加强安全防护，合同履约过程中（含免费质保期）发生的安全生产责任事故，以及造成自身、采购人和任何第三方人身和财产损失的，均由供应商承担全部经济和法律责任，采购人不承担任何的经济和法律责任。
7、安装技术人员资格要求；进场安装技术人员必须持有电工特种作业证；无持证人员不得进场作业：现场配备专职安全管理员1名(由中标供应商拟派），全程监督高压断电、绝缘防护、吊装作业：所有安装技术人员统一工装、绝缘鞋、绝缘手套、高压防护工具，配备高压警示标识、绝缘垫、灭火设备。
8、新电池安装要求：配套全套全新辅料，不得复用原车老化配件；电池箱体托架对位安装，箱体与车身无挤压、无干涉、间隙均匀，减震垫完整到位，无松动异响隐患；高压线束布线规整，高低压分层隔离固定，避免尖锐棱角摩擦；所有插头完全锁止，防水密封圈无遗漏，格兰头完全拧紧密封，杜绝进水短路；水冷热管理系统管路无弯折、渗漏，排气排空，冷却液加注至标准液位；电池舱灭火装置同步更换，报警线路连通正常；电池包安装完成后，外观无划伤、磕碰，舱门密封完好，排水孔通畅。
9、施工现场管理：施工场地服从场站安全管理，动火、吊装作业提前报备，配备灭火器；夜间施工做好照明与安全围挡。
10、整车联调：
①静态：慢充、快充全流程测试，充电功率、温度保护、过压/欠压保护、过流保护功能全部验证正常；仪表SOC、温度、故障显示精准。
②路试：空载20公里路试，模拟公交起步、爬坡、减速工况，无动力中断、无高压报警、无异常发热；后台监控平台可完整读取电池全部实时数据（电压、电流、单体温度、绝缘值、SOC），数据上传无丢失、乱码。空载正常后，投入运营500公里调试，确保任何工况下无任何故障现象。
11、车辆更换电池及相关组件后，因更换电池及相关组件引发的车辆的一致性、车辆年审、车辆行驶安全、交通事故处理等风险均由中标供应商承担，供应商投标时须就此项作出完整且明确的承诺，格式自拟。未按要求承诺的按无效投标处理。
六、质量检验要求
中标供应商每完成一个批次车辆的电池组及相关组件更换，则须对该批次车辆出具电池更换质量自检报告，载明的内容包括但不限于电池组及相关组件的品牌、规格型号、生产厂家、原产地、质量等级、电量、安装质量、安全、防火、防水和环保标准（等级）等，且具有总体质量评定结论；中标供应商须提供电量、防火、防水和环保标准等级等指标的检验检测报告原件等文件做为支撑证明材料。
七、原电池组回收
本项目各包的旧电池回收均由相应包别的中标供应商回收，回收电池前须向采购人提供该电池回收单位的资质及回收协议等证明资料（若中标供应商自身具备该电池回收资质的，无须提供回收协议）。具体回收电池信息如下表所示：
	序号
	原车信息

	
	车辆型号
	数量
	动力类型
	电池品牌
	电池材质
	电压(V)
	单车容量（kwh）
	回收单价
（元）
	回收总价
（元）

	第一包

	1
	安凯8米HFF6850G03CHEV1
	12
	油电混动
	盟固利
	锰酸锂
	407
	26.05
	150
	46890

	2
	安凯10米
HFF6100G03CHEV13
	98
	油电混动
	盟固利
	锰酸锂
	599.4
	41.96
	150
	616812

	3
	安凯10米
HFF6100G03EV-61
	126
	纯电动
	国轩
	磷酸铁锂
	537.6
	290.3
	120
	4389336

	小计
	5053038

	第二包

	1
	安凯12米HFF6129G03EV1
	50
	纯电动
	国轩
	磷酸铁锂
	576
	362.88
	120
	2177280

	2
	金龙10.5米XMQ6106AGBEVM2
	50
	纯电动
	盟固利
	锰酸锂
	592
	151.55
	150
	1136625

	3
	安凯6米
	50
	纯电动
	宁德时代
	磷酸铁锂
	425.04
	85.86
	120
	515160

	
	HFF6650GEV3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	安凯10米
HFF6109G03EV22
	63
	纯电动
	微宏
	三元锂
	599.4
	151.05
	150
	1427422.5

	小计
	5256487.5

	第三包

	1
	安凯10米
HFF6100G03EV-61
	140
	纯电动
	国轩
	磷酸铁锂
	537.6
	290.3
	120
	4877040

	小计
	4877040

	合计
	589
	
	
	
	
	
	
	15186565.5


八、免费质保期
1、本项目每车免费质保期和维保均为自验收合格之日起5年。免费质保期内，由中标供应商承担免费质保和免费维保。包含水冷机组、灭火器、继电器、MSD、保险、线束等电池相关附件。
2、免费质保期内，电池组及相关组件发生故障，供应商须确保全天候服务热线；
[bookmark: _GoBack]售后服务要求：7×24小时售后服务模式，故障报修1小时内技术人员电话响应；8小时内维修人员抵达场站，24小时解决故障。超出规定时间未修复，按1天500元/台停运损失计算，延期达7天的（含），采购人有权解除合同，同时，采购人将通过法律途径向供应商进行索赔和追偿。
3、免费质保期内，电池系统总容量低于标称容量的80%时，或出现电池胀包、漏液、频繁断电、频繁故障或任何其他严重质量问题等，中标供应商必须无条件免费更换新的电池组及相关组件并确保容量符合招标文件技术参数要求。给甲方造成损失的，由乙方承担全部责任。
4、对电池系统总容量是否低于标称容量的80%存在争议时，由采购人委托第三方机构进行检测鉴定；费用由成交供应商承担并包含在报价中，采购人不在另行支付费用。
5、每年5月份之前对全部更换车辆做高压绝缘检测、螺栓扭矩复检、BMS数据诊断、电池均衡、冷却系统查漏，更新电池健康档案，提前预判衰减、故障隐患。出具年度维保检查报告。
6、质保期内，因出现各种故障需要数据调整或其它技术整改，供应商需出具整改技术说明并盖章。
九、电池政策补贴申报要求
因本次采购的动力电池采购人须申报2026年政策补贴（上限4.2万元／台）；投标供应商中标后，必须在2026年12月10日前向采购人提供政策补贴的相关申报资料原件及复印件等，并派不少于3人的专业团队驻点（采购人指定地点）配合采购人申报国补直至国补申报成功（申报期间专业人员产生的一切费用由供应商自行承担）；若因供应商原因造成采购人未能在规定时间内成功申报，采购人将从第一年度货物价款中扣除政策补贴款。
十、违约责任
1、中标供应商须在招标文件约定的时间内进行供货及安装期限完成改造设计和路试、电池组及相关组件更换工作，每延期一天向采购人支付合同价款0.5%的违约金，违约金的上限为合同价金额的10%。延期达5天的（含），采购人有权解除合同，履约保证金不予退还。
2、免费质保期内，电池系统总容量低于标称容量的80%时，中标供应商必须无条件免费更换新的电池组及相关组件，中标供应商接采购人通知后2个工作日内未完成更换的（需检测鉴定的时间除外），按每延期一天向采购人支付合同价款1%的违约金。延期达5天的，采购人有权解除合同，同时，采购人将通过法律途径向供应商进行索赔和追偿。
十一、特别说明
1、本项目第1包核心产品为纯电动车辆配套动力电池，油电混动车辆配套动力电池不作为核心产品。仅不同投标供应商所投纯电动力电池品牌一致时，触发本招标文件投标供应商须知正文第15.2条同品牌评审规则；若仅混动动力电池品牌相同、各投标人所投纯电动力电池品牌互不相同，不触发同品牌合并规则，所有投标供应商独立计分、正常排序评审。
2、合同履约期间，因国家法律、法规、强制性政策调整，导致本合同客观上无法继续履行的，合同可以终止。双方互不承担违约责任，采购人对供应商已实际完成且验收合格的工作内容据实予以结算。
