项目名称：安徽国防科技职业学院新校区空调采购项目
采购单位：安徽国防科技职业学院
公示时间：2026年8月18日
项目预算：833.00万元
需求概述：安徽国防科技职业学院拟就新校区空调开展采购，主要内容包括2匹壁挂式分体空调、3匹壁挂式分体空调、5匹柜式分体空调、10匹柜式空调等。具体内容详见采购文件。
是否专门面向中小企业采购：否
采购需求

前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3、各项标识含义解释：
	标识符号
	标识含义

	▲
	本项目核心产品

	★
	实质性响应条款，如有负偏离将导致投标无效。

	●
	评分指标项，详见评分细则。


一、采购需求前附表

	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后预付40%合同款，安装完成后付至合同价的80%，验收合格后支付剩余合同价款。
注：采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。
（投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	2
	供货及安装地点
	安徽国防科技职业学院新校区，具体地点由采购人指定。

	3
	供货及安装期限
	合同签订后45日内完成供货、安装、调试等工作。

	4
	免费质保期
	验收合格之日起6年。


二、货物清单

	序号
	标的名称
	技术要求、商务要求
	数量
	单位
	安装位置
	是否为强制采购节能

产品
	是否为优先采购环境标志产品

	1
	2匹壁挂式分体空调（房间型空调器）
	★1.能效等级：变频1级

●2.额定制冷量≥5.05kW

●3.额定制冷功率≤1.35kW

●4.额定制热量≥7.20kW

●5.额定制热功率≤2.00kW

●6.全年能源消耗效率APF≥4.70
●7.室内机最大噪音 dB（A）：≤43dB
●8.室外机最大噪音 dB（A）：≤54dB

●9.循环风量≥950m³/h

●10.电源规格:220V~50Hz
	216
	台
	教学楼办公、教师公寓、校门等
	是
	是

	2
	▲3匹壁挂式分体空调（房间型空调器）
	★1.能效等级：变频1级

●2.额定制冷量≥7.30kW

●3.额定制冷功率≤2.00kW

●4.额定制热量≥9.70kW

●5.额定制热功率≤2.93kW

●6.全年能源消耗效率APF≥4.40

●7.室内机最大噪音 dB（A）：≤47dB
●8.室外机最大噪音 dB（A）：≤56dB

●9.循环风量≥1360m³/h

●10.电源规格:220V~50Hz
	979
	台
	教学、实训
	是
	是

	3
	5匹柜式分体空调（房间型空调器）
	★1.能效等级: 变频1级

●2.额定制冷量≥12.10kW

●3.额定制冷功率≤4.60kW

●4.额定制热量≥13.9kW

●5.额定制热功率≤4.55kW

●6.全年能源消耗效率 APF≥3.6

●7.室内机最大噪音(dB)≤52dB
●8.室外机最大噪音(dB)≤60dB
●9.循环风量≥2050m³/h

●10.电源格:380V3N~50Hz
	26
	台
	10#公共教学楼、38#看台
	是
	是

	4
	10匹柜式空调（单元式空调机组）
	★1.能效等级: 变频2级及以上能效

●2.额定制冷量≥26kW

●3.额定制冷功率≤12.7kW

●4.额定制热量≥28kW

●5.额定制热功率≤9.8kW

●6.全年能源消耗效率APF≥3.00

●7.室内机最大噪音(dB)≤63dB
●8.室外机最大噪音(dB)≤66dB
●9.循环风量≥4000m³/h

●10.电源格:380V3N~50Hz
	68
	台
	体育馆、食堂
	是
	是

	注：1、除上述货物外，漏电保护开关、铜管及加长部分、支架等辅材以及开孔等内容，具体工程量需根据项目实际情况确定，涉及的所有费用均包含在本项目报价中，不单独列项。2、具体数量和规格型号可根据实际需求适当调整后按实结算。


三、实施要求
（1）安装调试、质保及售后服务要求 

1.保修服务：在验收合格之日起整机免费质保期限内，保证其正常功能运行，并对于下列问题提供无偿服务：（1）产品原厂质量问题导致的故障，包括但不限于制造原材料缺陷以及人工安装瑕疵；（2）产品配件出现的质量问题所导致的故障，如空调制冷系统、风机系统等；（3）在正常使用情况下因为技术或制造缺陷导致的问题。 

2.售后服务：（1）中标人在质保期内，负责空调设备的质量保证及售后服务工作。须设有7×24小时维修服务电话，负责解答采购人在设备使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人应在收到采购人通知2个小时内提供上门维保服务，若未及时响应或维修不及时影响使用的，采购人可以找第三方进行维修，中标人承担相关维修费用（价格以实际支付为准）。 

3.空调安装要牢固耐用，整个施工过程要确保施工人员安全和施工关联场地其他人员的安全，做好安全防护措施。由安装施工造成的安全事故由中标人负责并承担全部责任，发生一切安全事故均与采购人无关。合同签订后中标人向采购人提供工程安全施工的安全承诺书。 

4.中标人在运输和安装空调过程中，必须文明施工，做好成品保护，不得在地板砖上拖滑，不准破坏墙面，安装完毕要将所有的垃圾清运至校外，否则，除及时修复破损外，中标人承担一切造成的损失。 

5.所投产品必须是生产厂家原装出厂、全新未使用、包装完好，表面无划伤、无碰撞，必须完全符合国家强制质量检测、环保标准，产品要有出厂合格证。 

6.投标人要充分考虑到施工环境等因素，自行勘察本项目实施现场，核对设备安装现场的土建尺寸等可能影响后期安装的全部因素，包含运输、上楼、高空作业、安装机械、保洁、打孔、室外机支架等工作，确保所投设备满足现场实际安装要求，并在规定的时间内完成全部安装调试工作。安装调试人员须持证上岗并按照国家现行安装验收规范实施。 

7.空调冷媒管需要穿越墙体，需要配备保护套管及防水措施。充分考虑安装时标配冷媒管等长度可能不足需定制加长的情况，不允许二次焊接加长，所有费用均包含在投标报价内，采购人不另行支付其他费用。

8.冷凝水须集中排放，相关安装及辅材成本等所有费用均包含在投标报价内，采购人不另行支付其他费用。

9.国家强制性规范要求须配置专用空气开关的设备，必须配套专用空气开关并安装到位，保障用电安全。所有费用均包含在投标报价内，采购人不另行支付其他费用。
10.空调安装调试经验收合格后，中标人须配合移交给使用单位。非采购人的人为原因而出现的产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

（2）其他要求 

1.投标人提供书面承诺函，承诺根据采购人现场情况将本项目所有设备安装到位，并提供本项目设备安装调试所需的所有辅材，此部分内容涉及的所有费用均包含在本项目报价中，不单独列项。（提供承诺函并加盖公章，承诺函格式自拟）。

2.合同签订后，采购人有权核查中标人所投产品技术参数及投标文件中提供的证明材料真实性，采购人有权追究违约责任，中标人承担由此造成的一切损失。请投标人自行考虑投标风险。  

3.数量以现场实际安装为准，根据投标人所报单价及现场实际安装数量据实结算。

附：评标方法和标准（综合评分法）
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术资信分

（70分）
	技术参数
	根据招标文件技术参数偏离情况进行评分，标●参数要求的每满足一项得0.5分，共36项，满分18分。

注：以投标响应表作为评分依据。
	0-18

	
	业绩
	投标人具有类似项目业绩的，每提供一个业绩得2.5分，本项满分5分。

注：投标文件中提供业绩合同及验收证明材料扫描件。如前述材料中无法体现合同签订时间、项目内容等，须另附业主单位出具的证明材料（加盖业主单位公章）。
	0-5

	
	人员配备
	（一）拟派项目负责人（项目经理）：具有类似项目业绩的，且在该项目中担任项目负责人（项目经理）的，每提供1个业绩得2分，本项满分6分。
（二）拟派其他人员（除项目负责人外）：具有下列有效期内证书的：

1、具有特种作业操作证（高处作业）证书，每提供1人得1分；最多得2分；

2、具有特种作业操作证（制冷与空调作业）证书，每提供1人得1分，最多得2分；

注：（1）以上岗位不得兼任岗位，同一人员具有多项证书仅计分一次，以本项最高得分方式计算；

（2）项目负责人（项目经理）业绩须提供合同和验收合格证明材料扫描件，如以上材料无法体现供货内容、项目负责人（项目经理）等关键评审信息的，须另附业主单位盖章的证明材料，否则不得分。
（3）上述人员可以是投标人或所投任一产品生产厂商或所投任一产品生产厂商授权的维保单位人员。投标文件中须提供人员名单（格式自拟）及相关证书扫描件。如为所投产品生产厂商授权的维保单位人员，须另外提供所投产品生产厂商的维保授权材料扫描件。同时提供投标人或所投任一产品生产厂商或所投任一产品生产厂商授权的维保单位为上述人员缴纳的近半年内任意一个月社保缴费证明材料，否则不得分。
	0-10

	
	免费质保期
	在满足招标文件六年免费质保期要求的基础上，投标人承诺所投全部产品免费质保期每增加一年得3分，本项满分12分。

注：以投标响应表中投标人承诺的免费质保期为评审依据。仅对部分产品增加免费质保期不得分。
	0-12

	
	设计、调

试方案
	针对本项目提供的设计、调试方案表述的可行性、实用性、针对性进行打分：

（1）对本项目特点和难点理解准确，设计、调试方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分；

（2）对本项目特点和难点理解基本准确，设计、调试方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分；

（3）对本项目特点和难点理解有待提升，设计、调试方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分；

（4）方案不可行或者未提供得0分。
	0-5

	
	供货运输

方案
	根据投标文件中提供的供货运输方案(包括：运输过程中的产品保护措施方案、产品装卸过程中保护措施方案等)进行综合评审：

（1）对本项目特点和难点理解准确，供货运输方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分；

（2）对本项目特点和难点理解基本准确，供货运输方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分；

（3）对本项目特点和难点理解有待提升，供货运输方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分；

（4）方案不可行或者未提供得0分。
	0-5

	
	安装实施

方案
	根据投标文件中提供的安装实施方案(包括：安装过程专业人员操作规范制度等)进行综合评审：

（1）对本项目特点和难点理解准确，安装实施方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分；

（2）对本项目特点和难点理解基本准确，安装实施方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分；

（3）对本项目特点和难点理解有待提升，安装实施方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分；

（4）方案不可行或者未提供得0分。
	0-5

	
	产品制造

工艺
	根据投标供应商针对本项目采购需求制定的产品制造工艺情况，包括生产过程控制、生产工艺、质量管理的情况，制造装备的配备等内容进行评审：

（1）对本项目特点和难点理解准确，产品制造工艺优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分；

（2）对本项目特点和难点理解基本准确，产品制造工艺适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分；

（3）对本项目特点和难点理解有待提升，产品制造工艺基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分；

（4）方案不可行或者未提供得0分。
	0-5

	
	售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案（要求有明确售后服务方案，方案中主要体现：为所投机型储备备用机情况、保修内容与范围、维修响应时间、后期提供免费定期维护清洗服务等情况）进行综合评分：

（1）对本项目特点和难点理解准确，售后服务方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分；

（2）对本项目特点和难点理解基本准确，售后服务方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分；

（3）对本项目特点和难点理解有待提升，售后服务方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分；

（4）方案不可行或者未提供得0分。 
	0-5

	价格分

（30分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100


