[bookmark: _GoBack]项目名称：安徽国防科技职业学院新校区食堂大型餐饮设备购置安装及明厨亮灶建设采购项目
采购单位：安徽国防科技职业学院
公示时间：2026年 8月 14日
项目预算：第一包 ：预算金额285万元，最高限价285万元；第二包：预算金额35万元，最高限价35万元
需求概述：第一包：新校区食堂大型餐饮设备购置及安装采购项目。第二包：新校区食堂明厨亮灶建设项目。具体内容详见采购文件。
是否专门面向中小企业采购：（1）第一包专门面向中小企业采购。（2）第二包：非专门面向中小企业采购。原因：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。
本项目的特定资格要求：第一包：投标人具有有效期内的下列资质之一 ：（1）燃气燃烧器具安装维修企业资质；（2）燃气燃烧器具安装维修许可证；（3）燃气经营许可证（经营类别包含燃气器具安装、维修）。
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[bookmark: _Hlt509716920]采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3、各项标识含义解释：
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	核心产品
	▲
	标的属于核心产品

	关键性（实质性）指标项
	★
	负偏离或未响应视为实质性不响应招标文件要求，将导致投标无效。

	重要指标项
	●
	评分项，详见评分细则

	无标识项
	
	累计达5条或以上未响应（负偏离）的，投标无效。投标时提供承诺，如履约验收期间所投产品不满足承诺的，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。
具体允许无偏离的条数可以根据实际情况设定。

	注：评分项对应的条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于条款内所有子项技术参数或要求方能得分。标注★的指标项和●的指标项，中标公示后合同签订前，中标人向采购人提供相关证书和检测报告原件，供采购人核实，若无法提供或虚假响应，中标人承担一切不利后果及责任。



一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	
付款方式
	⑴对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，采购人确定预付款为合同金额的 0 （0-70%）；
⑵中小企业合同，采购人确定预付款为合同金额的 40% （40%-70%）；
⑶分年度安排预算的项目，采购人确定每年预付款为当年合同金额的 / （40%-70%）。
剩余款支付方式：验收合格后，一次性支付剩余60%合同款项。
注：采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的无条件见索即付预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。

	2
	供货及安装地点
	安徽国防科技职业学院新校区，具体地点由采购人指定。

	3
	供货及安装期限
	合同签订生效后，接到采购人通知后90个日历日内完成设备供货及安装。

	4
	质保期
	验收合格之日起3年。





第一包：采购标的名称、数量及技术要求  
	序号
	设备名称
	设备规格
	技术参数及要求
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	27#食堂   

	1
	集烟罩餐饮业油烟净化一体设备
	≥2400mm*1300mm*990mm
	1、尺寸：≥2400mm*1300mm*990mm；
2、处理风量：每米烟罩排烟量≥2000立方/小时；
3、电源三相五线制380V；功率： ≤3kw；
4、风口尺寸：450*450mm；
5、风口方向：可前、后、上三个方向调节安装出风口；
6、各单元独立组合式结构设计，组装式安装；
7、电源配置：双驱智能物联电源，智能检测电场的清洁情况。
8、产品结构：全不锈钢电场，极距≥25mm；
9、电场配置：不锈钢双高压电场，净化效率≥95%；
●10、设备具有环境标志(Ⅱ型)产品认证证书，且证书需体现出油烟净化效率均≥95%，油烟排放浓度≤0.4mg/m³，颗粒物排放浓度≤1.5 mg/m³， 非甲烷排放浓度≤2.8mg/m³；符合GB/T6461-2002，GB/T10125-2021《产品防腐蚀等级认证》要求防腐蚀性能评级：10级产品防腐蚀等级认证证书。（须提供第三方机构出具的环境标志产品认证证书和10级产品防腐蚀等级认证证书扫描件）
	组
	12
	
	
	27#食堂 一层
面点区2组；操作间3组 ；
 二层
面点区4组；操作间3组 ；



	2
	集烟罩餐饮业油烟净化一体设备
	≥2000mm*1300mm*990mm
	1、尺寸：≥2000mm*1300mm*990mm；
2、处理风量：每米烟罩排烟量≥2000立方米/小时；
3、电源三相五线制380V；功率： ≤3kw；
4、风口尺寸：≥450*450mm；
5、风口方向：可前、后、上三个方向调节安装出风口；
6、各单元独立组合式结构设计，组装式安装；
7、电源配置：双驱智能物联电源，智能检测电场的清洁情况；
8、产品结构：全不锈钢电场，极距≥25mm；
9、电场配置：不锈钢双高压电场，净化效率≥95%；
10、设备具有环境标志(Ⅱ型)产品认证证书，且证书需体现出油烟净化效率均≥95%，油烟排放浓度≤0.4mg/m³，颗粒物排放浓度≤1.5 mg/m³， 非甲烷排放浓度≤2.8mg/m³；符合GB/T6461-2002，GB/T10125-2021《产品防腐蚀等级认证》要求防腐蚀性能评级：10级产品防腐蚀等级认证证书。
	组
	15
	
	
	27#食堂 一层
面点区5组；操作间4组 ；二层
面点区2组；操作间4组 
 





	3
	烟罩顶封板
	≥14800mm*H
	1．规格尺寸：≥14800mm；
2．材质：不锈钢板制作，主材采用S30408厚度≥1.0mm不锈钢。
	套
	1
	
	
	27#食堂 一层
面点区

	4
	烟罩顶封板
	≥13600mm*H
	1．规格尺寸：≥13600mm；
2．材质：不锈钢板制作，主材采用S30408厚度1.0mm不锈钢。
	套
	1
	
	
	27#食堂 二层
面点区

	5
	烟罩顶封板
	≥8400mm*H
	1．规格尺寸：≥8400mm*H；
2．材质：不锈钢板制作，主材采用S30408厚度≥1.0mm不锈钢。
	套
	2
	
	
	27#食堂 一层
蒸煮区；27#食堂 二层
蒸煮区

	6
	烟罩顶封板
	≥9900mm*H
	1． 规格尺寸：≥9900mm*H；
2．材质：不锈钢板制作，主材采用S30408厚度≥1.0mm不锈钢。
	套
	2
	
	
	27#食堂 一层
蒸煮区；27#食堂 二层
蒸煮区

	5
	油网烟罩
	≥6400mm*1300mm*500mm
	1．规格尺寸：≥6400mm*1300mm*500mm；
2．材质：采用不锈钢双面油墨拉丝，≥1.2mm材质；
3．集烟罩与净化主体可采用可翻转式结构设计。
	组
	2
	
	
	27#食堂 二层
蒸煮区；27#食堂 一层
蒸煮区

	5
	油网烟罩
	≥8800mm*1300mm*500mm
	1．规格尺寸：≥8800mm*1300mm*500mm；2．材质：采用不锈钢双面油墨拉丝，≥1.2mm材质；
3．集烟罩与净化主体可采用可翻转式结构设计。
	组
	2
	
	
	27#食堂 一层
蒸煮区；27#食堂 二层
蒸煮区

	6
	低噪音高压柜式风机（▲核心产品）
	7.5KW及以上/380V
	1. 外壳采用 1.5mm 厚优质镀锌板（实厚≥1.45mm），顶底与柱子均为单块板材一体拆弯成型，无多段拼接缝隙；搭配超厚槽钢底脚，电机架与底部镀锌槽钢、镀锌角铁；
2.顶底与法兰采用单张板材一体成型工艺；
3.外壳与框架采用拼接式结构，支持整机拆装；  
4.排烟风机符合 GB/T 17625.7-2013标准要求；                                                                                                                                                                                          风机电机、风轮、壳体及轴承依据 GB 26572-2025《电器电子产品有害物质限制使用要求》的标准规定；
★5、所投产品具有产品合格检测报告。
	台
	2
	
	
	27#食堂 一层
蒸煮区；27#食堂 二层
蒸煮区

	7
	组合控制箱
	风柜配套
	1．规格：风机配套；
2．采用喷漆防静电配电箱；
3．电路对电机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用；
4．用于风柜启停，具备启停控制功能，以及过载、过流保护功能，内置油烟净化器接线端子；
5．成品：有合格证。
	台
	2
	
	
	27#食堂 一层
蒸煮区；27#食堂 二层
蒸煮区

	8
	烟罩顶封板
	≥15200mm*H
	1．规格尺寸：≥15200mmm；
2．材质：不锈钢板制作，主材采用S30408厚度≥1.0mm不锈钢。
	套
	2
	
	
	27#食堂 一层
操作间；27#食堂 二层
操作间

	9
	低噪音高压柜式风机
	11kW及以上/380V
	1.外壳采用 ≥1.5mm 厚优质镀锌板（实厚≥1.45mm），顶底与柱子均为单块板材一体拆弯成型，无多段拼接缝隙；
2.顶底与法兰采用单张板材一体成型工艺；
3.外壳与框架采用拼接式结构，支持整机拆装；  
4.排烟风机符合 GB/T 17625.7-2013标准要求；                                                                                                                                                                                         
★5、所投产品具有产品合格检测报告。  
	台
	2
	
	
	27#食堂 一层
操作间；27#食堂 二层
操作间

	10
	电式餐饮业油烟净化设备
	≥40000风量
	1、 设备采用智能高压数字电流，高低压双输出，能智能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式，具有数字显示屏，显示运行电流、故障代码；
2、设备外壳采用A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于1.0mm，设备采用两级电场净化处理；
3、油烟净化器配置工作状态指示装置，提示设备运行的正常或故障状态。当电场极板油污达到一定厚度，电场工作电压降至临界点时，设备能自动报警，提示及时清理电场油污；
4、设备电场304不锈钢阴极、201不锈钢阳极。防尘防水散热系统，防水防尘设计≥IP66 ；
5、设备具有绿色环保产品认证证书；产品阻燃等级认证证书（A1）；
6、设备电源通过GB/T 2423.4-2008交变湿热（12h+12h循环）检测，结论为合格；电源温度循环测试符合GB/T2423.22-2012测试标准的要求，电源耐高低温范围在-40℃～100℃，循环测试50次后结构和功能正常。
	台
	2
	
	
	27#食堂 一层
操作间；27#食堂 二层
操作间

	11
	组合式控制器
	风柜配套
	1．规格：风机、油烟净化器配套；
2．采用电子元件及壳体；
3．控制柜内有一组独立电源控制油烟净化器启停；
4．该保护器具有缺相、过载、启动三重保护。
	台
	2
	
	
	27#食堂 一层
操作间；27#食堂 二层
操作间

	12
	不锈钢排烟风管、                                                                                                                                                                 弯头、三通等
	
	1．采用不锈钢板制作；
2．烟管采用1.0mm厚的磨砂贴膜不锈钢板；                                    
3．机制共板法兰，ACL压轧加强槽线；
4．风管大边长度大于等于1000mm,需增加管道加强。
	平方
	1240
	
	
	27#食堂 一层
操作间；27#食堂 二层
操作间

	13
	防火阀
	配套风管口径
	1．额定工作电压DC24V；
2．加厚镀锌钢板制作，表面防锈处理；
3．具备电动与手动控制功能；
4．150℃关闭
	套
	28
	
	
	27#食堂 一层
操作间；27#食堂 二层
操作间

	14
	安装辅料配套排烟系统
	
	1.用于安装的角码、钩码、密封胶及密封垫；                                                                                                                                                                                2.安装的不锈钢吊装支吊架。
	套
	2
	
	
	27#食堂 一层；27#食堂 二层
操作间


	28#食堂

	1
	集烟罩餐饮业油烟净化一体设备
	≥2000mm*1300mm*990mm
	1、尺寸：≥2000mm*1300mm*990mm；
2、处理风量：每米烟罩排烟量≥2000立方/小时；
3、电源三相五线制380V；功率： ≤3kw；
4、风口尺寸：≥450*450mm；
5、风口方向：可前、后、上三个方向调节安装出风口；
6、各单元独立组合式结构设计，组装式安装；
7、电源配置：双驱智能物联电源，智能检测电场的清洁情况。
8、产品结构：全不锈钢电场，极距≥25mm。
9、电场配置：不锈钢双高压电场，净化效率≥95%。

	组
	1
	
	
	28#一层 操作间1组；28#二层操作间1组

	2
	集烟罩餐饮业油烟净化一体设备
	≥2200mm*1300mm*990mm
	1、尺寸：≥2000mm*1300mm*990mm；
2、处理风量：每米烟罩排烟量≥2000立方/小时；
3、电源三相五线制380V；功率： ≤3kw；
4、风口尺寸：≥450*450mm；
5、风口方向：可前、后、上三个方向调节安装出风口；
6、各单元独立组合式结构设计，组装式安装；
7、电源配置：双驱智能物联电源，智能检测电场的清洁情况；
8、产品结构：全不锈钢电场，极距≥25mm；
9、电场配置：不锈钢双高压电场，净化效率≥95%；
10、设备具有环境标志(Ⅱ型)产品认证证书，且证书需体现出油烟净化效率均≥95%，油烟排放浓度≤0.4mg/m³，颗粒物排放浓度≤1.5 mg/m³， 非甲烷排放浓度≤2.8mg/m³；符合GB/T6461-2002，GB/T10125-2021《产品防腐蚀等级认证》要求防腐蚀性能评级：10级产品防腐蚀等级认证证书。
	组
	18
	
	
	28#一层操作间6组；28#一层面点区3组；28#二层操作间6组；28#二层面点区3组

	3
	烟罩顶封板
	≥15200mm*H
	1．规格尺寸：≥15200mm；
2．材质：不锈钢板制作，主材采用S30408厚度1.0mm不锈钢。
	套
	2
	
	
	28#一层操作间1套；28#二层操作间1套

	4
	低噪音高压柜式风机
	11KW及以上/380V
	1.外壳采用 1.5mm 厚优质镀锌板（实厚≥1.45mm），顶底与柱子均为单块板材一体拆弯成型，无多段拼接缝隙；搭配超厚槽钢底脚，电机架与底部采用镀锌槽钢、镀锌角铁；
2.顶底与法兰采用单张板材一体成型工艺；
3.外壳与框架采用拼接式结构，支持整机拆装；  
4.排烟风机符合 GB/T 17625.7-2013标准要求；                                                                                                                                                                                          风机电机、风轮、壳体及轴承依据 GB 26572-2025《电器电子产品有害物质限制使用要求》的标准规定；
★5、所投产品具有产品合格检测报告。
	台
	4
	
	
	28#一层操作间1台；28#一层蒸煮间1台；28#二层操作间1台；28#二层蒸煮区1台


	5
	静电式餐饮业油烟净化设备
	≥40000风量
	1、设备采用智能高压高数字电流，高低压双输出，智能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式，有数字显示屏，显示运行电流、故障代码；
2、设备外壳采用A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于1.0mm；
3、油烟净化器配置工作状态指示装置，提示设备运行的正常或故障状态。当电场极板油污达到一定厚度，电场工作电压降至临界点时，设备能自动报警，提示及时清理电场油污；
4、设备电场304不锈钢阴极、201不锈钢阳极，防尘防水散热系统；
5、设备具有绿色环保产品认证证书；产品阻燃等级认证证书（A1）；
6、设备电源通过GB/T 2423.4-2008交变湿热（12h+12h循环）检测，结论为合格；电源温度循环测试符合GB/T2423.22-2012测试标准的要求，电源耐高低温范围在-40℃～100℃，循环测试50次后结构和功能正常；
	台
	2
	
	
	28#一层操作间1台；
28#二层操作间1台

	6
	组合式控制器
	风柜配套
	1．规格：风机、油烟净化器配套；
2．采用电子元件及壳体；
3．控制柜内有一组独立电源控制油烟净化器启停；
4．该保护器具有缺相、过载、启动三重保护。
	台
	2
	
	
	28#一层操作间1台；28#二层操作间2台

	7
	厨房智能变频控制器
	风柜配套
	1．规格：风机配套；
2．采用喷漆防静电配电箱；
3．电路对电机起到短路、缺相、过载、失压等保护作用；
4．用于风柜启停，具备启停控制功能，以及过载、过流保护功能，内置油烟净化器接线端子。
	台
	2
	
	
	28#一层蒸煮间1台；28#二层蒸煮区1台

	8
	不锈钢排烟风管、                                                                                                                                                                 弯头、三通等
	
	1．采用不锈钢板制作；
2．烟管采用1.0mm厚的磨砂贴膜不锈钢板；                                    
3．机制共板法兰，ACL压轧加强槽线；
4．风管大边长度大于等于1000mm,需增加管道加强，具体做法按图集要求。
	平方
	1400
	
	
	28#一层操作间220平方；28#一层面点区620平方；28#二层面点区560平方

	9
	防火阀
	配套风管口径
	1．额定工作电压DC24V；
2．加厚镀锌钢板制作，表面防锈处理；
3．具备电动与手动控制功能；
4．150℃关闭。
	套
	20
	
	
	28#一层操作间10套；28#二层操作间10套

	10
	油网烟罩
	≥6000mm*1200mm*500mm
	1．规格尺寸：≥6000mm*1200mm*500mm
2．材质：采用不锈钢双面油墨拉丝，≥1.2mm材质。
3．集烟罩与净化主体可采用可翻转式结构设计。
	组
	2
	
	
	28#一层蒸煮间1组；28#二层蒸煮区1组

	11
	油网烟罩
	≥8800mm*1300mm*500mm
	1．规格尺寸：≥8800mm*1300mm*500mm；
2．材质：采用不锈钢双面油墨拉丝，≥1.2mm材质；
3．集烟罩与净化主体可采用可翻转式结构设计。
	组
	2
	
	
	28#一层蒸煮间1组；28#二层蒸煮区1组

	12
	烟罩顶封板
	≥8400mm*H
	1．规格尺寸：≥8400mm*H；
2．材质：不锈钢板制作，主材采用S30408厚度≥1.0mm不锈钢。
	套
	2
	
	
	28#一层蒸煮间1套；28#二层蒸煮区1套

	13
	烟罩顶封板
	≥9900mm*H
	1．规格尺寸：≥9900mm*H；
2．材质：不锈钢板制作，主材采用S30408厚度≥1.0mm不锈钢。
	套
	1
	
	
	28#一层蒸煮间

	14
	烟罩顶封板
	≥6600mm*H
	1．规格尺寸：≥6600mm*H；
2．材质：不锈钢板制作，主材采用S30408厚度≥1.0mm不锈钢。
	套
	2
	
	
	28#一层面点区1套；28#二层蒸煮区1套

	15
	安装辅料配套排烟系统
	
	1.用于安装的角码、钩码、密封胶及密封垫；                                                                                                                                                                                2.安装的吊装支吊架。
	套
	2
	
	
	28#一层蒸煮间1套；28#二层操作间1套

	燃气炒灶

	1
	炊用燃气大锅灶
	≥1000mm*1200mm*1200mm
	1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：55W，额定气压：2.0kPa，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25；
2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚≥1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板板厚≥1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚≥1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚≥1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40mm，炉膛50mm厚耐高温材料；
3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，36V42W直流风机，一键启动；
●4、产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求；所投设备额定热负荷35KW，热效率74%以上；产品核心部件风机额定电压不高于36V，额定功率不高于45W；（须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。
5、设备有故障代码提示功能、流量统计功能（设定每一档的流量值，通过软件自动计算出当天燃气耗气量，并能通过手机或控制面板查询）；风机功率调节及转速显示功能（通过设定风机的转速数值，可自由调节每一档风机的功率，通过主板的风机模块检测风机转速数值，在显示屏或小程序上显示）。
★6、所投产品具有中国国家强制性产品认证证书，提供证书扫描件。
	台
	16
	
	
	27#   8台          28#   8台

	2
	炊用燃气炒灶
	≥1800mm*1200mm*1200mm
	1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷35kW*2，额定功率：55W*2，额定气压：2.0kPa，炉膛口径：350mm，进气口：DN20，排水管：DN25；
2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚≥1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板，板厚≥1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚0.8mm；衬板电解镀锌钢板厚≥1.5mm,灶身双层热轧钢板；
3、炉膛双层拉伸成型，内炉膛采购409不锈钢，厚度≥1.5mm外炉膛采用电解镀锌板，厚度≥1.5mm一次成型，内外炉膛中间采用≥40mm厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料；
4、内外炉圈采用铸铁材质，配置全预混式节能炉头，采用无刷直流风机 ，具备一键启动功能；
5、内配铸铁反射体及厚度2.0mm内配稀土贵金属聚能网；
●6、产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》，所投产品额定热负荷35KW*2，热负荷准确度±9%以内，能源合理利用效率54.7%以上；（须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
7、设备有主板保护功能：主板具有自动检测温度并保护功能，当温度大于设定值时切断气阀并报警，显示屏显示故障代码；
★8、所投产品具有中国国家强制性产品认证证书，提供证书扫描件。
	台
	4
	
	
	27#   2台         28#   2台

	 燃 气 蒸  柜

	1
	燃气蒸箱
	≥1150*950*1920mm
	1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：40KW，额定功率：55W，额定气压：2.0kPa，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25；优质SUS304-2B不锈钢板制造，内胆板厚≥1.2；外旁板、门及后立板201、板厚≥1.0；不含盘；
2.全新内燃式环保高效火排及全不锈钢水胆结构，防干烧功能；
3.设置常明火种，即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉冲电子点火，两组燃气开关，无级调速变频，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示；
4.水胆加玻璃纤维保温材料，防止热量散失；抽拉式层架设计，有锁轨道防止层架滑落；含水垢磁化管；
●5、产品符合GB30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》，所投产品热效率≥95%；（须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。
★6、所投产品具有中国国家强制性产品认证证书，提供证书扫描件。
	套
	16
	
	
	27#   8台        28#   8台

	  消毒房

	2
	热风循环消毒库
	现场定制（尺寸：≥5200*3800*2500mm）
	1、库体采用≥100mm厚，内外304双玻镁岩棉夹芯板；
2、手动平开门：304不锈钢内嵌双层钢化玻璃，可耐高温≥300℃；
3、水平循环管道热风对洗净的餐器具进行杀菌、消毒；                                                                                                                                                      4、集成电加热系统机组，焊接组装成集成模块，出厂测试完毕，现场拼装；
5、PLC智能控制程序，配触摸人机交互液晶屏，控制程序针对温度、消毒保温时间及风机加热开关等进行控制，带高温保护防干烧保护功能；
6、消毒均衡、彻底：采用热风内循环技术，库体内温度均衡，且无死角；
7、环保安全：纯物理性消毒，不会产生有害的气体和异味；
8、产品具备125℃高温及360°全方位无死角杀菌消毒能力；
9、配备全自动智能化控制系统，省心、便捷、更安全；
10、用户可根据餐具类型对智能控制系统进行设置，后续操作一键完成；
11、配置UV紫外线消毒灯，增加餐具保管功能，二次消毒保管，消毒更彻底安全。
●12、消毒库符合GB17988-2024《消毒产品检测方法》标准，对金黄色葡萄球菌金黄亚种 、单核增生李斯特氏菌、幽门螺杆菌、黑曲霉、黄曲霉等菌种，灭杀率≥99.9%，提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的合格检测报告。
13、消毒后的餐饮具符合GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》标准，感官指标符合要求、大肠菌群、沙门氏菌、阴离子合成洗涤剂、游离氯检测合格。
14、消毒库依据GB/T17988-2024标准，消毒效果微生物杀灭试验(大肠杆菌 8099)检测，杀灭对数值＞6.5，病毒灭活试验(脊髓灰质炎病毒)检测，灭活对数值≥6.5。
	套
	4
	
	
	27#：   两套   28#：   两套

	冷库

	1
	高低温冷库
	高低温库现场定制
	1．冷库板材料选用双面≥0.6mm厚度不锈钢，保温层采用≥100mm厚度聚氨酯一次发泡成型，阻燃等级B1级。地板采用外≥0.6mm厚度不锈钢；
2．库门：尺寸约1900×840，半埋门或自动回归门。门框边设防冻发热线；
3．重型门铰、液压闭门器、库门拉手、内部安全锁；
4．电子显示温度表及冷库防雾灯连开关等；
5．内置温度记录仪，详细记录24小时冷库温度运转情况；
6．冷库板使用凹凸拼接并由镀锌金属偏心钩/锁固定，冷库板垂直面至少使用三组偏心钩/锁。冷库板水平面至少使用两组偏心钩/锁。；
7．库内温度：-5℃~+5℃/-10℃~-22℃。
8．采用压缩机组与冷风机，含报警防护系统。
	套
	4
	
	
	27#：  3700*5800*2300  两套                         28#：5500*4000*2300  两套

	燃气报警设备系统

	1
	燃气报警设备
	
	1．12组监测感应器（相近即可），与燃气阀门关联，漏气报警自动切断；
2．包含货物的生产(购买)、包装、运输及保险、装卸、保管、现场落地及二次搬运、安装、检测、验收、利润、安全生产责任保险费、增值税等完成购安的全部费用。
	套
	4
	
	
	27#：   两套   28#：   两套

	2
	厨房设备灭火装置
	双瓶组
	1、外观与标志：装置各构成部件应无明显加工缺陷或机械损伤，单瓶组有1瓶灭火剂，双瓶组有2瓶灭火剂；
2、主要温度参数：设备使用环境温度：4℃-55℃，灭火剂使用温度范围0℃-50℃，感温器动作温度182℃；
3、使用电源：双电源工作备用电源连续工作时间不低于12h；
4、启动方式：自动启动、手动启动和机械应急启动三种 ；     
5、灭火流程：当灶台油锅起火时，持续达到一定温度，感温器熔断，设备自动启动灭火，也可在火灾初期使用手动启动和机械应急启动灭火，灭火药剂喷射完成灭火后，水流联动阀启动洒水降温，防止复燃；
●6、主要参数：设备为CMDS型，减压阀进口压力11.0-13.8MPa,出口压力≥1.48MPa，氮气贮存容积≥2L，氮气充装压力≥12Mpa，有启动延迟功能，具备自身（包括探测、控制回路）故障报警显示功能，报警功能外部音响器件的声压级≥95.0dB（A）（须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。
●7、食用油灭火剂：食用油专用灭火药剂采用F类火灾水系灭火剂，并依据XF3007-2020灭火试验：（温度处理后）灭火时间≤60s,毒性实验：（温度处理前）鱼的死亡率0%，灭火药剂所用原材料均为食品级（须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。
	套
	4
	
	
	27#：   两套   28#：   两套

	其他设备

	
	洗碗机
	4800*830*2150
	1、功率参数：整机功率≤70.45kW（380V/50Hz）；
2、规格尺寸：整机规格≥4800*830*2150；
3、清洗空间：有效清洗尺寸≥620×460mm（宽×高）；
4、清洗数量：2000-2500碟/小时；
5、整机材质：国标A级SUS304#不锈钢和紧固件，360°旋转全钢重力脚；
6、功能配置：（40-50℃）预洗模块+（50-60℃）主洗模块+（80-90℃）双漂洗模块+（90-110℃）烘干模块；
7、电控系统：ECU计算机微程序智能控制系统，三点式轻触操作，故障代码自动显示；
8、加热系统：整机全部采用SUS304# 不锈钢加热管；
9、清洗配置：SUS304# 不锈钢水泵，一体式冲压上5下4六孔喷臂管，全模具注塑接头组件，清理维护更便捷；
10、漂洗配置：双泵双漂洗，水泵前置高压驱动，保证喷淋高温消毒效果；
11、烘干配置：高性能多翼式离心风机，1700-4000prm强转速风力，分流聚拢风刀循环热风系统迅速烘干餐具；
●11、依据GB/T 5080.4-1985、GB/T 5080.7-1986标准，对洗碗机进行可靠性试验，要求试验方案：区间估计法可接受的平均无故障时间的倍数：1.1 MTTF≥900h时，试验结果判定为合格。（须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
	台
	2
	
	
	27#：   1台   28#：   1台

	
	食品留样柜
	600*740*1895
	1、电压：220V 功率≥0.22kw  容量≥冷藏容积 428L 制冷方式： 直冷温度范围：保鲜'+0℃～-10℃；
2、采用独立机组、双压缩机、双冷凝器、双冷凝风机，可整体抽出机组进行拆卸更换，到场即可修复，无需现场检修，自动回归关门设计，防止门体关不严，造成食物变质；
3、同时有专用开关控制，可根据温度湿度控制开关加热丝，除露除霜。
	台
	4
	
	
	27#：   二台   28#：   二台

	
	四门雪柜(冷冻)
	1200*750*1960
	1、材料：304 不锈钢拉丝板、铜管；超强腐蚀，经久耐用，易清洁；
2、聚氨酯整体发泡，高强度，高密度，低能耗，进口压缩机；
3、内嵌式拉手坚固耐用，自动回归门独特设计，开启自如；
4、门封条密封严实、整齐，易更换、清洗，不锈钢内胆；
5、层架高度可自由调整，随意规划储蓄空间；
6、内藏式制冷铜管，液晶温度显示，磁性自动回门拉门，配优质万向脚轮；
7、环保无氟制冷剂：R404或R314A；
8、冷冻：-6~-18℃；
9、具有自动除霜功能，防触电保护类型为I型，能效等级为1级且能效指标实测值≤55%，符合《自携冷凝机组商用冷柜能效限定值及能效等级》（GB 26920.2-2015)标准
	台
	8
	
	
	27#：   4台   28#：   4台

	
	四门雪柜(冷藏)
	1200*750*1960
	1、材料：304 不锈钢拉丝板、铜管；超强腐蚀，经久耐用，易清洁；
2、聚氨酯整体发泡，高强度，高密度，低能耗，进口压缩机；
3、内嵌式拉手坚固耐用，自动回归门独特设计，开启自如；
4、门封条密封严实，整齐，易更换，清洗，不锈钢内胆；
5、层架高度可自由调整，随意规划储蓄空间；
6、内藏式制冷铜管，液晶温度显示，磁性自动回门拉门，配优质万向脚轮；
7、环保无氟：R404或R314A 制冷剂；
8、冷藏：+1℃~+4℃。
	台
	8
	
	
	27#：  4台   28#：   4台







第二包：采购标的名称、数量及技术要求  
	序号
	产品类别
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	1
	彩色网络摄像机▲
	●1. 内置靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器；≥400万像素，视频分辨率不低于2560*1440；（提供产品截图或说明书或检测报告）
2.焦距：4mm、6mm、8mm可选，内置GPU芯片、1个拾音器和1个扬声器，具有不少于（以下）1个RJ45接口；
3.支持H.265、H.264视频编码，最低照度：≤0.00051x（彩色）、≤0.00011x（黑色），最大亮度≥11级；
4. 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑；
5.具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
6.支持流量管理功能，可设置日平均码率和最大码率上限。
7.电源电压在DC12V±25%范围内变化时，摄像机应能正常工作；
8.外壳防护等级≥IP66。
	台
	26
	学生就餐区及仓储区

	2
	防油污半球型摄像机
	1.≥400万像素CMOS图像传感器，以下至少具有1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SD卡槽、1个报警输入接口、1个报警输出接口；
2.焦距：2.8mm/4mm/6mm可选；
3.最低照度：彩色：≤0.0005lx;黑白：≤0.0001lx；
4.支持H.265、H.264视频编码，视频分辨率≥2688×1520，支持三码流；
5.支持OSD字符叠加功能，具有8行字符显示，字体颜色、描边、背景、空心可设置，叠加的OSD可以在屏幕中滚动显示,可以叠加图片格式的OSD；
●6.设备镜头前部具有防尘玻璃，玻璃外框采用3个磁吸柱固定。（提供产品截图或说明书或检测报告）
7.内置1个防尘玻璃，1个麦克风，一个RJ45网络接口。
8.红外灯开启后可识别距离设备≥50m处人体轮廓；
9.支持≥IP66防护等级；
10.电源电压在DC12V±35%范围内变化时，摄像机应能正常工作，支持PoE供电。
	台
	20
	烹饪区，后厨油烟比较大的地方

	3
	防油污枪型摄像机
	1.≥400万像素。1/2.7传感器靶面尺寸，最高分辨率为2688*1520；
2.采用定焦镜头，镜头焦距为4mm、6mm，光圈大小为F1.6
3.最低照度彩色≤0.003lux，黑白≤0.001lux
4.支持红外补光，暖光补光，智能双光；补光距离：≥50m
5.支持光学宽动态120dB；支持2D降噪、3D降噪；支持走廊模式；支持手动、自动白平衡；支持手动、自动增益；支持强光抑制
6.支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式；支持三码流；支持G.711A、G.711U、AAC音频编码格式；支持ONVIF、API、GB/T28181等协议
7.支持防油污结构设计，防止油污影响画面效果，保障24h后厨透明化监管；磁吸可替换前盖，拆卸简单，清洁方便
8.支持运动检测、遮挡检测、声音检测；支持周界布防：越界检测、区域入侵
9.支持一个10M/100M自适应以太网电口，内置1个Mic，1个扬声器；支持不低于1路音频输入接口、1路音频输出接口，支持不低于1路告警输入接口、1路告警输出接口；
10.供电方式：DC12V±25%、POE(IEEE802.3af)；最大功耗：≤9.1W；支持电源返送DC12V，100mA
11.工作温度：-30℃~60℃；湿度：≤95%RH（相对湿度，无冷凝）；防护等级：≥IP67；
	台
	20
	

	4
	智能抓拍摄像机
	1.具有不小于1/1.8inch逐行扫描、≥400万像素CMOS图像传感器；
2.内置CPU／GPU／NPU一体化芯片、7颗暖光灯、2个麦克风和1个扬声器，具有1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个RS485接口、1个TF卡槽、1个RESET复位按钮，采用DC12V或POE供电；
3.焦距：4mm/6mm可选
4.最低照度：彩色：≤0.0002lx，黑白：≤0.0001lx；
●5.支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片（须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
6.支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，在同一场景可同时对≥8张人脸进行检测并进行图片抓拍，支持人脸优选；
7.外壳防护等级≥IP68；
8.采用DC12V或POE供电，支持电源返送。
	台
	8
	食堂后厨主要出入口，用于后厨人员比对监管

	5
	存储录像机（16路）
	1.具有1个硬盘指示灯(HD)实时显示硬盘运行状态、1个运行指示灯(RUN)、1个网络状态指示灯(NET),1个云状态指示灯(CLOUD)；
2.支持16/12/10/9/7/5/4/3/1走廊模式分屏预览模式，支持抓取4000×3000、4096×2160、3840×2160及以下分辨率的图片；
3.支持16个人脸库，库容5万张人脸图片；支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别（需提供省级以上权威机构出具的证明文件复印件）
4.支持一键跳转至通道最早的录像所在时间点开始播放录像；
5支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。
	台
	4
	录像机，存储视频监控30天

	6
	存储录像机(9路)
	1.2盘位硬盘录像机，可接入不少于9路的高清网络视频；
2.具有≥1个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥2个RJ45千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、具有≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥4路报警输入接口、≥1路报警输出接口；
3. 支持用户二次认证机制，设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证；
4.支持智能预览模式，开启后可在预览界面智能窗格中实时展示指定通道、指定智能类型的检测目标图片和信息，包括人脸抓拍目标，人脸识别目标，周界防范检测目标，客流量信息，热成像抓拍图片信息，抓拍的目标展示的属性包括名称，时间等，点击图片可回放关联录像；
5.设备支持最大接入或存储带宽为≥320Mbps；最大回放或转发带宽为≥160Mbps；
6.可设置走廊模式16、12、10、7、7、5、4、3、1分屏预览模式；多目模式12、9、8、7、6、3、2分屏预览模式；支持异源输出，可设置HDMI和VGA异源输出视频图像；
7．成功人员可查看人脸抓拍图，人脸库图片、相似度、姓名、性别、国籍、省份、城市、证件类型、证件号等信息，比对失败人员可查看人脸抓拍图、性别、年龄段、戴口罩等信息；可从外部设备、人脸抓拍库、人脸底库上传方式导入最多1张人脸图片，并设置搜索相似度(0~100），可查看人脸背景图，回放关联录像，并支持导出人脸图片和关联录像。
	台
	4
	

	7
	6T硬盘
	专业级监控存储硬盘
	台
	24
	

	8
	显示器
	≥55英寸，4k高清显示器，配套显示器壁挂支架和高清视频线
	台
	6
	就餐区厨房监控展示

	9
	明厨亮灶算法服务器
	1.支持≥2个HDMI，≥1个VGA；
2.支持报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出；
3.引擎状态界面可显示引擎工作温度，可查看引擎配置及利用率。具有2个GPU，支持5种引擎功能：人脸识别、周界防范、视频结构化、行为分析和AI算法引擎。
4.支持输入带宽：256Mbps，接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入解码能力：最大支持16×1080P；
5.支持AI开放平台训练好的关键点（人体动作的关节点位）编排算法模型导入到设备中，可以关联引擎并且配置关键点行为规则参数进行算法分析；算法支持通过关键点识别人的行为；
6.●当平台接收到支持AI算法摄像机给出的报警后，平台会将报警结果发送给具备大模型算法的设备进行二次分析，并将二次分析结果上报给平台。（提供产品说明书或第三方检测报告）；
7.已内置2TB（3.5寸）硬盘（主要用于报警图片和报警录像存储）；
8.支持对不同的模型进行切换,支持手动删除已导入模型库中的模型；支持展示已经添加的模型包数和总模型包数;支持自定义编辑导入的模型名称(模型名称默认为原文件名)；支持设置人体、行为分析视频算法混合运行；多算法支持按通道配置,支持模型下的算法切换；
9.≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥2个10M/100M/1000Mbps网口；
10.a.支持事件的批量配置功能, 配置项包括事件启用与上传中心；b. 支持在事件中心查看报警事件, 支持实时查看报警事件的图片、画面的预览和回放, 支持实时预览和录像回放的切换显示；c. 事件中心支持事件类型的筛选过滤展示, 支持一键清空报警事件信息；d. 事件中心显示模式支持在预览画面中心叠加弹窗展示, 支持手动关闭或自动关闭预览画面的事件中心报警弹窗；支持在弹窗内实时查看事件类型、报警图片、录像片段、通道及报警时间等信息。
	套
	1
	明厨亮灶算法服务器，用于后厨切配区、烹饪区、操作专间、仓储区，用于后厨人员穿戴监管，鼠患监管

	10
	综合安防一体机
	 1. 设备具有2个10M/100M/1000Mbps网口，1个IPMI管理网口，≥4个USB 3.0接口，1个后置VGA接口；
3.配备国产化处理器, 32G DDR4 RECC内存（支持扩容）
600G SAS*2(RAID1) ，SAS_HBA卡支持RAID 0/1/10；
4.支持在C/S客户端上对视频监控界面创建辅屏，当PC连接多个显示器时，可将辅屏拖动至其他显示器上，实现多屏幕查看视频；
5.支持双系统模式，系统启动过程中，当主程序无发启动时，可以选择从备份系统启动；
6.支持RTSP协议的媒体流，支持RTSP转国标流；
7. 内置综合安防管理平台内置满足此次项目使用的全部授权；
8. 8核16线程C86处理器，主频3.0GHz； 
9.支持今日、近一周、近一月事件总数展示； 展示今日、近一周、近一月已处置事件数量、未处置事件数量、处置率；（投标时需提供软件功能截图）
10.支持查询用户对业务的操作日志；支持诊断信息导出。
	台
	1
	校园食堂监控管理软件

	11
	安防配套图形工作站
	1、CPU： 不低于（2.1GHz/8c/12T）的处理器；
2、内存：≥8GB DDR5 5200MHz 内存 ；
3、硬盘：≥512GB M.2 NVME 固态硬盘，不少于2个M.2 SSD槽位，1个HDD硬盘位，支持后续扩展存储； 
4、显卡：集成显卡；
5、网卡：集成千兆RJ45口，集成M.2 WIFI槽，以供后续内置WIFI扩展；
6、声卡：集成声卡；
7、键鼠：标准键盘、USB光电鼠
8、电源：≥180W 电源，能效可达90% ,
9、显示器：≥23.8寸液晶显示器，与主机同品牌；
10、接口：接口：不少于7个USB接口，其中1个USB-C、4个USB3.0及以上、前置不少于2个USB3.0 ，扩展槽：1个PCI-E*16、1个PCI-E*1 槽位，视频输出：VGA+HDMI接口；
11、机箱：不大于9L；
12、安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备；
13、售后服务：原厂三年保修及上门服务；
	台
	2
	监控中心操作电脑

	12
	POE交换机
	8个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），2个10/100/1000Mbps电口。整机POE最大输出功率≥70W，支持满接8个200W摄像头，支持端口状态/流量查询，POE功率使用情况查询，端口远程重启，交换机远程重启，VLAN隔离，端口隔离，环路保护，DHCP Snooping等，支持EWEB/APP/MAC远程管理
	台
	12
	网络传输与防火墙配置

	13
	汇聚交换机
	1.交换容量≥6.72Tbps，包转发率≥256Mpps；
2.固定接口≥8 *10/100/1000TX以太网端口，≥24个SFP端口.≥4个SFP+端口；
3.支持多种认证，如802.1X，WEB认证，MAC认证。支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速，支持丰富以太网IPv6功能等。
4.最大堆叠台数9台。提供官网截图链接；
5.支持DHCP Server.Client.Snooping.Relay.Option82；
●6.支持网管平台管理，可以查看端口管理.工作模式.接口类型.VLAN查看修改新增等，提供功能截图；
7.支持VLAN功能和生成树协议；具有QOS保证功能；提供官网截图链接；
	台
	2
	

	14
	千兆光模块
	工业级单模千兆光模块，支持工作温度-40℃~85℃，SFP光模块，中心波长≥1310nm，最大传输距离≥10公里
	台
	24
	

	15
	防火墙
	1.64位多核高性能处理器和高速存储器；
2.防火墙吞吐量≥1500M，SSL VPN并发用户数≥750，免费自带100条SSL VPN，适用带宽300M；
3.至少配置8个千兆电口，2个BYPASS口，2个combo口，2个USB接口；
4.●支持病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，支持HTTP、FTP、SMTP、POP3协议。提供官网截图；
5.SCF虚拟化技术，可将多台设备虚拟化为一台逻辑设备。提供官网截图；
6.支持丰富的路由协议。支持静态路由.策略路由，以及RIP.OSPF等动态路由协议;
7.L2TP VPN.IPSec VPN.GRE VPN.SSL VPN。提供官网截图；
8.支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量；
9.支持IPv4/IPv6双协议栈，并支持IPv6数据报文转发.静态路由.动态路由及组播路由等功能；
	台
	1
	

	16
	高清视频解码器
	1.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。
2.支持2路3200W、或2路2400W、或4路1200W、或8路800W、或10路分辨率为600W、或16路400W、或32路200W、或64路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示；
3.支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出；
4.●支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。（提供产品说明书或第三方检测报告）
5.为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明；
6.支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像；
7.显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系；
8.●显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式（须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
9.智能抓拍场景：持接入具有智能抓拍功能的前端摄像机，支持同时对行人检测、跟踪，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。
	台
	1
	门卫保安室使用



附：评标方法和标准（综合评分法）
第一包：评审办法
本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为 70%，价格分值占总分值的权重为  30  %。具体评分细则如下：
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术资信分
（70  分）
	技术参数及要
求的响应情况
	评标委员会根据投标人所投产品技术参数及要求的响应情况进行评分：
标注“●”的条款：每满足一项得2分，共 8项，共计 16分。
注：以投标响应表及采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。
	0-16分

	
	业绩
	自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有厨房设备供货业绩的，每提供1个业绩得5分，满分15分。
注：
投标文件中提供合同扫描件和中标通知书，如合同中无法体现签订时间等评审因素的，须同时提供合同甲方（业主）加盖公章证明材料扫描件，否则不得分。 
	0-15分

	
	人员配备
	投标人拟为本项目配备的人员：
1、安装人员（含项目负责人）：
（1）安装人员具有特种作业操作证（电工作业），每提供 1 人得 3分，满分 3 分。
（2） 投标人为本项目配备的安装人员中具有政府部门颁发的燃气经营企业从业人员专业培训考试合格证书（持证人员类别为安全管理人员）的得3分，满分3分；
（3） 具有燃气经营企业从业人员专业培训考试合格证书（持证人员类别为燃气用户安装检修工或运行、维护和检修人员）的，每提供 1 人得 3分，满分6分。
注：投标文件中同时提供
（1）人员名单（格式自拟）
（2）上述人员证书扫描件
（3）提供投标人为上述人员缴纳的近3个月内（任意1个月）的社保证明材料。社保缴纳单位应当是供应商或者供应商不具备独立法人资格的分支机构。（社保缴费证明或社保的有效证明材料至少含养老保险）。
（4）同一人员具有多个证书的，不可累计计分。
	0-12分

	
	质量保证期
	所投全部产品质量保证期在满足采购文件质量保证期的基础上，每增加 1 年加 1 分（不足 1 年的不加分）， 满分2 分。 
注：投标文件中提供承诺函为评审依据。
	0-2分

	
	供货、安装方案
	对本项目的供货安装方案进行评价：供货、安装方案应包含质量控制、交货期保证措施、进度计划安排、包装运输、安装质量标准、具体安装及调试方案、安装流程、劳动力安排等内容。评审时由评标委员会根据各投标人方案内容进行评审打分。 
（1） 投标人供货安装方案内容明确齐全，具有针对性，设备调试方案有效可行，劳动力安排及时，包装运输有保障，充分满足项目需求的，得5分；
（2）投标人供货安装方案条理基本清晰，具有基本可行的设备调试方案，劳动力安排符合基本需求的，得3分； 
（3）投标人供货安装整体方案简略，针对性、实用性有待改善的，得1分；
（4）未提供方案的不得分。
	0-5分

	
	投标人的技术方案
	根据投标人针对本项目制定技术方案（包括项目重难点分析及解决方案、项目执行的技术方案等）进行评审： 
（1）方案内容详尽清晰，重难点分析深入透彻，架构清晰明确，贴合本项目实际需求，可行性和针对性强的，得5分； 
（2）方案内容基本完善，基本贴合本项目实际需求，具有一定的可行性和针对性，得3分；
（3）方案内容、重难点分析有待完善，可行性、针对性有待改善，得1分；
（4）未提供不得分。
	0-5分

	
	质量保证方案

	根据项目特点及具体情况，提供质量保证措施和保障方案，满足实际需要。 
①提供的方案表述清晰，有具体切实可行的保障措施，具有很强的针对性、实用性的得 5 分； 
②提供的方案较具有一定的针对性和实用性的得 3 分； 
③提供的方案实用性、针对性有待改善的得 1 分； 
④未提供的不得分
	0-5分

	
	产品售后服务
	评标委员会依据投标人投标文件中提供的售后服务管理制度、保障措施、维保方式、维保内容、时间保证、售后人员配备等情况综合评分：
（1）方案内容详实、表述清晰，售后服务管理制度完善，具有具体切实可行的保障措施，售后人员配备充足、故障响应时间保证充分满足采购人使用要求，售后服务针对性强，得5分；
（2）方案内容完整，售后服务管理制度基本完善，有保障措施，响应时间保证符合采购人使用要求，配备售后服务人员的，具有针对性的，得3分；
（3）方案内容简略，售后服务管理制度有待改进，售后服务整体方案有待完善的，实用性、针对性有待改善的，得1分；
（4）未提供的，不得分。
	0-5分

	
	技术培训

	评标委员会依据投标人投标文件中提供的培训方案进行评审，方案包括但不限于：培训时间、地点、内容(含产品功能、技术原理、操作方法、基本维护、安全注意事项等)培训方式等情况综合评分：
（1）对本项目的特点和难点理解准确，，技术培训方案全面清晰，针对性和操作性完善，培训安排及形式充分满足采购人需求，能够及时为采购人解决操作过程中问题的，实用性、针对性强，得5分；
（2）对本项目的特点和难点理解基本准确，技术培训方案较为完整详细，具有可行性、实用性和针对性，能够满足采购人后期操作产品要求的，得3分；
（3）对本项目的特点和难点理解有待提升，提供本项目技术培训方案，但有所欠缺的，实用性、针对性有待改善的得1分；
（4）未提供方案的不得分。
	0-5分

	价格分
（ 30   分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 30 ％×100。






第二包：评审办法
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值

	技术资信分
（70  分）
	技术参数及要求的响应情况
	评标委员会根据投标人提供的技术参数响应情况进行评分：
采购需求技术参数标“●”号项（共 8项）完全满足或优于采购需求要求的,每满足一项得 4分，本小项满分 32 分。
注：以投标响应表及采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。
	32

	
	项目实施
方案
	投标人提供的项目实施方案中，能够制定针对本项目的实施流程，并对项目团队的实施活动进行规范，提供实施规范。
投标人根据采购需求编制的项目培训方案，由评标小组进行综合评分，至少包含下列内容:
①实施计划
②验收计划
③质量保证措施
（1）方案详细，可实施性及针对性高，得5分；
（2）方案较为详细，具有可实施性、针对性的，得3分；
（3）方案不详细，可实施性、针对性有待提供的，得1分；
（4）方案未提供的，不得分。
	5

	
	项目培训方案
	投标人根据采购需求编制的项目培训方案，由评标小组进行综合评分，至少包含下列内容:
①培训目标
②培训方式
③培训内容
（1）方案思路清晰完整，契合项目需求、切实可行，针对性强的，得5分；
（2）方案较为完整，具有可行性、针对性的，得3分；
（3）方案基本符合项目需求，细节有待完善的，可行性、针对性有待提升的得1分；
（4）未提供的，不得分。
	5

	
	售后服务
方案
	投标人根据采购需求编制的售后服务方案，由评标小组进行综合评分，至少包含下列内容:
①服务内容
②服务管理制度
③服务人员配备
④响应时间
⑤故障处理措施
（1）方案思路清晰完整，契合项目需求、切实可行，针对性强的，得5分；
（2）方案较为完整，具有一定可行性、针对性的，得3分；
（3）方案基本符合项目需求，细节有待完善的，可行性、针对性有待提升的得1分；
（4）未提供的，不得分。
	5

	
	应急服务方案
	投标人根据采购需求编制的应急处理方案，由评标小组进行综合评分，至少包含下列内容:
①应急故障分类；
②应急响应；
③应急处理。
（1）方案思路清晰完整，契合项目需求、切实可行的，针对性强的得5分；
（2）方案较为完整，具有一定可行性、针对性的，得3分；
（3）方案基本符合项目需求，细节有待完善的，可行性、针对性有待提升的得1分；
（4）未提供的，不得分。
	5

	
	体系认证
	投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发有效的下列认证，每提供1个认证得2分，满分6分：
（1）质量管理体系认证证书；
（2）环境管理体系认证证书；
（3）职业健康安全管理体系认证证书；
注：投标文件中提供全国认证认可信息公共服务平台官网认证信息查询截图扫描件，不提供的不得分。
	6

	
	项目团队
	1、投标人为本项目拟配备的项目经理（1人）具备：
机电工程相关专业中级及以上职称证书；本项满分得3分；
2、投标人为本项目拟配备的技术负责人（1人）具备：技术职称为计算机或机电工程相关专业中级及以上职称证书；本项满分3分；
注：投标文件中同时提供
（1）人员名单（格式自拟）；（2）上述人员证书扫描件；（3）提供投标人为上述人员缴纳的近3个月内（任意1个月）的社保证明材料。社保缴纳单位应当是供应商或者供应商不具备独立法人资格的分支机构。（社保缴费证明或社保的有效证明材料至少含养老保险）。（4）、同一人具有多个证书的不重复计分。
	6

	
	企业业绩
	自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有视频监控类项目或智慧后勤建设类项目业绩，每提供一个业绩得3分，本项满分6分。
注：投标文件中需提供业绩合同材料扫描件，如合同中无法体现合同签订时间、服务内容等关键评审信息的，须另附业主单位（或合同甲方）出具的证明材料扫描件。
	6

	价格分（30分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（如有扣除为扣除后价格）为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价（如有扣除为扣除后价格））×30%×100。
	30



