
项目名称：六安中学“五育”综合楼体育艺术展演厅礼堂椅采购项目
采购单位：六安中学
项目预算：93.60万元
公示时间：2026年7月3日

第三章  采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	⑴对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，采购人确定预付款为合同金额的 / （0-70%）；

⑵中小企业合同（所投货物全部由中小企业制造）采购人确定预付款为合同金额的40%（40%-70%）；

⑶分年度安排预算的项目，采购人确定每年预付款为当年合同金额的 / （40%-70%）。

注：采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。

剩余款支付方式：验收合格后据实结算，一次性付清合同余款。

（投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	2
	供货及安装地点
	六安中学校内

	3
	供货及安装期限
	接到采购人供货通知后20个自然日内完成供货、安装及调试，且最迟不超过2026年8月25日。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起3年为免费质保期，质保期内所有部件均提供免费质保及免费维修服务，最终以供应商承诺的免费质保期为准（不少于3年）。


二、货物需求
前注：本项目《中小企业声明函》仅需填写下列“主要标的物”清单中相关货物。

（一）标识符号说明

	序号
	标识符号
	标识注释
	代表意思

	1
	▲
	实质性响应参数
	标▲条款为实质性响应参数，须完全响应，不满足将导致投标无效。

	2
	★
	评分参数
	标★条款为评分参数，投标文件中需按要求提供相关证明材料（有明确要求的按相关要求提供，未明确要求的提供产品彩页或技术白皮书或设备功能界面截图或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）

	3
	未标识项参数
	未标识项参数2条及以上未响应（或负偏离）的，投标无效，评审时以投标人投标响应表作为评审依据。


（二）主要标的物
	序号
	标的名称
	技术参数及要求
	参考图形
	数量
	单价
	所属行业
	小计

	1
	礼堂椅
	▲主要规格：

中心距：580mm； 座内宽：500mm；座深：460mm；座高：450mm；扶手高：610mm；扶手宽：80mm；全高：1030mm；全深（展开写字板）：830mm；整体深度：750mm（座包打开）；误差：±5mm。

★一、椅背

1.背海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达45-60kg/m³。符合QB/T 4370-2012《家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》标准。
2.背内板：采用优质多层板经模具热压成型，符合人体工学原理，承托力强，耐冲击，抗变形。

3.背外板：采用优质多层板经模具热压成型，表面压木皮，承托力强，抗变形。

★二、椅座

1.座海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达50-60kg/m³。符合QB/T 4370-2012《家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》标准。
2.座框架：采用（≥1.5mm厚）优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，承托力强，不易变形断裂，坚固耐用。

3.座外板：采用优质多层板经模具热压成型，表面压木皮，承托力强，抗变形。附适当Φ10mm±3mm吸音气孔，保证座椅的良好透气性能和整个会场快速消音。

三、布料：采用优质耐磨高档麻绒布面料，颜色可选。

★四、扶手框：扶手框采用优质A级热轧板≥T2.0mm经模具冲压焊接成闪电型。框架宽度80mm、顶端长度445mm、高度365mm，误差：±5mm。表面采用防锈磷化处理，静电喷涂，并经高温烤锔塑化。

★五、脚架：采用优质铝合金经模具压铸成上下双正三角结构。脚架高度：235mm±5m、脚掌宽75mm±5m、脚掌长410mm±5m，脚架与扶手框连接处，尺寸为长230mm*75mm±5m，有4孔固定上扶手框架，前后孔距为123mm±5m，左右方向孔距为42mm±5m。底脚螺丝前后孔距离350mm±5m，配优质PP多元素复合材料经模具压铸成型的菱形对角27mm*27mm*13mm±3mm胶盖；双正三角脚架侧面环边凸起≥5mm特显多个正三角，中间有对角为150mm*100mm±5mm的菱形侧盖，环边凸起≥5mm加强筋。脚底部呈长方形，抓地牢固，优美大气。

★六、扶手面：采用进口橡木模具压制成“闪电”型。前后落差20mm±3mm，厚度为≥20mm，重叠处厚度为≥40mm，宽80mm±3mm，前段为215mm±5mm，后段为245mm（±5mm），总长460mm±5mm。板面经六次以上喷油、打磨。

七、写字板及支撑结构：采用安全下拉式铝合金支撑结构，尺寸220mm*155mm±2mm（±5mm）。写字板面采用优质ABS多元素复合材料，写字面板尺寸300mm*260mm*12mm±2mm，展开后倾斜度应3-5℃，便于书写。防止恐怖袭击和逃生写字板功能：人站起写字板则自动回位，无需手动翻折，若出现险情易于逃走，方便观众拾取掉落物件。

八、侧板：采用优质木板，面覆海绵和麻绒，并采用活动式扣钉，易于拆装。

▲九、回复机构：采用高强度弹簧+静音阻尼器双组合自动回复装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障。

★十、检测报告：投标人投标时承诺供货前提供符合以下要求的国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告，如供货时无法提供，采购方有权终止合同，因此造成的损失由供应商自行承担。响应文件中提供包含上述内容的承诺函（格式自拟）。
具体包含：①依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 2602-2013《影剧院公共座椅》标准，检测内容包括座椅力学性能；力学性能符合以下测试要求，座椅零部件无断裂、无变形、松动；座面、椅背静载荷联合试验：座面2000N，椅背760N，10次；扶手侧向静载荷实验：900N，10次；座面、椅背耐久性联合试验：座面载荷950N，20万次；椅背载荷330N，20万次；座面翻转耐久性试验达到10万次。

②依据GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，产品有害物质甲醛释放量、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出，可迁移有害元素限量（如铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As）未检出。

③座椅面料应具备阻燃、耐磨、抗污、防静电等特性，并提供国家认可的检测报告。④座椅海绵符合QB/T 4370-2012《家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》标准，甲醛释放量未检出。
十一、其他：1、标识配件：全套配置标准化行码牌、座位号码牌，标识清晰、牢固耐用。2、便民配置：每座后侧一体式预留或安装专用杯架，结构稳固，美观实用。
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三、报价要求

本项目采用单价包干方式。供应商报价须包括但不限于：前期现场勘察、货物成本、运输费、安装调试费、辅材费、交通住宿费、耗材、利润、税金、质保期内售后服务费、合同工期内的风险费用等为完成本项目所发生的一切费用。采购人不再另行支付任何额外费用。单体最高限价780元/位。

四、其他要求

1、现场勘察与设计方案要求

现场勘察要求：各投标供应商须在投标截止前自行组织人员完成艺术展演厅现场实地勘察，全面、细致核实场地地面结构、层高尺寸、梁柱位置、人员设备进场运输路径、现场供电负荷、配电点位、消防规范标准及场地现有配套设施等全部现场实际情况。供应商充分掌握项目现场现状、施工条件及项目潜在风险后，方可编制投标文件及施工方案。所有现场勘察产生的人工、交通、测量、踏勘耗材等一切费用，均由供应商自行承担，勘察过程中产生的安全风险、场地损耗风险及认知偏差风险，全部由供应商自行负责，招标人不承担任何责任。供应商投标即视为已充分熟知现场全部条件，后续不得以对现场情况不了解为由，提出调价、工期顺延、索赔等各类诉求。

设计方案要求：投标文件中必须完整、规范提供礼堂椅专项设计图纸及效果图纸，所有图纸需符合国家公共建筑座椅安装设计规范、消防疏散设计标准及本项目场地使用要求，具体包含以下内容：
  （1）单体座椅设计图与效果图：需提供本次投标礼堂椅完整的单体正、侧、俯多角度设计图纸，图纸精准标注座椅整体尺寸、座高、背高、椅宽、脚架尺寸、扶手尺寸等全部关键参数，图纸标注清晰、数据准确、规范可溯源，同时配套高清单体效果图，完整呈现座椅材质、颜色、造型工艺。
  （2）场地整体安装设计图纸与效果图：结合展演厅现场实测尺寸、场地格局，出具1:1 精准比例的整体平面安装布局图，图纸需明确标注座椅整体排布方式、总排数、每排座椅数量、座椅间距、前后排距、主通道、应急疏散通道宽度及位置、边距留白等核心布局信息；同时配套出具至少前视角、后视角、侧视角三组高清整体实景效果图。
  （3）专项技术分析图纸：需提供场地视线分析图、消防疏散合规分析图，清晰验证座椅安装后满足展演厅观影、观演视线无遮挡要求，且整体布局完全符合消防疏散规范，保障人员安全通行、紧急疏散无隐患，所有图纸内容需贴合场地实际现状，严禁套用通用模板、脱离现场实际设计。

2、货物质量与真实性要求
（1）供应商须保证投标文件中所提供的各项资质证书、检测报告、证明材料等真实、有效、完整，不得虚假响应。

（2）在合同签订后、批量供货前，采购人有权要求成交供应商提供相关证明材料原件进行核查，复印件留档。若供应商拒不提供或核验不实，采购人有权单方解除合同，并报采购监管部门处理，由此产生的一切责任及经济损失由供应商承担。

3、样品、检测报告及供货要求

（1）合同签订后5个日历天内，成交供应商完成家具深化设计方案及成品样品（须向采购人提供至少2套完整样品，含所有配件），同时提供采购需求要求的相关检测报告（如阻燃性、环保等级、力学性能等），具体如下：

投标人提供带有CMA标识的产品检测报告，具体内容如下：

①依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 2602-2013《影剧院公共座椅》标准，检测内容包括座椅力学性能；力学性能符合以下测试要求，座椅零部件无断裂、无变形、松动；座面、椅背静载荷联合试验：座面2000N，椅背760N，10次；扶手侧向静载荷实验：900N，10次；座面、椅背耐久性联合试验：座面载荷950N，20万次；椅背载荷330N，20万次；座面翻转耐久性试验达到10万次。

②依据GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，产品有害物质甲醛释放量、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出，可迁移有害元素限量（如铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As）未检出。

③座椅面料应具备阻燃、耐磨、抗污、防静电等特性，并提供国家认可的检测报告。
（2）采购人将组织对样品的材质、工艺、颜色、结构稳定性、座椅翻转功能、安装方式等进行检验。样品检验合格后，方可启动批量生产与供货。若样品检验不合格，供应商须在 3个日历天内完成整改并再次送样。若拒不整改或整改后仍不合格，采购人有权直接终止合同，并报采购监管部门处理，供应商承担全部责任。

（3）经校方确认后，成交供应商须于20个日历天内完成全部供货、安装。

4、履约诚信与违约处理

成交供应商不得无故弃标或恶意拖延履约。若因供应商原因导致项目延期或失败，给采购人造成损失的，采购人将依法追究其违约责任，并向监管部门报告，供应商需承担相应法律及经济后果。

5、安装实施要求

供应商须派具备相关经验的技术人员现场安装，安装过程应严格遵守安全规范，不得损坏展演厅原有地面、墙面、管线、消防设施等。若造成损坏，供应商须按原标准恢复并承担相应费用。安装完成后须清理现场全部施工垃圾及包装物，做到工完场清。

6、生产过程监督与抽检

（1）在产品生产期间，采购人有权随时对成交供应商为本项目准备的备料单、进货材料（包括但不限于板材、面料、海绵、五金配件等）进行随机抽样，并送交具备资质的质检部门检验。

（2）采购人有权拒绝使用检验不合格的材料，并责令供应商更换。若发现批次性质量问题，采购人有权暂停生产并要求整改。

7、验收组织与标准

（1）验收小组：采购人根据学校内控制度组建由学校相关部门人员及师生代表等共同组成的验收小组。

（2）验收依据：按照采购合同、采购文件、响应文件、各项承诺、设计方案、技术参数、样品确认结果等内容进行逐项验收，不得私自改变验收标准。

（3）验收不合格处理：若成品不符合合同约定或采购参数要求，采购人有权拒收全部或部分货物。供应商须在采购人指定期限内整改至合格，并承担由此产生的所有费用及延误责任。若整改后仍不合格，采购人有权解除合同，要求退货并赔偿损失。

8、售后服务与质保期

（1）供应商负责本项目全部产品的运输、安装、调试，并承担质保期内的所有售后服务与维修责任。

（2）质保期：自最终验收合格之日起不少于3年。

（3）质保期内，供应商须在接到报修通知后2小时内响应，12小时内到达现场，1个工作日内解决问题。未能及时修复的，应提供备用座椅。

（4）质保期内所有维修、零配件更换均免费（人为故意损坏除外）。质保期满后终身维护，仅收取零配件成本费用。
附：评分方法与标准（综合评分法）
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术资信分（70分）
	技术参数
	根据技术参数响应情况进行评分：带★技术参数，共6项，每响应一项得4分，满分24分。
	0-24分

	
	类似业绩
	投标人具有类似业绩的，每提供一个业绩得3分，满分6分。

注：投标文件中提供业绩合同及验收证明材料扫描件。如前述材料中无法体现项目内容等，须另附业绩甲方盖章的证明材料，否则不得分。
	0-6分

	
	体系认证
	投标人或所投产品制造商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的下列认证：

（1）质量管理体系认证

（2）环境管理体系认证

（3）职业健康安全管理体系认证

每提供1项得2分，本项满分6分。 

注：投标文件中提供证书的清晰扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网信息查询截图，否则不得分。
	0-6分

	
	环保认证
	投标人或所投产品制造商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的下列认证：

（1）中国环保产品认证；

（2）中国环境标志产品认证（十环）；

（3）中国绿色产品认证；

其中，每提供一个认证得2分，满分6分。

注：投标文件中提供证书的清晰扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网信息查询截图，否则不得分。
	0-6分

	
	免费质保期
	投标人承诺在采购需求中要求的免费质保期的基础上，每增加一年免费质保期的得1分，满分3分。

注：以投标响应表中投标人承诺的免费质保期作为评审依据。
	0-3分

	
	设计方案
	根据投标人提供的本项目产品设计方案进行综合评分，至少包含以下内容： 

（1）产品外观设计

（2）产品平面布置

（3）产品的实用性

①对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分；

②对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分；

③对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； 

④方案不可行或者未提供得0分。 
	0-5分

	
	生产运输方案
	根据投标人提供的本项目生产运输方案和进度计划进行综合评分，至少包含以下内容： 

（1）生产进度安排；

（2）出厂验收包装情况；

（3）运输方案；

（4）进度保证措施。

①对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分 ；

②对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分；

③对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； 

④方案不可行或者未提供得 0 分。 
	0-5分

	
	安装方案
	根据投标人提供的本项目安装方案和进度计划进行综合评分，至少包含以下内容： 

（1）详细安装计划表； 

（2）安装设施辅材投入情况； 

（3）项目负责人情况、安装人员投入情况； 

（4）进度保证措施。 

①对本项产品特点和难点理解准确，方案优于本项目产品采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分 

②对本项目产品特点和难点理解基本准确，方案适合本项目产品采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分。 

③对本项目产品特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目产品采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分。 

④方案不可行或者未提供得0分。 
	0-5分

	
	安全保障 

措施方案
	根据投标人提供的本项目安全保障措施方案进行综合评分，至少包含以下内容： 

（1）设计、制造过程安全保障措施； 

（2）安装过程安全保障措施； 

（3）使用维护过程安全保障措施。 

①对本项目产品特点和难点理解准确，方案优于本项目产品采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分。

②对本项目产品特点和难点理解基本准确，方案适合本项目产品采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分。 

③对本项目产品特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目产品采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分。 

④方案不可行或者未提供得 0 分。
	0-5分

	
	售后服务方案
	根据投标人提供的项目售后服务方案进行综合评

分，至少包含以下内容： 

（1）售后服务承诺，售后维修服务响应流程、故障响应时间、处理故障方式及时间； 

（2）售后服务技术人员情况及保障措施； 

（3）易损件备货清单； 

（4）定期巡检巡修方案。 

①对本项目特点和难点理解准确，方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分 

②对本项目特点和难点理解基本准确，方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分。 

③对本项目特点和难点理解有待提升，方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分。 

④方案不可行或者未提供得 0 分。 
	0-5分

	价格分
（30分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100


53

