[bookmark: _Toc18135]项目名称：六安市公安局交通管理支队购买执法执勤用车项目（四次）
采购单位：六安市公安局交通管理支队
公示时间：2026年8月27日
项目预算：210.00万元
需求概述：根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通事故处理程序规定》、《道路交通违法行为处理程序规定》等法律法规要求，为确保我市交通秩序和事故处理工作的落实，六安市公安局交通管理支队拟购买15辆执法执勤用车。其中，新能源中大型SUV 5辆，新能源紧凑型SUV10辆。具体内容详见采购文件。
是否专门面向中小企业采购：否





[bookmark: _Hlt509716920]采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足询价通知书要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.标▲项采购标的为本项目核心产品；所有参数 3 条及以上未满足的，响应无效。
[bookmark: _Toc23283][bookmark: _Toc19391][bookmark: _Toc23627]一、采购需求前附表
	[bookmark: _Toc30209][bookmark: _Toc17257][bookmark: _Toc16847]序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	⑴对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，采购人确定预付款为合同金额的 0 （0-70%）；
⑵中小企业合同，采购人确定预付款为合同金额的 40% （40%-70%）；
⑶分年度安排预算的项目，采购人确定每年预付款为当年合同金额的 / （40%-70%）。
剩余款支付方式：验收合格后一次性付清。
（供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与询价通知书规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	2
	供货及安装地点
	六安市公安局交通管理支队

	3
	供货及安装期限
	自合同签订之日起20日内完成供货。

	4
	免费质保期
	新能源中大型SUV：整车享6年或60万公里质保；
新能源紧凑型SUV：整车6年或 15万公里质保。

	5
	采购标的所属行业
	工业



二、货物需求
（一）新能源中大型SUV 5辆 （最高限价：18.00万元/辆）
	（一）车辆参数

	尺寸：≥4948mm×1975mm×1800mm
	轴距：≥2880mm

	最小转弯半径：≤6.0m
	油箱容积：≥55L

	轮胎尺寸： 255/60 R19
	综合续航：≥1250km

	发动机扭矩：≥215N·m  
发动机功率：≥113kW
	电池容量：≥24kWh

	电机功率：≥195kW   扭矩≥300N·m
	亏电油耗：≤7.3L/100km

	百公里加速：≤8s
	悬架类型：前双叉臂/后五连杆

	车身颜色：四辆白色，一辆黑色
	

	（二）车辆配置

	主动安全
	被动安全

	刹车辅助，内后视镜自动防眩目，外后视镜倒车自动调节；
	车门碰撞自动解锁，前后排头部气帘，驾驶员疲劳监测，陡坡缓降系统，防侧翻控制系统；

	辅助/操控配置
	外部配置

	前排远端侧安全气囊，高速爆胎辅助稳定控制系统；
	车顶行李架，电动尾门，固定侧踏，全景天窗，6kW外放电接口；

	内部配置
	智能化配置

	前排座椅加热/通风，皮质多功能方向盘，电子怀档，原厂出产抬头显示；
	毫米波雷达≥5个，车外≥10个高清摄像头，超声波雷达≥12个；

	舒适/防盗装置
	座椅配置

	手机蓝牙钥匙，哨兵模式；
	皮质座椅，主驾驶电动调节，后排杯架；

	智能互联
	灯光配置

	分区语音识别，wifi 热点，四音区智能语音交互系统，扬声器≥14 个；
	LED 远近光大灯，自动大灯，大灯高度调节；

	玻璃/后视镜配置
	空调配置

	车窗防夹手，折叠及加热，前排隔音玻璃，后排隐私玻璃；
	后排空调出风口，后排独立温控面板，PM2.5 高效过滤器，双区自动空调，车载空气净化；



（二）▲ 新能源紧凑型SUV 10 辆（最高限价：12.00万元/辆）
	（一）车辆参数

	尺寸：≥4770mm×1890mm×1660mm
	轴距: ≥2770mm

	最小转弯半径：≤5.7m
	油箱容积：≥60L

	轮胎尺寸：≥235/50/R19
	综合续航：≥1400km

	整备质量：≥1860Kg  满载质量：≥2230Kg
	发动机功率：≥74kw，扭矩：≥ 126NM

	电池容量：≥18KWh
	电机功率：≥150kw，扭矩：≥ 260 NM

	百公里电耗：≤17(kWh/100km)
	[bookmark: _GoBack]百公里加速：≤8s

	制动类型：前通风盘式/后盘式
	悬架类型：麦弗逊式独立悬架/多连杆式独立悬架

	车身颜色：白色
	

	（二）车辆配置

	主动安全
	被动安全

	车道偏离预警系统，内置行车记录仪，道路救援呼叫
	主/副驾驶座安全气囊；前排侧气囊；前/后排头部气囊(气帘)；前排中间气囊

	辅助/操控配置
	外部配置

	卫星导航系统，车道保持辅助系统，道路交通标识识别
	车顶行李架，外放电

	驾驶操控
	智能互联

	驾驶模式切换：运动经济/标准/舒适，上坡辅助，陡坡缓降
	手机互联/映射，支持HUAWEI HiCar，支持Carlink

	外观/防盗
	内部/舒适

	电动后备厢位置记忆，发动机电子防盗，隐藏电动门把手
	电子式怀挡换挡，全液晶仪表盘，内后视镜功能手动防眩目

	灯光配置
	玻璃/后视镜配置

	LED日间行车灯，自适应远近光
	后视镜记忆，后视镜加热，倒车自动下翻



三、其他要求
1、质保期内，车辆发生故障后，供应商需在接到报修通知后12小时内现场响应，尽快处理相关故障。
2、所投车辆供货前须提供厂家产品合格证书，保证车辆原厂出产。
[bookmark: OLE_LINK16]3、供应商所报价格包含车辆的裸车价及车辆运输费等相关费用。供应商协助车辆办理牌照，车辆上牌费、检车费、工本费、购置税、交强险、车船税、商业险等费用由采购人负责承担。

