
项目名称：霍邱县周集自来水厂取水口及输水管线迁移改建工程水工和数学模型试验
采购单位：霍邱县水利工程建设管理处
项目预算：97万元
公示时间：2026年8月28日
第三章  采购需求
前注：
1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。
2.下列采购需求中（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	⑴对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，采购人确定预付款为合同金额的 / （0-70%）；

⑵中小企业（服务全部由中小企业承接）合同，采购人确定预付款为合同金额的40%（40%-70%）；

⑶分年度安排预算的项目，采购人确定每年预付款为当年合同金额的 / （40%-70%）。

注：采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。

剩余款支付方式：提供物理模型试验成果后支付至合同价的60%，剩余款待完成全部服务内容后，采购人按上述方式在收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的账户付清。
（供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与磋商文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	2
	服务地点
	采购人指定地点

	3
	服务期限
	90日历天（签订合同之日起1个月后提供与设计布置有关的数学模型试验成果，2个月后提供物理模型试验初步成果。后续，根据项目审批进展及设计方案修改情况，修改模型、完善计算分析及模型试验，配合项目主设单位进行成果验证，提供最终成果。）

	4
	本项目采购标的名称及所属行业
	标的名称：霍邱县周集自来水厂取水口及输水管线迁移改建工程水工和数学模型试验
所属行业：专业技术服务业

	5
	…
	…


二、项目概况
1、霍邱县周集自来水厂取水口及输水管道迁移改建工程，因周集码头开工建设，原有取水设施位于码头建设用地红线内，必须实施迁建。工程选址于淮河史河口陈村河段（淮河岸线保护区范围），新建15000m³/d浮船式取水泵站，配套建设DN600mm输水主管8.5km、DN450mm输水管1.7km及管道附属设施，迁改DN630PE管道800m。拟建取水河段地处史河入淮交汇地带，河道流态复杂，受干流来水、支流汇入多重影响，且项目位于岸线管控保护区，河势稳定、岸坡稳定、构筑物冲刷控制均为审批重点内容。

2、项目位于岸线保护区，需论证取水布置对河势稳定的影响。通过定床物理模型试验，分析不同水文工况下取水口局部水流形态，论证取水口布置合理性，研究清淤工程对河道行洪及取水对河道流场的影响。同时，构建一维和二维水沙数学模型，模拟典型工况下的水沙运动规律，分析取水口局部平面水流结构变化及泥沙冲淤分布。研究成果为工程防洪评价、通航评价及相关审批提供支撑。
三、服务需求
1、研究内容：
（1）构建王家坝至临淮岗段淮河干流一维水沙模型，开展水沙参数率定与全河段水沙过程演算；分析项目建设前后整体河势演变趋势及岸坡稳定性，评估工程对河道演变的潜在影响；提取取水口局部模型所需的水位、流量、含沙量等边界条件，为取水口局部二维水沙数学模型和水工物理模型提供边界。

（2）采用二维水沙模型对取水口附近局部河段进行精细化模拟，分析取水构筑物布置对平面水流结构和泥沙冲淤的影响，预测河床的长期演变趋势，评估工程建设对局部河段河势稳定的影响。

（3）依据工程布置与河道地形，构建取水口局部河段定床物理模型；开展枯水、常年、百年一遇洪水等工况下取水口附近的现状流场分布试验；系统观测设置取水口后不同工况下的流态、流速特征，评估工程布置对行洪顺畅性的影响，提出优化布置建议。（4）最终提交数学模型和物理模型报告，提出防护优化建议，并为防洪评价、通航评价等专题支撑材料。

2、服务要求：

（1）建立计算精度高、模拟效果好的平面二维水沙数学模型，针对拟建工程设计成果，进行拟建工程实施对工程河段水流和冲淤影响的计算分析，合理评估拟建工程对工程河段防洪及河势的影响，编制数学模型计算研究报告；

（2）结合拟建工程所在河段的实际情况及泄水建筑物设计方案，在充分收集区域水文、地质、地形、水利规划等相关基础资料的基础上，编制水工模型试验研究报告；  

3、成果要求：

（1）中间成果报告15 份（含可编辑电子文件及成果扫描件）；

（2）最终成果报告 15 份（含可编辑电子文件及成果扫描件）；

（3）模型试验相关照片及必要的影像资料；

（4）含上述内容的光盘 3 套（含可编辑电子文件及成果扫描件）；

（5）模型制作、试验过程及所提交试验成果均应满足国家现行的规程规范，并应配合项目主设单位进行成果验证（包括中间验证和最终验证）。

四、报价要求：所报总价不得高于本项目最高限价。
五、其他要求：无
附：评分方法与标准（综合评分法）
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术资信分
（ 90 分）
	供应商业绩
	供应商具有类似业绩的，每提供一个得6分，本项满分得12分。

注：响应文件中需提供业绩合同扫描件证明材料，扫描件应能辨识买卖双方公章或合同专用章、标的信息；如业绩合同不能体现以上全部内容，可提供业绩合同甲方盖公章的证明扫描件。否则，不得分。
	0-12分

	
	项目负责人业绩
	项目负责人具有类似业绩的，每提供一个得6分，本项满分得12分。 

注：（1）响应文件中须提供业绩合同，扫描件应能辨识买卖双方公章或合同专用章、标的信息、项目负责人信息；如业绩合同不能体现以上全部内容，可提供业绩合同甲方盖公章的证明扫描件。否则，不得分。
（2）项目负责人和供应商业绩重合的，可以重复计分。
	0-12分

	
	项目负责人
	配备项目负责人1名，项目负责人具有水利水电工程中级工程师职称得4分，具有高级及以上职称得7分，本项满分得7分。

注：响应文件中提供项目负责人职称证书扫描件及属于本单位员工的证明材料，并加盖供应商电子印章）
	0-7分

	
	服务人员配备
	项目团队配备的人员（项目负责人除外）：

1 、每有1人具有水利水电工程类专业高级工程师及以上职称的，得5分。本小项满分10分。

2 、每有1人具有水利水电工程类专业中级工程师职称的，得3分。本小项满分6分。

注：（1）响应文件中提供上述人员职称证书扫描件及属于本单位员工的证明材料，并加盖供应商电子印章。

（2）上述人员之间不得兼任，若同一人重复提供，只计取一次最高分，不累计得分。
	0-16分

	
	体系认证 
	1、供应商具有质量管理体系认证，得6分；

2、供应商具有环境管理体系认证，得6分;

3、供应商具有职业健康管理体系认证，得6分；

注：认证证书须在有效期内，响应文件中提供证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站证书信息查询截图，未提供不得分。
	0-18分

	
	项目基础资料搜集方案
	根据项目采购需求，供应商需编制项目基础资料搜集方案，方案包括：①分阶段资料收集；②资料整理审核；③明确责任机制；④健全管理制度

；⑤强化收集资料人员培训等
根据供应商提供的方案，由磋商小组按顺序分别进行评审：

（1）方案中该小项内容符合项目实际需求，逻辑清晰，描述全面的，该小项得1分；

（2）方案中该小项内容符合项目实际需求有出入，逻辑不清晰，描述缺失的，该小项得0.5分；

（3）未提供或提供的内容缺失或不合理的，该小项不得分

本项最高得5分。
	0-5分

	
	技术方案
	根据项目采购需求，供应商需编制项目技术方案，方案包括：①自航船模航行试验；②水工模型试验；③二维水沙数学模型建立；④数据整理与筛查方案；⑤后续服务计划及保证措施等

根据供应商提供的方案，由磋商小组按顺序分别进行评审：

（1）方案中该小项内容符合项目实际需求，逻辑清晰，描述全面的，该小项得1分；

（2）方案中该小项内容符合项目实际需求有出入，逻辑不清晰，描述缺失的，该小项得0.5分；

（3）未提供或提供的内容缺失或不合理的，该小项不得分

本项最高得5分。
	0-5分

	
	总体服务方案
	根据项目采购需求，供应商需编制项目总体服务方案，方案包括：①项目背景与编制依据；②项目范围与试验内容概述；③试验研究目标与研究意义；④执行标准与规范依据；⑤相似准则选择与模型设计思路等
根据供应商提供的方案，由磋商小组按顺序分别进行评审：

（1）方案中该小项内容符合项目实际需求，逻辑清晰，描述全面的，该小项得1分；

（2）方案中该小项内容符合项目实际需求有出入，逻辑不清晰，描述缺失的，该小项得0.5分；

（3）未提供或提供的内容缺失或不合理的，该小项不得分

本项最高得5分。
	0-5分

	
	项目理解
	根据项目采购需求，供应商需编制项目理解方案，方案包括：①项目总体流程构想；②模型设计与制作初步构想；③量测内容与仪器配置理解；④试验工况与试验计划理解；⑤成果交付与质量管控理解等
根据供应商提供的方案，由磋商小组按顺序分别进行评审：

（1）方案中该小项内容符合项目实际需求，逻辑清晰，描述全面的，该小项得1分；

（2）方案中该小项内容符合项目实际需求有出入，逻辑不清晰，描述缺失的，该小项得0.5分；

（3）未提供或提供的内容缺失或不合理的，该小项不得分

本项最高得5分。
	0-5分

	
	进度计划和保证措施
	根据项目采购需求，供应商需编制项目理解方案，方案包括：①项目前期准备阶段、制作试验阶段、实施阶段进度计划；②进度保证措施；③技术保障措施；④资源保障措施；⑤组织保障措施等
根据供应商提供的方案，由磋商小组按顺序分别进行评审：

（1）方案中该小项内容符合项目实际需求，逻辑清晰，描述全面的，该小项得1分；

（2）方案中该小项内容符合项目实际需求有出入，逻辑不清晰，描述缺失的，该小项得0.5分；

（3）未提供或提供的内容缺失或不合理的，该小项不得分

本项最高得5分。
	0-5分

	价格分
（ 10 分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分 10 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）× 10 ％×100


53

